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[bookmark: _Toc208906216]1概述
[bookmark: _Toc208906217]1.1项目由来
[bookmark: _Toc479252798]耕地是粮食生产的第一资源，解决我国粮食问题必须立足于国内基本自给的方针。随着人口增长和生活水平的提高，我国粮食需求将继续增加，保护耕地、确保国家粮食安全的压力将日益加重。要切实做到有效控制耕地减少过多的状况，确保粮食安全，必须稳定一定数量和质量的耕地，特别是基本农田，这是建设高标准农田工作首要的目标和任务，是加强基本农田基础设施建设、提高基本农田质量、改善基本农田生产条件的主要手段。
哈尔滨市呼兰生态环境局于2024年12月31日以《关于呼兰区2024年高标准农田建设项目环境影响报告书的批复》（哈环呼审书【2024】2号）对2024年呼兰区高标准农田建设项目进行环评批复。建设30.4万亩高标准农田（旱田21.1万亩，水田9.3万亩）。于2025年12月23日以《关于呼兰区2025年高标准农田建设项目环境影响报告书的批复》（哈环呼审书【2025】25号）对2025年呼兰区高标准农田建设项目进行环评批复。建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩）。
2024年、2025年高标准农田建设项目暂未建设完成，未进行环保验收。本项目与2024年、2025年高标准农田建设项目不存在工程内容重叠区。相对位置关系见图1-1-1。
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图1-1-1 本项目与2024年、2025年高标准农田建设项目相对位置关系图
根据黑龙江省农业农村厅和黑龙江省发展与改革委员会联合印发的《2025年全省高标准农田建设工作实施方案》（黑农厅联发〔2025〕38号）的总体要求，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，以提高粮食和重要农产品生产能力为首要任务，以“一平（田块平整）、两通（通水通路）、三提升（提升地力、产量、效益）”为基本标准，紧扣田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境、农田输配电、农田地力提升等建设工程，坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建设质量并重、工程建设和建后管护并重、产能提升和绿色发展相协调，切实把耕地特别是永久基本农田建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给奠定坚实基础，确定呼兰区2026年高标准农田建设项目建设规模32万亩。项目已取得《关于呼兰区2026年高标准农田建设项目审定投资及补充设计的批复》（哈农复〔2026〕13号），批复见附件3。
本项目为改扩建项目。呼兰区2026年高标准农田建设项目涉及4个乡镇35个行政村：黑龙江省哈尔滨市呼兰区二八镇阿堡村、鲍堡村、二八村、傅井村、头屯村、王柱村、元宝村、长山村；方台镇的方台村、高家村、宋家村、榆林村；康金街道的金城村、永胜村、历井村、孟井村、双合村、苏德村、王牛村、王佩村、东井村、西井村、杨木村、东腰村、历井农场、新农村；石人镇的城子村、古城村、金星村、石人村、永发村、永平村、于家村、双宝村、站前村。总投资78948万元。本项目不占用生态红线，建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩）。具体建设内容见项目概况，本项目新建机电井264眼，项目区取水量为242.74万m³/a。项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。排水承泄区为松花江及漂河。本项目施工期环境影响途径主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程建设过程中产生的扬尘、施工期机械设备、淤泥恶臭及汽车尾气对周围环境空气的影响，施工废水对地表水、地下水环境的影响，各施工机械噪声对周围声环境的影响，施工固体废物对周围环境的影响，表土剥离对黑土地及基本农田的影响及对生态环境的影响；运营期环境影响途径主要为对地下水的影响，柴油机移动泵车、道路车辆尾气对周围环境的影响，固体废物对周围环境的影响，设备噪声对周围环保目标的影响以及对生态环境的影响。
通过本项目工程规划，提高基础设施配套程度，改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，落实高标准农田规划确定的高标准基本农田建设目标任务，达到土地肥沃、生态良好、抗灾能力强、旱涝保收、高产稳产的目标，促进高标准基本农田建设目标任务，促进高标准基本农田持续利用。
按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等环保法规和条例中的有关规定，需对该项目进行环境影响评价，受哈尔滨市呼兰区农业技术推广中心委托，哈尔滨茸昌环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，对呼兰区2026年高标准农田建设项目的建设与运营可能产生的环境影响进行分析、预测与评估，提出减缓不利环境影响的对策与措施，从环境保护角度论证项目建设的可行性，给出明确的环境影响评价结论。
[bookmark: _Toc208906218][bookmark: _Toc15991611][bookmark: _Toc524431260]1.2项目特点
[bookmark: _Toc524431261][bookmark: _Toc15991612][bookmark: _Toc184823186]1.2.1项目概况
本项目为呼兰区2026年高标准农田建设项目，涉及4个乡镇35个行政村：黑龙江省哈尔滨市呼兰区二八镇阿堡村、鲍堡村、二八村、傅井村、头屯村、王柱村、元宝村、长山村；方台镇的方台村、高家村、宋家村、榆林村；康金街道的金城村、永胜村、历井村、孟井村、双合村、苏德村、王牛村、王佩村、东井村、西井村、杨木村、东腰村、历井农场、新农村；石人镇的城子村、古城村、金星村、石人村、永发村、永平村、于家村、双宝村、站前村。
主要建设内容：
田块整治工程：旱田田块平整面积1351.29亩，客土回填面积1659.91亩；水田格田改造面积428.89亩；旱田障碍土层消除47888亩；沟头防护200座；岸坡防护15.558公里。
灌溉与排水工程：新打机电井264眼，配套井房264座、井泵264台，水肥一体灌溉面积1.63万亩；渠道衬砌1.368km；购置移动泵车78台；排水沟清淤14.073km，排水沟护砌78.697km；新建建筑物1450座，其中：涵洞707座，过水路面742座，渡槽1座。
田间道路工程：修缮道路792条，共537.512km，其中：机耕路（混凝土路面）157条，共129.289km；生产路（砂石路面）635条，共408.223km。
农田输配电工程：新建10kV高压电缆线路97.31km，其中10kV高压架空线路48.086km、地埋线路49.224km；新建0.4kV低压地埋线路29.676km。配套变压器256台。
建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩）。
[bookmark: _Toc184823187]1.2.2项目特点
项目区域共31.53万亩旱田，其中原有农户自己打的机电井80眼，能够满足1.16万亩旱田的灌溉需求，其他地块依靠天然降水。本项目灌溉井（70口滴灌井，194口抗旱井）建设完成后，现有地下水井依然沿用。项目区域共0.47万亩水田，水田灌溉采用地下水井灌的方式。农户自行抽取94眼机电井地下水进行灌溉，并且多年运行下来基本能够满足水田的生长需求。
项目建设性质、工程内容：本项目为改扩建项目，为高标准农田建设项目，属于生态影响型项目，分布有田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。工程分散，环境影响分为施工期及运营期。
运行方式：本项目新建机电井264眼，其中70口滴灌井，194口抗旱井（干旱时使用），运营期设计抗旱井每年5-7月干旱时灌水15d，每天灌溉时间约为8h，总灌水时间约120h，设计单井涌水量为30m3/h，滴灌井生育期灌溉总天数43d，每天灌溉时间约为20h，总灌水时间约860h，设计单井涌水量为30m3/h。根据项目区的灌溉定额和灌溉水利用系数，项目区取水量为242.74万m³/a（其中抗旱井63.44万m³/a、滴灌井179.3万m³/a），日取水量约为83991m3（其中抗旱井42293m³、滴灌井41698m³）。灌溉面积122041.64亩，均为旱田，无水田。本项目建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩）。
项目区现有水田（0.47万亩）利用现有地下水灌溉设施，无地表水取水口，退水口利用现有。退水口位于公家沟及漂河。本项目实施后，不新增水田面积。项目区排水工程已基本形成规模，项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。
项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水质、水生生态环境起到一定改善作用。
区域生态环境现状：根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》可见，本项目工程占地及评价区域内不涉及生态保护红线、国家、省、市重点保护文物、濒危珍稀动植物、森林公园、地质公园、天然林、公益林、重要湿地等生态保护目标。现有退水路线不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
本项目现有水田公家沟退水承泄区下游涉及呼兰河口湿地自然保护区，现有公家沟农田退水口距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约25m。
施工方式：本项目各工程施工方式为机械及人工相结合。
施工占地：本工程尽可能减少占地。本项目永久占地主要包括田间道路工程、灌溉和排水工程、田块整治工程、农田输配电工程占地。本项目为高标准农田建设项目，为农业建设项目，无法避让基本农田。田间道路工程在原有道路上铺设，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，淤泥堆放在排水沟两侧，现有农田田块整治。本项目新增永久占用旱地、草地、坑塘水面、水利设施用地、水田共46260m2，临时占用旱地、草地共294140m2。
施工时序：施工期严格控制施工范围，夜间不施工，合理安排施工时序，选择3月至4月进行清淤及护砌等，在枯水期进行，沟渠干涸，不涉水，避免对地表水体的影响。
现有工程存在的问题及“以新带老”措施：
1.灌区干渠上现有部分涵洞、过水路面等渠系建筑物部分已到达合理使用年限，老化破损严重，年久失修，无法继续满足基本灌溉需求；渠道衬砌长度较短，渗漏损失大，导致渠道输水效率低，部分输水渠段跑、冒、漏严重，致使渠道沿程水损失较大，水资源浪费严重。项目区部分排水沟淤积严重，排水不畅。
“以新带老”措施：本项目对现有渠道进行衬砌，对建筑物进行新建或拆除重建。对部分现有排水沟进行清淤、衬砌。
2.农田退水对水环境产生一定的影响。本项目现有入河排污口暂未进行审批登记，未进行排污口规范化建设。
 “以新带老”措施：本项目运行期加强管理，科学、合理使用化肥，减少农药化肥的施用。对现有入河排污口办理入河排污口登记程序并进行排污口规范化建设。
3.灌区已运行多年，由于水流冲刷原因，对坡面的植被造成破坏，渠道边坡等局部水土流失、输水效率低、渗漏损失大等。
“以新带老”措施：本工程对渠道两侧进行衬砌，减轻水土流失。
施工期影响主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程建设过程中产生的扬尘、施工期机械设备及汽车尾气对周围环境空气的影响，施工废水对地表水、地下水环境的影响，各施工机械噪声对周围声环境的影响，施工固体废物对周围环境的影响，表土剥离对黑土地及基本农田的影响及对生态环境的影响；运营期农田取水、退水对地下水、土壤、地表水、生态环境的影响，柴油机移动泵车、道路车辆尾气对周围环境的影响，设备噪声对周围环保目标的影响以及对生态环境的影响。
[bookmark: _Toc479252799][bookmark: _Toc208906219]1.3环境影响评价工作过程
本项目为高标准农田建设项目。项目含灌溉工程，建设264口灌溉井，属于地下水开采，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“五十一、水利”中的“125、灌区工程（不含水源工程的），涉及环境敏感区的”，应做报告书，“其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）”，应做报告表。“129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）中的日取水量1万立方米及以上及涉及环境敏感区的（不新增供水规模，不改变供水对象的改建工程除外）”，应做报告书。本项目现有灌区不新增排水，现有水田退水承泄区下游涉及呼兰河口湿地自然保护区，本项目为高标准农田建设项目，根据已批复水资源论证报告可知，本项目灌溉井对地下水日最大取量约为83991m3，属于129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）中的日取水量1万立方米及以上，故应编制环境影响报告书。
评价单位根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）的要求，分三个阶段展开环境影响评价工作：
第一阶段，首先依据相关规定确定环境影响评价文件类型，之后研究相关技术文件和其他有关文件，进行初步工程分析，开展初步的环境现状调查，接着进行环境影响识别和筛选评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，最后制定工作方案。
第二阶段，同步进行环境现状调查、监测与评价和建设项目工程分析，继而分别开展各环境要素和各专题环境影响分析与评价。
第三阶段，提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，给出建设项目环境影响评价结论，最后编制环境影响报告书。
[image: ]图1-3-1环境影响评价工作程序
[bookmark: _Toc486932294][bookmark: _Toc488072911][bookmark: _Toc208906220]1.4分析判定相关情况
1.4.1与产业政策规划符合性分析
本项目为高标准农田建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类、第一项“农林业”中“1、农田建设与保护工程（含高标准农田建设、农田水利建设、高效节水灌溉、农田整治等），土地综合整治”及鼓励类二、水利中 2.节水供水工程：灌区及配套设施建设、改造，属于鼓励类项目，符合国家现行产业政策要求。
1.4.2与相关法律、法规符合性分析
（1）与《中华人民共和国环境保护法》符合性分析
《中华人民共和国环境保护法》第二十九条规定：“国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。各级人民政府对具有代表性的各种类型的自然生态系统区域，珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域，重要的水源涵养区域，具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞和化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹，以及人文遗迹、古树名木，应当采取措施予以保护，严禁破坏”。第三十条规定：“开发利用自然资源，应当合理开发，保护生物多样性，保障生态安全，依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施”。
本项目不占用国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园、自然公园、重要生境、重要湿地、生态保护红线等生态敏感区。项目针对实施过程中可能产生的生态环境问题，提出了相关的生态保护及恢复治理措施，因此，本项目的建设符合《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。
（2）与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析
[bookmark: _Hlk158090460]《中华人民共和国水污染防治法》第四十一条规定：多层地下水的含水层水质差异大的，应当分层开采；对已受污染的潜水和承压水，不得混合开采。第五十八条规定：“农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。”第六十四条规定：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；第六十六条规定；“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”
本项目灌溉井取水目的层为第四系松散岩类孔隙承压水，不进行混合开采。根据本项目地下水监测报告数据可知，项目区水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5048-2021）中旱地作物及水田作物水质要求。工程建设不在饮用水水源保护区内。因此，项目的建设符合《中华人民共和国水污染防治法》要求。
（3）与《中华人民共和国水法》符合性分析
《中华人民共和国水法》第五十条规定：“各级人民政府应当推行节水灌溉方式和节水技术，对农业蓄水、输水工程采取必要的防渗漏措施，提高农业用水效率。”
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》，本项目设计灌溉保证率为90%，坐水种灌溉水利用系数0.9，滴灌灌溉水利用系数0.93，并采取节水措施。因此，项目与《中华人民共和国水法》相符合。
（4）与《中华人民共和国森林法》符合性分析
《中华人民共和国森林法》第三十七条规定：“矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设，应当不占或者少占林地；确需占用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，依法办理建设用地审批手续。占用林地的单位应当缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费征收使用管理办法由国务院财政部门会同林业主管部门制定。”
本项目田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，田块整治工程在永久占地范围内，不新增临时占地。临时占地类型为旱地、草地。不占用林地，因此，本项目的建设符合《中华人民共和国森林法》的有关规定。
（5）与《中华人民共和国土地管理法》符合性分析
《中华人民共和国土地管理法》第十七条规定：严格保护永久基本农田，严格控制非农业建设占用农用地；保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用。
本项目为高标准农田建设项目，为农业建设项目，无法避让基本农田，本项目田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，田块整治工程在永久占地范围内，不新增临时占地。本项目新增永久占用旱地、草地、坑塘水面、水利设施用地、水田共46260m2，临时占用旱地、草地共294140m2，本工程尽可能减少占地。因此，本项目的建设符合《中华人民共和国土地管理法》的有关规定。
（6）与《中华人民共和国黑土地保护法》符合性分析
相关内容：建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和劣质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。
符合性分析：本项目按照《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》黑政办规【2021】18号、黑龙江省地方标准《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）要求进行土壤剥离。根据剥离机械设备性能，确定每次剥离的宽度和轴线及适宜剥离厚度，机械的剥离宽度2m-4m为宜。耕作层土壤剥离厚度宜在20cm~30cm。单次土壤剥离厚度不宜大于30cm。耕作层较厚的区域可适当增加剥离厚度，原则上土壤剥离厚度不超过50cm。
本项目除田块整治工程外占用的黑土地耕作层厚度，耕地剥离厚度为30cm，剥离的黑土除用于临时占地复垦外，其余用于本项目高标准农田建设。田块整治工程根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度约25cm，剥离后的表土在施工现场贮存，用于田块整治工程表土恢复。因此项目建设符合《中华人民共和国黑土地保护法》要求。
（7）与《黑龙江省水污染防治条例》（2023.12.01施行）符合性分析
相关内容：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价，并符合国家、省、市(地)有关生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。
县级以上人民政府农业农村主管部门和其他有关部门，应当采取措施，指导农业生产者科学、合理地施用化肥和农药，控制化肥和农药的过量使用，防止造成水污染。
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，依照法律规定处理。
符合性分析：本项目为高标准农田建设项目，新增灌溉范围均为旱田，无水田，无退水产生。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，提出测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量措施，项目符合“生态环境准入清单”管理要求。项目建设地点不在饮用水水源保护区内，故本项目与《黑龙江省水污染防治条例》（2023.12.01施行）相符合。
（8）与《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022.03.01施行）符合性分析
本项目与《黑龙江省黑土地保护利用条例》相关要求符合性分析详见表1-4-1。




表1-4-1本项目与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析
	序号
	相关要求
	符合性分析
	结论

	1
	黑土地保护利用实行土地用途管制制度。严格限制农用地转为建设用地，严格控制耕地转为非耕地，禁止违法占用耕地。
	本项目为高标准农田建设项目，无法避让耕地（黑土地），本工程尽可能减少占地。本项目田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，田块整治工程在永久占地范围内，不新增临时占地。施工临时占用农田50978m2，施工结束后恢复为旱地。灌溉井井房永久占用农田2076m2，涵洞等建筑物工程永久占用农田1200m2。由于项目属于农业生产设施配套服务项目，项目建设后抗旱效果明显，新建灌溉井及建筑物呈点状分布，单个占地面积较小，不涉及补偿问题。
	符合

	2
	 建立和完善建设用地增减挂钩机制。建设项目应当节约、集约使用黑土地，不占或者少占黑土地。
	
	符合

	3
	生产建设活动占用黑土地的，应当按照有关标准、规范和管理规定剥离表土。
	本项目施工前对占用的土地进行表土剥离。在土壤剥离及运输过程中，采取水土保持和扬尘防治措施，可有效防止土壤和环境污染。表土剥离后存储于项目施工场地表土堆场内。表土储存时表土堆场设置临时拦挡，采用密目网苫盖，在项目施工结束后，剥离的表土优先用于临时占地生态恢复，其余用于本项目高标准农田建设。
	符合


在采取以上措施后，本项目符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》要求。
（9）与《基本农田保护条例》（1999.01.01施行）符合性分析
第十五条国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准；
第十六条经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。
第十七条 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
本项目为高标准农田建设项目，田块整治工程在现状农田上建设，不可避免将占用基本农田，占用面积约为0.03平方公里，施工过程中不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等，不会造成永久基本农田污染。
（10）与《黑龙江省耕地保护条例》（2016.07.01施行）符合性分析
第十七条建设生态高产标准农田应当以平原区为重点；松嫩平原、三江平原以及中部粮食主产区的中、高产田，应当优先建设为生态高产标准农田。
第二十条县级以上人民政府应当组织开展下列耕地基础设施建设：
（一）农田水利以及水土保持设施；
（二）田间道路；
（三）田间用电设施；
（四）农田监测设施；
（五）植物保护设施；
（六）农田机械临时存放设施；
（七）其他有利于保护耕地和提高耕地质量的相关配套基础设施。
本项目为高标准农田建设项目，主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。本项目建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩），提高作物产量，促进当地经济发展，改善人民生活水平。临时占用耕地在施工结束后进行土地复垦。因此，本项目符合《黑龙江省耕地保护条例》中“建设生态高产标准农田”的要求。
（11）与《国务院关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》（国发〔2025〕14号）的符合性
加强工业固体废物源头减量。加强工业固体废物规范化管理。提高农林固体废物收集转运能力。加强大宗固体废弃物综合利用。
本项目为高标准农田建设项目，施工期建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余送至建筑公司回用；钻井泥浆循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整；表土全部用于临时工程土地恢复及田块整治工程；排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）；废肥料包装袋，外售废品收购站；运营期秸秆、废肥料包装袋由当地农民负责外售综合利用；农业使用者及时收集农药包装物，由并交回农药经营者或回收站，实现固体废物源头减量，加强固体废弃物综合利用。因此，本项目符合《国务院关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》（国发〔2025〕14号）要求。
（12）与《哈尔滨市人民政府办公厅关于印发哈尔滨市地下水管理和保护工作实施方案的通知》(哈政办规〔2019〕7号)的符合性分析
严格地下水资源超载地区和地下水超采区管理。全面实施农业灌溉取水许可管理。加强对农用灌溉机电井的管理。加强涉农取用地下水建设项目管理。有关部门建设的取用地下水的农业灌溉项目，需按规定进行水资源论证，并申请取水许可。采取综合节水措施。
本项目为高标准农田建设项目，本项目取用地下水为农田灌溉，采取节水灌溉方式，降低用水消耗。根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于呼兰区地下水环境一般管控区，不位于地下水开采重点管控区（超载区）。大庆市润泽水利工程技术咨询有限责任公司于2026年1月编制的《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》已通过专家审查。本项目已取得《关于呼兰区2026年高标准农田建设项目取水许可申请的批复》（哈呼水发〔2026〕1号），见附件5。因此，本项目的建设符合《哈尔滨市人民政府办公厅关于印发哈尔滨市地下水管理和保护工作实施方案的通知》(哈政办规〔2019〕7号)要求。
（13）与《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》的符合性分析
[bookmark: _Hlk164416529]提升耕地质量。采取深耕深松、保护性耕作、秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等土壤改良方式，增加土壤有机质，提升土壤肥力。恢复和培育土壤微生物群落，构建养分健康循环通道，促进农业废弃物和环境有机物分解。加强东北黑土地保护，减缓黑土层流失。开展土地整治、中低产田改造、农田水利设施建设，加大高标准农田建设力度，到2020年建成集中连片、旱涝保收的8亿亩高标准农田。
本项目为高标准农田建设项目，建设田块整治工程，增施有机肥，增加土壤有机质，提升土壤肥力。因此，本项目的建设符合《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》中“提升耕地质量”的要求。
（14）与《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》的符合性
《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（以下简称《意见》）一、总体要求中指出：明晰责任，严格监督。明确每个排污口责任主体，确保事有人管、责有人负。六、明确排污口分类。根据排污口责任主体所属行业及排放特征，将排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口等四种类型。其中，工业排污口包括工矿企业排污口和雨洪排口、工业及其他各类园区污水处理厂排污口和雨洪排口等。
本项目现有水田入河排污口类型为农业排口。暂未进行审批登记，未进行排污口规范化建设。排污口责任主体等暂未明确，本项目将其列为“以新带老”措施，应对现有入河排污口办理入河排污口登记程序并进行排污口规范化建设。
[bookmark: _Toc11758453]1.4.3与《地下水管理条例》符合性分析
根据下表分析，本项目符合《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）。
表1-4-2符合性分析
	[bookmark: _Toc11758454]序号
	条例要求
	本项目符合性

	1
	取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗
	本项目取用地下水为农田灌溉，采取节水灌溉方式，降低用水消耗，符合要求

	2
	新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施
	本项目地下水取水井配备计量设施，符合要求

	3
	以地下水为灌溉水源的地区，县级以上地方人民政府应当采取保障建设投入、加大对企业信贷支持力度、建立健全基层水利服务体系等措施，鼓励发展节水农业，推广应用喷灌、微灌、管道输水灌溉、渠道防渗输水灌溉等节水灌溉技术，以及先进的农机、农艺和生物技术等，提高农业用水效率，节约农业用水
	本项目采用节水灌溉模式，含滴灌井，提高农业用水效率，节约农业用水，符合要求

	4
	建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响
	本项目合理开采和利用地下水资源，严格执行灌溉制度，制定合理的用水计划，采取有效的地下水保护措施，不会造成重大影响，符合要求
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	5
	禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：①利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物，②利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质，③利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物，④法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为
	本项目施工期生活污水依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。洗井废水用于洒水降尘，不外排，不会污染地下水，符合要求

	6
	农业生产经营者等有关单位和个人应当科学、合理使用农药、肥料等农业投入品，农田灌溉用水应当符合相关水质标准，防止地下水污染
	本项目运营期科学、合理使用农药、肥料，实行三减措施，实施测土配方施肥、水肥一体化等措施，控制农药、肥料施用种类及数量。根据本项目地下水监测报告数据可知，项目区水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5048-2021）中旱地作物及水田作物水质要求

	7
	有下列情形之一的，应当划为地下水禁止开采区：①已发生严重的地面沉降、地裂缝、海（咸）水入侵、植被退化等地质灾害或者生态损害的区域，②地下水超采区内公共供水管网覆盖或者通过替代水源已经解决供水需求的区域，③法律、法规规定禁止开采地下水的其他区域
	本项目所在区域不属于已发生严重的地面沉降、地裂缝、海（咸）水入侵、植被退化等地质灾害或者生态损害的区域。不属于地下水开采量接近可开采量的区域。不位于地下水开采重点管控区及超采区。不属于法律、法规规定禁止、限制开采地下水的其他区域。本项目开采地下水不会引发地质灾害或者生态损害，符合要求

	8
	有下列情形之一的，应当划为地下水限制开采区：①地下水开采量接近可开采量的区域②开采地下水可能引发地质灾害或者生态损害的区域，③法律、法规规定限制开采地下水的其他区域
	

	9
	多层地下水的含水层水质差异大的，应当分层开采；对已受污染的潜水和承压水，不得混合开采。
	本项目灌溉井取水目的层为第四系松散岩类孔隙承压水，不进行混合开采。
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1.4.4与“黑龙江省生态环境分区管控”符合性分析
根据“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”出具的《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目属于呼兰区一般生态空间（优先保护单元）、呼兰区城镇空间（重点管控单元）、呼兰区水环境农业污染重点管控区（重点管控单元）、呼兰区永久基本农田（一般管控单元）、呼兰区其他区域（一般管控单元）。
结合本项目施工工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“黑龙江省生态环境分区管控”符合情况如下：
本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表见下表。
表1-4-3 本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果相交情况一览表
	一级分类
	二级分类
	是否相交
	所属地市
	所属区县
	相交区域

	生态保护红线与一般生态空间
	一般生态空间
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区一般生态空间区

	环境质量底线
	大气环境一般管控区
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区大气环境一般管控区

	
	其他区域
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	松花江大顶子山呼兰区

	
	大气环境受体敏感重点管控区
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区大气环境受体敏感重点管控区

	
	水环境城镇生活污染重点管控区
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	少陵河漂河少陵河桥呼兰区2

	
	呼兰区水环境农业污染重点管控区
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	少陵河漂河少陵河桥呼兰区1、3、4、5；泥河泥河水库呼兰区2

	资源利用上线
	自然资源一般管控区
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区自然资源一般管控区

	环境管控单元
	优先保护单元
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区一般生态空间

	
	重点管控单元
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区水环境农业污染重点管控区
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	环境管控单元
	重点管控单元
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区水环境城镇生活污染重点管控区

	
	重点管控单元
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区城镇空间

	
	一般管控单元
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区永久基本农田

	
	一般管控单元
	是
	哈尔滨市
	呼兰区
	呼兰区其他区域


（1）生态保护红线
本项目位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区二八镇阿堡村、鲍堡村、二八村、傅井村、头屯村、王柱村、元宝村、长山村；方台镇的方台村、高家村、宋家村、榆林村；康金街道的金城村、永胜村、历井村、孟井村、双合村、苏德村、王牛村、王佩村、东井村、西井村、杨木村、东腰村、历井农场、新农村；石人镇的城子村、古城村、金星村、石人村、永发村、永平村、于家村、双宝村、站前村。工程占地不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和公益生态林等区域，根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不占生态保护红线。
（2）环境质量底线
①大气
根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于大气环境受体敏感重点管控区及大气环境一般管控区。本项目运营期废气影响较小，施工期扬尘、废气影响较小，随施工期结束影响消失，不会对大气环境质量现状造成不良影响。
②水环境
根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于水环境农业污染重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、其他区域。本项目施工期生活污水依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排，洗井废水用于洒水降尘；项目新建灌溉井片区均为旱田，农田无退水。本项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，现有水田灌溉地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。因此不会对区域水环境造成影响。
（3）资源利用上线
根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于呼兰区地下水环境一般管控区，不位于地下水开采重点管控区（超载区）。本项目永久占地类型为草地、交通运输用地、水利设施用地、坑塘水面，临时占地为旱地、草地。临时占地待施工结束后进行土地复垦，恢复为原地类。本项目运营期排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短。
大庆市润泽水利工程技术咨询有限责任公司于2026年1月编制的《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》已通过专家审查。根据水资源论证报告书结论，项目范围呼兰区地下水可开采量为22433×104m3，现状年地下水用水量（含现状农民自打井取水）8320×104m3，开发利用程度为37%，地下水资源具备开发潜力。
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》可知，论证区地下水可开采量为1503.97万m³/a。总补给量为2506.61m³/a。项目实施后，最大年取水量为242.74万m3，占可开采量的16.14%，可以满足供水需求。本项目设计灌溉保证率为90%，坐水种灌溉水利用系数0.9，滴灌灌溉水利用系数0.93，并采取节水灌溉制度。因此取水是可靠的。且本项目已取得《关于呼兰区2026年高标准农田建设项目取水许可申请的批复》（哈呼水发〔2026〕1号），见附件5。综上，本项目符合哈尔滨市能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
本项目与生态环境准入清单管控要求符合性分析见表1-4-4。
①一图
根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与环境管控单元叠加图见附件6。
②一表
根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》可知，本项目与环境管控单元符合性分析：


表1-4-4生态环境准入清单管控要求符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合性分析

	ZH23011110002
	呼兰区一般生态空间
	优先保护单元
	1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。5.饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。（1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。（2）二级保护区内：1）对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。2）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。（3）准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
	本项目建设符合《黑龙江省生态功能区划》的要求，具体分析见章节1.4.6与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析
。本项目为高标准农田建设项目，根据生态环境分区管控分析报告，本项目占用一般生态空间面积小于0.01平方公里，且占用工程为现有道路修缮工程及现有农田退水口，不新增占地，不涉及占用生态空间中的林地、草原等，不破坏生态，不排放污水和其它有害废弃物。不实行人工回灌地下水。工程不涉及地表水、地下水水源地保护区。因此符合优先保护区要求。


续表1-4-4生态环境准入清单管控要求符合性分析
	ZH23011120003
	呼兰区城镇空间
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。水环境城镇生活污染重点管控区执行：除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。
	本项目不涉及。

	
	
	
	
	水环境农业污染重点管控区同时执行：1.科学划定畜禽养殖禁养区。2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。
	本项目为高标准农田建设项目，项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，控制农药施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施。因此符合空间布局约束要求。

	
	
	
	
	水环境工业污染重点管控区同时执行：1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。
	本项目为高标准农田建设项目，设计灌溉保证率为90%，坐水种灌溉水利用系数0.9，滴灌灌溉水利用系数0.93，并采取节水灌溉制度。不属于高耗水、高污染行业。因此符合空间布局约束要求。

	
	
	
	
	呼兰经济开发区必须严格实施土地利用总体规划和城市总体规划；必须依法用地。严禁擅自进行房地产开发，合理、集约高效利用土地资源。
	本项目不涉及。

	
	
	
	
	大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
	本项目不位于大气环境布局敏感重点管控区。



续表1-4-4生态环境准入清单管控要求符合性分析
	ZH23011120003
	呼兰区城镇空间
	重点管控单元
	污染物排放管控
	一、区域内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应1.5倍减量置换。二、执行要求：加快65t/h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
	本项目为高标准农田建设项目，运营期排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短。不建设锅炉，因此符合污染物排放管控要求。

	
	
	
	
	水环境城镇生活污染重点管控区执行：1.新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。2.强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。3.推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。4.县级以上人民政府应当根据国土空间、水污染防治、城镇排水与污水处理等规划，合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。
	本项目不涉及。

	
	
	
	
	水环境农业污染重点管控区同时执行：1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。
	本项目为高标准农田建设项目，项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，控制农药施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施。因此符合污染物排放管控要求。




续表1-4-4生态环境准入清单管控要求符合性分析
	ZH23011120003
	呼兰区城镇空间
	重点管控单元
	污染物排放管控
	水环境工业污染重点管控区同时执行：1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。2.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	本项目不涉及。

	
	
	
	
	大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
	本项目不位于大气环境布局敏感重点管控区。

	
	
	
	环境风险防控
	化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。水环境工业污染重点管控区同时执行：排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。大气环境布局敏感重点管控区同时执行：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
	本项目不涉及。

	
	
	
	资源开发效率
	1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。高污染燃料禁燃区同时执行：1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2.城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
	本项目运营期排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短，不建设锅炉，不在禁燃区，因此符合资源开发效率管控要求。


续表1-4-4生态环境准入清单管控要求符合性分析
	ZH23011120006
	呼兰区水环境农业污染 
重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.科学划定畜禽养殖禁养区。2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。
	本项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，控制农药施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施。因此符合空间布局约束要求。

	
	
	
	
	大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
	本项目不位于大气环境布局敏感重点管控区。

	
	
	
	污染物排放管控
	1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
	本项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，控制农药施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施。本项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，现状水田灌溉地表水退水口退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。运营期排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短，不建设锅炉。

	
	
	
	环境风险防控
	大气环境布局敏感重点管控区同时执行：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
	本项目不位于大气环境布局敏感重点管控区。


续表1-4-4生态环境准入清单管控要求符合性分析
	ZH23011130001
	呼兰区永久基本农田
	一般管控单元
	资源开发效率
	1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。
	本项目为高标准农田建设项目，田块整治工程占用永久基本农田面积约为0.03平方公里，在现状农田上建设，不可避免将占用基本农田，不属于改变用途。项目属于农业项目，项目建设后抗旱效果明显，新建灌溉井及建筑物呈点状分布，单个占地面积较小，不涉及补偿问题。施工过程中不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等，不会造成永久基本农田污染。

	ZH23011130002
	呼兰区其他区域
	一般管控单元
	空间布局约束
	1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
	本项目不涉及。




表1-4-5项目与地下水环境管控分区符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类型

	YS2301116310001
	呼兰区地下水环境一般管控区
	一般管控单元

	管控要求
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	环境风险管控
	1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山 开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
	本项目不属于土壤污染重点监管单位。本项目施工过程中不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成地下水、土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等，对地下水、土壤影响无影响。符合要求。


③一说明
呼兰区2026年高标准农田建设项目位置涉及哈尔滨市呼兰区；项目占地总面积约2.33平方公里。
与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。
与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与环境管控单元优先保护单元交集面积约为0.01平方公里，占项目占地面积的1.52%；与重点管控单元交集面积为1.78平方公里，占项目占地面积的76.39%；一般管控单元交集面积为0.55平方公里，占项目占地面积的23.61%。
与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为2.33平方公里，占项目占地面积的100.00%。
根据上表，项目建设符合黑龙江省生态环境分区管控要求。
1.4.5与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析
（1）相关内容
根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目位于I-5松嫩平原东部农业生态区， 
I-5-1松嫩平原东南部城镇与农业生态亚区，I-5-1-1哈尔滨市区城市与城郊农业生态功能区。此区主要是哈尔滨市，面积4280平方公里。主要生态环境问题是城区地下水超采严重；绿地覆盖率和自然保留地面积率低；城郊结合部缺少绿化带，未来面临着远郊荒漠化的危害；土地生态环境受到不同程度污染。生态环境敏感性为土壤侵蚀敏感性为高度敏感；土地沙漠化敏感性为中度敏感。主要生态系统服务功能是城市发展、沙漠化控制、土壤保持、水环境保护、大气环境保护、自然人文景观保护和生态系统产品提供。保护措施与发展方向是加强城镇区域环境的综合治理，严格控制地下水的开采程度，改善区域水体环境。要加大生态工业和生态农业建设。
（2）符合性分析
本项目位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区康金街道、方台镇、二八镇、石人镇，不位于哈尔滨城区内，不属于地下水超采区。根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》，灌溉工程灌溉保证率为90%，坐水种灌溉水利用系数达到0.9，滴灌灌溉水利用系数达到0.93，并采取节水灌溉制度，严格控制地下水的开采程度。本项目施工期间加强监管、减少水土流失，临时占地在施工结束后及时进行恢复。表土堆场设置临时拦挡，采用密目网苫盖，减少水土流失。因此，本项目建设符合《黑龙江省生态功能区划》的要求。
1.4.6与《黑龙江省主体功能区划》符合性分析
（1）相关内容
本项目位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，为国家级重点开发区域。功能定位：全省政治、经济、文化中心，全国重要的高端装备制造、医药、食品、化工产业基地，东北北部服务业中心和示范基地，东北地区重要的国际物流枢纽，国际冰雪文化名城，对俄经贸科技合作基地。产业发展方向及布局是大力发展新材料、新能源、节能环保、生物、信息、高端装备制造产业，做大做强电站成套装备、交通运输装备、绿色食品加工、精密复杂量刃具、医药、化工等传统优势产业，大力发展服务外包、特色旅游、商贸、物流、教育、科技研发、金融、文化创意等现代服务业，重点发展生态绿色农业、观光休闲农业、高科技现代农业。按照集约化组团布局，专业化集群发展，建设科技新城和北国水城，打造集科技、文化、生态于一体的松北新区；整合平房工业开发区，建设生态花园式工业新城，重点发展哈南工业新城；加快中心城区提档升级，改造老城区，建设哈西、群力、哈东新区；整合周边县市，加快中等卫星城市和重点小城镇建设，统筹城乡发展，加快推进城乡一体化，打造哈尔滨大都市圈。生态建设是加快形成可持续发展的体制机制，调整城市内部用地结构，增加城市内部绿色空间和城市居住空间。发展新能源、循环经济和低碳经济，推进城市集中供热、污水处理等项目建设，抓好城市内河综合治理，加快淘汰高耗能、高污染行业落后产能，推进生态城市建设。实施松花江流域治理，建设沿松花江两岸的绿色生态廊道，加强对太阳岛国家级风景名胜区、哈尔滨国家森林公园等的保护和建设，建设“资源节约型、环境友好型、低碳发展型”城市。基础 设施建设是完善城市路网布局，推进轨道交通、越江通道、空港扩建、哈西客站、“三网融合”等重大交通通信基础设施建设。推进各类工业园区和服务业集聚区基础设施建设。加强城市水源保护和供水安全建设。调整城市能源结构，提高优质清洁能源比重，加快热电联产、天然气加气站等项目建设。推进城市防洪工程建设。
（2）符合性分析
本项目建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩），建设灌溉井可提供作物种植期伏旱抗旱用水，实现了抗旱及保苗的效果，田块整治工程增加了玉米、水稻的亩产量，农田道路等工程的建设，主要完善了当地的农业交通条件，为当地农业机械化作业提供了便利的条件，提高了农业生产效率，加快绿色农业、现代农业发展。
1.4.7与《哈尔滨市国土空间总体规划》（2020-2035公众版）符合性分析
（1）相关内容
实施生态卓越战略：统筹推进山水林田湖草系统治理，筑牢东北森林带生态安全屏障，加强松花江和重要湖泊湿地生态保护治理，提升生态系统质量和稳定性。实施农业保障战略：数量、质量、生态“三位一体”保护好黑土地这个“耕地中的大熊猫”打造保障国家粮食安全的“压舱石”。严格保护自然保护地空间，根据各类自然保护地功能定位，合理分区，实行差别化管控。
（2）符合性分析
本项目建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩），建设灌溉井可提供作物种植期伏旱抗旱用水，实现了抗旱及保苗的效果，本项目实施排水沟清淤、护砌、灌溉渠道衬砌等工程，建成后可减少区域水土流失，提高和维持土地生产力。本项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，控制农药施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施，充分利用高效节水技术灌溉，减少对水环境及生态环境造成的不利影响。
1.4.8相关规划、政策、规范符合性分析
（1）全国高标准农田建设规划符合性
《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》的建设目标为规划期内，集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，形成一批“一季千斤、两季吨粮”的口粮田，满足人们粮食和食品消费升级需求，进一步筑牢保障国家粮食安全基础，把饭碗牢牢端在自己手上。通过新增建设和改造提升，力争将大中型灌区有效灌溉面积优先打造成高标准农田，高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管8个方面目标，具体内容如下：

表1-4-6《全国高标准农田建设规划》（2021-2030年）符合性分析
	文件
	内容
	本项目相关指标
	符合性

	《全国高标准农田建设规划》
	田：通过合理归并和平整土地、坡耕地田坎修筑，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜，山地丘陵区梯田化率提高。
	本项目进行田块整治工程，建成后实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜。
	符合

	
	土：通过培肥改良，实现土壤通透性能好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能力。
	本项目田块整治工程施用有机肥98265.87吨。
	符合

	
	水：通过加强田间灌排设施建设和推进高效节水灌溉等，增加有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准，实现旱涝保收。
	本项目进行灌溉工程，新打机电井264眼，配套井房264座、井泵264台，水肥一体灌溉面积1.63万亩；渠道衬砌1.368km；购置移动泵车78台；排水沟清淤14.073km，排水沟护砌78.697km；新建建筑物1450座，其中：涵洞707座，过水路面742座，渡槽1座，可实现旱涝保收。
	符合

	
	路：通过田间道（机耕路）和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农机作业、生产物流要求。
	本项目建设田间道路工程，修修缮道路792条，共537.512km，其中：机耕路（混凝土路面）157条，共129.289km；生产路（砂石路面）635条，共408.223km，满足农机作业、农业物资运输等农业生产活动的要求。
	符合

	
	林：通过农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生态环境保护工程建设，改善农田生态环境，提高农田防御风沙灾害和防止水土流失能力。
	本项目区农田防护林网体系较完善，区域防御风沙灾害和防止水土流失能力较强，满足需求。
	符合

	
	电：通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田设施用电需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。
	本项目新建10kV高压电缆线路97.31km，新建0.4kV低压地埋线路29.676km，配套变压器256台，可提高农业生产的效率和效益。
	符合

	
	技：通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提高农田可持续利用水平和综合生产能力。
	本项目水肥一体灌溉面积1.63万亩。
	符合






续表1-4-6《全国高标准农田建设规划》（2021-2030年）符合性分析
	《全国高标准农田建设规划》
	管：落实建后管护主体和责任、管护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施在设计使用年限内正常运行、高标准农田用途不改变、质量有提高。
	本次建设完成后，由各行政村村委会进行管护，确保建成的工程设施在设计使用年限内正常运行、保证黑土地用途不改变、质量有提高。
	符合


综上所述，本项目主要建设内容为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程，满足土、电、路及水等要求，符合《全国高标准农田建设规划（2021-2030）》要求。
（2）与《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》符合性分析
根据黑龙江省水利厅编制的《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，哈尔滨市属于 I-3-1t中部漫川漫岗土壤保持区，属于省级水土流失重点治理区。
重点治理区应实施以小流域为单元、以坡耕地改造和侵蚀沟治理为重点的综 合治理工程。以治理水土流失、蓄水固土、减少泥沙下泄为目标，采取水土保持 工程措施、植物措施和农业耕作措施，开展“山水林田湖”统一规划和全面治理，建立水土流失综合防治体系。大力营造农田防护林、防风固沙林和水土保持林，开展生态修复、退耕还林、退耕还草，增加植被面积。实施坡耕地治理工程、侵蚀沟治理工程、配套保护性耕作和坡面蓄排体系建设，提高和维持土地生产力。同时，严格生产建设项目监督管理，防治人为水土流失。通过全面规划和规模治理，改善区域生产条件和生态环境，增强抗御自然灾害的能力。
本项目施工期间加强监管、减少水土流失，施工过程中采取“边施工、边修复”措施。输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。
项目施工过程中产生的表土及挖方采取设置临时拦挡并采用密目网苫盖，避免在暴雨中被冲刷流失。本项目施工过程中应严格将活动范围控制在本项目用地范围内，不占用其它土地。合理安排施工期，避免雨天施工。
建设单位为生态恢复工程实施责任主体；严格控制施工范围，对施工人员进行生态保护教育；表土堆场设置临时拦挡，采用密目网苫盖减少水土流失，可有效预防及控制水土流失，本项目的建设符合《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》要求。
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图1-4-1 黑龙江省水土保持重点预防区和重点治理区划分图
[bookmark: _Hlk158568524]（3）与《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）符合性分析
《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》中指出：“（一）编制方案。建设占用耕地耕作层土壤剥离利用实施方案由剥离实施主体依据国家和省相关技术规范编制；各县（市、区）自然资源主管部门会同农业农村主管部门组织专家对方案进行评审论证。设施农业用地涉及的耕作层土壤剥离利用可不编制方案，由项目用地单位（个人）直接实施剥离。（二）剥离存储。成片开发和城镇批次用地占用耕地的，应在供地前实施耕作层土壤剥离；单独选址项目及其他需要剥离的项目，应在开工建设前按照剥离利用方案要求实施耕作层土壤剥离，并将剥离土壤存储在指定地点或直接输送到再利用场所。耕作层土壤剥离及运输过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施，防止土壤和环境污染。土壤存储点的选取应遵循就近存储、易于存放、专人管理的原则，尽量利用废弃土地、闲置建设用地和未利用地，避让永久基本农田和生态保护红线、水源地等敏感区域。土壤存储要采取必要的工程防护和保育措施，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。（三）组织验收。耕作层土壤剥离完成后，由当地自然资源主管部门会同农业农村主管部门组织验收，验收合格的方能实施项目建设。（四）剥离土壤利用。剥离的土壤优先用于土地整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦、生态修复等项目，以及新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农业生产生活，富余土壤可以用于绿化。”
本项目为高标准农田建设项目，不可避免将占用基本农田，不占用生态保护红线、水源地等敏感区域，在施工用地前，根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度约25cm，集中堆置在临时施工区，施工结束后对临时占地进行生态恢复，其余用于本项目高标准农田建设。施工时洒水降尘。表土堆场设置临时拦挡并采用密目网苫盖，减少水土流失。本工程建设与《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）要求相符合。
（4）与《自然资源部办公厅关于进一步加强黑土耕地保护的通知》（自然资办函〔2022〕1531号）符合性分析
《自然资源部办公厅关于进一步加强黑土耕地保护的通知》中指出：三、从严控制建设项目占用黑土耕地。建设项目不得占用黑土耕地，确实难以避让的，在可行性研究阶段，必须对占用的必要性和合理性等情况进行严格论证，纳入耕地踏勘论证报告；申请农用地转用时，应说明落实“占黑土补黑土”、耕作层土壤剥离再利用有关情况，按规定制定耕作层土壤剥离再利用方案，做到应剥离尽剥离，剥离后妥善储存，及时合理再利用。
本项目为高标准农田建设项目，不可避免将占用基本农田，在施工用地前，根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度约25cm，集中堆置在临时施工区，用地完成后对场地进行回填平整，回填剥离表土，恢复原地类。其余用于本项目高标准农田建设。建设单位正制定表土剥离方案、耕作层土壤剥离再利用方案，本工程建设与《自然资源部办公厅关于进一步加强黑土耕地保护的通知》要求相符合。
（5）与《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）符合性分析
根据耕作层土壤剥离利用方案，确定剥离单元与剥离厚度。基于土壤质量和剥离成本考虑，耕作层土壤剥离厚度宜在20cm~30cm。单次土壤剥离厚度不宜大于30cm；耕作层较厚的区域可适当增加剥离厚度，原则上土壤剥离厚度不超过50cm。宜选择天气晴好且土壤含水量适宜时进行剥离，剥离时期应在剥离层化冻后、未冻结前进行。储存区内土壤堆放应减少占地面积，合理紧凑。多种类型土壤储存宜采用台状堆放，堆高不超过5m。土壤堆放半年之内应用防尘网覆盖；堆放时间超过1年的，覆盖前宜播撒一年生或多年生浅根草类种子。土壤堆放 2年之内，土堆之间、土堆与道路之间用30cm~50cm装土的草袋或编织袋隔挡。邻近城镇村庄、主要道路、水源地等作业场所，晴天应定期洒水降尘。运输车辆应盖好土壤，并在规定的运输路线和操作区域内行驶。
本项目为高标准农田建设项目，根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度约25cm，雨天不施工，施工期输配电工程表土临时堆存在施工沿线，设置临时拦挡，采用密目网苫盖，施工结束后及时分层回填，恢复现状地类；灌溉井、建筑物、输配电工程剥离表土暂存于表土堆场内，堆高不超过3m，设置临时拦挡，采用密目网苫盖，减少水土流失，施工结束后临时占地恢复为现状地类；施工时洒水降尘。故本项目与《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）相符。
（6）与《黑龙江省重点流域水生态环境保护规划》（黑环发〔2023〕24号）符合性分析
《黑龙江省重点流域水生态环境保护规划》是指导黑龙江省“十四五”时期流域水生态环境保护相关工作的纲领性文件，是制定实施相关方案、政策和建设相关工程的依据，规划期为2021年至2025年。规划范围包含黑龙江省的松花江流域、黑龙江流域、乌苏里江流域和绥芬河流域。共涉及13个市(地)级行政单位，分别是哈尔滨市、齐齐哈尔市、牡丹江市、佳木斯市、大庆市、鸡西市、双鸭山市、伊春市、七台河市、鹤岗市、黑河市、绥化市大兴安岭地区。规划目标:到2025年，全省水生态环境持续改善水质优良水体稳中有增，污染严重水体得到有效治理，除肇兰新河外基本消除国控劣V类断面，基本消除县级城市建成区黑臭水体，饮用水水源水质安全保障水平持续提升，化学需氧量和氨氮排放总量持续减少。松花江干流及主要支流生态流量保障程度显著提升，河湖生态保护修复有效加强，探索建立水生生物监测体系，风险防范能力不断加强，实现有河有水，有草有鱼，人水和谐的美好目标。到2035年，全省水生态环境根本好转，生态系统实现良性循环，美丽龙江建设的水生态环境目标基本实现。
本项目涉及松花江河段二级水功能区为松花江宾县、巴彦县农业用水区，水质目标为Ⅲ类。漂河未划分水功能区，漂河汇入少陵河，根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，少陵河水质目标为V类，漂河参照少陵河执行。根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》及《哈尔滨市水环境质量月报》可知，少陵河桥断面水质为V类，2025年5月水质超标，其他月份均达标，满足V类水体类别要求。大顶子山水质目标为Ⅲ类，2025年1月-2026年3月水质均达标，满足Ⅲ类水体类别要求。本项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，现状水田灌溉地表水退水量减少，相应污染物COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。有利于受纳水体松花江及漂河河流水质的维持和改善。故本工程建设与《黑龙江省重点流域水生态环境保护规划》要求相符合。
（7）与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）符合性分析
设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。
严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
本项目田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，田块整治工程在永久占地范围内，不新增临时占地，尽量减少占地。临时占地不占用永久基本农田。临时占地恢复为原地类，建设单位为临时占地恢复责任主体，确保耕地面积不减少、质量不降低。本工程建设与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》要求相符合。
（8）与《高标准农田建设 通则》（GB/T30600-2022）符合性分析



































表1-4-7《高标准农田建设 通则》（GB/T30600-2022）符合性分析
	文件
	内容
	本项目相关指标
	符合性

	《高标准农田建设 
通则》
	田：耕作田块是由田间末级固定沟、渠、路、田坎等围成的，满足农业作业需要的基本耕作单元。应因地制宜进行耕作田块布置，合理规划，提高田块归并程度，实现耕作田块相对集中。耕作田块的长度和宽度应根据气候条件，地形地貌，作物种类，机械作业、灌溉与排水效率等因素确定，并充分考虑水蚀风蚀。
	本项目进行田块整治工程，建成后区域内田面平整，集中连片，耕作层厚度适宜。
	符合

	
	水：灌溉与排水工程指为防治农田旱、涝、溃和盐碱等对农业生产的危害所修建的水利设施，应遵循水土资源合理利用的原则。根据旱、涝、溃和盐碱综合治理的要求，结合田、路、林、电进行统一规划和综合布置。灌溉工程设计时应首先确定灌溉设计保证率。水源选择应根据当地实际情况，选用能满足灌溉用水要求的水源，水质应符合GB5084的规定水源利用应以地表水为主，地下水为辅，严格控制开采深层地下水。灌溉井工程的泵、动力输变电设备和井房等配套率应达到100%。机井设计应根据水文地质条件和地下水资源利用规划，按照合理开发、采补平衡的原则确定经济合理的地下水开采规模和主要设计参数。机井设计应符合GB/T50625的规定。渠系建筑物使用年限应与灌溉与排水系统主体工程相一致。涵洞应根据无压或有压要求确定拱形、圆形或矩形等横断面形式，涵洞的过流能力应与渠(沟)道的过流能力相匹配。承压较大的涵洞应使用钢筋混凝土管涵、方涵或其他耐压管涵，管涵应设混凝土或砌石管座。应推广节水灌溉技术，提高水资源利用效率。
	本项目进行灌溉工程，新打机电井264眼，配套井房264座、井泵264台，水肥一体灌溉面积1.63万亩；渠道衬砌1.368km；购置移动泵车78台；排水沟清淤14.073km，排水沟护砌78.697km；新建建筑物1450座，其中：涵洞707座，过水路面742座，渡槽1座。购置移动泵车78台，其中，流量为600m³/h。根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》，本项目建成后，灌溉工程灌溉保证率为90%，坐水种灌溉水利用系数达到0.9，滴灌灌溉水利用系数达到0.93。灌溉用水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。机井设计符合《机井技术规范》（GB/T50625）的规定。根据当地实际情况，本项目灌溉旱田距离地表水较远，如果采用地表水工程，用水安全没有保障，引水、蓄水工程建设投资较大，工程管理难度较大，如采用地下水源，水量、水质均能满足要求，工程量小，易于实施，用水成本低，水源与配水工程均在用水区域内，便于管理，因此，从用水安全可靠、工程建设、投资以及管理方面综合分析，采用地下水作为灌溉供水水源是合理的。
	符合







续表1-4-7《高标准农田建设 通则》（GB/T30600-2022）符合性分析
	《高标准农田建设 
通则》
	路：田间道路工程指为农田耕作、农业物资与农产品运输等农业生产活动所修建的交通设施。田间道路布置应适应农业现代化的需要，与田、水、林、电、路、村规划相衔接，统筹兼顾，合理确定田间道路的密度。田间道(机耕路)路面应满足强度、稳定性和平整度的要求，宜采用泥结石、碎石等材质和车辙路(轨迹路)、砌石(块)间隔铺装等生态化结构。根据路面类型和荷载要求，推广应用生物凝结技术、透水路面等生态化设计。在暴雨冲刷严重的区域，可采用混凝土硬化路面。道路两侧可视情况设置路肩，路肩宽宜为30cm~50cm。生产路路面材质应根据农业生产要求和自然经济条件确定，宜采用土、砂石等。在暴雨集中地区，可采用石板、混凝土等。
	本项目建设田间道路工程，修缮道路792条，共537.512km，其中：机耕路（混凝土路面）157条，共129.289km；生产路（砂石路面）635条，共408.223km，满足农机作业、农业物资运输等农业生产活动的要求。
	符合

	
	林：农田地力提升工程指为保障农田生产安全、保持和改善农田生态条件、防止自然灾害等所采取的各种措施，包括农田地力提升工程、岸坡防护工程、坡面防护工程和沟道治理工程等，应进行全面规划、综合治理。
	本项目区域防御风沙灾害和防止水土流失能力较强，满足需求。
	符合

	
	电：农田输配电工程指为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的强电、弱电等各种设施，包括输电线路、变配电装置等。其布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量和安全。农田输配电工程应满足农业生产用电需求，并应与当地电网建设规划相协调。农田输配电线路宜采用10kV及以下电压等级，包括10kV、1kV、380V和220V，应设立相应标识。
	本项目新建10kV高压电缆线路97.31km，其中10kV高压架空线路48.086km、地埋线路49.224km；新建0.4kV低压地埋线路29.676km，配套变压器256台，能够满足项目供电设施要求。
	符合











续表1-4-7《高标准农田建设 通则》（GB/T30600-2022）符合性分析
	《高标准农田建设 
通则》
	高标准农田建设的重点区域包括：已划定的永久基本农田和粮食生产功能区、重要农产品生产保护区。高标准农田建设限制区域包括：水资源贫乏区域，水土流失易发区、沙化区等生态脆区域，历史遗留的挖损、塌陷、压占等造成土地严重损毁且难以恢复的区域，安全利用类耕地，易受自然灾害损毁的区域，沿海涂、内陆滩涂等区域。高标准农田建设禁止区域包括：严格管控类耕地，生态保护红线内区域，退耕还林区、退牧还草区，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域。
	本项目在现有耕地上建设，不新开垦耕地。项目区不属于水资源贫乏、沙化区等生态脆区域、历史遗留的挖损、塌陷、压占等造成土地严重损毁且难以恢复的区域、安全利用类耕地，易受自然灾害损毁的区域、沿海涂、内陆滩涂等区域。不占用生态保护红线、退耕还林区、退牧还草区，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域。本项目区域虽属于省级水土流失重点治理区，易发生水土流失，本项目实施排水沟清淤、灌溉渠道衬砌、侵蚀沟岸坡防护、沟道治理等工程，建成后可减少区域水土流失，提高和维持土地生产力。
	符合


1.4.9与《水利建设项目(灌区工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析







表1-4-8本项目与《水利建设项目(灌区工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析
	序号
	相关要求
	符合性分析
	结论

	1
	项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。
	[bookmark: _Hlk120647572][bookmark: _Hlk150864959]本项目符合现行的环境保护相关法律法规和政策要求，符合黑龙江省主体功能区规划、黑龙江省生态功能区划等要求，符合《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》等；本项目采取节水灌溉制度，未超出地下水资源利用上限，坐水种灌溉水利用系数达到0.9，滴灌灌溉水利用系数达到0.93，均满足相关要求。
	符合

	2
	项目选址选线、取(蓄)水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。
	本项目选址选线、施工布置、临时占地、取料场不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要湿地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域。不在饮用水水源保护区范围内。
	符合

	3
	项目取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。采取上述措施后，未造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。
	本工程不取用地表水。现有水田依托现有地下水取水水井，本项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地下水取水量减少。
	符合



续表1-4-8本项目与《水利建设项目(灌区工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析
	4
	项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取（蓄）水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施。
	论证区开采后地下水流场没有发生大的变化。受区域地形地貌、气候特征及土壤条件影响，项目区地下水含水层的大气降水垂直入渗补给条件较好，含水层调节能力强。根据已批复水资源论证报告书预测结果，井群连续开采最大水位降深为1.315m，小于2.0m，小于含水层厚度30m的三分之一，故项目取水造成的地下水水位降深在允许范围内。项目实际开采为非持续性，且开采期为每年的5-7月，随着7月份丰水期的到来，得益于对地下水良好的补给条件，以丰补歉，项目取水水源地所在区域含水层厚度较大，富水性较好，水量和水质条件均能够满足项目用水要求；根据现状对土壤的监测结果，灌区土壤不存在重金属污染问题，工程建成后通过减少化肥使用量、测土配方施肥等措施，使土壤质量持续改善。田块整治工程实施后，可对新建区的盐碱土壤进行改良，可使土壤容重降低，总孔隙度提升，通气性和透水性显著改善，减少地表积水和次生盐渍化风险。改良前盐碱土黏粒含量高，干时坚硬、湿时泥泞，耕作阻力大，调理剂通过分散黏粒团聚，降低土壤黏结力，使耕作层更疏松，利于农机作业和作物根系穿插。
	符合

	5
	项目取(输)水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出了测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施。
	项目区灌溉用水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱田灌溉用水标准，符合农业灌溉水质标准。
项目的地表水退水口利用现有。本项目实施后，不新增水田总面积，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，提出测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量措施，减轻对灌区下游水环境的污染。故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。无需建设退水水质提升设施。
	符合



续表1-4-8本项目与《水利建设项目(灌区工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析
	6
	对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护、就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、拦河闸坝建设过鱼设施、引水渠首设置拦鱼设施、栖息地保护修复、增殖放流等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。
	本项目合理安排工期，排水沟清淤、衬砌、建筑物工程、灌溉渠道衬砌等涉水工程于枯水期施工，避免对地表水体及水生生物的影响。项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，控制农药施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施，充分利用高效节水技术灌溉，减少对水环境、生态环境等造成的不利影响。
	符合
























续表1-4-8本项目与《水利建设项目(灌区工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析
	7
	项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土(渣)场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废(污)水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。
	本项目施工期间加强监管，施工过程中采取“边施工、边修复”措施。本项目输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。使临时占地土地利用类型、植被覆盖度、生物量等恢复为原有水平。施工期施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，不在现场搅拌。建筑材料用苫布覆盖，严禁露天放置；余料及时回收。施工现场集中堆放的土方和裸露场地采取苫布覆盖措施，严禁裸露。施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁沿路遗撒和随意倾倒。加强运输车辆的维护、保养，避免尾气超标排放；施工期生活污水依托附近民房防渗旱厕，洗井废水用于洒水降尘，废泥浆风干后用于周围道路平整；施工期可再利用的建筑废料进行回收利用。表土用于临时工程土地恢复，土方及时回填。施工人员产生的生活垃圾依托附近村屯统一收集。排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）；施工现场合理布局，尽量避免高噪声施工设备集中使用并远离村屯，施工现场距离敏感目标不足10米时设置声屏障。对施工机械和车辆进行维护保养。施工车辆运输尽量少鸣笛。加强施工期环境管理，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业。合理安排施工作业时间，本项目施工区域为噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间（22:00-6:00）施工。 
	符合
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	8
	项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。
	本项目取用地下水，不存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险。
	符合

	9
	改、扩建或依托现有工程的项目，在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	本项目已梳理现有工程存在的问题，并提出了以新带老措施，具体见表3-1-3。
	符合

	10
	按相关导则及规定要求，制定了生态、水、土壤等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。
	本项目已制定生态、声环境、水环境、土壤要素的监测计划，明确了监测点、监测因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。
	符合

	11
	对生态环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
	对生态环境保护措施进行了深入论证，明确了生态恢复的主体责任人为建设单位，进行了环保投资估算，针对施工期和运行期分别进行了保护措施可行性论证。
	符合

	12
	按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	按相关规定开展了信息公开和公众参与。
	符合

	13
	环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。
	环境影响评价文件符合相关管理规定和环评技术标准要求。
	符合



1.4.10选址合理性分析
[bookmark: _Toc15991621]（1）永久占地、工程选址、选线合理性
本项目总体布局首先立足于保护和改善生态环境，以提高土地利用率为前提，提高耕地质量为主要目标，并坚持可持续发展的原则进行工程建设。在全域土地综合整治与生态修复过程中，实行耕地改良，提高耕地质量，同时提高粮食产量，进而改善当地生产、生活水平，改善当地生态环境，遵循自然规律和经济规律，因地制宜发展经济，保护和建设好生态环境，实现资源的综合利用。
本项目位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区二八镇阿堡村、鲍堡村、二八村、傅井村、头屯村、王柱村、元宝村、长山村；方台镇的方台村、高家村、宋家村、榆林村；康金街道的金城村、永胜村、历井村、孟井村、双合村、苏德村、王牛村、王佩村、东井村、西井村、杨木村、东腰村、历井农场、新农村；石人镇的城子村、古城村、金星村、石人村、永发村、永平村、于家村、双宝村、站前村。项目工程及施工总平面布置图见附图9。本项目田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤、衬砌，田块整治工程在永久占地范围内，尽量减少占地，其余工程新增永久占地。永久占地类型为草地、交通运输用地、水利设施用地、坑塘水面。项目选址选线不占用自然保护区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域。本项目区域虽属于省级水土流失重点治理区，易发生水土流失，本项目实施排水沟清淤、衬砌、灌溉渠道衬砌等工程，建成后可减少区域水土流失，提高和维持土地生产力。项目选址、选线符合《高标准农田建设 通则》（GB/T 30600-2022）的要求。
本项目污染主要集中在施工期，主要包括施工期间产生的运输车辆扬尘、机械设备及运输车辆噪声对周边生态环境的影响。建设期间将对区域的现有环境、居民生活及社会产生一定的影响，但项目涉及面较窄，且比较分散。施工期结束后，本项目的影响随即消失。在施工期间，只要制订详细保护计划，精心施工，采取有效的防护和隔离措施，对生态环境的影响较小。项目建设后既可以促进地区农业经济发展，又是建立高效生态农业模式的有效途径，而且对于建设社会主义新农村具有重要的现实意义。因此，运营期对环境的影响主要表现为有利的影响。
（2）临时施工场地、施工道路、生活区选址合理性
项目区对外交通状况较好，公路等骨干交通路网已经形成，到附近乡镇和县里购买工程资料比较方便。大部分工程利用现有水泥路、砂石路及村地头路。
项目施工期间土方均堆存于施工范围内，施工结束后表土全部用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填，建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2），因此不设置弃土场。
农田输配电工程沿线一侧外扩3m为临时占地施工场地，共设置1368根水泥电杆，变压器为杆上变压器，每处设置15m2临时占地施工材料均沿线堆放在施工范围内，不设集中堆料场；灌溉井、涵洞等建筑物工程施工材料堆放在紧邻工程施工场地内，临时占地类型为旱地、草地，均不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区和生态保护红线；田间道路工程、田块整治工程、灌溉渠道衬砌工程施工材料堆放在永久占地内，不设集中堆料场。减少临时占地面积，临时堆料场选址可行。施工期间施工粉尘及噪声会对周边敏感目标产生一定影响，在采取本次环评提出的噪声及大气污染防治措施后，对周边敏感目标的影响可降至最低。施工结束后，恢复为原地类。
项目施工人员均雇佣附近居民，生活区依托附近民房，施工生活区选址可行。
（3）项目取水、退水合理性
本项目264口灌溉井选址不占用饮用水源地保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域。已取得《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告专家评审意见》，符合《哈尔滨市国土空间总体规划》，选址合理。
项目区现有水田利用现有地下水灌溉设施，无地表水取水口，退水口利用现有。本项目实施后，不新增水田面积。项目区排水工程已基本形成规模，项目区西排水通过原有沟汇入公家沟，设有3个农田退水口（农业排口），最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，设有1个农田退水口（农业排口），最终承泄区为漂河。项目片区排水承泄区为松花江及漂河。本项目现有入河排污口暂未进行审批登记。退水口位置见图4-3-1。
根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》可见，本项目工程占地及生态评价范围不涉及生态保护红线、国家、省、市重点保护文物、濒危珍稀动植物、森林公园、地质公园、天然林、公益林等生态保护目标。
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》可知，本项目井群地下水开采水位影响范围最大为66m，经调查，地下水水位影响范围内未分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标。本项目现有退水路线不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
本项目现有公家沟农田退水口距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约25m。位置关系图见2-8-1。
项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。有利于受纳水体松花江、漂河及地表水环境保护目标水质的维持和改善。利用现有水田退水口选址合理。
本工程地表水退水影响范围内不涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等生态保护目标。符合《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第 830 号，2026 年 3 月 15 日最新修订）、《黑龙江省湿地保护条例》要求。项目的建设可被周围环境所接受。
[bookmark: _Toc208906221]1.5关注的主要环境问题及环境影响
[bookmark: _Toc479252801]本项目属于高标准农田建设，属于生态类项目，项目建设运行后将减少渠道上的“跑、漏、冒”水现象，减少水田灌区取水量、退水量，节约了水资源，提升水资源利用效率，可以大大完善农业生产条件、改善农业发展环境，推进现代化农田建设，提高粮食产能，保障粮食安全，具有明显的环境效益与社会效益。根据本项目工程特点及环境特征，关注的主要环境问题及环境影响如下：
（1）现有工程
通过现场调查及资料收集与分析等方法，对现有工程地表水、地下水、土壤、噪声、生态环境进行调查，得出现状主要生态环境问题，并提出以新带老措施。
（2）陆生生态影响
通过现场调查及资料收集与分析等方法，对工程影响区域陆生生态现状进行调查与评价。分析了工程施工和运行对陆生生态影响，提出了减缓不利影响的对策和生态补偿措施、生态监测计划。
（3）水生生态影响
针对工程建设对评价区域水生生态环境的影响，通过现场考察及走访、鱼类“三场”调查、资料收集与分析等方法，对水生生态现状进行调查。主要包括浮游、底栖、鱼类等水生生物现状，区域水生生物种类、生物量以及鱼类“三场”分布等。对施工期、运营期水生生态进行影响分析（重点分析工程实施后对地表水承泄区、地表水环境保护目标水生生态产生的影响），并提出了减缓或消除不利影响的对策或措施；提出监测计划。
（4）对地表水环境影响
施工废水主要为生产废水和生活污水对水环境及水生生物的影响，论证水环境保护措施的可行性。重点分析运营期工程退水对地表水承泄区、地表水环境保护目标环境的影响分析，并提出水环境保护措施并论证其可行性。运营期可减少渠道的跑冒滴漏，节约灌溉水资源，提高灌溉水利用系数，因此，本项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减。有利于受纳水体松花江及漂河、地表水环境保护目标水质的维持和改善。
（5）对地下水环境影响
运营期地下水开采对地下水资源、地下水水位、水质、饮用水源地、居民用水、其他用水用户的影响，并提出了减缓或消除不利影响的对策或措施；提出监测计划。
（6）对土壤环境影响
运营期地下水开采对土壤结构、盐渍化、潜育化、土壤肥力等影响，并提出了减缓或消除不利影响的对策或措施；提出监测计划。
（7）污染影响
工程施工期废气主要关注施工扬尘、施工机械废气、发电机废气、清淤恶臭对大气环境的影响及措施的有效性；施工废水及人员生活污水对附近水环境的影响；施工噪声对周围环境保护目标的影响；施工期建筑垃圾、淤泥利用或弃土合理性，表土剥离对黑土地及基本农田的影响及对生态环境的影响。
运营期柴油机移动泵车废气、道路车辆尾气对周围环境的影响；田间道路上农用机动车辆行驶噪声、灌溉水泵噪声等噪声对周围环保目标的影响以及对生态环境的影响。
[bookmark: _Toc208906222]1.6环境影响评价主要结论
本项目建设符合国家相关产业政策要求，该项目的建成投产，有利于促进地区经济发展，充分发挥了资源优势，具有良好的经济效益。本评价针对高标准农田建设的特点，提出了切实可行的污染防治措施，将工程开发建设及运行对环境的影响减少到最低程度。项目通过对环境空气、声环境、水环境、固体废物等各项环境因素有效地防治，通过加强环境管理及环境监测，最大限度的减少对环境影响。因此，本项目的实施实现了环境效益、社会效益和经济效益相统一，符合当地的环境保护规划和经济发展规划，在做好本报告中提出的各项环保措施的前提下，从环保角度而言，项目建设可行。
[bookmark: _Toc479252802]
[bookmark: _Toc208906223]2总则
[bookmark: _Toc208906224][bookmark: _Toc479252803]2.1编制依据
[bookmark: _Toc11758465]2.1.1相关法律、法规
[bookmark: _Toc15991627][bookmark: _Toc524431281][bookmark: _Toc233779584]（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日。
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订），2018年12月29日。
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正），2018年10月26日。
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日。
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日。
（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日。
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日。
（8）《中华人民共和国土地管理法》，2020.1.1。
（9）《中华人民共和国水法》，2016.7.2。
（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011.03.01）。
（11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月3日（国发〔2005〕39号）。
（12）《空气质量持续改善行动计划》（国务院）2023年11月30日。
（13）《水污染防治行动计划》（国务院）2015年4月16日。
（14）《土壤污染防治行动计划》（国务院）2016年5月28日。
（15）《中华人民共和国黑土地保护法》（2022年8月1日施行）。
（16）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日（国务院第682号令）。
（17）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）2021.12.1。
（18）《中华人民共和国森林法》（2019.12.28修订）。
（19）《中华人民共和国土地管理法》（2019.08.26修订）。
（20）《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第 830 号，2026 年 3 月 15 日最新修订）。
2.1.2地方法规、规划
（1）《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》。
（2）《黑龙江省主体功能区规划》。
（3）《黑龙江省生态功能区划》。
（4）《黑龙江省水土保持条例》。
（5）《黑龙江省湿地保护条例》（2018.06.28修订）。
（6）《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。
（7）《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》。
（8）《哈尔滨市国土空间总体规划》（2020-2035公众版）。
（9）《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》哈政规〔2021〕7号。
（10）《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）。
（11）《自然资源部办公厅关于进一步加强黑土耕地保护的通知（2022年7月28日）》（自然资办函〔2022〕1531号）。
（12）《哈尔滨市人民政府办公厅关于印发哈尔滨市地下水管理和保护工作实施方案的通知》(哈政办规〔2019〕7号)。
（13）《哈尔滨市水污染防治工作方案》（哈政发[2016]9号）。
（14）《黑龙江省水污染防治条例》（2023.12.01施行）。
（15）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022.03.01施行）。
（16）《国务院关于印发固体废物综合治理行动计划的通知》（国发〔2025〕14号）。
（17）《黑龙江省重点流域水生态环境保护规划》（黑环发〔2023〕24号）。
（18）《基本农田保护条例》（1999.01.01施行）。
（19）《黑龙江省耕地保护条例》（2016.07.01施行）。
（20）《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》。
（21）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025.01.01施行）。
2.1.3相关技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）。
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。
（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）。
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。
（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。
（10）《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）。
（11）《高标准农田建设 通则》（GB/T30600-2022）。
（12）《全国高标准农田建设规划》（2021-2030年）。
（13）《水利建设项目(灌区工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》。
[bookmark: _Toc524431282][bookmark: _Toc15991628]2.1.4相关政策及文件
（1）国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》。
（2）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）。
（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日实施）。
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）2021.01.01。
（5）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部令第4号，2019.1.1。
2.1.5其他资料
（1）《呼兰区2026年高标准农田建设项目》技术咨询合同书。
（2）《关于呼兰区2026年高标准农田建设项目审定投资及补充设计的批复》（哈农复〔2026〕13号），黑龙江沃土华源科技开发有限公司，2026年3月。
（3）《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告专家评审意见》，大庆市润泽水利工程技术咨询有限责任公司，2026年1月24日。
[bookmark: _Toc208906225]2.2评价目的与原则
2.2.1评价目的
根据呼兰区2026年高标准农田建设项目所在地域的环境特点以及国家有关法律法规要求，编制本报告的主要目的在于：
（1）分析工程与法律法规、国家相关政策及规划的符合性，从环保角度分析、论述工程的可行性和必要性，以及工程方案的环境合理性。
（2）调查工程影响区域地表水环境、地下水环境、环境空气、声环境、生态环境、土壤环境现状，明确工程建设评价范围内的环境功能目标、环境保护敏感目标以及是否存在重大环境制约因素，识别存在的主要环境问题，优化工程线路布置。
（3）根据工程性质、运行特点及施工工艺、方法，预测评价工程施工和运行对工程区及影响区的有利与不利环境影响。
（4）针对工程建设、运行可能对环境带来的不利影响，制定切实可行的环境保护对策措施，使区域环境质量不因工程建设和运行而下降，生态系统得到有效保护，充分发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益，促进工程区域经济、社会、资源环境的协调可持续发展。
（5）拟定工程施工及运行期的环境管理和环境监理计划，动态及时掌握工程环境影响状况并做出反馈，对环境保护措施进行调整和优化，保证工程环境保护措施的实施效果达到相应环保要求。
（6）进行环境保护费用估算，将环保投资纳入工程总投资，落实工程环境 
保护工作费用，为环保措施的顺利实施提供资金保证。
（7）分析、预测环境保护措施实施后，工程涉及区域环境质量的总体变化 
趋势，从环境影响角度分析本工程建设的可行性，为工程的方案论证、环境管理和项目决策提供科学依据。
2.2.2评价原则
（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。 
（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的 
影响。 
（3）突出重点：根据项目工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效 
应关系，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc208906226]2.3评价内容及评价重点
2.3.1评价内容
根据本项目建设内容、特点及所在地区域环境概况及环境影响评价技术导则的要求，确定本次环境影响评价内容为： 
（1）对项目所在区域的环境质量现状进行评价，重点关注受到本项目农业退水影响区域的地表水环境质量现状及陆生、水生生态现状，地下水环境现状，作为环境影响评价预测的依据。
（2）针对项目建设特点、规模以及项目建设与运行所涉及的环境问题，重点关注地下水灌溉井取水对区域地下水水质、水位等影响，现有水田退水对区域的地表水环境影响，落实完善其污染防治措施。
（3）针对本项目的建设特点和排污特征，提出经济合理、技术可行的污染防治措施。
（4）评价本项目运行后，对评价区生态环境以及地表水环境质量产生影响的范围和程度，从环保角度论证本项目建设的可行性。
（5）对本项目运行后的环境经济进行分析，提出相应的环境管理计划与监测计划。
2.3.2评价重点
本项目评价重点为工程建设对地表水环境、生态环境影响及采取减缓影响的措施，地下水开采对地下水资源的影响及采取减缓影响的措施。兼顾环境空气影响评价、声环境影响评价、环境风险评价、土壤影响分析。
[bookmark: _Toc208906227]2.4环境影响因素识别与评价因子筛选
2.4.1环境影响因素识别
根据该项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将生产过程中产生的污染物对环境的影响见表2.4-1。
表2-4-1环境影响因素识别矩阵表
	环境因素
项目阶段
	污染环境影响
	生态影响

	
	大气
	地表水
	地下水
	声环境
	固体废物
	植物
	动物
	陆域生态
	水土流失
	土地利用方式
	水域生态
	自然保护区
	自然景观

	施工期
	灌溉与排水工程
	▲1
	
	▲1
	▲1
	▲1
	▲2
	▲2
	▲2
	▲2
	▲2
	
	
	▲2

	
	田间道路工程
	▲1
	
	
	▲1
	▲1
	▲1
	▲1
	
	
	
	
	
	

	
	农田输配电工程
	▲1
	
	
	▲1
	
	▲1
	▲1
	▲1
	▲1
	▲1
	
	
	▲1

	
	田块整治工程
	▲1
	
	
	▲1
	
	▲1
	▲1
	
	▲1
	
	
	
	

	运行期
	灌溉与排水工程
	■1
	□2
	■1
	■1
	■1
	▲1
	▲1
	
	
	
	□2
	□2
	

	
	田间道路工程
	■1
	
	
	■1
	
	▲1
	▲1
	
	
	
	
	
	

	
	田块整治工程
	
	□2
	
	
	
	
	
	□2
	
	
	
	
	□2

	复垦后
	表土回填
	
	
	
	
	
	
	
	□2
	□2
	□2
	
	
	□2

	
	植被恢复
	
	
	
	
	
	□2
	□2
	□2
	□2
	□2
	
	
	□2

	注：■长期不利影响，□长期有利影响；▲短期不利影响，△短期有利影响；1、2、3表示影响程度从小到大；
	
	
	


依据环境影响因素结合工程行为矩阵筛选，采用矩阵法对可能受本项目影响的环境要素进行识别，确定该项目的环评主要内容包括：生态环境评价、环境空气评价、声环境评价、地下水环境评价等。
根据本项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将生产过程中产生的污染物对环境的影响见表2-4-2。
表2-4-2环境影响因素识别一览表
	污染物
	污染来源
	污染因子

	施工期
	废气
	施工活动、机械及施工车辆
	TSP、CO、HC+NOx、THC、臭气浓度

	
	废水
	施工活动和施工人员生活
	COD、氨氮、pH、BOD5、SS

	
	噪声
	施工活动和机械设备
	等效连续A声级Leq（A）

	
	固体废物
	建筑物施工和施工人员生活
	建筑垃圾、生活垃圾、土石方、淤泥、废肥料包装袋

	
	地下水
	打井
	SS

	
	土壤
	表土剥离
	土壤结构、理化性质

	
	地表水
	施工活动和机械设备
	石油类

	运营期
	废气
	车辆、柴油机移动泵车
	CO、HC+NOx、THC

	
	噪声
	水泵、柴油机移动泵车等设备
	等效连续A声级Leq（A）

	
	地表水
	水田退水
	COD、氨氮、总磷、总氮

	
	地下水
	地下水开采、地下水下降、柴油机移动泵车
	石油类、水位、地下水量

	
	土壤
	地下水开采、地下水下降、施工活动和机械设备
	盐渍化、土壤肥力、潜育化、沼泽化

	
	环境风险
	柴油、变压器油
	石油类

	
	固体废物
	农田耕种
	秸秆、废肥料包装袋、废农药包装物


2.4.2评价因子筛选
根据本项目周边环境及项目特征，确定本项目评价现状因子和预测评价因子，具体见表2-4-3~2-4-4。
表2-4-3本项目环境影响评价因子筛选结果
	环境要素
	评价类别
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP

	
	施工期环境影响评价
	TSP、CO、HC+NOx、THC、臭气浓度

	
	运营期环境影响评价
	CO、HC+NOx、THC

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级Leq（A）

	
	施工期环境影响评价
	

	
	运营期环境影响评价
	

	地表水
	现状评价
	溶解氧、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷

	
	施工期环境影响评价
	COD、氨氮、pH、BOD5、SS

	
	运营期环境影响评价
	COD、氨氮、总磷、总氮






续表2-4-3本项目环境影响评价因子筛选结果
	地下水
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、硫酸盐、氯化物、pH、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法、以O2计）、六价铬、总硬度、氟化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、铅、镉、砷、汞、水位、石油类

	
	施工期环境影响评价
	SS

	
	运营期环境影响评价
	石油类、地下水量、地下水降深及影响范围

	固体废物
	现状评价
	-

	
	施工期环境影响评价
	生活垃圾、建筑垃圾、土石方、淤泥、废肥料包装袋

	
	运营期环境影响评价
	秸秆、废肥料包装袋、废农药包装物

	土壤
	现状评价
	pH、含盐量

	
	施工期环境影响评价
	土壤结构、理化性质

	
	运营期环境影响评价
	盐渍化、土壤肥力、潜育化、沼泽化

	风险
	现状评价
	-

	
	施工期环境影响评价
	-

	
	运营期环境影响评价
	柴油、变压器油


[bookmark: _Toc15991632]表2.4-4 本项目生态评价因子
	受影响
对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群结构、行为
	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用现状，植物个体损失，植被生物量减少，动物生境破坏等；农田退水对承泄区水生生态影响
影响方式：直接影响
	长期、不可逆
	小

	
	
	工程内容：施工临时占地等
影响方式：直接影响
	短期、可逆
	

	生境
	生境质量
	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用现状，影响生境质量；农田退水对承泄区水生生态影响
影响方式：直接影响
	长期、不可逆
	小

	
	
	工程内容：施工临时占地、施工扬尘、噪声等
影响方式：直接影响
	短期、可逆
	

	生物群落
	物种组成
	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用现状，对评价范围内物种组成产生一定影响；农田退水对承泄区水生生态影响
影响方式：直接影响
	长期、不可逆
	小

	
	
	工程内容：施工临时占地等导致植物生境条件改变，植被面积减少
影响方式：直接影响
	短期、可逆
	

	生态系统
	生物量、生态系统功能
	工程内容：永久占地扰动原地表，改变占地区土地利用格局，破坏动植物及其生境，对生态系统产生一定影响；农田退水对承泄区水生生态影响
影响方式：直接影响
	长期、不可逆
	小

	
	
	工程内容：施工临时占地等
影响方式：直接影响
	短期、可逆
	



表2.4-4 本项目生态评价因子
	自然景观
	完整性
	工程内容：永久占地
影响方式：直接影响
	长期、不可逆
	小

	
	
	工程内容：施工临时占地等
影响方式：直接影响
	短期、可逆
	


[bookmark: _Toc208906228]2.5环境功能区划及评价标准
2.5.1区域环境功能区划
（1）空气环境：根据环境空气质量功能区划，评价区主要位于农村区域，项目位于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区。本项目所在区域不在酸雨和二氧化硫控制区内。
（2）地表水环境：本项目承泄区为松花江及漂河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》可知，本工程涉及的水功能区划分情况见表2-5-1。
表2-5-1水功能区划分
	二级水功能区名称
	水系
	河流
	起始断面
	终止断面
	长度
	水质目标

	松花江宾县、巴彦县农业用水区
	松花江干流
	松花江干流
	大顶子山
	木兰县贮木厂
	63.2
	Ⅲ


本项目涉及松花江河段二级水功能区为松花江宾县、巴彦县农业用水区，水质目标为Ⅲ类。漂河未划分水功能区，漂河汇入少陵河，根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，少陵河水质目标为V类，漂河参照少陵河执行。
（3）声环境：本项目工程所在区域均为农村地区，未进行声环境功能区划，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）要求，项目区域G102附近村屯区域为2类区，其余区域为1类区。
（4）地下水环境：评价区内地下水适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，地下水质量分类为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。
2.5.2环境质量标准
本项目环境质量标准见下表。
表2-5-2环境质量标准表
	环境要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	环境空气
	《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）
	PM10
	μg/m3
	24小时平均
	120

	
	
	
	
	年平均
	60

	
	
	PM2.5
	
	24小时平均
	60

	
	
	
	
	年平均
	30

	
	
	NO2
	
	1小时平均
	200

	
	
	
	
	24小时平均
	80

	
	
	
	
	年平均
	40

	
	
	SO2
	
	1小时平均
	500

	
	
	
	
	24小时平均
	150

	
	
	
	
	年平均
	60

	
	
	O3
	
	1小时平均
	200

	
	
	
	
	日最大8小时平均
	160

	
	
	CO
	mg/m3
	1小时平均
	10

	
	
	
	
	24小时平均
	4

	
	
	TSP
	μg/m3
	年平均
	200

	
	
	
	
	24小时平均
	300

	
	
	NOx
	
	年平均
	50

	
	
	
	
	24小时平均
	100

	
	
	
	
	1小时平均
	250

	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、V类
	pH
	无量纲
	6~9

	
	
	COD
	mg/L
	≤20（Ⅲ）
	≤40（V）

	
	
	NH3-N
	
	≤1.0（Ⅲ）
	≤2.0（V）

	
	
	BOD5
	
	≤4.0（Ⅲ）
	≤10.0（V）

	
	
	溶解氧
	
	≥5（Ⅲ）
	≥2（V）

	
	
	总磷
	
	≤0.2（Ⅲ）
	≤0.4（V）

	
	
	高锰酸盐指数
	
	≤6（Ⅲ）
	≤15（V）

	
	
	总氮
	
	≤1.0（Ⅲ）
	≤2.0（V）

	地下水环境
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	pH值
	无量纲
	6.5~8.5

	
	
	氨氮
	mg/L
	≤0.5

	
	
	硝酸盐
	
	≤20

	
	
	亚硝酸盐
	
	≤1.0

	
	
	挥发酚
	
	≤0.002

	
	
	氰化物
	
	≤0.05

	
	
	砷
	
	≤0.01

	
	
	汞
	
	≤0.001

	
	
	六价铬
	
	≤0.05

	
	
	总硬度
	
	≤450

	
	
	氟化物
	
	≤1.0

	
	
	氯化物
	
	≤250

	
	
	硫酸盐
	
	≤250

	
	
	铅
	
	≤0.01




续表2-5-2环境质量标准表
	地下水环境
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	镉
	mg/L
	≤0.005

	
	
	锰
	
	≤0.1

	
	
	铁
	
	≤0.3

	
	
	溶解性总固体
	
	≤1000

	
	
	耗氧量
	
	≤3.0

	
	
	钠
	
	≤200

	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0

	
	
	细菌总数
	CFU/mL
	≤100

	
	参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类
	石油类
	mg/L
	≤0.05


参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中D.2.2，底泥污染评价标准值或参考值可以根据土壤环境质量标准或所在水域底泥的背景值，确定底泥污染评价标准值或参考值。故本项目排水沟底泥监测标准参考《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。见下表。
表2-5-3土壤环境质量农用地土壤污染风险筛选值标准（mg/kg，pH除外）
	       土壤pH值
项目
	风险筛选值

	
	≤5.5
	5.5-6.5
	6.5-7.5
	＞7.5

	镉（其他）
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	汞（其他）
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	砷（其他）
	40
	40
	30
	25

	铅（其他）
	70
	90
	120
	170

	铬（其他）
	150
	150
	200
	250

	铜（其他）
	50
	50
	100
	100

	镍
	60
	70
	100
	190

	锌
	200
	200
	250
	300

	六六六总量
	0.10

	滴滴涕总量
	0.10

	苯并[a]芘
	0.55


G102附近村屯区域为2类区，其余区域为1类区。





表2-5-4声环境质量标准表
	环境要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准值
	范围

	
	
	
	单位
	数值
	

	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
	等效连续A声级
	dB(A)
	昼间
	60
	G102附近村屯区域

	
	
	
	
	夜间
	50
	

	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类
	
	
	昼间
	55
	其余区域

	
	
	
	
	夜间
	45
	


2.5.3污染物排放标准
（1）废气
施工期施工场地扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。清淤污泥污染物臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。移动式发电机废气执行GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）。
表2-5-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	标准名称
	监测项目
	污染物
	数值

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2
	周界外浓度最高点
	颗粒物
	排放浓度限值
	1.0mg/m3


表2-5-6恶臭污染物排放标准
	排放方式
	执行标准
	污染物名称
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	监控点
	浓度

	无组织
	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）表1 二级标准
	臭气浓度
	/
	20（无量纲）


表2-5-7 发电机大气污染物排放标准
	污染源
	标准
级别
	标准限值
	标准来源

	移动式发电机废气（130＜Pmax＜560kW）
	污染物
	CO
	HC+NOx
	PM
	GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）

	
	排放浓度（g/kWh）
	3.5
	4.0
	0.2
	


运营期柴油机移动泵车产生的少量废气执行GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）。

表2-5-8 柴油机移动泵车大气污染物排放标准
	污染源
	标准
级别
	标准限值
	标准来源

	柴油机移动泵车废气（130＜Pmax＜560kW）
	污染物
	CO
	HC+NOx
	PM
	GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）

	
	排放浓度（g/kWh）
	3.5
	4.0
	0.2
	


（2）水污染物排放标准
项目施工期生活污水排入依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。施工废水洒水抑尘，不外排。
（3）噪声排放标准
[bookmark: _GoBack]本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)。
表2-5-9《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


项目运营期井房厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准。
表2-5-10噪声排放标准  单位：dB(A)
	厂界
	评价时段
	昼间
	夜间
	标准来源

	井房厂界
	运营期
	55
	45
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类


（4）固体废物排放标准
本项目一般工业固体废物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
[bookmark: _Toc208906229]2.6评价工作等级
[bookmark: _Toc88969053][bookmark: _Toc88968910][bookmark: _Toc88900493][bookmark: _Toc89231863]2.6.1环境空气评价工作等级
本项目为高标准农田建设项目，产生废气主要为施工期扬尘、发电机废气、施工车辆尾气及运营期汽车尾气、柴油机移动泵车废气、清淤恶臭。本项目运营期排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短，项目区周边环境以农田为主，周围较空旷，空气流动性好，有利于污染物稀释扩散，对周围环境空气质量影响较小。影响范围主要在施工场区附近。考虑施工期对大气环境的影响，因此，确定大气环境评价工作等级为三级。
2.6.2地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目的地表水环境影响主要包括水污染影响与水文要素影响，本工程属于水污染及水文因素影响类兼有的复合影响型项目。
（1）水污染影响型建设项目评价等级确定
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作等级分为一级、二级、三级A、三级B，划分依据见表2-6-1。
[bookmark: _Hlk10134411]表2-6-1地表水评价等级确定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	/

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目施工期生活污水依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。洗井废水用于洒水降尘，不外排。
本项目为改扩建项目，运营期项目现有水田退水口利用现有。排水承泄区为松花江及漂河。不涉及重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场。
本项目实施后，不新增水田面积，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，根据工程分析章节计算内容，项目建成后年现有灌区退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。属于依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目。故工程实施后对松花江及漂河、黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。
故根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。
（2）水文要素影响型建设项目评价等级确定
水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度判定，见表2-6-2。
表2-6-2 水文要素影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总
库容百分比
α/%
	兴利库容与
年径流量百
分比 β/%
	取水量占多
年平均径流
量百分比
γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例 R/%
	工程垂直投影
面积及外扩范
围 A1/km2；工
程扰动水底面
积 A2/km2

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近
岸海域

	一级
	α≤10；或稳定
分层
	β≥20；或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	A1≥0.3；或
A2≥1.5；或
R≥10
	A1≥0.3；或
A2≥1.5；或
R≥20
	A1≥0.5；或
A2≥3

	二级
	20>α>10；或不稳定分层
	20>β>2；或季调节与不完全年调节
	30>γ
>10；
	0.3>A1>0.05；或 1.5>A2>0.2；或10> R>5
	0.3>A1>0.05；或 1.5>
A2>0.2；或
20> R>5
	0.5>A1>0.15；或 3>A2>0.5

	三级
	α≥20；或混合型
	β≤2；或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05；或
A2≤0.2；或
R≤5
	A1≤0.05；或
A2≤0.2；或
R≤5
	A1≤0.15；或
A2≤0.5

	注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。
注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。
注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。
注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。
注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。
注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


本项目现有水田取水为现有地下水灌溉井，不取用地表水。项目涉水工程均为人工沟渠、排水沟（农沟），不涉及水库、河流、湖库、入海河口、近岸海域。
综上，水文要素影响型评价不设置评价等级。
2.6.3地下水环境
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。
（1）根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》附录A：水利2、灌区工程中再生水灌溉工程为Ⅲ类，其余Ⅳ类。6、地下水开采工程中的日取水量1万立方米及以上；涉及环境敏感区的为Ⅲ类，“其余”为IV类，确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。
（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-6-3。
表2-6-3地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据调查，本项目工程建设内容不在地下水集中式水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）保护区范围内；不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区内。
本项目灌溉井工程周边存在5口集中式饮用水源井，具体信息见表2-6-5，根据水源保护区划分，该水源地属于中小型水源地，已划定一级保护区，但未划定二级保护区和准保护区，一级保护区以井口为中心，半径30m为界，30m范围内无本工程清淤、道路工程等建设内容。项目周围无分散式饮用水井。根据《地下水型饮用水水源补给区划定技术指南（试行）》，划定饮用水源井补给径流区，地下水饮用水源井补给径流区判定依据见表2-6-4。







表2-6-4地下水饮用水源井补给径流区判定表
	地下水型饮用水水源划定保护区情况
	补给区范围

	水源开采规模
	大型≥5万m3/d
	已划定二级保护区的
	以二级保护区边界为基准，按大型水源30年流程圈定的范围

	
	
	仅划定了一级保护区的
	以水源一级保护区边界为基准，按大型水源30年+1000天流程圈定的范围

	
	
	未划定保护区的
	以水源开采井为基准，按大型水源30年+1100天流程圈定的范围

	
	中小型＜5万m3/d
	已划定二级保护区的
	以二级保护区边界为基准，按中小型水源15年流程圈定的范围

	
	
	仅划定了一级保护区的
	以水源一级保护区边界为基准，按中小型水源15年+1000天流程圈定的范围

	
	
	未划定保护区的
	以水源开采井为基准，按中小型水源15年+1100天流程圈定的范围


根据地下水质点运移距离计算公式：
L=a×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离，m
         a—变化系数，a≥1，一般取2，本项目取2；
         K—渗透系数，m/d，数据来源“《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》”，渗透系数取25m/d；
         I—水力坡度，无量纲，数据来源“《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》”，本项目取2‰；
         T—质点迁移天数，15×365+1000=6475d；
         ne—有效孔隙度，无量纲，数据来源“《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》”，本项目取0.2；
      则：较敏感区范围L=2×25×2‰×6475/0.2=3238m
经计算，较敏感区为集中式饮用水井一级保护区外3238m范围，根据表2-6-5，沈家街道供水工程1#、2#集中式饮用水井、二八镇长山村供水工程、方台镇东沈村供水工程与本项目榆林2#灌溉井、傅井2#灌溉井、永胜1#灌溉井工程距离小于3238m，属于在未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，以此为判定依据评价区域为较敏感。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2-6-5。


表2-6-5地下水环境影响评价工作等级表
	          项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上分析，本项目属于地下水环境影响评价分类的Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为三级。
[bookmark: _Toc88900496][bookmark: _Toc88968913][bookmark: _Toc89231866][bookmark: _Toc88969056]2.6.4声环境评价工作等级
本项目所在功能区属于噪声功能区划的1类区及2类区，经预测，项目建设前后声环境保护目标噪声级最大增加量为1dB(A)，且受影响的人口变化不大，因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中评价等级划分相关依据，本项目声环境评价判定为二级。
2.6.5生态环境评价工作等级
（1）水生生态
项目区排水工程已基本形成规模，项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。
本项目现有公家沟农田退水口距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约25m。不涉及重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场。位置关系见图2-8-1。
本项目实施后，不新增水田面积，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，根据工程分析章节计算内容，项目建成后年现有灌区退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。
项目的地表水退水口利用现有，原有工程回顾分析已包含现有工程地表水影响。本项目施工废水不外排，施工过程加强管理，对水体基本无影响。涉水工程为人工渠道、排水沟（农沟），不涉及天然河道。
（2）陆生生态
本项目临时占地面积294140m2，新增永久占地总面积46260m2，共0.34km2，小于20km2，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园、自然公园、重要生境、重要湿地、生态保护红线等生态敏感区，不属于对保护生物多样性具有重要意义的区域。
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）项目松花江河段水生生态影响评价工作等级为一级，漂河段水生生态影响评价工作等级为三级，陆生生态影响评价工作等级为三级。
表2-6-6  生态影响评价工作等级分级表
	序号
	导则原文
	本项目
	评价等级

	1
	A）
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	本项目现有公家沟农田退水口距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约25m，松花江河段水生生态评价等级为一级；漂河不涉及自然保护区，水生生态评价等级为三级
	水生一级、水生三级

	
	B）
	涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及
	/

	
	C）
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及
	/

	
	D）
	根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	本项目地表水水文要素影响型无评价等级
	/

	
	E）
	根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》可知，本项目井群地下水开采水位影响范围最大为66米。项目无需进行土壤评价，经调查，地下水水位和土壤影响范围内未分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标
	/

	
	F）
	当工程占地规模大于20km2（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆 域和水域）确定
	项目工程新增永久占地约为46260m2，临时占用共294140m2，共0.34km2，＜20km2
	/



续表2-6-6  生态影响评价工作等级分级表
	1
	G）
	除本条 A）、B）、C）、D）、E）、F）以外的情况，评价等级为三级
	陆生生态、水生生态分别判定评价等级
	水生一级、水生三级；陆生三级

	
	H）
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	/
	水生一级、水生三级；陆生三级

	2
	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级
	不涉及
	/

	3
	建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级
	陆生生态、水生生态分别判定评价等级
	水生一级、水生三级；陆生三级

	4
	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级
	不涉及
	/

	5
	线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级
	本项目现有公家沟农田退水口距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约25m，松花江河段水生生态评价等级为一级；漂河不涉及自然保护区，水生生态评价等级为三级
	水生一级、水生三级

	6
	涉海工程评价等级判定参照 GB/T 19485
	不涉及
	/

	7
	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析
	不涉及
	/


2.6.6土壤评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于生态影响型项目。根据附录A土壤环境影响评价项目类别判断本项目类别，具体见表2-6-7。




表2-6-7土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	水利
	库容1亿m3及以上水库；长度大于1000km的引水工程
	库容1000万m3至1亿m3的水库；跨流域调水的引水工程
	其他
	/

	农林牧渔业
	灌溉面积大于50万亩的灌区工程
	新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程
	/
	其他


本项目改扩建后旱田灌区12.2万亩，水田灌区0.47万亩，本工程属于“农林牧渔业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为IV类。本项目田间建设灌溉井，日最大取地下水量约为83991m3，属地下水开采工程，属于“水利”中的“其他”，为Ⅲ类项目。
本项目运营期开采地下水可能引起地下水水位变化，从而可能引起土壤盐碱化的风险，为生态影响型项目。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2-6-8。
表2-6-8生态影响型敏感程度分级表
	敏感
程度
	判别依据

	
	盐化
	酸化
	碱化

	敏感
	建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域
	pH≤4.5
	pH≥9.0

	较敏感
	建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位埋深≥1.5m的；或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域
	4.5＜pH≤5.5
	8.5≤pH＜9.0

	不敏感
	其他
	5.5＜pH＜8.5

	a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。


根据土壤环境影响评价项目类别、敏感程度划分评价工作等级，详见2-6-9。
表2-6-9生态影响性评价工作等级划分表
	         项目类别
敏感程度

评价等
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一级
	二级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	三级

	不敏感
	二级
	三级
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目属于Ⅲ类项目，根据现状监测数据可知，项目区土壤pH值在6.17-7.31之间，根据pH值判定为不敏感，同时项目所在区域多年平均水面蒸发量959mm，降水量为505.4mm，干燥度为1.9，地下水位埋深约为5~15m，含盐量为0.4-0.9g/kg，故项目所在区域为不敏感，无需进行土壤评价。
2.6.7风险评价工作等级
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要风险物质为柴油及变压器油。
本项目排水工程设置78台柴油机移动泵车，设置于康金街道、方台镇、二八镇、石人镇，由于泵车分布较分散，各柴油机移动泵车可视为一个单独厂区，柴油最大存储量为150L（0.125t），本项目采用油浸式变压器较传统变压器的变压器油相对小，各变压器箱内变压器油存储量最大为115kg。运营期由于项目分散，各变压器可视为一个单独厂区，均小于2500t（临界量），因此根据以上分析，项目Q值小于1。
表2-6-10 项目危险物质存储情况
	序号
	物质名称
	临界量（t）
	单元实际储存量（t）
	q/Q

	1
	柴油
	2500
	0.125
	0.00005

	2
	变压器油
	2500
	0.115
	0.000046


计算公式如下：

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，单位为吨（t）。
Q1，Q2…，Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q<1时，可直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。本次风险评价等级为简单分析。
[bookmark: _Toc208906230]2.7评价范围及评价时段
[bookmark: _Toc11758479]2.7.1评价范围
（1）地下水：
根据评价区域环境特点、建设项目工程污染特征及环境影响评价工作等级要求，确定各环境要素评价范围。
地下水评价范围确定依据：
根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》规定，本项目地下水评价范围采用公式计算法，计算公式如下：
L=a×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离，m；
         a—变化系数，a≥1，一般取2，本项目取2；
         K—渗透系数，m/d，数据来源“《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》”，渗透系数取25m/d；
         I—水力坡度，无量纲，数据来源“《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》”，本项目取2‰；
         T—质点迁移天数，5000d；
         ne—有效孔隙度，无量纲，数据来源“《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》”，本项目取0.2；
      则：评价范围L=2×25×2‰×5000/0.2=2500m
根据计算可知，地下水评价范围以灌溉井片区为中心上游外延2500m，下游外延2500m（部分区域下游至松花江畔），两侧外延1250m作为评价范围。
（2）地表水
本工程水污染影响型地表水环境评价等级为三级B，无需设置地表水评价范围。本项目实施前后退水量减少，对流量无影响，对下游水文情势无影响。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），评价影响应覆盖水体天然性状发生变化的水域，因此判定水文影响评价范围如下：
松花江：公家沟退水口上游500m至入松花江口下游1000m。评价河段长度为26.3km；
漂河：漂河退水口上游500m至退水口下游1000m。评价河段长度为11.8km。
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图2-7-1地表水评价范围及水生生态评价范围图
（3）生态环境
①水生生态
本项目实施前后退水量减少，结合工程实施对水环境及水文情势的影响以及水功能区分布情况确定本项目水生生态评价范围与地表水评价范围一致：
松花江：公家沟退水口上游500m至入松花江口下游1000m。评价河段长度为26.3km；
漂河：漂河退水口上游500m至退水口下游1000m。评价河段长度为11.8km。
②陆生生态
根据评价工作等级要求，考虑本项目所在区域的地形、地理特征，评价范围为工程及施工场地用地边界300m范围。
（4）噪声
本项目声环境评价范围为工程两侧及井房厂界外200m范围以内区域。
根据工程特征与环境现状确定该项目评价范围见表2-7-1。
表2-7-1 工程评价范围表
	评价因子
	评价范围

	地表水
	松花江：公家沟退水口上游500m至入松花江口下游1000m。评价河段长度为26.3km；
漂河：漂河退水口上游500m至退水口下游1000m。评价河段长度为11.8km

	环境空气
	不设置评价范围

	地下水
	沿地下水流向，灌溉井片区上游2500m，下游2500m（部分区域下游至松花江畔），左侧1250m，右侧1250m范围的多边形

	噪声
	工程两侧及井房厂界外200m范围

	生态
	陆生生态：工程及施工场地用地边界300m范围；
水生生态：同地表水评价范围


[bookmark: _Toc524431294][bookmark: _Toc15991636]2.7.2评价时段
评价时段为施工期、运营期。由于本项目施工期对生态环境等产生影响，运营期地下水开采对地下水资源等产生影响，故因此本项目施工期及运营期均为重点评价时段。
[bookmark: _Toc208906231]2.8污染控制与环境保护目标
2.8.1污染控制
本评价区内无国家、省级自然保护区，名胜古迹，以及重要人文设施及水源地，项目区现状为草地、耕地等。根据项目特点及周边环境要素，确定本项目控制污染与环境保护目标为：
（1）控制施工过程中产生的扬尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
（2）控制噪声源强，采取有效措施，施工期满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)、运营期井房厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准。
（3）控制占地范围，采取有效措施，保护评价区域植被，防止水土流失。
（4）控制地下水开采量，采取节水措施，提高灌溉保证率，加强水资源保护，合理开发利用水资源，加强地下水资源的保护，防止地下水超采，减少对地下水资源的影响。
2.8.2主要环境保护目标
根据项目选址、选线位置及周边环境特征，环境空气及声环境保护目标分布图见附图7-1~7-2。
[bookmark: _Hlk10463811]
















表2-8-1施工期及运营期环境空气及声环境保护目标一览表
	[bookmark: _Hlk10134467]名称
	坐标（°）
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	工程
	相对工程方位及最近距离m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	高家村
	126.8765723
	46.045955
	农村人群集中区
	人群
	环境空气：二类区；声环境：一类区
	机电井-31
	E30

	
	
	
	
	
	
	机电井-30
	S45

	
	
	
	
	
	
	生产路-24
	S20

	八里荒
	126.8419396
	46.057139
	
	
	
	过水路面-1
	S100

	
	
	
	
	
	
	生产路-16
	S5

	榆树村
	126.8536823
	46.064760
	
	
	
	机耕路-1
	S5

	
	
	
	
	
	
	生产路-21
	W5

	
	
	
	
	
	
	涵-2
	W20

	黄家窝堡
	126.8681045
	46.069591
	
	
	
	涵-4
	N75

	
	
	
	
	
	
	生产路-7
	W10

	
	
	
	
	
	
	机电井-3
	S160

	
	
	
	
	
	
	机电井-4
	S160

	后关地
	126.8913322
	46.057161
	
	
	
	机电井-5
	E50

	
	
	
	
	
	
	机电井-4
	S80

	
	
	
	
	
	
	生产路-25
	S80

	泉眼
	126.9401701
	46.073121
	
	
	
	机耕路-2
	S10

	
	
	
	
	
	
	机电井-6
	NW50

	南城李
	126.9544931
	46.0818368
	
	
	
	排水沟-1
	N15

	
	
	
	
	
	
	过水路面-30
	W15

	
	
	
	
	
	
	机电井-8
	N25

	方台中学校
	126.9246348
	46.090766
	学校
	师生
	
	生产路-3
	S40

	方台镇
	126.9386681
	46.089962
	农村人群集中区
	人群
	
	机电井-3
	S75

	
	
	
	
	
	
	机电井-4
	W40

	
	
	
	
	
	
	机耕路-5
	W5

	
	
	
	
	
	
	排水沟-2
	W140

	宋家村
	126.9778069
	46.088801
	
	
	环境空气：二类区；声环境：二类区
	机电井-15
	E70

	
	
	
	
	
	
	机电井-3
	S20

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	N60

	
	
	
	
	
	
	涵-3
	E50

	阿堡村
	126.9892224
	46.100081
	
	
	环境空气：二类区；声环境：一类区
	涵-10
	E10

	
	
	
	
	
	
	机电井-4
	S80

	
	
	
	
	
	
	机电井-6
	S85

	
	
	
	
	
	
	机耕路-7
	W15

	
	
	
	
	
	
	排水沟-5
	E20

	小宛家
	126.9658335
	46.106032
	
	
	
	过水路面-59
	SE20

	
	
	
	
	
	
	机耕路-1
	N5

	
	
	
	
	
	
	生产路-5
	W10




续表2-8-1施工期及运营期环境空气及声环境保护目标一览表
	新立
	126.9865616
	46.115344
	农村人群集中区
	人群
	环境空气：二类区；声环境：一类区
	排水沟-4
	N10

	
	
	
	
	
	
	涵-14
	E10

	
	
	
	
	
	
	过水路面-14
	NE10

	
	
	
	
	
	
	机耕路-1
	S5

	张达村
	127.0084914
	46.100914
	
	
	
	机电井-11
	E10

	
	
	
	
	
	
	机电井-13
	W10

	
	
	
	
	
	
	涵-26
	N10

	
	
	
	
	
	
	生产路-1
	N5

	二八中学
	127.0320948
	46.114437
	学校
	师生
	
	生产路-15
	S15

	二八镇
	127.0224818
	46.115136
	农村人群集中区
	人群
	
	排水沟-2
	W30

	
	
	
	
	
	
	过水路面-13
	SE100

	鲍堡村
	127.0337041
	46.093876
	
	
	
	涵-1
	N45

	
	
	
	
	
	
	机耕路-1
	N20

	
	
	
	
	
	
	生产路-27
	S20

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	N15

	头屯村
	127.0399483
	46.075778
	
	
	
	涵-3
	NW30

	
	
	
	
	
	
	机耕路-3
	NW15

	
	
	
	
	
	
	生产路-24
	N20

	碱草村
	127.0624360
	46.107326
	
	
	
	机电井-7
	N5

	
	
	
	
	
	
	机电井-6
	S120

	
	
	
	
	
	
	生产路-28
	N20

	奋斗村
	127.0268645
	46.128994
	
	
	
	排水沟-1
	N20

	
	
	
	
	
	
	沟头防护
	S20

	元宝村
	127.0738997
	46.132087
	
	
	
	机电井-2
	S60

	
	
	
	
	
	
	机电井-3
	S60

	
	
	
	
	
	
	机电井-7
	N50

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	S35

	
	
	
	
	
	
	生产路-9
	N60

	平安村
	127.0494809
	46.144309
	
	
	
	涵-1
	N10

	
	
	
	
	
	
	机耕路-1
	W10

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	N10

	王柱村
	126.9906010
	46.136042
	
	
	
	过水路面-37
	W10

	
	
	
	
	
	
	生产路-24
	S110

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	S10

	长山村
	127.0471205
	46.155666
	
	
	
	生产路-16
	E50

	平粉村
	127.0547166
	46.169606
	
	
	
	生产路-24
	W30

	新立屯
	127.0765122
	46.154287
	
	
	
	生产路-22
	N80

	付井村
	127.0130028
	46.158311
	
	
	
	机电井-1
	E35

	
	
	
	
	
	
	过水路面-20
	SW140

	
	
	
	
	
	
	侵蚀沟-1
	N40

	高财
	127.0068230
	46.169071
	
	
	
	排水沟-3
	N10

	
	
	
	
	
	
	过水路面-2
	N40




续表2-8-1施工期及运营期环境空气及声环境保护目标一览表
	王牛村
	126.9616332
	46.153466
	农村人群集中区
	人群
	环境空气：二类区；声环境：一类区
	排水沟-2
	N10

	
	
	
	
	
	
	机耕路-4
	W15

	
	
	
	
	
	
	涵-12
	W10

	王成井
	126.9550242
	46.16660
	
	
	
	涵-8
	E10

	
	
	
	
	
	
	机电井-3
	S35

	
	
	
	
	
	
	机电井-4
	S50

	
	
	
	
	
	
	机电井-5
	S20

	苏德村
	126.9530501
	46.185207
	
	
	
	机电井-3
	N30

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	N10

	
	
	
	
	
	
	机电井-1
	SW60

	历井村
	126.8834414
	46.173945
	
	
	
	生产路-3
	N30

	
	
	
	
	
	
	涵-9
	N20

	
	
	
	
	
	
	滴灌井-36
	N150

	
	
	
	
	
	
	滴灌井-23
	S20

	
	
	
	
	
	
	滴灌井-24
	S10

	
	
	
	
	
	
	滴灌井-35
	N30

	促进
	126.8748584
	46.151355
	
	
	
	涵-3
	W30

	
	
	
	
	
	
	机耕路-1
	N30

	永胜村
	126.8506541
	46.152723
	
	
	
	生产路-2
	S30

	
	
	
	
	
	
	生产路-3
	S30

	历井农场
	126.8565764
	46.170914
	
	
	
	滴灌井-4
	N90

	
	
	
	
	
	
	机耕路-1
	N10

	孟井村
	126.8515446
	46.186856
	
	
	
	机耕路-4
	S25

	
	
	
	
	
	
	机电井-1
	S120

	
	
	
	
	
	
	机电井-2
	S85

	
	
	
	
	
	
	机电井-3
	S70

	
	
	
	
	
	
	机电井-4
	N105

	
	
	
	
	
	
	机电井-5
	N90

	
	
	
	
	
	
	机电井-6
	N115

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	N30

	小林家
	126.8230488
	46.198383
	
	
	
	生产路-1
	E10

	大林家
	126.8357517
	46.199095
	
	
	
	生产路-3
	S10

	
	
	
	
	
	
	过水路面-5
	N55

	双合村
	126.8694403
	46.204323
	
	
	
	生产路-6
	S110

	双泉
	126.8850186
	46.212372
	
	
	
	机耕路-3
	N70

	
	
	
	
	
	
	生产路-8
	S130

	后半拉城子
	126.9098665
	46.204323
	
	
	
	生产路-1
	S10

	
	
	
	
	
	
	过水路面-1
	E50

	西井村
	126.9667294
	46.206996
	
	
	
	涵-2
	N50

	
	
	
	
	
	
	生产路-11
	N15

	
	
	
	
	
	
	排水沟-2
	N10

	东腰村
	126.9875862
	46.215133
	
	
	
	排水沟-1
	NW20

	
	
	
	
	
	
	生产路-3
	NW20

	
	
	
	
	
	
	机电井-1
	NW80




续表2-8-1施工期及运营期环境空气及声环境保护目标一览表
	东井村
	126.9945010
	46.222308
	农村人群集中区
	人群
	环境空气：二类区；声环境：一类区
	排水沟-4
	NW20

	
	
	
	
	
	
	沟头防护-1
	S160

	赵家
	126.9490965
	46.223377
	
	
	
	机电井-5
	E160

	
	
	
	
	
	
	机电井-6
	W20

	
	
	
	
	
	
	排水沟-2
	N20

	三合村
	127.0072790
	46.232417
	
	
	
	机耕路-1
	E30

	金城村
	126.9334646
	46.235029
	
	
	
	机电井-3
	S30

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	N10

	杨木村
	126.9708010
	46.249098
	
	
	
	机电井-1
	S190

	
	
	
	
	
	
	机电井-2
	S30

	
	
	
	
	
	
	机耕路-8
	SW20

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	N20

	永平村
	126.9249888
	46.265507
	
	
	
	机电井-7
	S80

	
	
	
	
	
	
	机电井-8
	S15

	
	
	
	
	
	
	机电井-10
	N40

	
	
	
	
	
	
	机电井-11
	N80

	
	
	
	
	
	
	机电井-12
	W35

	红光
	126.8994113
	46.266100
	
	
	
	机电井-2
	E140

	
	
	
	
	
	
	机电井-3
	S30

	
	
	
	
	
	
	机耕路-4
	W105

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	NW20

	下甸屯
	126.923100
	126.923100
	
	
	
	过水路面-3
	E120

	城子村
	126.9363185
	46.294930
	
	
	
	机电井-11
	N170

	
	
	
	
	
	
	生产路-5
	S20

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	E20

	罗庆屯
	126.9691916
	46.291757
	
	
	
	机电井-15
	E150

	
	
	
	
	
	
	机电井-16
	W200

	
	
	
	
	
	
	排水沟-2
	N15

	兴农
	126.9861861
	46.289503
	
	
	
	机电井-18
	E120

	永发村
	126.9739982
	46.301957
	
	
	
	排水沟-1
	N30

	张亚
	126.9501372
	46.308716
	
	
	
	机电井-4
	S20

	
	
	
	
	
	
	生产路-2
	S130

	郭家窝棚
	126.8879314
	46.300504
	
	
	
	机耕路-1
	S160

	金星
	126.8949266
	46.315742
	
	
	
	排水沟-5
	N15

	金星村
	126.8638988
	46.320217
	
	
	
	排水沟-2
	N15

	
	
	
	
	
	
	涵-5
	N30

	石人村
	126.8530413
	46.288999
	
	
	
	机耕路-5
	N15

	
	
	
	
	
	
	涵-11
	S10

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	S50

	江家
	126.8329569
	46.310999
	
	
	
	生产路-1
	W10



续表2-8-1施工期及运营期环境空气及声环境保护目标一览表
	于家村
	126.8301245
	46.304596
	农村人群集中区
	人群
	环境空气：二类区；声环境：一类区
	生产路-18
	N40

	
	
	
	
	
	
	涵-16
	E100

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	N20

	后城
	126.8159624
	46.297421
	
	
	
	生产路-20
	N40

	全胜
	126.8103834
	46.294040
	
	
	
	涵-1
	W20

	
	
	
	
	
	
	排水沟-2
	S20

	李大房
	126.8030020
	46.294930
	
	
	
	涵-18
	W20

	
	
	
	
	
	
	生产路-8
	N40

	王家窝棚
	126.8081947
	46.282089
	
	
	
	涵-7
	W20

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	W20

	古城村
	126.8244167
	46.281614
	
	
	
	涵-4
	S20

	
	
	
	
	
	
	生产路-5
	N30

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	W50

	关家
	126.8180653
	46.267851
	
	
	
	生产路-8
	S25

	
	
	
	
	
	
	机耕路-4
	W30

	王佩村
	126.7778965
	46.245121
	
	
	
	涵-5
	NW25

	
	
	
	
	
	
	生产路-8
	S40

	
	
	
	
	
	
	排水沟-1
	E15
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表2-8-2重点施工工区周边保护目标分布情况一览表
	名称
	坐标（°）
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	工程
	相对工程方位及最近距离m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	南城李
	126.9544931
	46.0818368
	农村人群集中区
	人群
	环境空气：二类区；声环境：一类区
	排水沟-1
	N15

	方台镇
	126.9386681
	46.089962
	
	
	
	排水沟-2
	W140

	宋家村
	126.9778069
	46.088801
	
	
	
	排水沟-1
	N60

	阿堡村
	126.9892224
	46.100081
	
	
	
	排水沟-5
	E20

	新立
	126.9865616
	46.115344
	
	
	
	排水沟-4
	N10

	二八镇
	127.0224818
	46.115136
	
	
	
	排水沟-2
	W30

	鲍堡村
	127.0337041
	46.093876
	
	
	
	排水沟-1
	N15

	奋斗村
	127.0268645
	46.128994
	
	
	
	排水沟-1
	N20

	元宝村
	127.0738997
	46.132087
	
	
	
	排水沟-1
	S35

	平安村
	127.0494809
	46.144309
	
	
	
	排水沟-1
	N10

	王柱村
	126.9906010
	46.136042
	
	
	
	排水沟-1
	S10

	高财
	127.0068230
	46.169071
	
	
	
	排水沟-3
	N10

	王牛村
	126.9616332
	46.153466
	
	
	
	排水沟-2
	N10

	苏德村
	126.9530501
	46.185207
	
	
	
	排水沟-1
	N10

	孟井村
	126.8515446
	46.186856
	
	
	
	排水沟-1
	N30

	西井村
	126.9667294
	46.206996
	
	
	
	排水沟-2
	N10

	东腰村
	126.9875862
	46.215133
	
	
	
	排水沟-1
	NW20

	东井村
	126.9945010
	46.222308
	
	
	
	排水沟-4
	NW20

	赵家
	126.9490965
	46.223377
	
	
	
	排水沟-2
	N20

	金城村
	126.9334646
	46.235029
	
	
	
	排水沟-1
	N10

	杨木村
	126.9708010
	46.249098
	
	
	
	排水沟-1
	N20

	红光
	126.8994113
	46.266100
	
	
	
	排水沟-1
	NW20




续表2-8-2重点施工工区周边保护目标分布情况一览表
	城子村
	126.9363185
	46.294930
	农村人群集中区
	人群
	环境空气：二类区；声环境：一类区
	排水沟-1
	E20

	罗庆屯
	126.9691916
	46.291757
	
	
	
	排水沟-2
	N15

	永发村
	126.9739982
	46.301957
	
	
	
	排水沟-1
	N30

	金星
	126.8949266
	46.315742
	
	
	
	排水沟-5
	N15

	金星村
	126.8638988
	46.320217
	
	
	
	排水沟-2
	N15

	石人村
	126.8530413
	46.288999
	
	
	
	排水沟-1
	S50

	于家村
	126.8301245
	46.304596
	
	
	
	排水沟-1
	N20

	全胜
	126.8103834
	46.294040
	
	
	
	排水沟-2
	S20

	王家窝棚
	126.8081947
	46.282089
	
	
	
	排水沟-1
	W20

	古城村
	126.8244167
	46.281614
	
	
	
	排水沟-1
	W50

	王佩村
	126.7778965
	46.245121
	
	
	
	排水沟-1
	E15


根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》可见，本项目工程占地及评价区域内不涉及生态保护红线、国家、省、市重点保护文物、森林公园、地质公园、天然林、公益林、重要湿地等生态保护目标。
经勘测单位实地测量，本项目现有公家沟农田退水口距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约25m。位置关系图见2-8-1。
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》可知，本项目井群地下水开采水位影响范围最大为66m，经调查，地下水水位影响范围内未分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标。
 [image: ]
[image: ] (
现有农田退水口
)图2-8-1本项目现有农田退水口与黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区位置关系图
本项目现有退水路线不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
表2-8-3 生态环境保护目标一览表
	类别
	名称
	环境功能
	对应区位关系
	占用情况
	保护要求

	陆生生态
	黑土地
	粮食生产、固碳
	工程建设占地（田块整治工程）及评价范围
	耕作层表土剥离，严格保护，合理利用

	
	永久基本农田
	具有重要的农业生产功能和农村生态功能
	工程建设占地（田块整治工程）及评价范围
	严格保护永久基本农田

	水生生态
	黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区
	水源涵养、水土保持、生物多样性、净化水质、控制土壤侵蚀
	水田退水承泄区，退水口位于公家沟，汇入松花江
	不占用
	工程排水不得对鱼类资源、浮游、底栖生物、水生生物的多样性及生境等造成不利影响

	重要物种
	雷氏七鳃鳗、日本七鰓鰻、施氏鲟怀头鲇、鳇、黑龙江茴鱼、哲罗鲑、乌苏里白鲑
	国家二级保护动物、濒危鱼类‌
	
	不占用
	禁止捕捞；采取措施保护可能受退水影响的鱼类及其生境









表2-8-4 地表水环境保护目标一览表
	环境要素
	敏感点名称
	保护对象
	与工程关系
	保护要求

	地表水
	松花江
	水质及水生生态环境
	水田退水承泄区，退水口位于公家沟，汇入松花江
	维持现状水质类别，水质不恶化；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	
	漂河
	
	水田退水承泄区，退水口位于漂河
	维持现状水质类别，水质不恶化；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

	
	黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区
	
	水田退水承泄区，退水口位于公家沟，汇入松花江
	维持现状水质类别，水质不恶化；维持生态系统的完整性、保护功能


[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]表2-8-5 地下水环境保护目标一览表
	环境要素
	保护对象
	坐标
	取水层
	工程
	相对工程方位及最近距离km
	保护要求

	地下水
	沈家街道供水工程1#水井（井深80m）
	一级保护区（30m）
	供水人数10700人
	供水规模80m³/d
	126.5109100，46.045679
	潜水
	榆林2#灌溉井
	NW1.2
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准

	
	沈家街道供水工程2#水井（井深80m）
	一级保护区（30m）
	
	供水规模80m³/d
	126.5054719，46.050749
	潜水
	榆林2#灌溉井
	NW1.7
	

	
	二八镇长山村供水工程（井深90m）
	一级保护区（30m）
	供水人数3725人
	供水规模89m³/d
	127.0366510，46.153173
	潜水
	傅井2#灌溉井
	SE2.2
	

	
	方台镇高堡村供水工程水井（井深75m）
	一级保护区（30m）
	供水人数2613人
	供水规模63m³/d
	126.5202719，46.064696
	潜水
	永胜1#灌溉井
	S4.0
	

	
	方台镇东沈村供水工程（井深75m）
	一级保护区（30m）
	供水人数2854人
	供水规模68m³/d
	126.8580830，46.123584
	潜水
	永胜1#灌溉井
	SW2.9
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图2-8-2集中式饮用水源井位置、保护区范围与本项目工程灌溉井位置关系图（1）
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图2-8-3集中式饮用水源井位置、保护区范围与本项目工程灌溉井位置关系图（2）
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)[image: ]图2-8-4集中式饮用水源井位置、保护区范围与本项目工程灌溉井位置关系图（3）

[bookmark: _Toc208906232]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc208906233]3.1原有工程回顾性分析
3.1.1水源工程、排水工程现状
项目区域共31.53万亩旱田，其中农户自打机电井80眼，能够满足1.16万亩旱田的灌溉需求，采用地下水井灌的方式，其他地块依靠天然降水。
项目区域共0.47万亩水田，水田采用地下水井灌的方式，农户自行抽取94眼机电井地下水进行灌溉，并且多年运行下来基本能够满足水田的生长需求。本项目建设完成后，现有地下水井依然沿用。
（1）地下水水源
项目区现有农业灌溉机电井174眼，现有机井运行状况良好，井深40-83m，单井出水量30m³/h，其中水田用灌溉井94眼，旱田用灌溉井80眼，取水层为第四系松散岩类孔隙承压水，均为农民自打井。
（2）现状用水量
项目现有水田地下水井灌面积0.47万亩（水田用灌溉井94眼）。
表3-1-1水田区取水量表
	水源
	灌溉方式
	灌溉面积
	灌溉净定额
	灌溉水利用系数
	取水量

	
	
	（万亩）
	m3/亩
	
	（万m3）

	地下水
	井灌
	0.47
	386
	0.67
	271


项目区内旱田原有农户自己打的机电井80眼，能够满足1.16万亩旱田的灌溉需求。
表3-1-2旱田区取水量表
	水源
	灌溉方式
	灌溉面积
	灌溉净定额
	灌溉水利用系数
	取水量

	
	
	（万亩）
	m3/亩
	
	（万m3）

	地下水
	井灌
	1.16
	54
	0.87
	72


（3）排水工程
项目区排水工程已基本形成规模，项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，设有3个农田退水口（农业排口），最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，设有1个农田退水口（农业排口），最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。本项目现有入河排污口暂未进行审批登记。退水口位置见图4-3-1。
3.1.2工程区内现有工程现状
机电井：项目区土地以耕地为主，耕地种植以粮食为重点，玉米种植方式采用地下水坐水种，旱田、水田灌溉方式均为地下水井灌。项目区现有农业灌溉机电井174眼，现有机井运行状况良好，井深40-83m，单井出水量30m³/h，取水层为承压水。井管均为钢管，现有农业灌溉机电井均为种植户自发建设，后期维护均由种植户自行承担解决，费用较高。春季干旱时旱作地区仅部分实施了坐水种灌溉，地下水开采率不足50%，水田区由于基础设施薄弱，起井费用较大，严重影响农民增收。干旱制约着农业生产健康发展，投入能力不足，基础设施薄弱，水源开发不到位，农业生产和农业经济稳定性发展保障力不强，不能完全解决靠天吃饭的状态，作物产量没有保障，旱作区急需增加抗旱水源工程，水田区急需解决现有井配电问题。
田间灌溉渠道：根据当地的种植习惯，水田种植作物为水稻，由种植户自行利用原有地上渠，进行自流或二级提水灌溉，在干旱时期启用补水井。多年运行上游渠道跑漏水。水资源浪费严重，灌区无法发挥效益，项目区内渠道急需治理。
建筑物：项目区内现有田间建筑物大多数为简易涵管，涵管直径一般在φ60～φ100之间，洞径较小且部分破损严重无法继续使用，现有桥涵多为简易圆涵标准较低，不利于机耕，降低了农机作业效率，增加了生产经营成本，急需新建。本次规划对项目区内洞径较小不满足排水要求、破损严重不满足交通要求的涵洞进行拆除重建，新建后过路涵洞均为有基涵洞，保证项目区内交通、排水要求。
交通：项目区内有村村通贯穿项目区，对外交通方便，项目区内路网也已基本形成，现状村村通水泥路面均为四级公路标准，满足项目建设交通和材料运输的要求。本次对项目区内村村通道路完全利用，这些道路是项目区对外交通重要保障。但现有田间道路标准较低、土路面、基本无路基，部分路段翻浆比较严重，宽度在3.5m～5.5m之间。项目区地势起伏跌宕，由于年久失修，多数道路破坏比较严重，加上道路不进行管护，破坏比较严重，路面排水，路面积水严重排水不畅，雨天泥泞难行，直接给农业生产、运输、经营造成影响，应对田间道路进行全面规划建设。
[bookmark: _Toc29328]电力设施：项目区电力能满足农业生产、居民生活和农副产品加工的动力需求。用电由各乡镇供给，项目区内农村电网改造已基本完成，用电量可以满足，供电可靠，并且能够满足项目区新打机电井的动力需求。
农田防护设施：项目区内分布林地覆盖率达到2.71%，生态环境质量较好。经过多年建设，项目区农田防护林网体系较完善，防护林网覆盖率较高，能有效保护农田，防止风蚀。项目区内林木等植被覆盖率较高，生态环境质量较好。
排水沟：项目区排水工程已基本形成规模，现状干沟运行较好，均达到十年一遇的设计标准。由于现状干沟道运行良好，本次规划尽量现有排水设施，不打乱原有排水现状，仅对有内涝现象区域进行排水沟清淤，以保证排水流畅。
3.1.3环境影响回顾性评价
3.1.3.1原有工程环保手续履行情况
项目区曾建设黑龙江省新增千亿斤粮食产能工程建设项目（呼兰区2010年）、黑龙江省农业综合开发土地治理项目（哈尔滨市呼兰区2010年）、黑龙江省农业综合开发土地治理项目（哈尔滨市呼兰区2013年）、黑龙江省“节水增粮行动”建设项目（哈尔滨市呼兰区2014年度）、哈尔滨市呼兰区2015年粮食生产能力建设田间工程项目、哈尔滨市呼兰区2017年高效节水灌溉项目、哈尔滨市呼兰区2018年高效节水灌溉项目。与本项目建设片区各个施工地无相交工程。
哈尔滨市呼兰生态环境局于2024年12月31日以《关于呼兰区2024年高标准农田建设项目环境影响报告书的批复》（哈环呼审书【2024】2号）对2024年呼兰区高标准农田建设项目进行环评批复。于2025年12月23日以《关于呼兰区2025年高标准农田建设项目环境影响报告书的批复》（哈环呼审书【2025】25号）对2025年呼兰区高标准农田建设项目进行环评批复。暂未进行环保验收，本项目与2024年、2025年高标准农田建设项目不存在工程内容重叠区。
3.1.3.2原有工程环境影响回顾性评价
本项目原有工程目前尚无实际统计的项目污染物排放情况。原有工程施工期已结束，其环境影响已随施工的结束消失。根据现场勘查，项目区无施工期遗留的生态环境问题。
（1）地表水环境
①化肥、农药使用情况调查
根据调查资料，化肥、农药使用用量需要根据防治对象、生长环境、病情和虫情、土壤肥力等因素综合考虑，以下为项目区普遍农药、化肥的用量：
1）水稻亩施肥量53公斤，玉米亩施肥量68公斤；
2）水稻亩施药量0.56公斤，玉米亩施药量0.51公斤，大豆亩施药量0.46公斤。
②退水承泄区
项目片区内排水承泄区为松花江及漂河。
根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》及《哈尔滨市水环境质量月报》可知，少陵河桥断面水质为V类，2025年5月水质超标，其他月份均达标，满足V类水体类别要求。大顶子山断面水质为Ⅲ类，满足Ⅲ类水体类别要求。少陵河桥断面2025年5月水质超标，本项目现有水田5月泡田期水田不施用农药化肥，非本项目退水影响，退水期间与非退水期间水质变化不大。故本项目现有水田退水未导致松花江、漂河及地表水保护目标水质发生恶化。具体分析见章节4.2.2。 
（2）地下水环境
项目区位于松花江呼兰河阶地，含水层为上更新统顾乡屯组砂砾石，其上覆5～20m的黄土状亚粘土，顶板埋深7～20m，局部达30m，含水层厚度20～35m，水位埋深5～15m，富水性中等，导水性强，渗透系数25m/d，水位年变化幅度3.0～4.0m，根据地下水检测结果，区域地下水总矿化度小于1.5g/L，pH值7.1～7.6，为HCO3--Ca2+-Mg2+型水、HCO3--SO42--Cl-Ca2+-Mg2+型水。
大庆市润泽水利工程技术咨询有限责任公司于2026年1月编制的《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》已通过专家审查。根据水资源论证报告书结论，项目范围呼兰区地下水可开采量为22433×104m3，现状年地下水用水量（含现状农民自打井取水）8320×104m3，开发利用程度为37%，地下水资源具备开发潜力。
本项目所在区域地下水水质状况良好，锰超标，由于原生地质条件导致，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。石油类未检出，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。
[bookmark: _Hlk158729954]综上，灌区的运行未对所在区域地表水及地下水环境产生不利影响。
（3）生态环境现状
现有灌区建设年代较早。工程建设施工时间较短，在施工时采取了相应的环境保护措施，严格控制施工范围在永久占地范围内，施工结束后对临时占地恢复原地类，施工过程中未对周围环境产生影响。
从整体上看，原有灌区工程灌排体系相对较为完善，引水渠道和排水渠道等线性工程对生境的切割和阻隔作用已经存在，工程的建设不可避免地对生态环境产生了一定影响，但是没有造成该区植被类型消失、植物种类灭绝，灌区目前没有发生土壤潜育化、沼泽化、盐渍化、沙化等现象，施工结束后已采取了植被恢复措施，对生态环境造成的环境影响在可接受范围内。工程的实施有利于灌区内小气候的改善，湿度增加，温度适宜，加上绿色覆盖面的增加，区内田成块、路相通，美化自然景观。
灌区已运行多年，由于水流冲刷原因，对坡面的植被造成破坏，渠道边坡等局部水土流失、输水效率低、渗漏损失大等。
根据生态环境质量现状评价，评价范围内水田、旱地所占比例多，景观优势度高，因此整体来看评价区的生物恢复力较高；耕地景观优势度明显高于林地，所以评价区内基质主要为耕地，其基质地位比较容易维持；评价区种群源的持久性和可达性较高；评价区中景观的基质为耕地，其连通性较好，连接度较好，在景观水平上，景观组织的开放性较好，对景观受外界干扰冲击和生态恢复具有积极意义。对陆生生态影响较小。
综上所述，灌区的运行未对所在区域生态环境造成较大影响，灌区渠首的修建和阻隔影响及现有水田退水的影响经过多年的演替，已形成稳定的适合现有鱼类及水生生物生长繁殖的生境和生态系统。本项目现有水田退水未导致松花江、漂河及地表水保护目标水生生态环境发生恶化。
（4）土壤
根据土壤现状监测结果，3个监测点pH值在6.17-7.31之间，含盐量为0.4-0.9g/kg。均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准限值。土壤未发生土壤盐渍化、酸化、碱化。
（5）水文及水资源
灌区干渠上现有部分涵洞、过水路面等渠系建筑物部分已到达合理使用年限，老化破损严重，年久失修，无法继续满足基本灌溉需求；渠道衬砌长度较短，渗漏损失大，导致渠道输水效率低，部分输水渠段跑、冒、漏严重，致使渠道沿程水损失较大，水资源浪费严重。项目区部分排水沟淤积严重，排水不畅。
综上，现有工程运行多年，对环境造成影响较小，未导致地表水、地下水、生态、土壤环境发生恶化。
3.1.3.3现状存在的生态环境问题以及“以新带老”措施
本项目实施即对原有输水渠道和渠系构筑物进行改造维护，项目实施后原输水渠道将恢复设计输水能力，提高灌溉设计保证率，节水效益显著提高，促进区域健康发展。
[bookmark: _Hlk150932396]表3-1-3 现状主要生态环境问题及整改措施
	类别
	存在问题
	整改措施

	水文及水资源
	灌区干渠上现有部分涵洞等渠系建筑物部分已到达合理使用年限，老化破损严重，年久失修，无法继续满足基本灌溉需求；渠道衬砌长度较短，渗漏损失大，导致渠道输水效率低，部分输水渠段跑、冒、漏严重，致使渠道沿程水损失较大，水资源浪费严重。项目区部分排水沟淤积严重，排水不畅。
	对现有渠道进行衬砌，对建筑物进行新建或拆除重建。
对部分现有排水沟进行清淤、衬砌。

	地表水
	农田退水对水环境产生一定的影响。 本项目现有入河排污口暂未进行审批登记，未进行排污口规范化建设。
	运行期加强管理，科学、合理使用化肥，减少农药化肥的施用。对现有入河排污口办理入河排污口登记程序并进行排污口规范化建设。

	陆生
生态
	灌区已运行多年，由于水流冲刷原因，对坡面的植被造成破坏，渠道边坡等局部水土流失、输水效率低、渗漏损失大等。
	本工程对渠道两侧进行衬砌，减轻水土流失。


[bookmark: _Toc112420350][bookmark: _Toc182022280][bookmark: _Toc113078920][bookmark: _Toc118086779][bookmark: _Toc11758487]3.1.4项目名称及基本组成
项目名称：呼兰区2026年高标准农田建设项目
项目建设单位：哈尔滨市呼兰区农业技术推广中心
项目性质：改扩建
建设地点：黑龙江省哈尔滨市呼兰区二八镇阿堡村、鲍堡村、二八村、傅井村、头屯村、王柱村、元宝村、长山村；方台镇的方台村、高家村、宋家村、榆林村；康金街道的金城村、永胜村、历井村、孟井村、双合村、苏德村、王牛村、王佩村、东井村、西井村、杨木村、东腰村、历井农场、新农村；石人镇的城子村、古城村、金星村、石人村、永发村、永平村、于家村、双宝村、站前村
项目区曾实施过的国土、发改、农业开发等各类建设项目的地块，本次称为改造提升任务项目区，曾经无建设项目的，本次称为新建任务项目区。
表3-1-4改造任务项目区耕地面积表
	序号
	片区名称
	村名
	耕地面积（万亩）
	旱田（万亩）
	水田（万亩）

	1
	二八片区
	二八村
	0.26 
	0.26 
	0.00 

	
	
	长山村
	0.41 
	0.41 
	0.00 

	2
	方台片区
	方台村
	0.52 
	0.52 
	0.00 

	
	
	宋家村
	0.07 
	0.07 
	0.00 

	
	
	榆林村
	0.30 
	0.30 
	0.00 

	3
	康金片区
	东井村
	0.21 
	0.21 
	0.00 

	
	
	东腰村
	0.50 
	0.50 
	0.00 

	
	
	金城村
	0.42 
	0.42 
	0.00 

	
	
	历井村
	0.97 
	0.97 
	0.00 

	
	
	历井农村
	0.29 
	0.29 
	0.00 

	
	
	孟井村
	0.38 
	0.38 
	0.00 

	
	
	双合村
	0.55 
	0.55 
	0.00 

	
	
	西井村
	0.36 
	0.36 
	0.00 

	
	
	新农村
	0.02 
	0.02 
	0.00 

	
	
	杨木村
	1.11 
	1.11 
	0.00 

	
	
	永胜村
	0.21 
	0.21 
	0.00 

	4
	石人片区
	城子村
	0.64 
	0.64 
	0.00 

	
	
	古城村
	0.21 
	0.21 
	0.00 

	
	
	石人村
	0.21 
	0.21 
	0.00 

	
	
	双宝村
	0.05 
	0.05 
	0.00 

	
	
	永发村
	0.79 
	0.78 
	0.01 

	
	
	永平村
	0.01 
	0.01 
	0.00 

	
	
	于家村
	0.33 
	0.33 
	0.00 

	
	
	站前村
	0.16 
	0.16 
	0.00 

	合计
	9.00
	8.99
	0.01




表3-1-5新建任务项目区耕地面积表
	序号
	片区名称
	村名
	耕地面积（万亩）
	旱田（万亩）
	水田（万亩）

	1
	二八片区
	阿堡村
	1.40 
	1.40 
	0.00 

	
	
	鲍堡村
	0.75 
	0.75 
	0.00 

	
	
	二八村
	1.09 
	1.09 
	0.00 

	
	
	傅井村
	0.33 
	0.33 
	0.00 

	
	
	头屯村
	1.01 
	1.01 
	0.00 

	
	
	王柱村
	0.75 
	0.75 
	0.00 

	
	
	元宝村
	1.45 
	1.42 
	0.03 

	
	
	长山村
	0.92 
	0.84 
	0.09 

	2
	方台片区
	方台村
	0.80 
	0.80 
	0.00 

	
	
	高家村
	0.98 
	0.71 
	0.27 

	
	
	宋家村
	1.00 
	0.98 
	0.02 

	
	
	榆林村
	0.28 
	0.28 
	0.00 

	3
	石人片区
	城子村
	0.73 
	0.73 
	0.00 

	
	
	古城村
	0.47 
	0.47 
	0.00 

	
	
	金星村
	1.57 
	1.57 
	0.00 

	
	
	石人村
	1.52 
	1.52 
	0.00 

	
	
	永发村
	0.05 
	0.05 
	0.00 

	
	
	永平村
	1.63 
	1.63 
	0.00 

	
	
	于家村
	0.41 
	0.41 
	0.00 

	4
	康金片区
	金城村
	0.31 
	0.31 
	0.00 

	
	
	永胜村
	0.21 
	0.21 
	0.00 

	
	
	历井村
	0.37 
	0.37 
	0.00 

	
	
	孟井村
	0.33 
	0.33 
	0.00 

	
	
	双合村
	0.51 
	0.51 
	0.00 

	
	
	苏德村
	0.74 
	0.74 
	0.00 

	
	
	王牛村
	1.38 
	1.38 
	0.00 

	
	
	王佩村
	0.99 
	0.99 
	0.00 

	
	
	西井村
	0.46 
	0.46 
	0.00 

	
	
	杨木村
	0.55 
	0.50 
	0.05 

	合计
	23.00 
	22.54
	0.46













表3-1-6项目区分布及坐标范围表
	片区
	四至
	坐标范围(2000国家大地坐标系)

	
	北至
	南至
	西至
	东至
	X坐标
	Y坐标

	康金片区
	石人镇
	方台镇
	许堡乡、大用镇
	巴彦县
	5125940.599-5112197.856
	42558094.335-42577816.222

	二八片区
	康金街道
	杨林乡、方台镇
	方台镇
	巴彦县
	5117730.872-5102371.665
	42574724.316-42585362.766

	方台片区
	康金街道
	腰堡街道
	沈家镇
	二八镇
	5108803.384-5099364.861
	42564678.645-42578152.535

	石人片区
	白奎镇
	康金街道
	莲花镇
	巴彦县
	5134127.054-5123470.027
	42560955.846-42577095.552


工程投资：78948万元
占地面积：项目工程永久占地约3614万m2（其中新增约46260m2），临时占用共294140m2
建设任务：本项目建设内容主要为田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩）
（一）田块整治工程
旱田田块平整面积1351.29亩，客土回填面积1659.91亩；水田格田改造面积428.89亩；旱田障碍土层消除47888亩；沟头防护200座；岸坡防护15.558公里
（二）灌溉与排水工程
建筑物工程：新建建筑物1450座，其中：涵洞707座（其中10座现有涵洞拆除重建），过水路面742座，渡槽1座
灌溉工程：本项目新建机电井264眼，其中70口滴灌井，194口抗旱井（干旱时使用），运营期设计抗旱井每年5-7月干旱时灌水15d，每天灌溉时间约为8h，总灌水时间约120h，设计单井涌水量为30m3/h，滴灌井生育期灌溉总天数43d，每天灌溉时间约为20h，总灌水时间约860h，设计单井涌水量为30m3/h。根据项目区的灌溉定额和灌溉水利用系数，项目区取水量为242.74万m³/a（其中抗旱井63.44万m³/a、滴灌井179.3万m³/a），日取水量约为83991m3（其中抗旱井42293m³、滴灌井41698m³）。灌溉面积122041.64亩，均为旱田，无水田。水肥一体灌溉面积1.63万亩。排水沟清淤14.073km，排水沟护砌78.697km
排水工程：购置移动泵车78台，流量为600m³/h；排水沟清淤14.073km，排水沟护砌36.008km
（三）田间道路工程
修缮道路792条，共537.512km，其中：机耕路（混凝土路面）157条，共129.289km；生产路（砂石路面）635条，共408.223km
（四）农田输配电工程
新建10kV高压电缆线路97.31km，其中10kV高压架空线路48.086km、地埋线路49.224km；新建0.4kV低压地埋线路29.676km。配套变压器256台
[bookmark: _Toc15991641]3.1.5建设规模及建设内容
具体建设内容见表3-1-7。
表3-1-7工程组成一览表
	[bookmark: _Hlk527725606]工程类别
	工程名称
	建筑规模
	备注

	主体工程
	灌溉工程
	本项目新建机电井264眼，其中70口滴灌井，194口抗旱井（干旱时使用），运营期设计抗旱井每年5-7月干旱时灌水15d，每天灌溉时间约为8h，总灌水时间约120h，设计单井涌水量为30m3/h，滴灌井生育期灌溉总天数43d，每天灌溉时间约为20h，总灌水时间约860h，设计单井涌水量为30m3/h。根据项目区的灌溉定额和灌溉水利用系数，项目区取水量为242.74万m³/a（其中抗旱井63.44万m³/a、滴灌井179.3万m³/a），日取水量为83991m3（其中抗旱井42293m³、滴灌井41698m³）。灌溉面积122041.64亩，均为旱田，无水田。排水沟清淤14.073km，排水沟护砌78.697km
	修缮现有渠道；其余均为新建

	
	
	水肥一体灌溉面积1.63万亩。水源为70口滴灌井。滴灌带铺设在垄上两行玉米正中间。采用滴灌带滴头流量为0.8L/h，滴头间距为30cm。建设水肥一体化系统70套。系统首部应用潜水泵加压，经过灌溉集成首部输送到田间作物根系。系统首部安装有压力表、排气阀等仪器和设备。施肥系统通过施肥机进行加压，每个系统配备1个1方肥料桶。各地块肥料通过定量的方式进行控制，以此实现施肥系统的管理。肥料采用商品有机肥，符合《有机肥标准》（NY525-2021）标准，不产生异味
	

	
	建筑物工程
	新建建筑物1450座，其中：涵洞707座（其中10座现有涵洞拆除重建），过水路面742座，渡槽1座
	部分拆除重建；其余新建

	
	排水工程
	排水沟（农沟）清淤长度14.073km；清淤采用挖掘机和人工结合的方式进行，清淤深度约为18cm，宽度约为1m，总清淤量2550m3，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧；排水沟格宾石笼护砌78.697km；设置移动泵车78台，流量为600m³/h
	对现有排水沟清淤、护砌


续表3-1-7工程组成一览表
	主体工程
	田间道路工程
	现有田间道路均为土路；本项目修缮现有田间道路792条，不拓宽，不新开垦道路，其中：机耕路（土路改为水泥混凝土路）157条，共129.289km，路面宽4m、4.5m，生产路（土路改为砂石路）635条，共408.223km，路面宽3m、3.5m
	修缮现有道路

	
	农田输配电工程
	新建10kV高压电缆线路97.31km，其中10kV高压架空线路48.086km、地埋线路49.224km；新建0.4kV低压地埋线路29.676km。配套变压器256台，变压器型号为S20-M-30kVA、S20-M-50kVA、S20-M-80kVA、S20-M-125kVA
	新建

	
	田块整治工程
	旱田田块平整面积1351.29亩；客土回填面积1659.91亩；水田格田改造面积428.89亩；旱田障碍土层消除47888亩；沟头防护200座；岸坡防护15.558公里
	均为现有农田

	占地情况
	工程永久占地类型为草地、交通运输用地、水利设施用地、坑塘水面，永久占地约3614万m2（其中新增约46260m2）；临时占地类型为旱地、草地，临时占用294140m2

	临时占地恢复方案
	输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。使临时占地土地利用类型、植被覆盖度、生物量等恢复为原有水平。减少由于工程施工对其景观、生态、水土保持等方面的不利影响。表土暂存场堆高在3m以内，坡比1：1，可以保证堆土的稳定性及安全性。堆放地宜相对低凹、周围相对平缓，并设置排水设施

	建设周期
	项目建设期为2026年8月～2028年2月，工期18个月

	土石方工程
	土方开挖138.4万m3（含表土38.7万m3）。土方回填193.8万m3（含表土44万m3）。利用方103.8万m3（含表土38.5万m3），借方90万m3（含表土5.5万m3）。弃方34.6万m3（建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用，废泥浆风干后用于周围道路平整，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧）

	临时工程
	施工道路
	大部分工程利用现有水泥路、砂石路及村地头路。输配电、排水、涵洞等工程地点均距离道路较近，不设置临时道路；灌溉井工程运输机械进入施工场地过程中占用少量农田，作为临时道路（宽约2m，临时占地共约2640m2）
	灌溉井工程新建；其余依托现有

	
	施工场地
	田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，田块整治工程在永久占地范围内，不新增临时占地；机电井工程每口设置1处20m2临时占地，共5280m2；涵洞等建筑物工程每座设置1处20m2临时占地，共29000m2；农田输配电工程高压地埋输电线路49.224公里，低压地埋电线路29.676公里，高压、低压电缆开挖宽度为0.5m，沿线一侧外扩3m为临时占地施工场地，变压器为杆上变压器，每处水泥电杆设置15m2临时占地，临时占地共257220m2
	新建/依托




续表3-1-7工程组成一览表
	临时工程
	生活区
	生活区依托附近民房，因此，不设置施工生活区
	依托

	
	堆料场
	农田输配电工程沿线一侧外扩3m为临时占地施工场地，共设置1368根水泥电杆，变压器为杆上变压器，每处设置15m2临时占地，施工材料均沿线堆放在施工范围内，不设集中堆料场；机电井及涵洞等建筑物工程施工材料堆放在施工场地内，堆高0.5m；田间道路工程、排水工程、田块整治工程施工材料堆放在永久占地内，不设集中堆料场
	新建

	
	取弃土场
	田块整治工程黑土回填土源为哈尔滨都市圈环线高速公路项目工程剥离黑土，无偿交由呼兰区政府统筹合法利用。土源生态修复的责任主体为原土地占用方。故不设置取土场。施工期项目区水泥、钢筋混凝土结构件、钢筋、砂等由呼兰区供应，山皮石、砂砾石、风化砂等均在宾西石场购买，可满足项目需求；施工期间土方均堆存于施工范围内，施工结束后表土全部用于临时工程土地恢复及田块整治工程。建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用。废泥浆风干后用于周围道路平整。排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧。因此不设置弃土场
	依托

	公用工程
	移动式不锈钢沉淀池
	废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整
	新建

	
	表土堆场
	剥离的表土量共387420m3，灌溉工程、农田输配电工程、建筑物工程等永久占地剥离表土在施工现场贮存，用于田块整治工程客土回填；灌溉工程、农田输配电、建筑物工程等临时占地剥离表土堆放在施工场地内，施工结束后表土全部用于临时工程土地恢复，田块整治工程剥离表土在施工现场贮存，用于田块整治工程表土恢复
	

	
	供电
	本项目施工期主要利用工程区附近的农用供电线路解决，部分施工期用电分散，施工时间短，用电量小，从系统电源接线供电不经济，拟配备柴油发电机组供电；本项目新建灌溉井均由配套建设的输配电系统供电，可以满足项目用电需求
	依托/新建

	
	给水
	施工期用水由附近村屯现有水井供给；运营期旱田由现有及新建地下水灌溉井供给，水田依托现有地下水灌溉井供给
	

	
	排水
	施工期生活污水依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。洗井废水用于洒水降尘。钻井泥浆循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整。清淤工程污泥沥水与排水沟内水质基本一致，排入排水沟内；运营期项目区水田排水工程已基本形成规模，片区内排水承泄区为松花江及漂河，项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3
	依托/新建

	
	[bookmark: _Hlk527725718]供热
	本项目冬季不供暖，亦无采暖工程
	/








续表3-1-7工程组成一览表
	环保工程
	废气
	施工期施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；余料及时回收；施工期间，施工单位非冬季时期制定洒水降尘制度，配套洒水车，专人负责，对施工场地及施工道路洒水抑尘；施工地面及时压实并及时采取洒水降尘措施，天气干燥时增加洒水密度与频率；施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒；途经施工区村屯干道的运输车辆，实行限速管理，时速应小于20km/h，非冬季干旱、多风天气，路段每天洒水不少于两次；加强运输车辆的维护、保养，避免尾气超标排放；灌溉井、田间道路、涵洞、变压器、排水沟清淤等工程在距离环境保护目标较近位置施工时（如八里荒、榆树村等村屯，具体村屯名称见表2-8-1），应设置施工围挡，将施工场地及施工人员与居民分离开，保证施工安全、减少扬尘逸散；合理安排清淤时间，喷洒微生物除臭剂，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）
	新建

	
	
	运营期田间道路车辆通过会产生少量汽车尾气，采取限速措施；排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短，采用轻质柴油，减少柴油机移动泵车废气影响
	

	
	废水
	施工期生活污水依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。洗井废水用于洒水降尘。钻井泥浆循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整。清淤工程污泥沥水与排水沟内水质基本一致，排入排水沟内；运营期项目区水田排水工程已基本形成规模，片区内排水承泄区为松花江及漂河，项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3
	依托/新建

	环保工程
	噪声
	在10m以内分布有居民（八里荒、榆树村、黄家窝堡等村屯，共25处，具体村屯名称见表2-8-1）的灌溉与排水、田间道路、涵洞等建筑物、输配电工程处设置双层移动隔声屏障，高度为2m，长度超出敏感目标两侧各10m；对施工机械和车辆进行维护保养；运输车辆在经过沿线村屯时采取减速慢行、禁止鸣笛等管理措施，控制车速不超过20km/h；合理布置施工现场，尽量让高噪声设备远离敏感点一侧布置。加强施工期环境管理，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工；加强施工期噪声监测，确保声环境功能区达标
	新建

	
	
	运营期潜水泵、水肥一体化设备位于井房内，潜水泵位于地下，潜水泵、水肥一体化设备采取减振措施；变压器基础减振；临近敏感目标的道路处设置限速、禁鸣标识
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	环保工程
	固废
	施工期建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余送至建筑公司回用；钻井泥浆循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整；表土全部用于临时工程土地恢复及田块整治工程；施工人员产生的生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运处置；排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）；废肥料包装袋，外售废品收购站；运营期秸秆、废肥料包装袋由当地农民负责外售综合利用；农业使用者及时收集农药包装物，由并交回农药经营者或回收站
	新建

	
	生态
	建设单位为生态恢复工程实施责任主体；严格控制施工范围，对施工人员进行生态保护教育；施工单位优化施工工艺和施工时序，夜间、雨天及大风天不施工；涵洞等建筑物工程施工过程禁止施工生产废水排放至沟渠内；施工过程中采取“边施工、边修复”措施
	新建

	
	环境风险
	选取项目3口灌溉井作为跟踪监测井；制定突发环境事件应急预案，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施
	


[bookmark: _Toc184823203]3.1.6工程设计
3.1.6.1灌溉与排水工程
（1）灌溉工程
本项目建设前后旱地数量不变，仍为31.53万亩。根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》《节水灌溉工程技术规范》和《黑龙江：用水定额》（DB23/T 727-2025），本项目实施后，项目区设计灌溉保证率为90%，坐水种灌溉净定额6m3/亩，灌溉水利用系数0.9，滴灌净定额为110m3/亩，滴灌灌溉水利用系数取0.93。各项目区需水量见下表。
表3-1-8各项目区需水量一览表
	片区
	灌溉面积（亩）
	灌溉水利用系数
	灌溉定额（m3/亩）
	灌溉需水量（万m3）

	
	坐水种
	滴灌
	坐水种
	滴灌
	坐水种
	滴灌
	坐水种（抗旱）
	滴灌

	二八镇片区
	20167.22
	/
	0.9
	/
	6
	/
	12.1
	/

	方台镇片区
	35973.96
	/
	0.9
	/
	6
	/
	21.58
	/

	康金街道片区
	25617.82
	16300
	0.9
	0.93
	6
	110
	15.37
	179.3

	石人镇片区
	23982.64
	/
	0.9
	/
	6
	/
	14.39
	/

	合计
	122041.64
	/
	/
	/
	/
	242.74


项目实施后，旱地灌溉面积122041.64亩，地下水最大年取水量为242.74万m3。本项目已取得《关于呼兰区2026年高标准农田建设项目取水许可申请的批复》（哈呼水发〔2026〕1号）。
根据本项目地下水监测报告数据可知，项目区水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5048-2021）中旱地作物及水田作物水质要求。
表3-1-9《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）
	序号
	项目类别
	旱地作物
	水田作物

	1
	pH值
	5.5~8.5

	2
	五日生化需氧量≤
	100
	60

	3
	氯化物/（mg/L）≤
	350

	4
	总铅/（mg/L）≤
	0.2

	5
	总镉/（mg/L）≤
	0.01

	6
	铬(六价)/（mg/L）≤
	0.1

	7
	总汞/（mg/L）≤
	0.01

	8
	总砷/（mg/L）≤
	0.1
	0.05

	9
	粪大肠菌群数/（MPN/L）≤
	40000


1 灌溉井工程
根据项目区水文地质条件、地质勘察成果及当地多年打井资料，参照《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007）的有关规定进行灌溉井工程设计。选择灌溉井位以保证水量为主，本次新建灌溉井264眼，单井出水量为30m3/h，本项目灌溉井取水目的层为第四系松散岩类孔隙承压水，不进行混合开采。
本工程新建灌溉井参数及位置坐标详见表3-1-10。

















表3-1-10新建灌溉井参数及位置表
	序号
	片区
	村屯名称
	新建井名称
	位置
	数量
	井深
	灌溉方式
	单井出水量

	
	
	
	
	X坐标
	Y坐标
	（眼）
	（m）
	
	（m³/h）

	1
	方台片区
	榆林村
	榆林设计井1
	5104694.956
	566706.557
	1
	80
	抗旱井
	30

	2
	
	
	榆林设计井2
	5104680.354
	566915.292
	1
	80
	抗旱井
	30

	3
	
	
	榆林设计井3
	5104465.943
	567032.391
	1
	80
	抗旱井
	30

	4
	
	
	榆林设计井4
	5104437.257
	567255.922
	1
	80
	抗旱井
	30

	5
	
	
	榆林设计井5
	5104396.865
	567686.942
	1
	80
	抗旱井
	30

	6
	
	
	榆林设计井6
	5104490.824
	567958.824
	1
	80
	抗旱井
	30

	7
	
	
	榆林设计井7
	5104075.351
	567374.721
	1
	80
	抗旱井
	30

	8
	
	
	榆林设计井8
	5103994.068
	567672.365
	1
	80
	抗旱井
	30

	9
	
	高家村
	高家设计井1
	5103582.661
	568415.758
	1
	80
	抗旱井
	30

	10
	
	
	高家设计井2
	5103165.182
	568498.291
	1
	80
	抗旱井
	30

	11
	
	
	高家设计井3
	5103090.121
	568872.011
	1
	80
	抗旱井
	30

	12
	
	
	高家设计井4
	5102928.374
	568687.758
	1
	80
	抗旱井
	30

	13
	
	
	高家设计井5
	5102739.378
	568626.793
	1
	80
	抗旱井
	30

	14
	
	
	高家设计井6
	5102505.569
	568627.393
	1
	80
	抗旱井
	30

	15
	
	
	高家设计井7
	5102572.334
	568055.392
	1
	80
	抗旱井
	30

	16
	
	
	高家设计井8
	5102464.623
	568176.853
	1
	80
	抗旱井
	30

	17
	
	
	高家设计井9
	5102131.072
	566063.510
	1
	80
	抗旱井
	30

	18
	
	
	高家设计井10
	5102176.120
	566460.393
	1
	80
	抗旱井
	30

	19
	
	
	高家设计井11
	5102167.290
	566806.251
	1
	80
	抗旱井
	30

	20
	
	
	高家设计井12
	5102368.090
	567124.224
	1
	80
	抗旱井
	30

	21
	
	
	高家设计井13
	5101949.072
	566579.662
	1
	80
	抗旱井
	30

	22
	
	
	高家设计井14
	5101645.107
	566564.880
	1
	80
	抗旱井
	30

	23
	
	
	高家设计井15
	5101675.598
	566780.765
	1
	80
	抗旱井
	30

	24
	
	
	高家设计井16
	5101808.878
	567139.741
	1
	80
	抗旱井
	30

	25
	
	
	高家设计井17
	5101882.244
	567303.487
	1
	80
	抗旱井
	30

	26
	
	
	高家设计井18
	5101927.449
	567463.097
	1
	80
	抗旱井
	30

	27
	
	
	高家设计井19
	5101916.705
	567674.163
	1
	80
	抗旱井
	30

	28
	
	
	高家设计井20
	5102141.761
	567815.193
	1
	80
	抗旱井
	30

	29
	
	
	高家设计井21
	5102147.755
	568062.103
	1
	80
	抗旱井
	30

	30
	
	
	高家设计井22
	5102258.852
	568253.666
	1
	80
	抗旱井
	30

	31
	
	
	高家设计井23
	5102111.208
	568606.953
	1
	80
	抗旱井
	30

	32
	
	
	高家设计井24
	5101636.464
	567172.164
	1
	80
	抗旱井
	30

	33
	
	
	高家设计井25
	5101726.586
	567290.017
	1
	80
	抗旱井
	30

	34
	
	
	高家设计井26
	5101675.532
	567435.617
	1
	80
	抗旱井
	30

	35
	
	
	高家设计井27
	5101733.797
	567640.562
	1
	80
	抗旱井
	30

	36
	
	
	高家设计井28
	5101759.338
	567835.129
	1
	80
	抗旱井
	30
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	37
	方台片区
	高家村
	高家设计井29
	5101947.201
	568223.781
	1
	80
	抗旱井
	30

	38
	
	
	高家设计井30
	5101817.400
	568290.100
	1
	80
	抗旱井
	30

	39
	
	
	高家设计井31
	5101482.261
	567167.643
	1
	80
	抗旱井
	30

	40
	
	方台村
	方台设计井1
	5108167.922
	573427.833
	1
	80
	抗旱井
	30

	41
	
	
	方台设计井2
	5107519.239
	571984.760
	1
	80
	抗旱井
	30

	42
	
	
	方台设计井3
	5106752.661
	572093.164
	1
	80
	抗旱井
	30

	43
	
	
	方台设计井4
	5106502.122
	572709.912
	1
	80
	抗旱井
	30

	44
	
	
	方台设计井5
	5106483.534
	573413.708
	1
	80
	抗旱井
	30

	45
	
	
	方台设计井6
	5104539.209
	572883.676
	1
	80
	抗旱井
	30

	46
	
	
	方台设计井7
	5104011.937
	572172.390
	1
	80
	抗旱井
	30

	47
	
	
	方台设计井8
	5104156.551
	572979.229
	1
	80
	抗旱井
	30

	48
	
	
	方台设计井9
	5104136.661
	573757.786
	1
	80
	抗旱井
	30

	49
	
	
	方台设计井10
	5105931.250
	571702.705
	1
	80
	抗旱井
	30

	50
	
	
	方台设计井11
	5105878.869
	572312.370
	1
	80
	抗旱井
	30

	51
	
	
	方台设计井12
	5103653.412
	571640.551
	1
	80
	抗旱井
	30

	52
	
	宋家村
	宋家设计井1
	5107175.011
	576957.107
	1
	80
	抗旱井
	30

	53
	
	
	宋家设计井2
	5106951.975
	576595.774
	1
	80
	抗旱井
	30

	54
	
	
	宋家设计井3
	5106777.372
	576313.422
	1
	80
	抗旱井
	30

	55
	
	
	宋家设计井4
	5106100.779
	576441.660
	1
	80
	抗旱井
	30

	56
	
	
	宋家设计井5
	5106026.309
	576753.188
	1
	80
	抗旱井
	30

	57
	
	
	宋家设计井6
	5105675.749
	576781.263
	1
	80
	抗旱井
	30

	58
	
	
	宋家设计井7
	5105495.998
	576677.522
	1
	80
	抗旱井
	30

	59
	
	
	宋家设计井8
	5105903.140
	577632.814
	1
	80
	抗旱井
	30

	60
	
	
	宋家设计井9
	5105703.140
	577632.814
	1
	80
	抗旱井
	30

	61
	
	
	宋家设计井10
	5105737.231
	574805.152
	1
	80
	抗旱井
	30

	62
	
	
	宋家设计井11
	5106474.337
	574679.260
	1
	80
	抗旱井
	30

	63
	
	
	宋家设计井12
	5106351.243
	574614.776
	1
	80
	抗旱井
	30

	64
	
	
	宋家设计井13
	5106250.006
	574874.947
	1
	80
	抗旱井
	30

	65
	
	
	宋家设计井14
	5106242.616
	574976.083
	1
	80
	抗旱井
	30

	66
	
	
	宋家设计井15
	5106225.885
	575256.918
	1
	80
	抗旱井
	30

	67
	石人片区
	城子村
	城子设计井1
	5130702.845
	571099.635
	1
	80
	抗旱井
	30

	68
	
	
	城子设计井2
	5130895.248
	572048.999
	1
	80
	抗旱井
	30

	69
	
	
	城子设计井3
	5130975.542
	572439.890
	1
	80
	抗旱井
	30

	70
	
	
	城子设计井4
	5131088.263
	573247.605
	1
	80
	抗旱井
	30

	71
	
	
	城子设计井5
	5131302.922
	573597.684
	1
	80
	抗旱井
	30

	72
	
	
	城子设计井6
	5131334.530
	573738.736
	1
	80
	抗旱井
	30

	73
	
	
	城子设计井7
	5130467.396
	572132.695
	1
	80
	抗旱井
	30

	74
	
	
	城子设计井8
	5130551.228
	572795.842
	1
	80
	抗旱井
	30

	75
	
	
	城子设计井9
	5129723.609
	571325.761
	1
	80
	抗旱井
	30

	76
	
	
	城子设计井10
	5129538.922
	571776.659
	1
	80
	抗旱井
	30

	77
	
	
	城子设计井11
	5128904.317
	572436.517
	1
	80
	抗旱井
	30

	78
	
	
	城子设计井12
	5128764.183
	573081.050
	1
	80
	抗旱井
	30
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	79
	石人片区
	永发村
	永发设计井1
	5130467.053
	573584.594
	1
	80
	抗旱井
	30

	80
	
	
	永发设计井2
	5130476.836
	573835.376
	1
	80
	抗旱井
	30

	81
	
	
	永发设计井3
	5130496.931
	574048.449
	1
	80
	抗旱井
	30

	82
	
	
	永发设计井4
	5130499.936
	574251.161
	1
	80
	抗旱井
	30

	83
	
	
	永发设计井5
	5130506.507
	574454.047
	1
	80
	抗旱井
	30

	84
	
	
	永发设计井6
	5130103.340
	573603.127
	1
	80
	抗旱井
	30

	85
	
	
	永发设计井7
	5130126.227
	573786.347
	1
	80
	抗旱井
	30

	86
	
	
	永发设计井8
	5130158.227
	573985.573
	1
	80
	抗旱井
	30

	87
	
	
	永发设计井9
	5130194.012
	574213.230
	1
	80
	抗旱井
	30

	88
	
	
	永发设计井10
	5130227.400
	574446.528
	1
	80
	抗旱井
	30

	89
	
	
	永发设计井11
	5130228.798
	574627.699
	1
	80
	抗旱井
	30

	90
	
	
	永发设计井12
	5128840.293
	573573.071
	1
	80
	抗旱井
	30

	91
	
	
	永发设计井13
	5128870.041
	573774.839
	1
	80
	抗旱井
	30

	92
	
	
	永发设计井14
	5128896.101
	573989.708
	1
	80
	抗旱井
	30

	93
	
	
	永发设计井15
	5128904.479
	574197.999
	1
	80
	抗旱井
	30

	94
	
	
	永发设计井16
	5128841.032
	574987.540
	1
	80
	抗旱井
	30

	95
	
	
	永发设计井17
	5128834.602
	575251.890
	1
	80
	抗旱井
	30

	96
	
	
	永发设计井18
	5128792.571
	575454.320
	1
	80
	抗旱井
	30

	97
	
	
	永发设计井19
	5130741.754
	573772.931
	1
	80
	抗旱井
	30

	98
	
	永平村
	永平设计井1
	5126314.481
	572691.107
	1
	80
	抗旱井
	30

	99
	
	
	永平设计井2
	5126019.220
	568858.997
	1
	80
	抗旱井
	30

	100
	
	
	永平设计井3
	5126216.869
	569191.929
	1
	80
	抗旱井
	30

	101
	
	
	永平设计井4
	5126062.433
	569671.781
	1
	80
	抗旱井
	30

	102
	
	
	永平设计井5
	5126158.843
	570272.325
	1
	80
	抗旱井
	30

	103
	
	
	永平设计井6
	5126184.912
	570453.576
	1
	80
	抗旱井
	30

	104
	
	
	永平设计井7
	5126252.925
	571052.955
	1
	80
	抗旱井
	30

	105
	
	
	永平设计井8
	5126347.668
	571186.147
	1
	80
	抗旱井
	30

	106
	
	
	永平设计井9
	5125818.269
	570434.643
	1
	80
	抗旱井
	30

	107
	
	
	永平设计井10
	5125668.910
	571033.937
	1
	80
	抗旱井
	30

	108
	
	
	永平设计井11
	5125733.981
	571513.789
	1
	80
	抗旱井
	30

	109
	
	
	永平设计井12
	5126178.226
	571895.068
	1
	80
	抗旱井
	30

	110
	
	
	永平设计井13
	5126225.860
	572237.339
	1
	80
	抗旱井
	30

	111
	康金片区
	孟井村
	孟井设计井1
	5117453.019
	565486.898
	1
	90
	抗旱井
	30

	112
	
	
	孟井设计井2
	5117476.431
	565749.857
	1
	90
	抗旱井
	30

	113
	
	
	孟井设计井3
	5117512.908
	566109.974
	1
	90
	抗旱井
	30

	114
	
	
	孟井设计井4
	5116923.936
	565374.615
	1
	90
	抗旱井
	30

	115
	
	
	孟井设计井5
	5116958.363
	565696.661
	1
	90
	抗旱井
	30

	116
	
	
	孟井设计井6
	5116993.160
	565979.221
	1
	90
	抗旱井
	30

	117
	
	历井农场
	历井农场滴灌井1
	5115876.951
	566760.327
	1
	80
	灌溉井
	30

	118
	
	
	历井农场滴灌井2
	5115383.322
	566717.956
	1
	80
	灌溉井
	30

	119
	
	
	历井农场滴灌井3
	5115019.278
	566755.105
	1
	80
	灌溉井
	30
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	康金片区
	历井农场
	历井农场滴灌井4
	5115272.929
	566218.149
	1
	80
	灌溉井
	30

	121
	
	
	历井农场滴灌井5
	5114797.551
	566013.640
	1
	80
	灌溉井
	30

	122
	
	
	历井农场滴灌井6
	5114859.667
	566233.130
	1
	80
	灌溉井
	30

	123
	
	
	历井农场滴灌井7
	5114327.291
	566298.720
	1
	80
	灌溉井
	30

	124
	
	
	历井农场滴灌井8
	5114278.373
	566947.491
	1
	80
	灌溉井
	30

	125
	
	
	历井农场滴灌井9
	5114761.786
	566529.866
	1
	80
	灌溉井
	30

	126
	
	
	历井农场滴灌井10
	5114200.454
	566689.142
	1
	80
	灌溉井
	30

	127
	
	
	历井农场滴灌井11
	5114001.229
	567188.419
	1
	80
	灌溉井
	30

	128
	
	历井村
	历井滴灌井1
	5117640.284
	568470.518
	1
	90
	灌溉井
	30

	129
	
	
	历井滴灌井2
	5117558.353
	568798.867
	1
	90
	灌溉井
	30

	130
	
	
	历井滴灌井3
	5117660.853
	569295.722
	1
	90
	灌溉井
	30

	131
	
	
	历井滴灌井4
	5117229.024
	568607.680
	1
	90
	灌溉井
	30

	132
	
	
	历井滴灌井5
	5117123.272
	568088.230
	1
	90
	灌溉井
	30

	133
	
	
	历井滴灌井6
	5117258.904
	567752.884
	1
	90
	灌溉井
	30

	134
	
	
	历井滴灌井7
	5116418.783
	567337.226
	1
	90
	灌溉井
	30

	135
	
	
	历井滴灌井8
	5116542.795
	567741.317
	1
	90
	灌溉井
	30

	136
	
	
	历井滴灌井9
	5116650.010
	568082.237
	1
	90
	灌溉井
	30

	137
	
	
	历井滴灌井10
	5116747.641
	568420.947
	1
	90
	灌溉井
	30

	138
	
	
	历井滴灌井11
	5116854.660
	568830.613
	1
	90
	灌溉井
	30

	139
	
	
	历井滴灌井12
	5116911.790
	569046.206
	1
	90
	灌溉井
	30

	140
	
	
	历井滴灌井13
	5117026.531
	569451.634
	1
	90
	灌溉井
	30

	141
	
	
	历井滴灌井14
	5116988.783
	569629.882
	1
	90
	灌溉井
	30

	142
	
	
	历井滴灌井15
	5116954.172
	569223.571
	1
	90
	灌溉井
	30

	143
	
	
	历井滴灌井16
	5116465.101
	569009.070
	1
	90
	灌溉井
	30

	144
	
	
	历井滴灌井17
	5116251.755
	568455.201
	1
	90
	灌溉井
	30

	145
	
	
	历井滴灌井18
	5116159.646
	568145.164
	1
	90
	灌溉井
	30

	146
	
	
	历井滴灌井19
	5116128.017
	567355.092
	1
	90
	灌溉井
	30

	147
	
	
	历井滴灌井20
	5115810.664
	567099.070
	1
	90
	灌溉井
	30

	148
	
	
	历井滴灌井21
	5115834.676
	567299.331
	1
	90
	灌溉井
	30

	149
	
	
	历井滴灌井22
	5115972.138
	567698.349
	1
	90
	灌溉井
	30

	150
	
	
	历井滴灌井23
	5115944.698
	568189.354
	1
	90
	灌溉井
	30

	151
	
	
	历井滴灌井24
	5116052.760
	568546.392
	1
	90
	灌溉井
	30

	152
	
	
	历井滴灌井25
	5116366.401
	568827.042
	1
	90
	灌溉井
	30

	153
	
	
	历井滴灌井26
	5116540.184
	569273.678
	1
	90
	灌溉井
	30

	154
	
	
	历井滴灌井27
	5116726.214
	569740.983
	1
	90
	灌溉井
	30

	155
	
	
	历井滴灌井28
	5116405.706
	570070.818
	1
	90
	灌溉井
	30

	156
	
	
	历井滴灌井29
	5116083.711
	570145.844
	1
	90
	灌溉井
	30

	157
	
	
	历井滴灌井30
	5116401.979
	569843.797
	1
	90
	灌溉井
	30

	158
	
	
	历井滴灌井31
	5115778.522
	569729.374
	1
	90
	灌溉井
	30
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	康金片区
	历井农场
	历井滴灌井32
	5116321.894
	569428.822
	1
	90
	灌溉井
	30

	160
	
	
	历井滴灌井33
	5115727.972
	569214.527
	1
	90
	灌溉井
	30

	161
	
	
	历井滴灌井34
	5115715.807
	569004.427
	1
	90
	灌溉井
	30

	162
	
	
	历井滴灌井35
	5115492.318
	567993.993
	1
	90
	灌溉井
	30

	163
	
	
	历井滴灌井36
	5115601.914
	568763.707
	1
	90
	灌溉井
	30

	164
	
	
	历井滴灌井37
	5115283.313
	568732.558
	1
	90
	灌溉井
	30

	165
	
	
	历井滴灌井38
	5115544.268
	569254.094
	1
	90
	灌溉井
	30

	166
	
	
	历井滴灌井39
	5115500.767
	569974.971
	1
	90
	灌溉井
	30

	167
	
	
	历井滴灌井40
	5115788.091
	569970.870
	1
	90
	灌溉井
	30

	168
	
	
	历井滴灌井41
	5115510.062
	570321.295
	1
	90
	灌溉井
	30

	169
	
	
	历井滴灌井42
	5115288.304
	569517.116
	1
	90
	灌溉井
	30

	170
	
	
	历井滴灌井43
	5115501.776
	569052.636
	1
	90
	灌溉井
	30

	171
	
	
	历井滴灌井44
	5114920.738
	568736.854
	1
	90
	灌溉井
	30

	172
	
	
	历井滴灌井45
	5115270.811
	568386.792
	1
	90
	灌溉井
	30

	173
	
	
	历井滴灌井46
	5115153.571
	567969.236
	1
	90
	灌溉井
	30

	174
	
	
	历井滴灌井47
	5115163.918
	567162.795
	1
	90
	灌溉井
	30

	175
	
	
	历井滴灌井48
	5115143.359
	567584.396
	1
	90
	灌溉井
	30

	176
	
	
	历井滴灌井49
	5114625.497
	567317.051
	1
	90
	灌溉井
	30

	177
	
	
	历井滴灌井50
	5114671.856
	567594.431
	1
	90
	灌溉井
	30

	178
	
	
	历井滴灌井51
	5114266.709
	568018.309
	1
	90
	灌溉井
	30

	179
	
	
	历井滴灌井52
	5114326.753
	568362.498
	1
	90
	灌溉井
	30

	180
	
	
	历井滴灌井53
	5114495.357
	569236.011
	1
	90
	灌溉井
	30

	181
	
	
	历井滴灌井54
	5115005.488
	569171.424
	1
	90
	灌溉井
	30

	182
	
	
	历井滴灌井55
	5113780.911
	568015.796
	1
	90
	灌溉井
	30

	183
	
	
	历井滴灌井56
	5113837.931
	568470.321
	1
	90
	灌溉井
	30

	184
	
	
	历井滴灌井57
	5114155.914
	568933.363
	1
	90
	灌溉井
	30

	185
	
	
	历井滴灌井58
	5114542.937
	569516.969
	1
	90
	灌溉井
	30

	186
	
	
	历井滴灌井59
	5116297.183
	567877.460
	1
	90
	灌溉井
	30

	187
	
	永胜村
	永胜设计井1
	5112962.025
	567461.446
	1
	80
	抗旱井
	30

	188
	
	
	永胜设计井2
	5112962.807
	567618.449
	1
	80
	抗旱井
	30

	189
	
	
	永胜设计井3
	5112965.011
	567781.128
	1
	80
	抗旱井
	30

	190
	
	杨木村
	杨木设计井1
	5124739.808
	575078.195
	1
	80
	抗旱井
	30

	191
	
	
	杨木设计井2
	5124554.074
	575086.210
	1
	80
	抗旱井
	30

	192
	
	
	杨木设计井3
	5123236.368
	575720.866
	1
	80
	抗旱井
	30

	193
	
	
	杨木设计井4
	5123284.720
	575883.142
	1
	80
	抗旱井
	30

	194
	
	
	杨木设计井5
	5123291.236
	576094.054
	1
	80
	抗旱井
	30

	195
	
	
	杨木设计井6
	5123325.564
	576330.048
	1
	80
	抗旱井
	30

	196
	
	
	杨木设计井7
	5123351.651
	576485.425
	1
	80
	抗旱井
	30

	197
	
	东腰村
	东腰设计井1
	5120276.235
	576212.231
	1
	80
	抗旱井
	30

	198
	
	
	东腰设计井2
	5121090.620
	575170.309
	1
	80
	抗旱井
	30

	199
	
	
	东腰设计井3
	5121272.757
	575624.369
	1
	80
	抗旱井
	30

	200
	
	
	东腰设计井4
	5120848.963
	575313.933
	1
	80
	抗旱井
	30

	201
	
	
	东腰设计井5
	5121212.804
	575931.022
	1
	80
	抗旱井
	30
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	康金片区
	金城村
	金城设计井1
	5123125.994
	572256.395
	1
	80
	抗旱井
	30

	203
	
	
	金城设计井2
	5123142.356
	572559.863
	1
	80
	抗旱井
	30

	204
	
	
	金城设计井3
	5122801.781
	572033.556
	1
	80
	抗旱井
	30

	205
	
	
	金城设计井4
	5121269.079
	572611.851
	1
	80
	抗旱井
	30

	206
	
	
	金城设计井5
	5121300.413
	572840.433
	1
	80
	抗旱井
	30

	207
	
	
	金城设计井6
	5121470.311
	573436.130
	1
	80
	抗旱井
	30

	208
	
	西井村
	西井设计井1
	5119350.769
	573590.056
	1
	80
	抗旱井
	30

	209
	
	
	西井设计井2
	5119511.346
	574006.302
	1
	80
	抗旱井
	30

	210
	
	
	西井设计井3
	5118743.118
	574397.700
	1
	80
	抗旱井
	30

	211
	
	
	西井设计井4
	5118352.238
	574868.957
	1
	80
	抗旱井
	30

	212
	
	苏德村
	苏德设计井1
	5117375.825
	573762.496
	1
	80
	抗旱井
	30

	213
	
	
	苏德设计井2
	5116604.787
	573087.441
	1
	80
	抗旱井
	30

	214
	
	
	苏德设计井3
	5116885.816
	573760.715
	1
	80
	抗旱井
	30

	215
	
	
	苏德设计井4
	5117044.445
	574059.177
	1
	80
	抗旱井
	30

	216
	
	王牛村
	王牛设计井1
	5115471.992
	573447.174
	1
	80
	抗旱井
	30

	217
	
	
	王牛设计井2
	5115252.018
	573521.989
	1
	80
	抗旱井
	30

	218
	
	
	王牛设计井3
	5115144.513
	573650.051
	1
	80
	抗旱井
	30

	219
	
	
	王牛设计井4
	5115136.556
	573902.476
	1
	80
	抗旱井
	30

	220
	
	
	王牛设计井5
	5114977.393
	574150.956
	1
	80
	抗旱井
	30

	221
	
	
	王牛设计井6
	5114351.420
	574147.287
	1
	80
	抗旱井
	30

	222
	
	
	王牛设计井7
	5114156.777
	574224.328
	1
	80
	抗旱井
	30

	223
	
	
	王牛设计井8
	5113552.018
	573362.125
	1
	80
	抗旱井
	30

	224
	
	
	王牛设计井9
	5113808.366
	573768.886
	1
	80
	抗旱井
	30

	225
	
	
	王牛设计井10
	5113673.170
	575036.814
	1
	80
	抗旱井
	30

	226
	
	
	王牛设计井11
	5113563.187
	575198.332
	1
	80
	抗旱井
	30

	227
	
	
	王牛设计井12
	5112295.939
	573817.769
	1
	80
	抗旱井
	30

	228
	二八片区
	二八村
	二八设计井1
	5108419.966
	578162.772
	1
	70
	抗旱井
	30

	229
	
	
	二八设计井2
	5108512.394
	578316.674
	1
	70
	抗旱井
	30

	230
	
	
	二八设计井3
	5108587.837
	580051.625
	1
	70
	抗旱井
	30

	231
	
	鲍堡村
	鲍堡设计井1
	5108783.801
	581293.924
	1
	70
	抗旱井
	30

	232
	
	
	鲍堡设计井2
	5108833.337
	581620.762
	1
	70
	抗旱井
	30

	233
	
	
	鲍堡设计井3
	5109186.052
	582090.473
	1
	70
	抗旱井
	30

	234
	
	
	鲍堡设计井4
	5108943.775
	582128.518
	1
	70
	抗旱井
	30

	235
	
	
	鲍堡设计井5
	5108933.625
	582329.915
	1
	70
	抗旱井
	30

	236
	
	
	鲍堡设计井6
	5108910.976
	582531.013
	1
	70
	抗旱井
	30

	237
	
	
	鲍堡设计井7
	5108527.663
	582175.814
	1
	70
	抗旱井
	30

	238
	
	
	鲍堡设计井8
	5108099.104
	582222.219
	1
	70
	抗旱井
	30

	239
	
	
	鲍堡设计井9
	5108334.544
	582758.281
	1
	70
	抗旱井
	30

	240
	
	元宝村
	元宝设计井1
	5111519.122
	582191.380
	1
	90
	抗旱井
	30

	241
	
	
	元宝设计井2
	5111462.459
	582673.843
	1
	90
	抗旱井
	30

	242
	
	
	元宝设计井3
	5111626.182
	583262.694
	1
	90
	抗旱井
	30

	243
	
	
	元宝设计井4
	5111605.193
	583681.235
	1
	90
	抗旱井
	30

	244
	
	
	元宝设计井5
	5110956.277
	582308.068
	1
	90
	抗旱井
	30
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	二八片区
	元宝村
	元宝设计井6
	5110673.283
	581937.772
	1
	90
	抗旱井
	30

	246
	
	
	元宝设计井7
	5110976.211
	583127.902
	1
	90
	抗旱井
	30

	247
	
	
	元宝设计井8
	5113427.406
	584171.983
	1
	70
	抗旱井
	30

	248
	
	
	元宝设计井9
	5112696.943
	584468.781
	1
	70
	抗旱井
	30

	249
	
	
	元宝设计井10
	5111200.222
	584577.333
	1
	70
	抗旱井
	30

	250
	
	
	元宝设计井11
	5110182.681
	584141.061
	1
	70
	抗旱井
	30

	251
	
	阿堡村
	阿堡设计井1
	5109724.922
	576334.767
	1
	80
	抗旱井
	30

	252
	
	
	阿堡设计井2
	5109660.668
	576925.529
	1
	80
	抗旱井
	30

	253
	
	
	阿堡设计井3
	5109398.080
	577283.586
	1
	80
	抗旱井
	30
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	阿堡设计井4
	5107735.340
	576062.559
	1
	70
	抗旱井
	30

	255
	
	
	阿堡设计井5
	5107267.853
	576116.916
	1
	70
	抗旱井
	30

	256
	
	
	阿堡设计井6
	5107822.161
	576714.978
	1
	70
	抗旱井
	30

	257
	
	
	阿堡设计井7
	5107592.049
	576906.256
	1
	70
	抗旱井
	30

	258
	
	
	阿堡设计井8
	5107654.223
	577051.494
	1
	70
	抗旱井
	30

	259
	
	
	阿堡设计井9
	5107764.859
	577110.203
	1
	70
	抗旱井
	30

	260
	
	
	阿堡设计井10
	5108100.571
	577729.087
	1
	70
	抗旱井
	30

	261
	
	
	阿堡设计井11
	5107741.192
	577788.510
	1
	70
	抗旱井
	30

	262
	
	
	阿堡设计井12
	5108305.108
	578202.806
	1
	70
	抗旱井
	30

	263
	
	
	阿堡设计井13
	5107853.961
	578396.333
	1
	70
	抗旱井
	30

	264
	
	傅井村
	傅井设计井1
	5114109.481
	577971.149
	1
	80
	抗旱井
	30


②井管、井深
根据项目区调查及实际运用情况，综合考虑地表粘性厚度、地下水位埋深、含水层碎石层岩性，项目区成井深为70m、80m、90m三种，详见上表，井外径273.1mm，井管材料选用钢管，壁厚5mm。井孔直径设计为500mm。滤料规格选粒径2～20mm的级配砂砾石，填料厚度不少于100mm，高度要高于滤水管上限的2～5m。
井管结构：井管材料选用钢管；滤水管规格采用桥式滤水管或圆孔式包网型，孔隙率达到20～30%，孔心纵横距45～48mm，孔径d=20mm。
[image: ]
图3-1-1 项目灌溉井成井柱状图（70m水井）
[image: ]
图3-1-2 项目灌溉井成井柱状图（80m水井）
[image: ]
图3-1-3 项目灌溉井成井柱状图（90m水井）
③井房
本次共需配置井房264座，其中194眼抗旱井选用1.02m*1.02m*1.65m玻璃钢智能井房，建筑面积为2.04m2。其余70眼井为历井农场及历井村水肥一体水源井，井房设计采用24m2预制井房，长6m，宽4m。
④灌溉设施
根据《黑龙江：用水定额》（DB23/T 727-2025）的要求，坐水种和滴灌灌溉设计水文年50%-75%。本项目以项目区内的浅层地下水及承压水为水源，灌溉设计保证率取90%。本次采用坐水种和滴灌方式灌溉就是保证玉米出苗率。
坐水种：每个项目区设置固定式储水罐和移动水罐车。固定式30吨储水罐长7m，直径2.5m，钢板厚度3.5mm，304不锈钢材质，基础采用C25混凝土圈梁结构，地上水罐支撑墙体采用红砖砌体结构。移动水罐车为单轴两轮式结构。
滴灌：
根据井的出水量、地块形状、作物等情况，设置滴灌带，铺设在垄上两行玉米正中间。在设计中灌溉方案依据玉米大垄双行的种植方式，采用滴灌带滴头流量为1.1L/h，滴头间距为30cm。安装水肥一体化设备及施肥机。
⑤灌溉制度
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》《节水灌溉工程技术规范》和《黑龙江：用水定额》（DB23/T 727-2025），本项目设计灌溉保证率为90%，坐水种灌溉净定额6m3/亩，灌溉水利用系数0.9，滴灌净定额为110m3/亩，滴灌灌溉水利用系数取0.93。
（2）水肥一体化系统
本项目在历井农场及历井村发展水肥一体化灌溉，项目区面积1.63万亩，主要种植作物为玉米，种植行距为1.1m；项目水源为滴灌井。滴灌带铺设在垄上两行玉米正中间。在设计中灌溉方案依据玉米大垄双行的种植方式，采用滴灌带滴头流量为0.8L/h，滴头间距为30cm。
建设水肥一体化系统70套。系统首部应用潜水泵加压，经过灌溉集成首部输送到田间作物根系。系统首部安装有压力表、排气阀等仪器和设备。
施肥系统通过施肥机进行加压，每个系统配备1个1方肥料桶。各地块肥料通过定量的方式进行控制，以此实现施肥系统的管理。肥料采用商品有机肥，符合《有机肥标准》（NY525-2021）标准，不产生异味。项目建成运营期水肥一体化系统由所在村屯日常使用和管理。
（3）灌溉渠道工程
本项目不改变项目区原有渠道布局，对项目区内灌溉渠道进行衬砌及修缮，渠道衬砌1.368km，对于流量较小、断面较小、交通不便、节省占地的渠道采用矩形槽衬砌型式，其余则采用预制砼板衬砌。
预制矩形槽渠道结构设计：渠道底宽小于2m，多数渠道旁没有道路，现浇混凝土运料、施工困难，采用预制矩形槽衬砌。本次设计采用型号为：UD400、UD600、UD1000预制装配式矩形槽。下设20cm砂垫层，采用遇水膨胀胶条止水，接口采用2cm硅酮耐候密封胶。
预制混凝土板衬砌结构设计：根据渠道实际情况采用10cm厚预制混凝土板（C30F200）作为保护层。
（4）排水沟清淤
本项目排水沟清淤总长度为14.073km，排水沟分布情况见附图9。清淤深度约为18cm，宽度约为1m。根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目初步设计》，总清淤土方约2550m3，清淤采用挖掘机和人工结合的方式进行。在枯水期施工，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧。本项目排水沟底泥检测样品无重金属污染，底泥污染物均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值要求。
淤泥处置可行性：排水沟长度为14.073km，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧侧各50cm，厚20cm，最大存放量约为2815m3，本项目总清淤土方2550m3，故处置可行。
（5）建筑物工程
本项目建设涵洞707座（其中10座现有涵洞拆除重建），其中：圆涵222座、方涵91座、进地涵394座。新建过水路面742座、渡槽1座。渡槽位于现有支渠上，具体位置见附图9。
涵洞：
①设计参数
设计流量：采用10年一遇，1日暴雨2日排出
建筑物级别：主要建筑物级别为5级
汽车车辆荷载：公路Ⅱ级汽车荷载
2 设计规模
圆涵222座、方涵91座、进地涵394座。
③结构形式和尺寸
圆涵由进出口挡土墙和洞身段组成，圆涵进出口挡土墙为一字形结构，厚0.30m，埋深0.5m。洞身段由钢筋混凝土管构成，每节长2m，采用国标Ⅱ级涵管，涵管下垫0.5m钢筋混凝土基础，与进出口挡土墙采用刚性连接。为防止基础冻胀，基础下铺设0.1mC20素混凝土垫层和0.50m水撼砂。涵顶上回填土毛石不小于0.4m，涵洞与两侧路面衔接的引道坡比不大于5%。进出口护砌各4m长，采用23cm雷诺护垫，下设10cm砂砾石垫层，无纺布一层，两侧压顶各30cm，全断面采用格宾石笼固脚（50cm×80cm）。
方涵由进出口挡土墙和洞身段组成，进出口挡土墙为一字形结构，厚0.4m，墙基础埋深0.8m。方涵底板、侧墙和顶板均为0.4m厚。为防止基础冻胀，基础下铺设0.1mC20素混凝土垫层和0.50m水撼砂，挡土墙侧墙外铺设保温板。涵顶上回填土毛石不小于0.4m，涵洞与两侧路面衔接的引道坡比不大于5%。进出口护砌各4m长，采用23cm雷诺护垫，下设10cm砂砾石垫层，无纺布一层，两侧压顶各50cm，全断面采用格宾石笼固脚（50cm×80cm）。
过水路面：
过水路面上下游均为坡耕地，下游若有排水沟道，汇水水流经过现有道路流入下游排水沟道，下游若无排水沟道，仍散排至田间。因此需设置过水路面，长度根据过水流量及水深设计为30～120m。过水路面宽度以不低于现有路面宽度为原则，项目区共布置过水路面742座，过水路面结构自上而下为22cm混凝土面层，下铺50cm浆砌石基层，项目区属于丘陵地带，部分过水路面下游冲刷严重，本次设计针对冲刷严重段进行雷诺护垫护砌及抛石防冲槽，雷诺护垫厚度为30cm，下铺10cm砂砾石和土工布一层，为防止农户经过过水路面发生意外，过水路面设有水位标记一个。项目区复合式过水路面共计1座，为路面下带方涵结构过水路面。上部过水路面形式同一般过水路面，方涵孔径为2.0×1.0m。
过水路面所带方涵由进出口挡土墙和洞身段组成，进出口挡土墙为一字形结构，墙立板高1.3-2.3m，底板厚0.5m，墙顶厚0.4m。方涵底板0.4m厚，侧墙和顶板均为0.3m厚（砼标号C25F200）。为防止基础冻胀，基础下铺设0.1m素砼垫层（砼标号C20）和0.1m厚保温苯板，保温苯板采用绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS），类型为X300型。
渡槽：
本项目建设渡槽1座，选用钢管结构渡槽。
两侧边墙为钢筋砼悬臂式挡土墙结构，槽身采用φ60钢管，长8.0米。
（6）强排工程
本项目区有多处承泄区的沟道水位高于项目区内的支沟水位，无法自流排出，使得耕地存在被淹隐患，需要配备强排设备，解决内涝问题。根据对项目区的实际测量数据，项目区所布置移动泵车的位置都有农田道路联通，并且有路基不好的道路已被本项目田间道路工程修缮，并且泵车所落位置有较大的空间可以放置泵车工作平台。根据实际测量情况，并分析地形能否有放置移动泵车的位置，共布置78台。本次设计移动泵车流量：0.17m³/s，扬程：8m，功率：22KW，水泵流量为600m³/h。
3.1.6.2田间道路工程
现有田间道路均为土路，为了满足农民出行、便于田间作业与田间管理、同时满足农业机械化生产的需要，建设道路工程。道路工程在原有土路上进行建设，本次不拓宽，不新开垦道路，耕路不涉及平交，不涉及砍伐树木，施工人员主要为附近村屯居民，本次不设置施工营地，施工料场设置于各道路的起点、中点及终点位置，在道路占地范围内设置施工料场，不新增临时占地。
本项目田间道路工程主要服务于耕作需求，道路等级不高，在混凝土路面建设完成后，应在其终凝前进行养护，通常在混凝土浇筑完毕后8～12小时内自然养护，同时喷洒少量水，养护水自然蒸发。
项目区共修缮现有田间道路792条，不拓宽，不新开垦道路，其中：机耕路（土路改为水泥混凝土路）157条，共129.289km，路面宽4m、4.5m，生产路（土路改为砂石路）635条，共408.223km，路面宽3m、3.5m。
（1）主要技术指标
道路等级：机耕路参照“四级公路”标准设计。生产路按照生产路设计标准设计。
路面宽度：不拓宽，不新开垦道路
机耕路：水泥混凝土路，路面宽4m、4.5m，两侧设素土路肩各30cm宽；
生产路：砂石路面，路面宽3m、3.5m，两侧不设路肩
路面结构类型：由土路改为水泥混凝土路面、砂石路面
（2）生产路
本项目修缮生产路（砂石路面）635条，共408.223km。机耕路（砂石路）结构由上至下：路基30cm厚土毛石基层，上铺5cm厚风化砂面层，路面单向坡3%，生产路路基压实度≥94%。
（3）机耕路
本项目修缮机耕路（水泥混凝土路面）157条，共129.289km。结构层自下而上为20cm5%水泥稳定碎石基层，上铺20cm C30混凝土路面，两侧各0.3m土路肩。混凝土路面单向横坡为1.5%，路肩横坡为2.5%，路肩压实度不小于94%。
面层：面层采用水泥混凝土路面，板厚为20cm，采用P.O42.5普通硅酸盐水泥，其物理性质和化学性质应符合国颁标准。水泥混凝土路面具有耐磨、抗变形能力强，使用寿命长，养护费用少，防水性能好的优点。
基层：基层采用5%水泥稳定碎石结构，厚度为20cm，采用P.O42.5普通硅酸盐水泥。碎石必须由3～4种粒级规格的骨料组成，实行分仓配料。宜按15～30mm、5～15mm、0～5mm分级，然后按比例掺配，不得直接使用天然级配碎石。水泥采用普通硅酸盐水泥。施工前由现场实验室按规范或设计推荐的比例进行混合料配比方案试验，混合料试件的7天无侧限抗压强度不小于2.5Mpa，抗压回弹模量≥40MPa，压实度≥97%。
垫层：铺设30cm山皮石垫层。山皮石垫层压实度不小于94%。
3.1.6.3农田输配电工程
新建10kV高压电缆线路97.31km，其中10kV高压架空线路48.086km、地埋线路49.224km；新建0.4kV低压地埋线路29.676km。
高压电缆线路采用一用一备方式，双缆敷设，电源取自附近国网10kV线路，接点处安装一二次融合智能真空断路器、避雷器、跌落式熔断器、高压计量装置。
地埋电缆采取直埋敷设方式，高压、低压电缆开挖宽度为0.5m，深度1.5m。沿线一侧外扩3m为临时占地施工场地，共设置1368根水泥电杆，变压器为杆上变压器，每处设置15m2临时占地，农田输配电工程在工程建设前对表土进行剥离，剥离厚度约30cm。剥离后的表土在施工现场贮存，用于输配电工程表土恢复。共设置1368根水泥电杆。
设置变压器256台，变压器型号为S20-M-30kVA、S20-M-50kVA、S20-M-80kVA、S20-M-125kVA。各变压器箱内变压器油存储量最大为115kg。运营期由所在村屯日常维护和管理。
3.1.6.4田块整治工程
本项目田块整治工程包括：旱田土地平整、客土回填、旱田障碍土层消除、沟头防护、岸坡防护、水田格田改造。工程具体位置见附图9。
根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度在25cm左右。
（1）旱田
旱田土地平整：项目区内旱田有少部分地块地势起伏较大，影响农田机械作业，本次针对这种地块采用土地平整方式，对地块整体进行平整，减小地块内落差起伏，共1351.29亩。
土地平整面积1351.29亩，表土剥离量224990m3，客土回填量113810m³，外运排水沟、渠道衬砌工程清基土回填压实（采用排水沟、渠道衬砌工程弃方）平整后进行表土回覆，回覆表土224990m3。
客土回填：客土回填面积1659.91亩。本次规划的客土回填工程，对原有耕作层不进行剥离。先对田块进行灭茬处理，再将外运的黑土覆于原有耕作层上，以整体增加田块耕作层厚度，覆土厚度5cm。外运黑土进行表层耕作土回填，共需外借黑土量为55275m3。其中采用灌溉井、建筑物、农田输配电工程永久占地表土2778m3，外借黑土量为52497m3。回填后施用的土壤改良剂（商品有机肥料）应符合《有机肥标准》（NY525-2021）的规定。
黑土回填土源为哈尔滨都市圈环线高速公路项目工程剥离黑土，属于公路建设占用黑土耕地依法剥离的耕作层表土，符合《中华人民共和国黑土地保护法》《黑龙江省黑土地保护利用条例》《黑政办规〔2021〕18 号》关于建设占用黑土应剥离、剥离黑土就近用于土地复垦、耕地改良、生态修复的规定。客土为典型东北黑土，腐殖质层发育完整，土质疏松、团粒结构良好，有机质、氮磷钾等养分含量满足农用地耕作标准；无砂石、建筑垃圾等杂物，适宜耕地复垦。该土源生态修复的责任主体为原土地占用方，无偿交由呼兰区政府统筹合法利用。现状表土量充足。运距约45km。客土来源、质量及储量保障均符合本项目要求。
旱田障碍土层消除：旱田障碍土层消除47888亩，二八镇片区鲍堡村、二八村，石人片区古城村、金星村，康金片区孟井村、历井村和历井农场，共3个乡镇7个行政村。本次设计采用秸秆配施有机肥深混还田在打破犁底层的同时构建肥沃耕层技术，通过深翻机械作业，将30cm土层旋转60°~120°，同时将秸秆和有机肥深混于厚度30cm土层之中。有机肥的施用量为2t/亩。不产生弃方。
（2）水田
水田方格田改造：涉及3个乡镇。包括康金片区杨木村、二八片区长山村及石人片区永发村，格田改造面积428.89亩，水田区格田改造工程具体位置见附图9，将土质田埂改造为组合式输水渠埂。组合式复合塑钢田埂是由面板、侧板和加强支架按不同需求尺寸组成。设计田埂宽35m、高度0.4m，田埂压实度>0.9。剥离表土71410m3。
通过格田改造，可以减少池埂、水渠占地面积，提高了土地的利用率和机械作业效率，有助于改善土壤结构，提高农田保水能力，提升耕地质量，实施标准化格田改造这一根本措施，实现节水、节肥，提高机械化率、提高水稻产量、提高稻米品质，减少收获损失、减少机械投入、减少人工费支出、减少机械破坏土地，在节省成本的同时，实现增收、增效。实现“一改二节三提四减”。
禁止将利用垃圾、污泥及各种工矿废弃物制作的有机肥投入农田中。购买的合格肥料发放至村委会，由村委会派专人管理和发放至农户，农户在耕种前对自家土地进行施肥，与农户例行春耕无异。
（3）沟道岸坡防护
项目区部分地块属于破岗地，地势较陡，现状排水沟的水流速较大，导致沟道边坡被冲刷的严重，特别是沟道改变方向的地方，迎水面岸坡冲刷严重，导致耕地每年都有不同程度的损失，急需对沟道边坡进行防护，本次设计进行沟道岸坡防护15.558公里。
沟道断面较小的断面，在对边坡整形后，整形后坡比1:1.5-1:3，采用沿边坡铺设30cm厚雷诺石笼，下铺10cm砂砾石垫层和无纺布一层，固脚格宾石笼高度1.0m，宽0.5m；沟断面较大在对边坡整形成台阶式后，每层采用沿边坡铺设0.5m厚格宾石笼构成，格宾石笼均为高0.5m，且比前一层向土坡方向错开0.5m，最底层固脚格宾石笼高度1.0m，格宾石笼下部回填砂砾石和无纺布一层。
对于沟道落差大于 1 m、土层较厚、土壤及水分条件良好且正在发育的中小型侵蚀沟，本次采用柳编护砌形式。柳编护砌不仅可以有效消减径流进入沟道的势能，控制侵蚀沟沟岸扩张和沟头前进导致的耕地面积减小，保护黑土耕地面积，还具有一定的经济效益和生态效益。
（4）沟头防护
沟头防护200座。根据《水土保持综合治理技术规范》GB/T16453.3—2008，沟头防护工程防御标准为10年一遇1h小时最大暴雨量。采用格宾石笼沟头防护。
本工程不涉及河湖、大型沟渠，具体位置见附图9。
3.1.7主要设备
主要设备清单见表3-1-11。


表3-1-11主要设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	施工期

	1
	轮式装载机
	台
	30

	2
	平地机
	辆
	15

	3
	压路机
	辆
	15

	4
	推土机
	辆
	15

	5
	挖掘机
	辆
	15

	6
	摊铺机
	辆
	15

	7
	发电机组
	台
	15

	8
	地质钻机300型钻井机
	台
	15

	9
	自卸汽车
	辆
	30

	10
	移动式吊车
	辆
	15

	11
	螺旋式犁壁犁
	台
	5

	运营期

	1
	水肥一体化设备
	套
	70

	2
	文丘里施肥机
	个
	70

	3
	潜水泵
	台
	264

	4
	变压器
	台
	256

	5
	柴油机移动泵车
	台
	78

	6
	固定式储水罐和移动水罐车
	套
	若干

	7
	断路器 熔断器、避雷器等
	套
	若干


3.1.8原材料消耗
本项目施工期主要原辅材料消耗情况详见表3-1-12。















表3-1-12主要原辅材料及用量一览表
	工程类别
	原材料名称
	消耗量
	原材料来源

	灌溉与排水工程
	井管
	21580m
	建材市场

	
	钢筋混凝土结构件
	/
	采购

	
	砂砾石
	128000m3
	宾西石场

	
	膨润土
	1020m3
	建材市场

	
	雷诺护垫
	86500m3
	建材市场

	
	钢筋
	2337t
	建材市场

	
	生态合金格室
	16653m2
	建材市场

	
	土工布
	266500m3
	建材市场

	田间道路工程
	土毛石
	401871m3
	宾西石场

	
	混凝土
	46879m3
	附近混凝土搅拌站

	
	风化砂
	138444m3
	宾西石场

	农田输配电工程
	高压线、低压电缆、水泥杆等
	采购

	田块整治工程
	黑土
	52497m3
	哈尔滨都市圈环线高速公路项目工程剥离黑土

	
	砂料
	81086m3
	宾西石场

	
	商品有机肥
	98265.87t
	采购

	
	秸秆
	1441.23m3
	采购

	/
	柴油
	2245t
	附近加油站采购


施工过程井管为成品直接运至施工现场直接安装，不设置混凝土搅拌站及混凝土管预制件场所。
3.1.9土石方平衡
项目施工建设中，根据施工布局和工程主要施工方法，在施工过程中可利用的土方基本全部回填利用。








表3-1-13工程土石方平衡表         单位：m3
	工程名称
	挖方
	填方
	利用方
	借方
	区域内调出方
	区域内调入方
	弃方

	
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	数量
	去向

	农田输配电工程
	地埋电缆
	100080.8
	99875.6
	99875.6
	0
	/
	205.2
	用于田块整治工程
	205.2
	0
	/

	田间道路工程
	机耕路
	151210
	95350
	25900
	69450
	外购
	0
	/
	0
	125310
	建筑公司回用

	
	生产路
	105000
	116800
	27020
	89780
	外购
	12239.3
	用于田块整治工程
	12239.3
	65740.7
	

	灌溉与排水工程
	灌溉井
	5280.8
	4968
	4658
	310
	外购
	622.8
	用于田块整治工程
	622.8
	0
	/

	
	建筑物
	16780
	178500
	14030
	164470
	外购
	1950
	用于田块整治工程
	1950
	800
	建筑公司回用

	
	排水沟清淤
	2550
	0
	0
	0
	/
	2550
	培至排水沟两侧
	2550
	0
	/

	
	排水沟护砌
	683856
	939556
	570756
	368800
	外购
	113100
	用于田块整治工程
	113100
	0
	/

	
	渠道衬砌
	710
	853
	0
	853
	外购
	710
	用于田块整治工程
	710
	0
	/

	田块整治工程
	土地平整
	224990
	338800
	224990
	113810
	来源于排水沟、渠道衬砌弃方
	0
	/
	0
	0
	/

	
	客土回填
	0
	55275
	0
	55275
	灌溉井、建筑物、农田输配电工程永久占地表土2778、黑土土源52497
	0
	/
	0
	0
	/

	
	方格田改造
	71410
	83649.3
	71410
	12239.3
	采用田间道路工程弃方
	0
	/
	0
	0
	/

	
	岸坡防护
	22516
	25060
	0
	25060
	外购
	0
	/
	0
	22516
	建筑公司回用

	合计
	1384383.6
	1938686.9
	1038639.6
	900047.3
	/
	131377.3
	/
	131377.3
	214366.7
	/


表土平衡：
本项目灌溉井工程、建筑物工程永久占地在工程建设前对表土进行剥离，剥离厚度约30cm。灌溉井工程永久占地2076m2，建筑物工程永久占地6500m2（其中草地5300、旱地为1200），输配电工程水泥杆永久占地684m2，故永久占地表土剥离量2778m3（灌溉井6228、建筑物1950、输配电205.2），剥离后的表土在施工现场贮存，永久占地表土用于田块整治工程客土回填。
田块整治部分工程表土剥离厚度约25cm。表土剥离量296400m3，剥离后的表土在施工现场贮存，用于田块整治工程表土恢复。
项目施工过程中会设置施工场地、施工道路，为临时占地，需要对表土进行剥离，剥离厚度约30cm，本项目临时占用共294140m2（灌溉井7920、建筑物29000、输配电257220），临时占地表土剥离总量46811.4m3（灌溉井2376、建筑物8700、输配电77166），临时占地的表土分层剥离，分别堆放在输配电工程、灌溉井、建筑物等施工场地内，并加盖苫布，贮存过程严格按照表土贮存要求，施工结束后，进行表土分层回填措施，使其逐渐恢复其原有生态系统。
表3-1-14 表土平衡表         单位：m3
	工程名称
	挖方
	填方
	利用方
	借方
	区域内调出方
	区域内调入方
	弃方

	
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	数量
	去向

	农田输配电工程
	77371.2
	77166
	77166
	0
	/
	205.2
	田块整治工程
	205.2
	0
	/

	灌溉与排水工程
	灌溉井
	2998.8
	2376
	2376
	0
	/
	622.8
	田块整治工程
	622.8
	0
	/

	
	建筑物
	10650
	8700
	8700
	0
	/
	1950
	田块整治工程
	1950
	0
	/

	田块整治工程
	296400
	351675
	296400
	55275
	灌溉井、建筑物、农田输配电工程永久占地表土2778、黑土土源52497
	0
	/
	0
	0
	/

	合计
	387420
	439917
	384642
	55275
	/
	2778
	/
	2778
	0
	/


[bookmark: _Toc456590362]3.1.10公用工程
3.1.10.1供水工程
（1） [bookmark: _Hlk480319058][bookmark: _Hlk480325814][bookmark: _Hlk480327007]施工期
施工期用水主要为钻井用水、路面施工用水和施工人员生活用水，施工期用水量为21669m3。用水由附近村屯现有水井供给，能够满足项目需求。
路面施工用水量为少量路面养护水，使用量约为3.5kg/m2，路面约为1694000m2，总用水量约为5929m3。
钻井用水主要对钻头在岩层钻孔中起润滑作用，同时可将钻井过程产生的岩屑排出，根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目初步设计》，70m深水井钻井用水量约14m3/口，80m深水井钻井用水量约15m3/口，90m深水井钻井用水量约16m3/口，钻井完成后进入钻井泥浆中，钻井泥浆可循环使用。根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目初步设计》，70m深水井洗井用水量约14m3/口，80m深水井洗井用水量约15m3/口，90m深水井洗井用水量约16m3/口。
本工程涉及35个自然村，每个村施工人员约12人，则施工期总人员约为420人，施工人员不在施工现场吃住，施工人员用水量参照《黑龙江：用水定额》（DB23/T 727-2025），生活用水采用80L/人·d，用水量为33.6m3/d，施工天数约540d，故生活用水量为18144m3。
（2） 运营期
运营期灌溉井采取当地村委会巡查形式维护，不单独设置留守人员值守，不产生生活污水。
旱地：本项目新建机电井264眼，其中70口滴灌井，194口抗旱井（干旱时启用），运营期设计抗旱井每年5-7月干旱时灌水15d，每天灌溉时间约为8h，总灌水时间约120h，设计单井涌水量为30m3/h，滴灌井生育期灌溉总天数43d，每天灌溉时间约为20h，总灌水时间约860h。实现玉米灌溉面积122041.64亩。根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》，项目区的灌溉定额和灌溉水利用系数，项目区取水量为242.74万m³/a（其中抗旱井63.44万m³/a、滴灌井179.3万m³/a），日取水量约为83991m（其中抗旱井42293m³、滴灌井41698m³）。已取得《关于呼兰区2026年高标准农田建设项目取水许可申请的批复》（哈呼水发〔2026〕1号）。
水田：本项目现状水田地下水灌溉面积0.47万亩，其中康金、石人、方台片区0.325万亩（松花江退水口），二八、康金、石人片区0.145万亩（漂河退水口）。现状年灌溉水利用系数0.67，水田灌溉用水定额为576.1m3/亩，现状引水总量271万m3。本项目建设后通过格田改造、土地平整等工程，可以减少池埂占地面积，提高农田保水能力，并且由于渠系配套完善，减少引水跑冒滴漏，水利用系数提升至0.69，水田灌溉用水定额为559.42m3/亩，引水总量263万m3。
3.1.10.2排水工程
[bookmark: _Hlk479525300][bookmark: _Hlk480325836]（1）施工期
本项目田间道路工程主要服务于耕作需求，道路等级不高，在混凝土路面建设完成后，应在其终凝前进行养护，通常在混凝土浇筑完毕后8～12小时内自然养护，同时喷洒少量水，养护水自然蒸发。
施工期废水主要为职工生活污水及施工废水，生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为26.9t/d，生活污水依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
施工废水主要是灌溉井施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程钻井泥浆及洗井废水。
根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目初步设计》，70m深水井钻井废水量约14m3/口，80m深水井钻井废水量约15m3/口，90m深水井钻井废水量约16m3/口，钻井完成后进入钻井泥浆。70m深水井洗井用水量约14m3/口，80m深水井洗井用水量约15m3/口，90m深水井洗井用水量约16m3/口。
表3-1-15 洗井废水产生量一览表
	井深（m）
	灌溉井数（眼）
	单井洗井废水产生量（m3）
	洗井废水产生量（m3）

	70
	26
	14
	364

	80
	166
	15
	2490

	90
	72
	16
	1152


单井泥浆最大产生量16m3，可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整。洗井废水产生量为4006m3，用于洒水降尘。
（2）运营期
项目区排水工程已基本形成规模，项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。退水口分布情况见图4-3-1。
本项目现状水田地下水灌溉面积0.47万亩，其中康金、石人、方台片区0.325万亩（松花江退水口），二八、康金、石人片区0.145万亩（漂河退水口）。现状年灌溉水利用系数0.67，水田灌溉用水定额为576.1m3/亩，现状引水总量271万m3，现状退水系数按0.2计，则现状年灌区退水总量54万m3。
本项目建设后通过格田改造、土地平整等工程，可以减少池埂占地面积，提高农田保水能力，并且由于渠系配套完善，减少引水跑冒滴漏，水利用系数提升至0.69，水田灌溉用水定额为559.42m3/亩，引水总量263万m3，退水系数按0.15计，则项目建成后年灌区退水总量为39万m3。
表3-1-16 水田供排水平衡一览表  单位：万m3/a
	灌区
	用水量
	作物吸收及蒸发量
	退水量

	建成前
	271
	217
	54

	建成后
	263
	224
	39

	变化量
	-8
	+7
	-15


[bookmark: _Toc118087007][bookmark: _Toc113078929][bookmark: _Toc112420358][bookmark: _Toc182022288]3.1.10.3供电工程
本项目施工期主要利用工程区附近的农用供电线路解决，部分施工期用电分散，施工时间短，用电量小，从系统电源接线供电不经济，拟配备柴油发电机组供电；本项目新建灌溉井均由配套建设的输配电系统供电，可以满足项目用电需求。
3.1.10.4供热工程
本项目冬季不供暖，亦无采暖工程。
3.1.11占地情况
本项目用地包括永久占地和临时占地，永久占地类型为草地、交通运输用地、水利设施用地、坑塘水面，临时占地类型为旱地、草地。地表植被为玉米、狗尾巴草、星星草等。
（1）永久占地
本项目永久占地主要包括田间道路工程、灌溉和排水工程、田块整治工程、农田输配电工程占地。强排工程为设置柴油移动泵车，使用时间较短，使用后放置在附近村屯内，故无占地。工程永久占地类型为草地、交通运输用地、水利设施用地、坑塘水面。田间道路工程在原有道路上铺设，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤、衬砌，淤泥堆放在排水沟两侧，新增永久占地。项目工程永久占地约3614万m2（其中新增约46260m2）。
工程实施后区域土地类型及面积变化情况统计见表4-2-17。
表3-1-17工程永久土地利用及变化情况  
	工程
内容
	占地
现状
	占地面积（m2）
	技术指标
	项目建设后土地类型

	田间道路
工程
	交通运输用地
	1694000
	道路宽度×长度
	交通运输用地

	灌溉井
工程
	草地
	2076（新增）
	194眼抗旱井井房占地面积为2.04m2。其余70眼水肥一体水源井井房占地面积24m2
	水利设施用地

	灌溉渠道工程、排水工程、建筑物工程
	水利设施用地
	226500（其中新增14500）
	/
	水利设施用地

	
	坑塘水面
	22500（新增）
	
	

	
	草地
	6500（新增）
	
	

	田块整治工程
	旱地
	899959
	旱地田块平整1351.29亩
	旱地

	
	
	1105500
	客土回填面积1659.91亩
	

	
	
	31893408
	旱田障碍土层消除47888亩
	

	
	水田
	285641
	水田方格田改造428.89亩
	水田

	农田输配电工程
	草地
	684（新增）
	共设置1368根水泥电杆，每根占地约0.5m2
	公用设施用地

	小计
	36136768
	/
	/


注：本项目占地范围内包括一般农田，由于项目属于农业生产设施配套服务项目，项目建设后抗旱效果明显，新建灌溉井及建筑物呈点状分布，单个占地面积较小，不涉及补偿问题
（2）临时占地
本项目田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，不新增临时占地；田块整治工程在永久占地范围内，不新增临时占地；本项目临时占用共294140m2。
①机电井工程每口设置1处20m2临时占地，占地类型为旱地，共5280m2；灌溉井工程运输机械进入施工场地过程中占用少量农田，作为临时道路（宽约2m，临时占地共约2640m2）；涵洞等建筑物工程每座设置1处20m2临时占地，共29000m2，占地类型为草地18500m2、旱地10500m2。
②农田输配电工程高压地埋输电线路49.224公里，低压地埋电线路29.676公里，高压、低压电缆开挖宽度为0.5m，沿线一侧外扩3m为临时占地施工场地，共设置1368根水泥电杆，变压器为杆上变压器，每处设置15m2临时占地，临时占地共257220m2，占地类型为草地224662m2、旱地32558m2。
3.1.12施工期相关设计
（1）施工条件
本工程涉及范围广，施工现场分散，虽然附近分布少量村屯，但工程施工过程中对当地人民生产生活干扰较少，场地周围环境较好，对野外施工作业没有较大影响。项目区对外交通便利，若干土路形成路网分布于项目区。良好的交通条件为工程实施中材料的进入提供了保障。综上，项目区内道路交通情况可以为建筑材料的运输提供良好条件。
项目区水源比较丰富，施工用水及饮用水可就近使用居民点井水。工地供电就近从当地电网系统接入或从已建的建筑物供电线路接入，完全可以满足项目施工用电的要求。
工程使用的原辅料可以在哈尔滨市购买，储量及质量均满足设计、施工要求；施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆；施工机械所需油料直接在附近加油站购买，不设置柴油贮存设施。
（2）施工总体布置
①施工道路布置
项目区对外交通状况较好，村村通的混凝土路基本覆盖项目区所涉及村屯，公路等骨干交通路网已经形成，到附近乡镇和县里购买工程资料比较方便。大部分工程利用现有水泥路、砂石路及村地头路。涵洞等建筑物、输配电工程地点均距离道路较近，不设置临时道路；灌溉井工程运输机械进入施工场地过程中占用少量农田，作为临时道路（宽约2m，临时占地共约2640m2）。
②施工营地布置
项目施工人员均雇佣附近居民，大部分施工聚集区均距离附近村屯较近，故生活区依托附近民房可行，材料购买均有专业销售公司运送至项目场地，因此不设置生活区、综合加工厂、仓库、食堂等。
（3）施工“三场”设置情况
①取弃土场
施工期项目区水泥、钢筋混凝土结构件、钢筋、砂等由呼兰区供应，山皮石、砂砾石、风化砂等均在宾西石场购买，可满足项目需求。
本项目田块整治工程黑土回填土源为哈尔滨都市圈环线高速公路项目工程剥离黑土，无偿交由呼兰区政府统筹合法利用。土源生态修复的责任主体为原土地占用方。故本项目不设置取土场。土源不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区和生态保护红线。周边土地类型均为旱地。
项目施工期间土方均堆存于施工范围内，施工结束后表土全部用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填，建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2），因此不设置弃土场。
②施工场地
项目田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤，田块整治工程在永久占地范围内，不新增临时占地；机电井工程每口设置1处20m2临时占地，共5280m2；灌溉井工程运输机械进入施工场地过程中占用少量农田，作为临时道路（宽约2m，临时占地共约2640m2）；涵洞等建筑物工程每座设置1处20m2临时占地，共29000m2。农田输配电工程高压地埋输电线路49.224公里，低压地埋电线路29.676公里，高压、低压电缆开挖宽度为0.5m，沿线一侧外扩3m为临时占地施工场地，共设置1368根水泥电杆，变压器为杆上变压器，每处设置15m2临时占地，临时占地共257220m2。施工表土及弃土临时堆放在临时施工场地内。强排工程为设置柴油移动泵车，使用时间较短，使用后放置在附近村屯内，故无占地。临时占地共294140m2。
③堆料场
项目农田输配电工程沿线一侧外扩3m范围设为施工范围，变压器为杆上变压器，每处水泥电杆设置20m2临时占地，施工材料均沿线堆放在施工范围内，不设集中堆料场；机电井及涵洞等建筑物工程施工材料堆放在施工场地内，堆高0.5m；田间道路工程、排水工程、田块整治工程施工材料堆放在永久占地内，不设集中堆料场。
典型施工总体布置（道路工程、料场、生活区）图见3-1-4。项目工程及施工总平面布置图见附图9。
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图3-1-4典型施工总体布置（道路工程、料场、生活区）图
3.1.13施工进度安排
项目建设期为2026年8月～2028年2月，工期18个月。多个片区同时施工，具体安排如下：
2026年8月：施工准备、备料，完成农田输配电工程施工；
2027年3月～2027年4月：完成灌溉与排水工程（排水沟清淤、建筑物工程、灌溉渠道衬砌等）；
2027年5月～2027年9月：完成田间道路工程、灌溉井工程施工；
2027年12月～2028年1月：完成田块整治工程施工；
2028年2月：验收工作。
3.1.14生态恢复方案
加强管理，严格控制施工作业范围，优化施工时序，进行“边施工、边修复”，项目施工场地、临时道路、堆料场、表土暂存场在相应工程结束后需对开挖地面平整覆土，并尽快恢复原状，防止遭受降雨侵蚀。由建设单位组织生态恢复，建设单位为生态恢复工程实施责任主体。
输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。使临时占地土地利用类型、植被覆盖度、生物量等恢复为原有水平。减少由于工程施工对其景观、生态、水土保持等方面的不利影响。
表土暂存场堆高在3m以内，坡比1：1，可以保证堆土的稳定性及安全性。堆放地宜相对低凹、周围相对平缓，并设置排水设施。
黑土回填土源为哈尔滨都市圈环线高速公路项目工程剥离黑土。土源生态修复的责任主体为原土地占用方。
3.1.15表土剥离与利用方案
本项目灌溉井、建筑物等工程永久占地在工程建设前对表土进行剥离，剥离厚度约30cm。剥离后的表土在施工现场内贮存，作为表土暂存场，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，贮存过程严格按照表土贮存要求，永久占地表土用于田块整治工程客土回填。
田块整治工程根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度约25cm，剥离后的表土在施工现场贮存，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，贮存过程严格按照表土贮存要求，用于田块整治工程表土恢复。
项目施工过程中会设置施工场地、施工道路，为临时占地，需要对表土进行剥离，剥离厚度约30cm，临时占地的表土分层剥离，分别堆放在输配电工程、灌溉井、建筑物等施工场地内，作为表土暂存场，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，贮存过程严格按照表土贮存要求，施工结束后，进行表土分层回填措施，使其逐渐恢复其原有生态系统。
[bookmark: _Toc208906234]3.2影响因素分析
3.2.1施工期影响因素分析
3.2.1.1灌溉井施工流程及产污环节分析
（1）钻机定位
根据设计井孔位置，安装钻机，钻机类型为地质钻机300型钻井机，钻机定位后必须平整稳固，确保在施工中不发生倾斜、移动，同时调整钻机垂直度，垂直度运行偏差≤0.5%，钻尖应对准井位中心，其水平位置允许偏差20mm，将高程引到可靠便于施工和检查的位置，并经监理复核后方可开钻。
（2）水基泥浆配制
泥浆配制约1.02~1.08kg/cm³，含砂率≤4%，根据地层情况选择泥浆的相对密度，然后确定黏土和配浆水的用量。先在搅拌机中加入水，再按配方要求依次加入所需烧碱、纯碱，搅拌溶解15min后，按配方要求的量，向上述搅拌机中加入膨润土粉，充分搅拌。若使用钠基膨润土，搅拌1h左右即可使用;若使用钙基膨润土，应持续搅拌16h以上效果最佳。
（3）成孔
整个成孔过程采用反循环工艺，控制塔架垂直度，第一根钻杆钻进时一定要注意，因此时钻具重心高，送浆管偏心受力，钻具易晃动；根据井径、孔深、钻头种类钻速、泵的扬程和土质情况，掌握进尺度，做好钻孔记录，选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置，以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象；检查钻杆的垂直度，允许偏差一般应≤0.5%，应经常检查，超过此值时应进行纠偏。
（4）清孔
用优质泥浆清孔，待吸出泥浆比重小于1.08g/cm³，砂率小于4%时，即可得终孔深度，终孔垂直度运行偏差≤0.5%，用经纬仪从两个方向检查钻杆垂直度，即可得终孔垂直度。
（5）井管安装
采用钢丝绳托盘下管法。下管时采用四根兜底绳，分别缠绕于绞车上，在其另一端编好钢丝绳套，分别从托盘的四个穿绳孔插入，使四个绳套同心重叠对准托盘的钻钉孔。将销钉表面涂上黄油，插入销钉孔，销往四根兜底绳，销钉要伸到穿绳以下15cm左右，把销好兜底绳的托盘放在预先安置在孔口上的垫板上，即可开始安装井管。
安装井管时，使井管垂直插入托盘的插口，在接口处缠3~4圈塑料薄膜，用6~8根竹蔑均匀地围在接头处，使井管与托盘连接牢固，将中心绳放松8~10m，盘旋塞进井管内，以防意外抽动中心绳拔出销钉，起吊托和沉淀管，待兜底绳吃力后，将垫板抽样徐徐下降，把托盘和第一根井管送入钻孔内，至井管上口超出台1m左右，停止下降，即开始安装第二根井管，如此往复，直至井管下完，托盘下到孔底，井管安装完毕，校核无误后，将管身固定，不使摇摆，然后将兜底绳放松，即可起拔中心绳，销钉拔出后，再用绞车拔兜底绳，兜底绳拔出后即可回填砾料。
（6）填砂料
填砾是管井建造的一个重要环节，中粗砂含水层、填砾厚度不小于100mm，细砂以下含水层，厚度不小于150mm，滤料选用磨圆度好的硅质砾石，以圆形卵石或砂料为宜，质地坚硬，不含化学成分，经过严格筛分，合格率大于90%，不得含土过多，或含有其他杂质。
根据钻孔记录，确定各含水层高程，有两个以上含水层时，应将两个含水层之间的隔水层分为二段，下段为隔水层厚度的4/5，填入与下部含水量相应的规格砾石，上段为1/5，填入上部含水层相应的规定砾石。
（7）井管外封闭
进行井管外封闭前按照井的柱状图将所需的粘土球及粘土数量、计划填入深度计算妥当，并准备一定余量，一般填入的粘土球的数量应比封闭层实际需要的多填25%左右，粘土球直径为25mm，呈圆形，用优质粘土制成，对粘土球在泥浆中心，溶化时间进行试验，根据实验结果，确定粘土球湿度按照井柱状图，将最下含水层砾石填入，再用25mm左右半干状态粘土球徐徐填入，填至计划位置，以此类推，进行井管外封闭。
（8）止水
常用方法为粘土球止水法。保证粘土球质量并分层填入，逐层填满，填实。
（9）洗井
洗井主要是清除在钻孔过程中孔内泥浆对含水层的堵塞，同时排出滤管周围含水层的细粒，以疏通水层，减少进水阻力，以达到应有的出水量。
井管安装完毕后，采用机动固定式1.2m³，10压力空气压缩机对管井中的泥土、细砂、泥浆等全部清洗，保证管井达到正常出水量。
单井泥浆最大产生量16m3，钻井泥浆不含油类物质及其他化学成分，部分可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围道路平整；洗井废水产生量为4006m3，用于洒水降尘。
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图3-2-1灌溉井施工工艺流程及排污节点图
3.2.1.2田间道路施工流程及产污环节分析
混凝土路：路面（地面）水泥混凝土面层厚20cm，下设20cm5%水泥稳定碎石基层，30cm山皮石垫层。
工程开工前做好施工测量工作，进行清基，采用推土机以深度不大的纵向挖掘前进，一次挖到设计基础标高，边开挖，边整形，路基刮平碾压，先对路基采用推土机开挖路槽，再采用压路机碾压，达到压实度≥0.85要求，采用推土机和平地机组合一次山皮石摊铺、推土机推平、人工整型、检查摊铺厚度、平地机精平、压路机碾压、支立模板和安设钢筋、摊铺混凝土、提浆、刮平、机械抹平、机械抹光、表面制毛、机械锯缝、拆模、填缝、开放交通。在混凝土路面建设完成后，应在其终凝前进行养护，通常在混凝土浇筑完毕后8～12小时内自然养护，同时喷洒少量水，养护水自然蒸发，不产生养护废水。
砂石路：工程开工前做好施工测量工作，进行清基，采用推土机和平地机组合一次山皮石摊铺，采用压路机碾压，上铺10cm厚的风化砂磨耗层、找平。
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图3-2-2 道路工程施工流程及排污节点图
3.2.1.3农田输配电工程施工流程及产污环节分析
（1）10kV输电线路架设
杆塔基础施工：按放样位置开挖基坑，采用C25预拌混凝土浇筑，振捣密实后养护。基础顶面预埋地脚螺栓，与电杆底盘连接牢固。
杆塔组立：采用吊车吊装12m水泥电杆，校正垂直度，回填基坑并分层夯实（压实度≥90%）；转角杆、终端杆安装拉线，拉线坑深1.2m，设置拉线盘（0.6m×0.6m×0.1m），收紧拉线后用UT线夹固定。​
导线架设：采用放线机展放10kV绝缘导线，每相导线在杆塔上通过针式绝缘子固定，导线弧垂按设计值调整；导线接头采用压接式接续管，接头处绝缘层用热缩管处理，相间距离≥0.3m，与杆塔距离≥0.2m。
（2）变压器安装
设备就位：变压器为杆上变压器，用吊车将变压器吊装至基础上，找平后紧固底座螺栓，变压器高压侧朝向10kV线路，低压侧朝向机电井，距地面高度1.2m。​
接线与接地：高压侧通过跌落式熔断器（RW11-10/100A）连接10kV线路，低压侧出线端接低压电缆（采用铜铝过渡端子压接）。​
（3）低压地埋电缆敷设
电缆沟开挖：沿路径用小型挖掘机开挖宽0.5m、深1.5m的电缆沟，沟底铺设10cm厚细砂。​
电缆敷设：低压电缆采用人工拖拽方式敷设，每50m设一个电缆标示桩；电缆在沟内平铺，上铺10cm厚细砂，再覆盖砖层，最后回填素土并夯实（压实度≥90%）。​
测试与接头处理：电缆敷设后，用2500V兆欧表测试绝缘电阻（≥10MΩ），中间接头采用防水型电缆中间头（热缩式），终端头与变压器低压侧、机电井控制柜连接牢固。
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图3-2-3 农田输配电工程施工流程及排污节点图
3.2.1.4涵洞、过水路面、渡槽施工流程及产污环节分析
（1）清基、平整
拆除现有10座破旧涵洞、清基。采用挖掘机开挖，推土机推运。回填料利用工程开挖料，推土机配合集料，拖拉机压实，蛙式打夯机补夯。
（2）混凝土浇筑、预制件等安装
外购商品混凝土采用机动翻斗车水平运输，底板直接入仓，低处溜槽入仓，人工平仓，振捣棒振捣，部分表面采用平面振捣器振捣。工作桥、排架等上部结构转混凝土罐由履带式起重机倒运入仓，插入式振捣器振捣。外购成品钢筋。砂砾石垫层：采用人工铺筑，施工时坡面处理完成并经过验收后，按设计要求进行垫层分层填筑施工。原料用机动翻斗车运到施工段附近，按设计厚度要求人工进行铺筑。外购成品混凝土预制板护坡，人工安装。钻孔灌注桩：钻孔灌注桩施工采用原浆护壁，钻孔结束后，水下浇筑混凝土成桩。金属结构：金属结构设备外购，汽运到现场，安装采用汽车起重机吊运就位，人工配合安装。
（3）土方回填
当验收涵管等安装符合设计要求后，就可以进行建筑物两侧的土方回填，填料可采用合格的沟、渠开挖土料，淤泥、腐殖土、含水量过高的土料等不得采用。回填采用人工分层摊铺、人工夯实，每层松铺厚度不得超过150mm。拆除的建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用。
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图3-2-4 涵洞、过水路面、渡槽工程施工流程及排污节点图
3.2.1.5田块整治施工流程及产污环节分析
客土回填前对原有旱地、水田进行表土剥离，根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度在25cm左右，客土回填平整后，进行表土回覆，表土回覆后对以上地块进行翻耕。翻耕过程中投加商品有机肥，工程中产污节点主要为表土剥离、平整、翻耕过程产生的噪声、扬尘及固废。
 (
、废肥料包装袋
) (
有机肥
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图3-2-5田块整治工程施工流程及排污节点图
3.2.1.7排水沟清淤施工流程及产污环节分析
工程淤清淤疏浚施工工艺主要包括机械运输、机械进场、清淤作业。施工流程主要采用水陆挖掘机进行清淤作业。首先利用运输拖车将水陆挖掘机拉运至需要清淤的沟段，然后驾驶员操控水陆挖掘机在沟道中进行清淤作业。
本项目排水沟清淤总长度为14.073km，排水沟分布情况见附图9。清淤采用挖掘机和人工结合的方式进行，清淤深度约为18cm，宽度约为1m。根据《呼兰区2026年高标准农田建设项目初步设计》，总清淤土方约2550m3，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2），自然晾晒干化，晾晒7～10d后含水率大幅下降，厌氧环境破坏，臭气浓度释放量显著降低，后期臭气影响大幅减弱。清淤过程中喷洒微生物除臭剂。
本工程清淤施工期选定 2027年3～4月河道枯水期开展，该阶段河流水位低，河床淤泥自然疏干、含水率较低，叠加初春低温气象条件，淤泥内厌氧微生物产臭活性受到双重抑制，恶臭污染物生成及挥发速率整体偏低；同时采用干化开挖施工，避免汛期水下扰动淤泥造成恶臭气体集中瞬时释放，整体臭气平均排放浓度优于丰水期清淤工况。本项目排水沟底泥检测样品无重金属污染，底泥污染物均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值。污泥沥水排入排水沟内。
 (
恶臭异味、沥水
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图3-2-6排水沟清淤工艺流程及排污节点图
哈尔滨新巨环保科技有限公司于2026年6月1日对本项目排水沟底泥进行检测，在本项目涉及排水沟清淤工程的4个乡镇各设置1个底泥监测点，共4个监测点。检测项目包括pH、镉、汞、铅、铬、砷、镍、锌、铜、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘。详细情况见附件2。
由于本项目排水沟均用于本项目区域现有水田退水，无工业废水排入，4个片区排水沟长度平均、底泥成分相似，均无工业废水排入，故在项目所在4个乡镇分别选取一条排水沟各设置1个底泥监测点，共4个监测点，具有代表性。
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图3-2-7底泥质量检测点位布设示意图（1）
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图3-2-8底泥质量检测点位布设示意图（2）
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图3-2-9底泥质量检测点位布设示意图（3）
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图3-2-10底泥质量检测点位布设示意图（4）







表3-2-1底泥检测结果单位：无量纲
	检测
项目
	采样点位
	排水沟■1#
	排水沟■2#
	排水沟■3#
	排水沟■4#

	
	样品性状
	黄棕 重潮 黏土
	黄棕 重潮 黏土
	黄棕 重潮 黏土
	黑 重潮 黏土

	
	样品编号
	G241225030101
	G241225030201
	G241225030301
	G241225030401

	砷
	mg/kg
	5.26
	4.88
	4.96
	4.65

	镉
	mg/kg
	0.21
	0.18
	0.24
	0.14

	铜
	mg/kg
	24
	27
	21
	29

	铅
	mg/kg
	37
	34
	20
	26

	汞
	mg/kg
	0.0422
	0.0406
	0.0389
	0.0342

	镍
	mg/kg
	40
	44
	38
	42

	锌
	mg/kg
	69
	63
	61
	72

	六六六
	mg/kg
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L

	滴滴涕
	mg/kg
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L

	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	0.1L

	总铬
	mg/kg
	4L
	4L
	4L
	4L

	pH
	无量纲
	7.23
	7.12
	6.90
	6.89


注：评价标准源自《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值。L为低于检出限。
根据表3-2-1可知，本项目排水沟底泥检测样品无重金属污染，底泥污染物均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值。
3.2.2运营期影响因素分析
3.2.1.1灌溉井工艺流程及产污环节分析
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图3-2-11灌溉井工艺流程及排污节点图
运营期主要环境影响为田间道路上行驶车辆产生的少量无组织汽车尾气、扬尘及噪声，灌溉与排水工程泵类等产生的噪声。
柴油机移动泵车产生的废气，对周围环境影响不大，仅做简单分析。地下水开采对项目区地下水资源的影响及现有水田退水对地表水的影响做重点分析。
表3-2-2主要产污环节情况一览表
	时段
	工程内容
	污染因素
	[bookmark: _Toc143082826]主要污染物

	施工期
	田块整治工程
	废气、噪声
	颗粒物、噪声

	
	
	固体废物
	废肥料包装物

	
	灌溉井工程
	废气、噪声
	颗粒物、噪声

	
	
	废水
	洗井废水

	
	
	固体废物
	废泥浆

	
	排水沟清淤工程
	废气、噪声
	恶臭异味、噪声

	
	
	废水
	清淤沥水

	
	
	固体废物
	淤泥

	
	涵洞等建筑物工程
	废气、噪声
	颗粒物、噪声

	
	
	固体废物
	建筑垃圾

	
	田间道路工程
	废气、噪声
	颗粒物、噪声

	
	
	固体废物
	建筑垃圾

	
	农田输配电工程
	废气、噪声
	颗粒物、噪声

	运营期
	灌溉井
	噪声
	噪声

	
	田间道路工程
	废气、噪声
	汽车尾气、噪声

	
	高标准农田
	废水
	水田退水

	
	高标准农田
	固体废物
	秸秆、农药包装物及废肥料包装袋


[bookmark: _Toc208906235][bookmark: _Toc15991649]3.3污染源源强核算
3.3.1施工期污染源强核算
施工活动的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、管线铺设、设备安装等，主要影响范围为项目场区区域，施工过程将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废及生活垃圾等污染物，主要环境影响因子包括环境空气、水环境、声环境、人群健康、生态环境等。
3.3.1.1废水污染分析
项目施工人员均雇佣附近居民，生活区依托附近民房，因此，不设置施工生活区。本项目施工期使用商品混凝土，不现场搅拌，无混凝土搅拌废水。混凝土预制件均外购，故不产生养护废水，施工机械、车辆不在现场维修和冲洗。施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员产生的生活污水及清淤沥水。
①生活污水
本工程涉及35个自然村，每个村施工人员约12人，本项目施工期生活污水产生量为26.9t/d，平均每个村生活污水产生量为0.77t/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，其浓度分别为COD：450mg/L、BOD5：250mg/L、SS：300mg/L、氨氮：40mg/L、pH：6-9（无量纲），生活污水依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
表3-3-1施工期生活污水排放情况表
	废水量（t/d）
	水质
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮
	pH

	26.9
	产生浓度（mg/L）
	450
	250
	300
	40
	6-9（无量纲）

	
	产生量（kg/d）
	12.1
	6.7
	8.1
	1.1
	/


②洗井废水
完井后，需进行洗井作业，本项目洗井液采用清水对管套内进行清洗，其成分主要为SS，无其他化学药剂，洗井废水产生量为4006m3，用于洒水降尘。
③钻井泥浆
本项目单井泥浆最大产生量16m3，钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围道路平整。
④清淤沥水
清淤污泥铺摊晾晒过程中可能会产生少量沥水，但由于在干槽时段进行清淤，污泥含水率较低。本项目排水沟底泥检测样品无重金属污染，底泥污染物均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值。污泥沥水与渠道内水质基本一致，故排至渠道内不会对灌区水质产生不良影响。
3.3.1.2废气污染分析
施工期大气污染物主要为取料场及堆料场物料存取及运输扬尘、施工机械、泥浆配置、运输车辆尾气，施工环节产生的扬尘，根据施工组织设计，大气污染源具有流动性和间歇性特点，且源强不大，施工结束后随即消失。清淤工程产生恶臭异味。
①扬尘
施工期扬尘主要产生于土方挖掘、平整土地、取料场及堆料场物料存取及运输、泥浆配置以及车辆行驶等作业环节（主要是TSP）。根据类比调查，施工作业场地近地面扬尘浓度可达1.5mg/m3～30mg/m3，将对项目周边产生一定的不利影响。考虑到施工期产生扬尘颗粒粒径较大，受自然沉降作用明显。由于施工机械数量少且较分散，施工期不长，其污染程度相对较轻。
施工过程中，各种施工材料的运输，尤其是混凝土及松散物料的运输将给运输道路的沿线带来扬尘污染。根据同类工程类比可知，在自然风力作用下，施工现场的道路扬尘一般在下风向50m~110m范围内超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；在土路路况较差，施工现场的道路扬尘一般在下风向80m～130m范围内超过环境空气质量标准中二级标准。施工期间运输道路扬尘将对本工程沿线范围内居民敏感点产生一定影响，应采取必要措施以减少扬尘对沿线道路两侧及施工区附近居民区环境空气质量的影响。
②汽车尾气
施工过程中将会有各种工程及运输车辆来往于施工现场，主要有运输卡车、推土机、平地机等，会产生汽车尾气，由于尾气产生量较少，产生浓度较低，且施工地点附近均为农田，周围环境较空旷，扩散条件较好，不会对周围空气环境产生较大不利影响。
③发电机废气
移动式柴油发电机运行时也将产生废气。类比同类移动式柴油发电机，柴油消耗量约为200g/kWh，柴油密度为1.192kL/t，则柴油用量为2.384×10-4kL/kWh，柴油机移动泵车废气主要污染物为CO、HC+NOx、PM（颗粒物）。
表3-3-2柴油机移动泵车中各污染物产生情况一览表
	污染物
	CO
	HC+NOx
	PM（颗粒物）

	排污系数（kg/kL柴油）
	0.63
	2.92
	0.25

	排放速率（g/kW·h）
	0.15
	0.696
	0.06

	排放标准（g/kW·h）
	3.5
	4.0
	0.2

	达标情况
	达标
	达标
	达标


由上表可知，本项目各污染物排放速率能够满足GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机移动泵车污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）中要求。
④淤泥恶臭异味
本项目排水沟底泥检测样品无重金属污染，底泥污染物均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值。
本项目排水沟清淤方式为机械及人工相结合，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2），自然晾晒干化，晾晒7～10d后含水率大幅下降，厌氧环境破坏，臭气浓度释放量显著降低，后期臭气影响大幅减弱。
本工程清淤施工期选定 2027年3～4月河道枯水期开展，该阶段河流水位低，河床淤泥自然疏干、含水率较低，叠加初春低温气象条件，淤泥内厌氧微生物产臭活性受到双重抑制，恶臭污染物生成及挥发速率整体偏低；同时采用干化开挖施工，避免汛期水下扰动淤泥造成恶臭气体集中瞬时释放，整体臭气平均排放浓度优于丰水期清淤工况。
淤泥恶臭主要来自渠道清淤，本项目整治在干槽时段进行，但局部排水沟段或低洼处会有少量水体，清淤时水体受到搅动会产生恶臭，另外淤泥脱水过程中会产生恶臭。恶臭强度是以嗅觉阈值为基准划分等级的，目前国内将恶臭强度划分为6级，限值标准相当于恶臭强度2.5~3.5级，超出该强度范围，即发生恶臭污染，需要采取防护措施。
根据同类项目及有关调查分析，清淤过程及堆放中在该段排水沟道边将会有明显的臭味，恶臭强度约为2-3级左右，影响范围在30m左右，30m之外达2级强度，有轻微的臭味，80m之外基本无气味。本项目不设淤泥排泥场，其影响主要为排水沟两侧的农户。清淤过程中可喷洒微生物除臭剂，有效抑制腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少恶臭气体的产生，起到源头控制臭气产生作用。
3.3.1.3噪声污染分析
项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。这些施工噪声与运输车辆噪声对施工区周边及车辆经过的村镇声环境将产生不利影响，因此在施工过程中需采取降噪措施减少对声环境的影响。通过查阅《环境保护实用数据手册》及《环境影响评价技术手册水利水电工程》，结合施工现场实测，确定各施工机械设备、运输车辆等设备噪声值范围见表3-3-3。




表3-3-3各施工阶段主要噪声源强及周围环境噪声情况
	声源
	噪声源强dB(A)
	备注

	轮式装载机
	88
	距离声源1m处

	平地机
	86
	

	压路机
	86
	

	推土机
	86
	

	挖掘机
	88
	

	摊铺机
	86
	

	冲击式钻井机
	87
	

	卡车
	80
	

	移动式吊车
	80
	

	发电机组
	80
	


[bookmark: _Toc15991650]3.3.1.4固废污染分析
施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工弃土、生活垃圾、排水沟淤泥、废肥料包装袋。
施工机械如发生故障，维修将会产生的废机油，及其包装容器，属于危险废物，本项目不设置维修站，发生故障后送至附近专业维修站，故本项目施工期不产生危险废物。
①建筑垃圾有废建材、包装袋等，对可再利用的建筑废料，进行回收利用，以节省资源。最大程度减小对环境的影响。拆除的建筑垃圾产生量共340416m3，其中126049.3m3作为田块整治工程回填。剩余214366.7m3及时送至建材公司回用。
②本项目单井泥浆最大产生量16m3，钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整。表土用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填。
③施工期总人数约为420人/d，按每人每天0.4kg计，预计一天产生168kg固体废物。施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生。在施工现场设置垃圾收集箱，集中收集后由市政环卫部门统一清运处置。
④排水沟淤泥
依据哈尔滨新巨环保科技有限公司2026年6月1日对本项目排水沟底泥现状检测报告可知，本项目排水沟底泥检测样品无重金属污染，满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值要求。在枯水期施工，本工程产生弃方淤泥0.255万m3，清淤采用挖掘机和人工结合的方式进行。排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）。
⑤废肥料包装袋
施工期田块整治工程将会产生少量的废肥料包装袋，产生量约为0.01t/a。
3.3.1.5生态污染分析
项目施工期对生态环境的影响主要体现为占用土地、扰动土层、生物量减少、土地利用类型、生态系统功能、景观完整性、加剧水土流失。产生的扬尘和噪声也将对动植物产生影响，同时土方开挖、平整场地、原料堆放等行为，在雨季或大风天气情况下，会产生一定的水土流失。
（1）陆生生态
本工程永久占地和工程施工期料场、临时工程建设将占用土地，破坏地表植被，这些破坏在施工结束后大多可采取措施进行恢复。
在工程建设中，土料场的开挖等需要对其原有地表植被进行清理，这些都将破坏地表植被，造成水土流失、生物量减少、破坏景观完整性、土地利用类型改变，影响生态系统功能；土方开挖、平整场地、原料堆放等行为，在雨季或大风天气情况下，会产生一定的水土流失。
工程施工过程中，由于嘈杂的噪声，惊扰周围部分动物的正常生活，使它们被迫迁移，故在工程施工期间，施工场区周围动物密度有所下降，但施工结束后将得到恢复。
（2）水生生态
本项目施工仅在现有工程基础上进行改造，主要是进行渠道衬砌及清淤整形等。合理安排施工时序，选择3月至4月进行清淤及护砌等，在枯水期进行，沟渠干涸，不涉水，避免对地表水体的影响。
3.3.1.6地下水污染分析
项目施工期灌溉井工程打井过程中，不使用有毒有害物质，泥浆循环使用，妥善收集，施工过程中产生的废水经静置后用于场地洒水降尘，施工过程加强环境管理，杜绝油品跑冒滴漏事故，施工期不会对地下水产生明显污染影响。
[bookmark: _Toc15991651]3.3.2运营期污染源强
3.3.2.1废水污染分析
项目区现有水田退水系统及组成：项目区排水工程已基本形成规模，项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。本项目退水路线及水系图见附图9。退水口位置见图4-3-1。
现有水田退水排放规律：灌区泡田期(5月中旬)后插秧前退水量占水田退水量的55%。由于泡田期水田不施用农药化肥，所以农田退水污染主要考虑有效分蘖临界期(6月末)，此阶段退水量占水田总退水量的25%，拔节孕穗期(7月下旬)，此阶段退水量占水田总退水量的5%，黄熟期(9月后)，此阶段退水量占水田总退水量的15%。每次退水持续时间约为20天。主要集中在5月中旬至9月下旬。
本项目现有水田取水为现有农民自打井，退水总量及主要污染物：项目现状水田地下水灌溉面积0.47万亩，其中康金、石人、方台片区0.325万亩（松花江退水口），二八、康金、石人片区0.145万亩（漂河退水口）。现状年灌溉水利用系数0.67，水田灌溉用水定额为576.1m3/亩，现状引水总量271万m3，现状退水系数按0.2计，则现状年灌区退水总量54万m3。
本项目建设后通过格田改造、土地平整等工程，可以减少池埂占地面积，提高农田保水能力，并且由于渠系配套完善，减少引水的跑冒滴漏，水利用系数提升至0.69，水田灌溉用水定额为559.42m3/亩，引水总量263万m3，退水系数降至0.15，则项目建成后年灌区退水总量为39万m3。项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。





           
表3-3-4排水分区退水量变化情况         单位：万m3/a
	灌区
	总用水量
	总退水量
	松花江退水口退水量
	漂河退水口退水量

	建成前
	271
	54
	37.3 
	16.7 

	建成后
	263
	39
	26.9 
	12.1 

	变化量
	-8
	-15
	-10.4 
	-4.6 


参考《黑龙江省五常市龙凤山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目（2022-2025年度）环境影响报告书》中于2024年对该项目退水期间的水质监测资料，COD和氨氮排水浓度分别为52.7mg/L和1.26mg/L。参考哈尔滨市呼兰生态环境局于2025年7月对项目区域孟家乡六排干河口内退水期间的水质监测资料，总磷排水浓度为1.84mg/L，总氮排水浓度为4.2mg/L。计算本项目主要污染物入河量变化情况。
表3-3-5不同河流主要污染物入河量变化情况    单位：t/a
	排入河流
	建成前
	建成后
	变化情况

	
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	松花江
	19.664
	0.47
	0.687
	1.567 
	14.202
	0.34
	0.496
	1.132 
	-5.462
	-0.131
	-0.191
	-0.435 

	漂河
	8.794
	0.21
	0.307
	0.701 
	6.351
	0.152
	0.222
	0.506 
	-2.443
	-0.058
	-0.085
	-0.195 

	合计
	28.458
	0.68
	0.994
	2.268 
	20.553
	0.491
	0.718
	1.638 
	-7.905
	-0.189
	-0.276
	-0.630 


项目的地表水退水口利用现有。本项目实施后，不新增水田总面积，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。本次改造后，通过加强管理，削减化肥和化学农药用量，增加有机肥、复合肥以及生物农药和高效低毒低残留农药的施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施，减少农田退水中的农药、化肥含量，防止农药、化肥污染承泄区水体。合理安排施肥、施药时间，故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。
3.3.2.2废气污染分析
本项目无冬季供暖，机耕路主要在春、秋农忙季节有少量农机车辆行驶，其他时段基本无车辆通过，车辆通过会产生少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOX、THC等。
项目区设置78台柴油机移动泵车。根据建设单位提供，柴油机移动泵车功率为22kW，由于泵车分布较分散，单个泵车视为一个施工厂区，类比同类柴油机移动泵车，柴油消耗量约为200g/kWh，柴油密度为1.192kL/t，则柴油用量为2.384×10-4kL/kWh，参考《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》，柴油机移动泵车废气主要污染物为CO、HC+NOx、PM（颗粒物），本项目各污染物排放速率等详见下表。
表3-3-6柴油机移动泵车中各污染物产生情况一览表
	污染物
	CO
	HC+NOx
	PM（颗粒物）

	排污系数（kg/kL柴油）
	0.63
	2.92
	0.25

	排放速率（g/kW·h）
	0.15
	0.696
	0.06

	排放标准（g/kW·h）
	3.5
	4.0
	0.2

	达标情况
	达标
	达标
	达标


由上表可知，本项目各污染物排放速率能够满足GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机移动泵车污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）中要求。
3.3.2.3噪声污染分析
本项目固定噪声源主要为水泵、水肥一体化设备等，由于灌溉井潜水泵在灌溉井管内（位于地下）能够有效地阻隔声传播，经地下土体阻挡后，产生的噪声微弱，噪声源强见下表。














表3-3-7 噪声源强一览表（室内）
	工序/生产线
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	工艺
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB(A)
	建筑物外距离（m）

	灌溉
	井房
	水肥一体化设备
	70
	设备外1m
	井房隔声
	2
	2
	1
	2
	64
	昼间、夜间
	10
	54
	1

	
	
	潜水泵
	70
	设备外1m
	井房隔声、基础减振、位于地下
	0
	0
	1
	2 
	64
	
	20
	44
	1


表3-3-8 噪声源强一览表（室外）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	变压器
	/
	1500
	3500
	1
	70
	基础减振
	连续

	2
	柴油机移动泵车
	/
	4200
	1500
	1
	70
	/
	非连续

	3
	文丘里施肥机
	/
	120
	100
	1
	70
	/
	连续

	4
	机动车
	/
	/
	/
	/
	70
	/
	连续


3.3.2.4固体废物污染分析
本项目运营期产生固体废物主要为秸秆、农药包装物及废肥料包装袋。
本项目运营期使用的喷灌设备、潜水泵等设备如进行维修或保养，直接拆卸至厂家维修或更换，不在现场处置，故不会产生废润滑油等废弃物。
本项目灌溉井工程采用填滤料过滤器，滤料位于井管底部，深入地下水层，与井管在出厂前焊接在一起，不定期更换。填料层位于地下水透水层，属于井管最下层，起过滤作用，运营期间不更换。
本项目变压器均为小型变压器，运行方式为独立运行，该类油箱采取全密封结构，采用真空注油工艺，防止进水、进气，延缓变压器老化，提高运行可靠性。变压器使用期间不换油、不补油，使用寿命结束后或出现设备故障时直接整体更换变压器，由设备厂家带走，不产生危险废物。运营期由所在村屯日常维护和管理。
高标准农田耕种过程中将会产生农药包装物及废肥料包装袋，依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部 生态环境部令2020年 第6号）以及《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物豁免管理清单，农药包装物不按照危险废物管理。秸秆产生量约为0.01t/a、废肥料包装袋产生量约为0.01t/a，由当地农民负责外售综合利用。建设单位负责监管。农药包装物产生量约为0.01t/a，农业使用者及时收集农药包装物，由并交回农药经营者或回收站。
3.3.2.5生态污染分析
本项目灌溉井工程开采地下水使地下水资源减少可能导致地表植被受到影响，产生的扬尘和噪声也将对动植物产生影响。现有水田取水、退水对水生生态环境产生影响。
（1）陆生生态
项目区以农田生态系统为主，已形成多年，项目建成后区域仍以农田生态系统为主，项目区无重要物种、重要生境，工程运行期间，有效利用水肥资源，有利于农田生态系统健康发展，不会造成物种、生物量损失及生境变化，不会对区域生物多样性产生较大影响。本区域通过车辆一般为当地农用车，车速较慢、产生的尾气及扬尘较少，同时采取限速、禁鸣措施。灌溉井泵类位于地下，能够有效的阻隔声传播，柴油机移动泵车及文丘里施肥机使用时间较短，减少扬尘和噪声对陆生动植物产生的影响。根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》，本工程开采后地下水持续开采取水中心最大水位降深小于2.0m，小于合理降深5m的动水位要求，同时本工程为非持续性取水，基本分布于春季耕种和夏季防旱，本项目灌溉水除植物吸收外，基本以蒸发和下渗的方式回归自然，能够对地下水位的恢复起到正效益，同时在丰水期地下水得到充分的补给，地下水位可以得到充分恢复。故对陆生动植物产生影响较小。
（2）水生生态
灌区建设多年，区域水生生态系统经过长时间的演替，已形成稳定的适合现有鱼类及水生生物生长繁殖的生境和生态系统。由于工程的实施，减少渠道上的“跑、漏、冒”水现象，节约了水资源，提升水资源利用效率。工程实施前后退水量、污染物入河量均减少，对区域水文情势、鱼类栖息及繁殖、浮游生物、底栖动物、水生维管束植物产生有利影响。
本项目农田退水集中在5～9月份，入松花江退水口年退水量与现状相比减少10.4万m3，松花江流域多年平均年径流量约为 762亿m3，退水减少量占比约为0.00014%。漂河退水量与现状相比减少4.6万m3，漂河流域多年平均年径流量约为 0.4亿m3，退水减少量占比约为0.1%。占比极小，故不会对已形成的现有的水域形态、径流条件、水力条件以及冲於条件等造成显著影响。
项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，提出测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量措施，故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。
3.3.2.6环境风险污染分析
建设项目涉及的物料为具有易燃易爆、有毒有害特性的危险化学品，一旦发生事故，会对环境和人体健康造成危害，为落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于开展涉及易燃易爆危险品建设项目环境风险排查和整改的通知》（环办[2010]111号）和《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》（环办[2010]13号）的要求，采用风险识别、风险分析和后果计算等方法进行环境风险评价提出减少风险事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低环境风险的目的。
1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质为：柴油、变压器油。
2、风险识别
（1）物质危险性识别
①物质识别
本次评价通过对原辅材料、产品、生产过程排放的“三废”污染物及火灾、爆炸伴生/次生危险物质分析，工程涉及的危险物质理化特性及毒理指标见下表。

表3-3-9 油类物质理化性质
	①危险性概述

	危险性类别
	第3.3类高闪点，易燃液体
	燃爆危险
	易燃

	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	②理化性质

	外观及性状
	稍有粘性的棕色液体
	主要途径
	用作柴油机的燃料等

	闪点℃
	45～55
	相对密度
	0.87～0.9

	沸点℃
	200～350
	爆炸上限%（V/V）
	4.5

	自然点℃
	257
	爆炸下限%（V/V）
	1.5

	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇，易溶于脂肪

	③稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热

	禁配物：
	强氧化剂、卤素
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	④毒理学资料

	急性毒性：
	LD50       LC50   （目前尚无数据）

	灭火剂
	泡沫、干粉、CO2、砂土，用水冷却容器（用水灭火无效）


（2）识别结果
根据以上物质危险特性，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中物质危险性标准分类原则，本项目所涉及的物质属于可燃和易燃物质（柴油），本项目排水工程设置78台柴油机移动泵车，分布于康金街道、方台镇、孟家乡、莲花镇、石人镇，由于泵车分布较分散，各柴油机移动泵车可视为一个单独厂区，最大存储量为150L（0.125t）。本项目采用油浸式变压器较传统变压器的变压器油相对小，各变压器箱内变压器油存储量最大为115kg。运营期由于项目分散，各变压器可视为一个单独厂区。
柴油、变压器油泄漏后，引发的火灾，火灾事故排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等有毒有害物质主要通过大气扩散，在不利气象条件下可能对周围居民区等敏感目标造成不利影响。泄漏液体进入地下水，将对区域地下水造成影响。
3.4清洁生产

推行清洁生产是实施生产全过程控制、进行整体污染预防，可实现节能、降耗、减污、增效，是实现达标排放和污染物总量控制的重要手段，是我国环境保护的重大策略。国务院于2002年6月1日颁布了《中华人民共和国清洁生产促进法》，并于2003年1月1日起正式实施。
（1）资源的清洁性分析
本项目合理开采和利用地下水资源，严格执行灌溉制度，制定合理的用水计划，采取有效的地下水保护措施。采取节水灌溉措施，建设水肥一体化系统，灌溉水利用系数大幅提升。
（2）节能降碳清洁性分析
本项目为高标准农田建设项目，项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，控制农药施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施。
（3）环境管理要求
①建设单位应加强生产过程中环境管理，定期对设备进行检修和维护环保设施正常运行。
②建立健全环境管理机构和制度，对能源消耗实行定额管理，原始记录及统计数据齐全。
（5）清洁生产分析结论
综上，本高标准农田项目农业运营全周期落实清洁生产理念，通过高效节水灌溉、测土配方施肥等成套清洁生产技术，实现水资源、化肥、农药源头减量，大幅降低农业面源污染物产生与入河量，相比传统分散农田清洁生产水平显著提升，符合农业绿色发展、黑土地保护、地表水水质管控相关政策要求。因此，本项目符合清洁生产要求。
[bookmark: _Toc208906236][bookmark: _Toc477954563]4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc208906237]4.1自然环境概况
[bookmark: _Toc218825485]4.1.1地理位置
哈尔滨市地处我国东北部地区，黑龙江省西南部，松嫩平原东端。是黑龙江省省会，中国东北部的政治、文化、科技和交通中心。地理位置北纬45°09′-46°45′，东经125°42′-130°10′之间，西北与肇东、兰西、绥化接壤，东南与巴彦、宾县、尚志市相连，西南与五常毗邻。辖区总面积5.3×104km2。
呼兰区属哈尔滨市辖区。位于黑龙江省南部，哈尔滨市区松花江北岸，呼兰河下游，南濒江与松北区、阿城区、宾县相望，东邻巴彦县，西毗肇东市，北接绥化市、兰西县。总面积2197平方公里。
本项目位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区二八镇阿堡村、鲍堡村、二八村、傅井村、头屯村、王柱村、元宝村、长山村；方台镇的方台村、高家村、宋家村、榆林村；康金街道的金城村、永胜村、历井村、孟井村、双合村、苏德村、王牛村、王佩村、东井村、西井村、杨木村、东腰村、历井农场、新农村；石人镇的城子村、古城村、金星村、石人村、永发村、永平村、于家村、双宝村、站前村。
4.1.2地形地貌
[bookmark: _Toc241292978]呼兰区地处松嫩平原中部，地势平坦开阔，中西部低洼，东部略高，地面标高103～210m，高差20～30m。呼兰河横贯西南，东有漂河、少陵河，西有泥河，“一江四河”形成呼兰肥沃的堆积和冲积平原。地形分为坡岗平原和河原两大类，大致呈“一丘二水七分田”的地貌。
二八片区地势东高西低，南部土地较平坦，北部波状起伏，东侧为漂河，地面坡度为1/500～1/1000，地面高程在128～182m之间。
方台片区，公家沟从中间贯穿项目区，地势中间低两侧高，东部与北部地势较高，地面坡度为1/500～1/1000，地面高程在137～188m之间。
康金片区地势北高南低，地面坡度为1/500～1/1000，地面高程在148～191m之间。
石人片区地势西高东低，东侧为漂河，地面坡度为1/500～1/1000，地面高程在140～174m之间。
4.1.3气候、气象
呼兰区属中纬度地带，属于北温带大陆性季风气候，四季分明，春季4～5月风大干旱少雨，多西南大风；夏季6～8月多雨温热，气候湿润，多偏南风；秋季9～10月早霜冷凉，多偏西风，气温逐渐下降；冬季11月～翌年3月寒冷漫长，干冷少雪，多西北风。年平均气温3.3℃，一月平均气温最低为-20.4℃，极端最低气温为-41.1℃，无霜期平均144天，初霜日期平均为9月26日，终霜日期平均在5月4日。冻结期11月至翌年3月，冻土深度为1.97 m，冬季不利于作物生长。正常年份自然降雨即可满足农作物生长需要。全年日照充足，年平均日照2661.4小时，年平均日照百分率61%。春季风速较大，全年最多风向为西南风。全年气温以7月份最热，月平均23.1℃；全年1月份最冷，月平均气温-19.4℃。
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图4-1-1 哈尔滨市近20年风频玫瑰图
[bookmark: _Toc241292979]4.1.4水文地质情况
[bookmark: _Toc241292980]4.1.4.1流域概况
呼兰区境内江河纵横、湖泡沟渠密布。地表水有“一江四河”、沟泡湖泊 412 个。境内流经的江河有松花江、呼兰河、泥河、漂河、少陵河等，5条江河的发源地均在境外，其中呼兰河、漂河、少陵河、泥河的河口在境内。除呼兰河外，均属界河。水系图见4-1-2。
（1）松花江
松花江流域地处我国东北地区的北部，位于东经119°52′～132°31′、北纬41°42′～51°38′之间，东西宽920km，南北长1070km，流域总面积56.12万km²。松花江干流横跨松嫩平原和三江平原，是我国重要的工业基地和粮食生产基地，是水旱灾害频繁发生的地区。松花江流经县域南部，流经长度42.0km。
（2）漂河
漂河干流最后汇入少陵河，上一级河流为少陵河，其下一级主要支流有三条，为孙学禹河、马家沟子河、拉拉河。
[image: ][image: ]
图4-1-2 水系图
4.1.4.2地下水资源
《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》已通过专家审查。项目范围呼兰区地下水可开采量为22433×104m3，现状年地下水用水量（含现状农民自打井取水）8320×104m3，开发利用程度为37%，地下水资源具备开发潜力。
（1）地层岩性
呼兰区位于小兴安岭～松嫩地块的松嫩中断(拗)陷上，其次级构造单元属松嫩中断(拗)陷之东北隆起区。
呼兰区地质结构由基底和盖层两大部分组成，元古界一面坡群及同期花岗岩构成结晶基底，在区内未见出露，其上覆盖层自中生代开始沉降，沉积了巨厚的白垩纪陆相碎屑岩，新生代早期境内缓慢抬升，缺失第三系，进入第四纪后，沉积了第四纪地层。
[bookmark: _Toc497861170]（2）区域水文地质条件
地形地貌及地质条件控制了呼兰区的地下水赋存及运移规律。市区的北部及西部大面积的高平原普遍堆积了第四系更新统松散堆积物，下更新统和中更新统下荒山组砂、砂砾石层赋存有较丰富的松散岩类孔隙承压水。其下伏的晚白垩系以泥岩为主的碎屑岩为不含水或弱含水岩组，构成了稳定的隔水底板。北部堆积 10-40m厚的第四系全新统及下更新统砂、砂砾石层蕴藏着较丰富的松散岩类孔隙潜水。其中第四系上更新统顾乡屯组砂砾石孔隙弱承压水富水性较丰富，为主要开采目的层，见图4-1-3。
①第四系全新统砂砾石孔隙水潜水
分布于松花江、呼兰河、泥河、漂河等河谷漫滩，含水层为中粗砂和砂砾石，含水层埋藏浅，上覆薄层粉质粘土或直接裸露地表，含水层厚度15～30m，局部可达40m，地下水位深度一般为1～5m，主要为大气降水补给、侧向径流补给及洪水入渗补给，排入松花江，含水层渗透性及富水性中等，渗透系数30～60m/d，单井出水量720～2000m3/d，支谷漫滩单井出水量100～500m3/d，地下水水化学类型为HCO3--Ca2+型或HCO3--Ca2+-Na+型，矿化度小于1g/L，水位年变化幅度0.6～2.5m。
②第四系上更新统顾乡屯组砂砾石孔隙弱承压水
项目区位于松花江呼兰河阶地，含水层为上更新统顾乡屯组砂砾石，其上覆5～20m的黄土状亚粘土，顶板埋深7～20m，局部达30m，含水层厚度20～35m，水位埋深5～15m，富水性中等，导水性强，渗透系数25m/d，水位年变化幅度3.0～4.0m，根据地下水检测结果，区域地下水总矿化度小于1.5g/L，pH值6.8～7.2，为HCO3--Ca2+-Mg2+型水。地下水主要接受大气降水补给，同时接受侧向径流补给，通过漫滩泄入江河。
③第四系中更新统荒山组砂砾石孔隙承压水
分布于高平原区，含水层为中更新统荒山组中粗砂、砂砾石层，上覆5～25m的黄土状粉质粘土和20～30m的粉质粘土，含水层顶板埋深20～50m，含水层厚度10～40m，水位深度15～40m，渗透系数为10～50 m/d，单井出水量100～500m3/d，水化学类型为HCO3--Ca2+型，矿化度小于1g/L，补给来源主要为大气降水，排泄于阶地、漫滩入松花江。
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc497861171]图4-1-3区域水文地质图
（4）地下水的补给、径流与排泄条件
河谷漫滩区的砂-砂砾石、砾卵石含水层埋藏浅，粘性土覆盖层薄，局部砂或砂砾石裸露地表，易于接受降水和洪水期入渗补给；也可接受来自邻区的侧向径流补给；另外水田、鱼池和渠道等人工水体的入渗都是其补给来源。其排泄主要是人工开采、向江河的侧向径流排泄以及蒸发。
松花江呼兰河阶地区含砾中粗砂含水层，主要接受经过上覆黄土状粉质粘土的降水入渗和高平原的侧向径流补给，并向河谷漫滩区地下水渗透径流。天然条件下主要为侧向径流排泄，人工开采也是主要排泄通道。
高平原区含水层的侧向径流补给为地下水主要补给来源，另外黄土状土中存在有大孔隙垂直节理，赋存上层滞水或潜水，并可能在静水压力作用下补给下部砂砾石层孔隙弱承压水。该区地下水渗透径流条件较好，径流方向一般都是由南向北，多以人工开采的形式排泄或经一级阶地向漫滩区排泄。
本区地下水动态类型包括降水渗入-径流型和降水渗入-开采型。地下水源论证区含水层上部普遍有一层粉质粘土覆盖，地下水主要接受大气降水补给，同时接受侧向径流补给，通过漫滩泄入江河。大部分区域小于极限蒸发深度，加之包气带地层颗粒较细，毛细上升高度较大，故地下水排泄方式以蒸发为主，其次为地下水侧向径流排泄以及人工开采。
项目区位于松花江呼兰河阶地，含水层为上更新统顾乡屯组砂砾石，其上覆5～20m的黄土状亚粘土，顶板埋深7～20m，局部达30m，含水层厚度20～35m，水位埋深5～15m，富水性中等，导水性强，渗透系数25m/d，水位年变化幅度3.0～4.0m，根据地下水检测结果，区域地下水总矿化度小于1.5g/L，pH值7.1～7.6，为HCO3--Ca2+-Mg2+型水、HCO3--SO42--Cl-Ca2+-Mg2+型水。
4.1.4.3地下水形成条件与赋存规律
项目砂砾石含水层连续分布，透水性强，补给较充沛，径流通畅，循环交替较强烈，水质总体较好，水化学类型以HCO3--Ca2+-Mg2+型水、HCO3--SO42--Cl-Ca2+-Mg2+型水为主，矿化度低，属中性、偏弱碱性水，矿化度0.6-0.92g/L，属低矿化度淡水。
4.1.5土壤
由于受地形、气候、植物等自然因素及人为活动的影响，全市土壤类型较多，共有9个土类、21个亚类、25个土种。黑土，是郊区及县（市）的主要土壤，也是分布最广、数量最多的土壤类型。黑土在全市分为2个亚类（黑土和草甸黑土）、3个土属（粘质黑土、砂质黑土、草甸黑土），共7个土种。黑土土壤养分含量比较丰富，适于各种农作物生长。黑钙土，是全市主要耕作土壤，主要分布在中部平川地和岗平地上，在全市分为3个亚类：黑钙土、淋溶黑钙土、草甸黑钙土，共8个土种。黑钙土养分含量仅次于黑土，适于作物栽培。草甸土也是全市主要耕作土壤，多数分布在沿江河低洼淋溶地带和松花江台地漫滩地带。草甸土在全市分为6个亚类：草甸土、碱化草甸土、泛滥地草甸土、盐化草甸土、潜育草甸土、硫酸盐草甸土，共10个土种。草甸土大部分宜耕性较差，宜发展草场和栽植薪炭林。砂土及沼泽土，主要分布于江河两岸河滩和低洼地块，适于发展渔业、牧业。
4.1.6森林、植被
哈尔滨全市植被以地带性植被红松林、针阔叶混交林、天然次生林、人工林、草原和农田植被为主。其中面积最大的是森林植被，森林覆盖率达42.39% ，辖区内野生植物种类丰富，据不完全统计，有植物950余种。以松花江为界，江北植被属小兴安岭植被。江南植被属长白山系张广才岭植被亚区。
4.1.7生态环境
由于多年的开发活动，本区自然生态环境已为人工生态环境所取代。长期的精耕细作，形成了本区良好的农业生态环境，区内土地肥沃，植被主要以水稻、玉米、大豆等粮食作物为主，其他农作物主要为蔬菜。此外，道路、河道两旁及房前屋后栽种的各种绿化或经济林木也有效地改善了生态环境质量。本区陆生动物除了人工饲养的牛、猪、鸡、兔、羊之外，还有少量的野生动物，包括鸟、鼠、蛙、昆虫等，但已无大型野生哺乳动物。
[bookmark: _Toc208906238]4.2环境质量现状调查
4.2.1环境空气质量现状评价
4.2.1.1区域基本污染物环境质量达标情况
根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年哈尔滨市细颗粒物浓度40微克/立方米；可吸入颗粒物浓度62微克/立方米；二氧化氮浓度29微克/立方米，二氧化硫10微克/立方米；一氧化碳第95百分位浓度1.1毫克/立方米；臭氧第90百分位数浓度118微克/立方米。2024年有效监测天数366天，优良天数312天，达标率85.2%，其中优158天，良154天。超标天数54天，其中轻度污染32天，中度污染12天，重度污染8天，严重污染2天。本项目所在区域为不达标区。
表4-2-1 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/
（μg/m3）
	标准值/
（μg/m3）
	占标率/
（%）
	达标情况

	细颗粒物（PM2.5）
	年平均质量浓度
	40
	30
	133.3
	超标

	
	百分位数日平均
	124
	60
	206.7
	

	可吸入颗粒物（PM10）
	年平均质量浓度
	62
	60
	103.3
	超标

	
	百分位数日平均
	151
	120
	125.8
	

	二氧化氮
	年平均质量浓度
	29
	40
	72.5
	达标

	
	百分位数日平均
	57
	80
	71.3
	

	二氧化硫
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.7
	达标

	
	百分位数日平均
	21
	150
	14
	

	一氧化碳
	百分位数日平均
	1100
	4000
	78.6
	达标

	臭氧
	8h平均质量浓度
	118
	160
	73.8
	达标


4.2.1.2其他污染物环境质量达标情况
哈尔滨市呼兰区农业技术推广中心委托哈尔滨新巨环保科技有限公司于2026年6月1日~6月7日对本项目下风向处的TSP、NOX2项其他污染物进行现状监测。监测点位信息见表4-2-2及图4-2-1~4-2-2，监测结果见表4-2-3。
表4-2-2 其他污染物补充监测点基本信息
	监测点名称
	监测点坐标/°
	监测因子
	监测时段
	相对项目方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	方台片区、二八片区下风向○1
	126.9782432
	46.184557
	NOX、TSP
	2026年6月1日~6月7日
	NE
	175

	石人片区、康金片区下风向○2
	126.8976482
	46.326397
	
	
	NE
	150


[image: ]
图4-2-1 环境空气补充监测点位（1）
[image: ]
图4-2-2 环境空气补充监测点位（2）





表4-2-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	监测点坐标/°
	污染物
	平均时间
	评价标准/(μg/m3)
	监测浓度范围/(μg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	方台片区、二八片区下风向○1
	126.9782432
	46.184557
	TSP
	24小时均值
	300
	92-112
	37.3
	0
	达标

	
	
	
	NOX
	1小时均值
	250
	51-62
	24.8
	0
	达标

	
	
	
	
	24小时均值
	100
	25-33
	33
	0
	

	石人片区、康金片区下风向○2
	126.8976482
	46.326397
	TSP
	24小时均值
	300
	91-103
	34.3
	0
	达标

	
	
	
	NOX
	1小时均值
	250
	43-57
	22.8
	0
	达标

	
	
	
	
	24小时均值
	100
	27-31
	31
	0
	

	各点位平均值
	/
	/
	TSP
	24小时均值
	300
	94-106
	35.3
	0
	达标

	
	
	
	NOX
	1小时均值
	250
	48-60
	24
	0
	

	
	
	
	
	24小时均值
	100
	27-32
	32
	0
	


通过监测结果表明，本项目补充监测的NOx满足《环境空气质量标准》（GB30952026）表2过渡阶段二级标准浓度限值，TSP满足表2二级标准浓度限值要求。
4.2.2地表水现状评价
（1）松花江、少陵河
本项目涉及松花江河段二级水功能区为松花江宾县、巴彦县农业用水区，松花江水质目标为Ⅲ类。本项目涉及漂河未划分水功能区，漂河汇入少陵河，根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，少陵河水质目标为V类，漂河参照少陵河执行。
 (
本项目
)[image: fbbc0eefe2c859b59d8f927d6ffd8f2]
图4-2-3 2024年哈尔滨市地表水环境质量状况
大顶子山、少陵河桥断面为国控断面，根据哈尔滨市生态环境局发布的2023年~2024年哈尔滨生态环境质量状况年报，例行监测数据分析松花江、少陵河水质变化趋势，变化趋势情况详见下表。
表4-2-4 项目区域国控断面年度主要污染物数值统计表  单位mg/L
	序号
	断面名称
	断面属性
	时段
	pH（无量纲）
	溶解氧
	高锰酸盐
指数
	化学需氧量
	生化需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	石油类

	1
	大顶子山
	国考
	2023年
	7.7
	8.9
	4.1
	17.6
	2.6
	0.16
	0.089
	2.44
	0.02

	
	
	
	2024年
	8
	/
	4.3
	18.0
	2.8
	0.15
	0.082
	/
	/

	2
	少陵河桥
	国考
	2023年
	7.4
	9.2
	6.9
	25.9
	3.4
	1.55
	0.294
	4.08
	0.02

	
	
	
	2024年
	8
	/
	6.4
	23
	3.2
	1.58
	0.263
	/
	/


本项目公家沟汇入松花江农田退水口位于大顶子山（国控断面）下游。大顶子山断面上游存在呼兰区其它农田退水口，水质、退水规律等均与本项目农田退水口一致，故选用大顶子山断面数据可代表区域地表水环境质量状况。
漂河农田退水口位于少陵河桥（国控断面）上游。退水口与国控断面位置关系见下表4-2-5（其中漂河无国控断面，漂河未划分水功能区，漂河汇入少陵河，采用少陵河国控断面），
具体位置关系见下图4-2-4。
表4-2-5退水口与国控断面相对位置关系表
	地表水体
	退水口数量
	国控断面名称
	退水口与国控断面相对位置关系

	松花江（公家沟汇入）
	3个
	大顶子山
	位于国控断面下游4km

	漂河
	2个
	少陵河桥
	位于国控断面上游25km


[image: ][image: ] (
图例
入河排污口
：
国控断面：
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图4-2-4 本项目退水口与国控断面位置关系图
根据黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心出具的《哈尔滨市水环境质量月报》对国控断面水质的例行监测情况，列表如下：














表4-2-6大顶子山（国控断面）水质状况一览表
	断面名称
	考核目标
	时段
	水质类别
	达标情况

	大顶子山
	Ⅲ类
	2025年1月
	II类
	达标

	
	
	2025年2月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年3月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年4月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年5月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年6月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年7月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年8月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年9月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年10月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年11月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2025年12月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2026年1月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2026年2月
	Ⅲ类
	达标

	
	
	2026年3月
	II类
	达标


表4-2-7少陵河桥（国控断面）水质状况一览表
	断面名称
	考核目标
	时段
	水质类别
	达标情况

	少陵河桥
	Ⅴ类
	2025年1月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2025年2月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2025年3月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2025年4月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2025年5月
	劣Ⅴ类
	超标

	
	
	2025年6月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2025年7月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2025年8月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2025年9月
	Ⅳ类
	达标

	
	
	2025年10月
	Ⅳ类
	达标

	
	
	2025年11月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2025年12月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2026年1月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2026年2月
	Ⅴ类
	达标

	
	
	2026年3月
	Ⅴ类
	达标


根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》及《哈尔滨市水环境质量月报》可知，大顶子山水质目标为Ⅲ类，2025年1月~2026年3月水质均达标，满足Ⅲ类水体类别要求，冰封期（1~3月）水质优，易出现Ⅱ类优质水体，融冻、汛期至秋冬平水期（4~12月）受农田退水、地表径流冲刷等面源污染影响，水质稳定维持Ⅲ类。少陵河桥断面水质目标为V类，2025年5月水质超标，其他月份均达标，满足V类水体类别要求。冬季 1~3月、11~12月冰封期外源污染输入极少，水质稳定维持Ⅴ类；4月融雪初期水质保持Ⅴ类，5月融雪与春耕降雨叠加，径流冲刷携带大量农业面源污染物入河，水体污染物负荷骤增，水质恶化至劣Ⅴ类超标；6~8月汛期径流趋于平稳，水质恢复至Ⅴ类稳定达标；9~10月农田生产活动结束，面源污染大幅减少，水质提升至 Ⅳ类，为全年水质最优时段。
5月超标因子为化学需氧量、氨氮。超标可能由于河流沿线农村生活、农业、畜禽养殖面源等污染导致。
（2）地表水环境敏感目标
黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区为本项目地表水环境敏感目标，大顶子山断面距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约690m，参考该断面数据。具体位置关系见下图4-2-6。
[image: ]
[image: ]图4-2-6大顶子山断面与黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区位置关系图
黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区：大顶子山断面水质均达标，退水期间与非退水期间水质变化不大，满足Ⅲ类水体类别要求。黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区近五年来生态保护成效通过了生态及林草部门的评估验收。
4.2.3地下水质量现状评价
4.2.3.1地下水环境现状监测
（1）数据来源
监测数据源于哈尔滨新巨环保科技有限公司，详细情况见附件2。
（2）监测点位
项目区分布于松花江呼兰河阶地，含水层为更新统顾乡屯组砂砾石，其上覆5～20m的黄土状亚粘土，含水层厚度20～35m，水位埋深5～15m，富水性中等，导水性强，本次地下水监测取水目的层含承压水，为评价区内具有供水意义的含水层。根据地下水流向在本项目上游、下游、侧向共设置4个地下水水质监测点， 8个地下水水位监测点。监测目的层为潜层及承压层，地下水监测点位及监测目的层设置合理。本项目地下水现状监测点位布置具体见表4-2-8和图4-2-7。
表4-2-8 地下水现状监测点位表
	序号
	监测点位
	监测项目
	用途
	水位（m）
	井深（m）

	1
	上游监测孔☆01
	水质、水位
	灌溉
	121.4
	30

	2
	下游监测孔☆02
	水质、水位
	灌溉
	108.5
	32

	3
	下游监测孔☆03
	水质、水位
	饮用
	106.4
	70

	4
	右侧监测孔☆04
	水质、水位
	灌溉
	119.5
	15

	5
	左侧监测孔☆05
	水位
	灌溉
	115.5
	18

	6
	下游监测孔☆06
	水位
	灌溉
	108.2
	30

	7
	左侧监测孔☆07
	水位
	灌溉
	119.8
	20

	8
	上游监测孔☆08
	水位
	灌溉
	120.1
	18
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图4-2-7 地下水监测点位
（3）监测因子
基本因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发酚、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、六价铬、氟化物、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、砷、汞、铅、镉共21项基本水质因子和K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项离子及特征因子石油类。
（4）采样时间及频率
监测时间为2026年6月1日，1天1次。
（5）分析方法






表4-2-9 监测分析方法一览表
	分析项目
	分析方法及标准号
	仪器名称
	仪器型号及编号

	PH
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 玻璃电极法）GB/T 5750.4-2006
	pH计
	PHS-3C/XJYQ-041-2017

	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB7477-87
	滴定管
	25ml /--

	溶解性
总固体
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1称量法）GB/T5750.4-2006
	分析天平
电热鼓风干燥箱
	AUW120D/XJYQ-046-2017
BGZ-70/XJYQ-055-2017

	硫酸盐
	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标1.3 铬酸钡分光光度法（热法） GB/T5750.5-2006
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017

	氯化物
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.1硝酸银容量法）GB/T5750.5-2006
	滴定管
	25ml/--

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017

	耗氧量
	生活饮用水检验检测方法 有机物综合指标（1.1酸性高锰酸钾滴定法）GB/T5750.7-2006
	滴定管
	25ml/--

	硝酸盐
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.1麝香草酚分光光度法）GB/T5750.5-2006
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017

	亚硝酸盐
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(10.1重氮耦合分光光度法)GB/T5750.5-2006
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017

	氨氮
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1纳氏试剂分光光度法)GB/T5750.5-2006
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017

	六价铬
	生活饮用水标准检验方法 金属指标 六价铬（10.1二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T5750.6-2006
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017

	氟化物
	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ488-2009
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017










续表4-2-9 监测分析方法一览表
	氰化物
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T5750.5-2006
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017

	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (2.1多管发酵法)GB/T5750.12-2006
	电热恒温培养箱
	BPX-82/XJYQ-087-2017

	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1 平皿计数法）GB/T5750.12-2006
	电热恒温培养箱
	BPX-82/XJYQ-087-2017

	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-89
	原子吸收分光光度计
	TAS-990F/XJYQ-039-2017

	锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-89
	原子吸收分光光度计
	TAS-990F/XJYQ-039-2017

	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014
	原子荧光光谱仪
	AF-610E/XJYQ-080-2017

	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014
	原子荧光光谱仪
	AF-610E/XJYQ-080-2017

	铅
	生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006
	原子吸收分光光度计
	SP-3590AA/XJYQ-081-2017

	镉
	生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006
	原子吸收分光光度计
	SP-3590AA/XJYQ-081-2017

	钾
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11904-89
	原子吸收分光光度计
	TAS-990F/XJYQ-039-2017

	钠
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11904-89
	原子吸收分光光度计
	TAS-990F/XJYQ-039-2017

	钙
	水质 钙的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11905-89
	原子吸收分光光度计
	TAS-990F/XJYQ-039-2017

	镁
	水质 镁的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11905-89
	原子吸收分光光度计
	TAS-990F/XJYQ-039-2017

	碳酸根
离子
	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002) P121
	滴定管
	25ml /--

	碳酸氢根离子
	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002) P121
	滴定管
	25ml /--

	氯离子
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ84-2016
	离子色谱仪
	CIC-D100/XJYQ-084-2017

	硫酸根
离子
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ84-2016
	离子色谱仪
	CIC-D100/XJYQ-084-2017


续表4-2-9 监测分析方法一览表
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018
	紫外/可见分光光度计
	T6新世纪/XJYQ-090-2017


（4）监测结果
监测时间：2026年6月1日，取水层为潜水及承压水，监测结果见表4-2-10。
表4-2-10地下水质量监测结果
	检测
项目
	单位
	检测结果
	标准
限值

	
	
	2025.08.22
	

	
	
	上游监测点☆1
	下游监测点☆2
	下游监测点☆3
	右侧监测点☆4
	/

	钾
	mg/L
	1.66
	1.05
	1.01
	0.98
	/

	钠
	mg/L
	10.8
	9.87
	17.6
	14.2
	200

	钙
	mg/L
	132.8
	102.7
	67.3
	178.4
	/

	镁
	mg/L
	44.8
	37.6
	50.6
	52.7
	/

	碳酸根离子
	mg/L
	5L
	5L
	5L
	5L
	/

	碳酸氢根离子
	mg/L
	475
	493
	310
	300
	/

	氯离子
	mg/L
	66.1
	18.7
	73.5
	173
	/

	硫酸根离子
	mg/L
	54.9
	11.5
	62.0
	192
	/

	pH
	无量纲
	7.6
	7.2
	7.5
	7.1
	6.5～8.5

	总硬度
	mg/L
	140
	160
	185
	201
	450

	溶解性总固体
	mg/L
	228
	242
	235
	264
	1000

	硫酸盐
	mg/L
	56
	12
	66
	189
	250

	氯化物
	mg/L
	66
	20
	75
	176
	250

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002

	耗氧量
	mg/L
	2.0
	1.7
	1.6
	1.5
	3.0

	硝酸盐
	mg/L
	1.83
	2.73
	0.77
	1.62
	20.0

	亚硝酸盐
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	1.00

	氨氮
	mg/L
	0.408
	0.313
	0.056
	0.201
	0.50

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05

	氟化物
	mg/L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	1.0

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.05

	总大肠菌群数
	MPN/100mL
	﹤2
	﹤2
	﹤2
	﹤2
	3.0

	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	铁
	mg/L
	0.18
	0.22
	0.16
	0.25
	0.3

	锰
	mg/L
	0.31
	0.25
	0.16
	0.13
	0.10

	砷
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.01

	汞
	mg/L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.001

	铅
	mg/L
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.0025L
	0.01

	镉
	mg/L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.005

	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05


4.2.3.2地下水环境现状评价
（1）评价标准
采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。
表4-2-11 地下水评价因子及执行标准
	环境要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	单位
	标准限值

	地下水环境
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	pH值
	无量纲
	6.5～8.5

	
	
	总硬度
	mg/L
	≤450

	
	
	铁
	
	≤0.3

	
	
	锰
	
	≤0.1

	
	
	溶解性总固体
	
	≤1000

	
	
	挥发酚类
	
	≤0.002

	
	
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	
	≤3.0

	
	
	铅
	
	≤0.01

	
	
	六价铬
	
	≤0.05

	
	
	镉
	
	≤0.005

	
	
	砷
	
	≤0.01

	
	
	汞
	
	≤0.001

	
	
	硝酸盐
	
	≤20

	
	
	亚硝酸盐
	
	≤1.0

	
	
	氨氮
	
	≤0.5

	
	
	氟化物
	
	≤1.0

	
	
	氰化物
	
	≤0.05

	
	
	氯化物
	
	≤250

	
	
	硫酸盐
	
	≤250

	
	
	钠
	
	≤200

	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0

	
	参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类
	石油类
	mg/L
	≤0.05


（2）评价方法
①水质现状评价
采用单项标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：
Pi=Ci/Csi
     式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
     Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；
     Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

          pH≤7.0时

          pH＞7.0时
式中：PpH——pH的标准指数，量纲为一；
      pH——pH监测值；
      pHsu——标准中pH的上限值；
      pHsd——标准中pH的下限值。
当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。
表4-2-12 地下水水质现状评价因子统计结果
	检测项目
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	超标率

	K+
	1.66
	0.98
	1.18 
	0.28 
	100%
	0%

	Na+
	17.6
	9.87
	13.12 
	3.05 
	100%
	0%

	Ca2+
	178.4
	67.3
	120.30 
	40.78 
	100%
	0%

	Mg2+
	52.7
	37.6
	46.43 
	5.86 
	100%
	0%

	CO32-
	2.5
	2.5
	2.5
	0
	0%
	0%

	HCO3-
	493
	300
	394.50 
	89.80 
	100%
	0%

	Cl-
	173
	18.7
	82.83 
	56.15 
	100%
	0%

	SO42-
	192
	11.5
	80.10 
	67.44 
	100%
	0%

	pH（无量纲）
	7.6
	7.1
	7.35 
	0.21 
	100%
	0%

	氨氮
	0.408
	0.056
	0.24 
	0.13 
	100%
	0%

	挥发酚
	0.00015
	0.00015
	0.00015
	0
	0%
	0%

	硝酸盐
	2.73
	0.77
	1.74 
	0.70 
	100%
	0%

	亚硝酸盐
	0.0015
	0.0015
	0.0015
	0
	0%
	0%

	氰化物
	0.001
	0.001
	0.001
	0
	0%
	0%

	砷
	0.00015
	0.00015
	0.00015
	0
	0%
	0%

	汞
	0.00002
	0.00002
	0.00002
	0
	0%
	0%

	六价铬
	0.002
	0.002
	0.002
	0
	0%
	0%

	总硬度
	201
	140
	171.50 
	23.33 
	100%
	0%

	铅
	0.00125
	0.00125
	0.00125
	0
	0%
	0%

	氟化物
	0.01
	0.01
	0.01
	0
	0%
	0%

	镉
	0.00025
	0.00025
	0.00025
	0
	0%
	0%

	溶解性总固体
	264
	228
	242.25 
	13.50 
	100%
	0%

	硫酸盐
	189
	12
	80.75 
	65.72 
	100%
	0%

	氯化物
	176
	20
	84.25 
	56.93 
	100%
	0%

	总大肠菌群数
	﹤2
	﹤2
	﹤2
	-
	0%
	0%

	菌落总数
	未检出
	未检出
	未检出
	-
	0%
	0%


续表4-2-12 地下水水质现状评价因子统计结果
	铁
	0.25
	0.16
	0.20 
	0.03 
	100%
	0%

	锰
	0.31
	0.13
	0.21
	0.07
	100%
	100%

	耗氧量
	2
	1.5
	1.70 
	0.19 
	100%
	0%

	石油类
	0.005
	0.005
	0.005
	0
	0%
	0%


表4-2-13 地下水水质现状评价结果
	[bookmark: OLE_LINK3]序号
	监测项目
	☆01
	☆02
	☆03
	☆04

	
	
	Pi
	Pi
	Pi
	Pi

	1
	pH值
	0.4
	0.13
	0.33
	0.07

	2
	总硬度
	0.31
	0.36
	0.41
	0.45

	3
	溶解性总固体
	0.23
	0.24
	0.24
	0.26

	4
	硫酸盐
	0.22
	0.05
	0.26
	0.76

	5
	氯化物
	0.26
	0.08
	0.30
	0.70

	6
	挥发酚
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	7
	耗氧量
	0.67
	0.57
	0.53
	0.50

	8
	硝酸盐
	0.09
	0.14
	0.04
	0.08

	9
	亚硝酸盐
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	10
	氨氮
	0.82
	0.63
	0.11
	0.40

	11
	六价铬
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	12
	氟化物
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	13
	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	14
	总大肠菌群
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	15
	菌落总数
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	16
	铁
	0.60
	0.73
	0.53
	0.83

	17
	锰
	3.1
	2.5
	1.6
	1.3

	18
	砷
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	19
	汞
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	20
	铅
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	21
	镉
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	22
	钠
	0.04
	0.03
	0.03
	0.02

	23
	石油类
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


②地下水化学类型
用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：
将6种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见表4-2-14。




表4-2-14 舒卡列夫分类表
	超过25%毫克当量的离子
	HCO3-
	HCO3-- SO42-
	HCO3-- SO42-- Cl-
	HCO3-- Cl-
	SO42-
	SO42-- Cl-
	Cl-

	Ca2+
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca2+-Mg2+
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg2+
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+-Ca2+
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+-Ca2+-Mg2+
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+-Mg2
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na+
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


③矿化度
    按矿化度（M）的大小划分为4组。
    A组——M≤1.5g/L；B组——1.5＜M≤10g/L；
    C组——10＜M≤40g/L；D组——M＞40g/L
    矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先.山东省水利科学研究院），计算方法如下：
    矿化度（g/L）=C（∑A）×MS
    SB=或
    HCB=
    注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查表4-2-15中查得。
表4-2-15 SB、HCB、Ms关系表
[image: ]
第三步，将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示。
（2）地下水化学类型评价结果
首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。
本次监测换算结果见表4-2-16。
表4-2-16 监测换算结果表
	☆01监测点
	mg/L
	meq/L
	meq%

	阳
离
子
	K++Na+
	12.46
	0.51
	4.70

	
	Ca2+
	132.8
	6.64
	61.00

	
	Mg2+
	44.8
	3.73
	34.30

	
	总计
	190.06
	10.89
	100.00

	阴
离
子
	HCO3-
	475
	7.79
	72.15

	
	Cl-
	66.1
	1.86
	17.25

	
	SO42-
	54.9
	1.14
	10.60

	
	总计
	596
	10.79
	100.00

	☆02监测点
	mg/L
	meq/L
	meq%

	阳
离
子
	K++Na+
	10.92
	0.46
	5.23

	
	Ca2+
	102.7
	5.14
	58.86

	
	Mg2+
	37.6
	3.13
	35.91

	
	总计
	151.22
	8.72
	100.00

	阴
离
子
	HCO3-
	493
	8.08
	91.34

	
	Cl-
	18.7
	0.53
	5.95

	
	SO42-
	11.5
	0.24
	2.71

	
	总计
	523.2
	8.85
	100.00

	☆03监测点
	mg/L
	meq/L
	meq%

	阳
离
子
	K++Na+
	18.61
	0.79
	9.45

	
	Ca2+
	67.3
	3.37
	40.19

	
	Mg2+
	50.6
	4.22
	50.36

	
	总计
	136.51
	8.37
	100.00

	阴
离
子
	HCO3-
	310
	5.08
	60.18

	
	Cl-
	73.5
	2.07
	24.52

	
	SO42-
	62
	1.29
	15.30

	
	总计
	445.5
	8.44
	100.00

	☆04监测点
	mg/L
	meq/L
	meq%

	阳
离
子
	K++Na+
	15.18
	0.64
	4.60

	
	Ca2+
	178.4
	8.92
	63.92

	
	Mg2+
	52.7
	4.39
	31.47

	
	总计
	246.28
	13.95
	100.00

	阴
离
子
	HCO3-
	300
	4.92
	35.66

	
	Cl-
	173
	4.87
	35.34

	
	SO42-
	192
	4.00
	29.00

	
	总计
	665
	13.79
	100.00


☆01水质矿化度计算过程：
应先将阴离子的mg/L数换算成mmol/L数。它们的摩尔质量—mg/mmol数分别采用：M（）是30，M（）是61，M（Cl-）是35.5，M（）是48。
所以，C（）==7.79
      C（Cl-）==1.86
      C（）==1.14
则：C（∑A）=7.79+1.86+1.14=10.79
        SB==0.106
HCB==4.18
经查表4-2-13得Ms为0.074
矿化度（g/L）=10.79×0.074=0.8，所以☆1矿化度处于A组，其它监测点位参考以上方法计算，水质矿化度计算结果见表4-2-17。
表4-2-17 水质矿化度
	编号
项目
	☆01
	☆02
	☆03
	☆04

	矿化度（M）
	0.8
	0.7
	0.6
	0.92

	矿化度分组
	A
	A
	A
	A


综上所述，项目区矿化度小于1.5g/L。
（3）现状评价结论
[bookmark: _Toc477954567]监测点锰超标，由于原生地质条件导致，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。石油类未检出，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。☆01、☆02、☆03监测点的地下水均为2-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--Ca2+-Mg2+型水，☆04监测点为16-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--SO42--Cl-Ca2+-Mg2+型水。
4.2.4声环境质量现状评价
4.2.4.1声环境现状监测
（1）数据来源
本项目声环境质量现状监测数据来自哈尔滨新巨环保科技有限公司，详细情况见附件2。
（2）监测点位
根据项目敏感点周边特点，项目敏感点均为村镇、学校，周围环境类似，故在项目区内分别选取附近经过国道G102、村屯、镇、学校、围边无特殊噪声源的村屯，共7个点位，具有代表性，本项目敏感点声环境现状监测点位布置具体见表4-2-18和图4-2-8。
表4-2-18 声环境现状监测点位表
	序号
	监测点名称

	△1
	方台镇民房

	△2
	历井村民房

	△3
	二八中学校一层（四层建筑）

	△4
	二八中学校三层（四层建筑）

	△5
	金城村民房

	△6
	碱草村民房

	△7
	宋家村民房


[image: ]
图4-2-8 声环境监测点位
（3）监测时间
2026年6月1日。
（4）监测结果
监测结果见表4-2-19。
表4-2-19声环境现状监测结果
	检测日期
	检测地点
	昼Leq
	夜Leq

	
	
	时间
	结果
	标准
限值
	时间
	结果
	标准
限值

	2026.06.1
	△1方台镇民房
	08:00
	50
	55
	22:00
	40
	45

	
	△2历井村民房
	08:30
	49
	55
	22:30
	39
	45

	
	△3二八中学校一层
	09:00
	52
	55
	23:00
	40
	45

	
	△4二八中学校三层
	09:20
	51
	55
	23:20
	40
	45

	
	△5金城村民房
	09:50
	50
	55
	23:50
	41
	45

	
	△6碱草村民房
	10:20
	51
	55
	次日00:20
	39
	45

	
	△7宋家村民房
	10:50
	50
	60
	00:50
	42
	50


4.2.4.2声环境质量现状评价
（1）评价因子
选择等效连续A声级Leq（A）为本项目环境噪声的评价因子。
（2）评价方法
直接比较法。
（3）评价标准
评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准及2类标准，1类：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)，2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
（4）评价结论
通过将环境噪声现状监测结果与标准比较，7△监测点宋家村环境噪声昼夜值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，其余监测点满足1类标准。
4.2.5土壤质量评价
4.2.5.1土壤现状监测
根据《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目调查和评价范围土壤类型为暗色草甸土、熟黑土。
[image: E:\xwechat_files\wxid_mq55o8x17m3l21_57cf\temp\RWTemp\2026-07\437b5e689fc5a1fcdbae3dc291b4d8e4.png][image: E:\xwechat_files\wxid_mq55o8x17m3l21_57cf\temp\RWTemp\2026-07\d518a0625d56040f530ca387822670e5.png]
图4-2-9 区域土壤类型图
（1）监测布点
根据项目平面布置以及区域土壤类型、分布规律，共对项目评价范围暗色草甸土、熟黑土土壤类型各布设了1个调查点位，占地范围内一个，占地范围外2个。包含旱地及水田。监测项目为pH、含盐量，用于鉴别项目区土壤是否发生盐渍化、酸化、碱化，具有代表性和典型性。
表4-2-20 土壤污染物监测内容
	监测点位
	监测项目
	土壤类型分布
	采样深度
	监测频次

	1#占地范围内
	pH、含盐量
	熟黑土
	表层0~0.2m
	1次

	2#占地范围外
	pH、含盐量
	暗色草甸土
	
	

	3#占地范围外
	pH、含盐量
	熟黑土
	
	


监测点位设置情况见图4-2-10。
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图4-2-10 土壤监测点图
（2）监测项目
pH、含盐量
（3）监测时间与频次
监测1天，采样1次，采样时间为2026年6月1日。表层样点0～0.2m取样。
（4）监测结果及评价
各点位土壤环境质量现状监测结果见表4-2-21。
[bookmark: _Toc490807013][bookmark: _Toc514938163]表4-2-21 土壤监测结果         单位：mg/kg
	序号
	项目名称
	单位
	1#监测结果
	2#监测结果
	3#监测结果

	1
	pH
	无量纲
	6.48
	6.17
	7.31

	2
	含盐量
	mg/kg
	0.7
	0.9
	0.4


4.2.5.2土壤质量现状评价
根据土壤现状监测结果，3个监测点pH值在6.17-7.31之间，含盐量为0.4-0.9g/kg。均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准限值。
[bookmark: _Toc11758519]4.2.6陆生生态调查
（1）调查范围
本项目陆生生态影响评价范围为项目区外延300m。
松花江：公家沟退水口上游500m至入松花江口下游1000m。评价河段长度为26.3km；
漂河：漂河退水口上游500m至退水口下游1000m。评价河段长度为11.8km。
（2）现状调查方法
本次调查方法采用收集资料法及现场调查法。
（3）现状调查内容
①土地利用现状
土地利用类型利用野外定点调查与第三次全国国土调查数据，参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）二级分类，运用ArcGIS软件对项目调查范围土地利用进行分类。
本项目评价范围内含有耕地、种植园用地、林地、草地、商业服务业用地、工业用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地。工程实施后区域土地类型及面积变化情况统计见下表，土地利用现状图见附图8。
表4-2-22建设项目实施前后新增永久占地土地利用及变化量
	工程内容
	建设前占地现状
	新增永久占地面积
	项目建设后土地类型

	灌溉井工程
	草地
	2076m2（3.12亩）
	水利设施用地（46.66亩）

	灌溉渠道工程、排水工程、建筑物工程
	坑塘水面
	22500m2（33.78亩）
	

	
	草地
	6500m2（9.76亩）
	

	农田输配电工程
	草地
	684m2（1.03亩）
	公用设施用地（1.03亩）






表4-2-23建设项目实施前后整体土地利用结构对比表
	一级地类
	二级地类
	实施前面积（万亩）
	实施后面积（万亩）

	编码
	名称
	编号
	名称
	
	

	01
	耕地
	0101
	水田
	0.47
	0.47

	
	
	0102
	水浇地
	0.0049
	0.0049

	
	
	0103
	旱地
	31.52
	31.52

	02
	园地
	0201
	果园
	0.0115
	0.0115

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1.1804
	1.1804

	
	
	0304
	森林沼泽
	0.0040
	0.0040

	
	
	0305
	灌木林地
	0.0028
	0.0028

	
	
	0306
	灌丛沼泽
	0.0010
	0.0010

	
	
	0307
	其他林地
	0.2673
	0.2673

	04
	草地
	0402
	沼泽草地
	0.0023
	0.0023

	
	
	0404
	其他草地
	0.1006
	0.0992

	05
	商业服务业用地
	0508
	仓储物流用地
	0.0416
	0.0416

	
	
	05H1
	商业服务业设施用地
	0.0110
	0.0110

	06
	工业用地
	0601
	工业用地
	0.1447
	0.1447

	
	
	0602
	采矿用地
	0.0148
	0.0148

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	0.0047
	0.0047

	
	
	0702
	农村宅基地
	1.0510
	1.0510

	08
	公共管理与公共服务用地
	0809
	公用设施用地
	0.0088
	0.0089

	
	
	0810A
	广场用地
	0.0012
	0.0012

	
	
	08H1
	机关团体新闻出版用地
	0.0158
	0.0158

	
	
	08H2
	科教文卫用地
	0.0244
	0.0244

	09
	特殊用地
	9
	特殊用地
	0.0686
	0.0686

	10
	交通运输用地
	1001
	铁路用地
	0.0978
	0.0978

	
	
	1003
	公路用地
	0.3228
	0.3228

	
	
	1004
	城镇村道路用地
	0.1560
	0.1560

	
	
	1005
	交通服务场站用地
	0.0001
	0.0001

	
	
	1006
	农村道路
	0.8990
	0.8990

	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面
	0.0302
	0.0302

	
	
	1104
	坑塘水面
	0.0873
	0.0839

	
	
	1104A
	养殖坑塘
	0.4030
	0.4030

	
	
	1107
	沟渠
	0.1425
	0.1472

	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	0.0003
	0.0003

	
	
	1202
	设施农用地
	0.0417
	0.0417

	
	
	1206
	裸土地
	0.0038
	0.0038

	合计
	/
	/
	37.1359
	37.1359


②农田
本项目涉及的耕地区块均属于典型农业生产区，各区块开发范围内分布有大面积的耕地，旱地农作物主要为玉米、大豆等，水田农作物主要为水稻。兽类动物分布有褐家鼠（RATTUS NORVEGICUS）、黑线姬鼠（Apodemus agrarius）等，鸟类有麻雀（Passer montanus）和喜鹊（Pica pica）等伴人鸟类。
农田平均生物量估算为10.3t/hm2，评价范围内农田面积约为33148hm2，故调查范围内农田生物量约为34.142万t/a。
③植被
根据植被类型图及实地调查，周围植被主要为农田植被及草甸植被。主要有玉米、水稻、大豆，阔叶林有山杨林（POPULUS DAVIDIANA）、蒙古栎林（QUERCUS MONGOLICA）；针叶林有人工落叶松等，灌丛蒿柳（SALISVIMINALIS）为优势种，常伴生的有三蕊柳（Salixtrianda）、松江柳（Salixsungkianica），草甸分布狗尾草（Setaria viridis）、蚊子草（Filipendulapalmata）、青蒿（Artemisia carvifolia var. schochii）、蒲公英等（Taraxacum ohwianum Kitam）、杂草。涉及水域为沟渠及承泄区松花江、漂河，主要分布藻类、小叶章（Calamagrastis angustifolia）、芦苇（Phragmites australis）、灰脉苔草（Carexappendiculata）等湿生、水生植物及水生维管植物。植被类型图见附图6。
④动物
评价区属于比较发达的农业区，村屯较密集，人口集中，农田面积大，农业生产活动频度和强度都比较高，地域原有的野生动物基本消失，伴之而来的地域物种主要与农业生产活动有关，较大型哺乳类动物基本绝迹，但小型哺乳类特别是鼠类仍为常见种。常见野生动物中，两爬类有中华大蟾蜍（BUFO GARGARIZANS）等，鸟类有大杜鹃（CUCULUS CANORUS）、麻雀（PASSER MONTANUS）等，兽类有褐家鼠（RATTUS NORVEGICUS）、小家鼠（Mus musculus）、黑线姬鼠（Apodemus agrarius）、东方田鼠（Microtusfortis）、东北兔（Lepus mandschuricus）、黄鼬（Mustelasibirica）等10余种啮齿目、兔形目和食肉目动物。两栖类动物分布包括花背蟾蜍（Bufo raddei）、东北林蛙（Rana dybowskii）等。
评价区农业生产活动频繁，不具备大型水禽类的栖息和繁殖环境，因此没有大型水禽栖息和繁殖。由于评价区较为开阔，人类活动干扰较大，躲避天敌的条件较差，因此鸟类一般不会在此繁殖。农区鸟类种类较少，多为村栖型鸟类，留鸟居多，基本没有迁徙鸟类。主要常见种为喜鹊（Pica pica）、大嘴乌鸦（Corvus macrorhynchos）、麻雀（Passer montanus）、家燕（Hirundo rustica）等。评价区农田内无国家和省级重点保护的动物。
⑤生态系统组成
1)农田生态系统：本区域典型的生态系统为农田生态系统，在评价区内广泛分布。农田生态系统主要受人为的支配和干预，占据主要地位的是农作物，如水稻、玉米等，其次是一些栖息农田的兽类动物如褐家鼠、黑线姬鼠等，鸟类有麻雀和喜鹊等伴人鸟类，以及与这些农业生物关系密切的生物种群。由于附近村民有目的地选择与控制，其他的生物种类和数目一般较少，生物多样性显著低于同一地区的森林生态系统。 
评价区农田生态系统以人工栽培植物为主，主要植物有水稻、玉米、高粱、蔬菜等。农田生态系统相对简单，物种类型简单，人为干扰严重，由于评价区耕地生态系统水份条件较差，两栖类的分布受限，鲜有分布。爬行类偶见蛇类。鸟类较少，多为伴人鸟类，如：树麻雀。兽类以小型的啮齿类为主，取食人类的粮食作物，如各种老鼠。项目所在范围的耕地在评价区内分布较为广泛，主要以种植大豆、玉米、水稻为主。
2)水域、湿地生态系统：主要为松花江、漂河、呼兰河口湿地保护区。分布有小叶章（Calamagrastis angustifolia）、芦苇（Phragmites australis）等湿生、水生植物。
3)森林生态系统：主要分布在渠道及河流沿岸，零散分布于居民区周围，多数为人工林地，以护坡林、田间林为主，少数渠道周边有苗木基地，偶见果园，阔叶林有山杨林（Populus davidiana）、蒙古栎林（Quercus mongolica）；针叶林有人工落叶松等。项目所在范围森林生态系统中分布的常见野生动物中，两爬类有中华大蟾蜍（Bufo gargarizans）等，鸟类有大杜鹃（Cuculus canorus）、麻雀（Passer montanus）等，兽类有褐家鼠（Rattus norvegicus）等。两栖类动物分布包括花背蟾蜍（Bufo raddei）、东北雨蛙（Hyli ussuriensis）、东北林蛙（Rana dybowskii）等。
4)草地生态系统：在评价区内广泛分布，对本区环境质量有重要的动态控制功能。以狗尾草（Setaria viridis）、青蒿（Artemisia carvifolia var. schochii）、蒲公英等（Taraxacum ohwianum Kitam.）、杂草为主。项目所在范围草地生态系统中分布的两爬类有黑龙江草蜥（Takydromus amurensis）等，兽类有黑线仓鼠（Cricetulus barabensis）等，动物种类相对较少。
5)城镇生态系统：评价区域内分布较广。在城镇生态系统中，人起着重要的支配作用，这一点与自然生态系统明显不同。评价区内居住地和工矿交通用地都具有能量流动、物质循环、信息传播等方面的作用，区域内分布着城市中常见的鸟类如家燕（Hirundo rustica）等；兽类：小家鼠（Mus musculus）、黑线姬鼠（Apodemus agrarius）等。
4.2.7水生生态调查
4.2.7.1漂河水生生态调查
（1）调查范围
本项目水生生态评价范围与地表水评价范围一致：
漂河：漂河退水口上游500m至退水口下游1000m。评价河段长度为11.8km。
（2）现状调查方法
本次调查方法采用收集资料法及现场调查法。 
（3）现状调查内容
漂河流量分配不均匀，且流域面积较小，主要承接坡水及周边农田退水，水生生物及鱼类的种群和数量较少没有形成规模，鱼类资源量少，以小型杂鱼等常见种类为主，主要经济鱼类有鲤、鲫、鲢、草鱼等。
[bookmark: _Hlk86915827]4.2.7.2松花江水生生态调查
（1）调查范围
本项目水生生态评价范围与地表水评价范围一致：
松花江：公家沟退水口上游500m至入松花江口下游1000m。评价河段长度为26.3km。
（2）现状调查方法
本次调查方法采用收集资料法及现场调查法，生态环境与水生生物资源监测依据《内陆水域渔业自然资源调查手册》，并参照《渔业生态环境监测规范第3部分：淡水》（SC/T9102.3-2007）进行。
①浮游植物
1）定性样品的采集
浮游植物的定性样品采集采用25号浮游生物网（孔径 0.064mm），在表层以“∞”循环缓慢拖网5min左右，样品用4%福尔马林固定。
2）定量样品的采集
在断面的左、中、右的断面分别采集表层水（离水面 0.5m处）和底层水（离泥面0.5m处）各1000 mL，混匀后取1L，加入鲁哥氏液15mL固定。
3）室内观察与鉴定定量水样带回实验室后，在分析前先置入分液漏斗中静置48h，用虹吸法仔细取出上清液，浓缩至40mL，放入50mL的定量样品瓶中，用少量上清液冲洗沉淀器2～3次，定容至50mL以备计数。
将定量样品充分摇匀，迅速吸出0.1mL，置于0.1mL计数框内（面积20mm×20mm）。盖上盖玻片后，在高倍镜下选择3～5行逐行计数。每瓶标本计数两片取平均值，同一样品的两片标本技术结果与其平均值之差小于10%为有效计数，否则需测第三片，直至符合要求。
1 L水中的浮游植物个数（密度）用以下公式计算：
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式中：N为1L水样中浮游植物的密度（个/L）；N0为计数框总格数；N1为计数过的方格数；V1为1L水样经浓缩后的体积（mL）；V0为计数框容积（mL）；Pn为计数的浮游植物个数（个）。
浮游植物的比重接近1，可直接采用体积换算成重量（湿重），大多数藻类的细胞形状较规则，可用形状相似的几何体积公式计算其体积，测量必要的长度、高度、直径等，每一种类至少随机测定50个，求出平均值。所有藻类生物量的和即为1 L水样中浮游植物的生物量，单位为mg/L。
②浮游动物
1）定性样品的采集
选择不同的水域区域，用25号或13号浮游生物网（0.112mm）在水面下0.5m水深处缓慢作∞形循环拖动2～3min，将采得的水样装入编号瓶，原生动物和轮虫每升水样加鲁哥氏液15mL，枝角类和桡足类加5%福尔马林固定。
2）定量样品的采集
原生动物和轮虫定量样品可用浮游植物定量样品。枝角类和桡足类定量样品应在定性采样前用采水器采集，每断面的各断面均采集水样10L，用25号浮游生物网过滤浓缩，过滤物放入1L标本瓶中，并用滤出水洗过滤网3次，所得过滤物也放上述瓶中，加5%福尔马林固定。
3）室内观察与鉴定
水样的沉淀和浓缩同浮游植物。原生动物和轮虫的计数与浮游植物计数合用一个样品，其中原生动物计数时吸出0.1 mL样品，置于0.1 mL计数框内，在10×20倍显微镜下全片计数；轮虫计数时吸出1 mL样品，置于1mL计数框内，在10×10倍显微镜下全片计数；枝角类和桡足类计数时用5mL 计数框将样品分数次全部计数。每瓶样品均计数两片，取其平均值。
单位体积水样中的浮游动物的密度按以下公式计算：
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式中：N为1 L水样中浮游动物的密度（个/L）；V为采样的体积（L）；VS为样品浓缩后的体积（mL）；Va为计数样品体积（mL）；n为计数所获得的个体数（个）。
③底栖动物
在采样点附近选取具有代表性的河滩，选取1m2，将此1m2内的护坡石块上的底栖动物用镊子小心夹取，如底质为沙或泥则用铁铲铲出泥沙，用40目分样筛淘洗和筛选出样本。河道采样采用改良彼得生采泥器（开口面积1/16m2）采集，将采得的泥样全部放入塑料盆内，经40目分样筛筛洗后捡出筛上可见的全部动物。所有样品放入编号的样品瓶中用5%甲醛溶液固定。将每个断面采集到的底栖动物样品，按采集编号逐号进行整理，所采标本鉴定到属或种，再分种逐一进行种类密度统计，用电子天平称重，称重前需将标本放在吸水纸上，吸去表面的水分，称出每种的湿重，再换算成每平方米的种类密度及生物量（湿重）。
④水生维管植物
1）定性样品的采集
采集水深2m以内的物种和优势种，挺水植物用手采集；浮叶植物和沉水植物用水草采集耙采集；漂浮植物直接用手或带柄手抄网采集。采集的样品尽量完整。
2）定量样品的采集
选择密集区、一般区和稀疏区采样。挺水植物用1m2采样方框采集，采集时，将方框内的全部植物从基部割取。沉水植物、浮叶植物和漂浮植物用采样面积为0.25m2的水草定量夹采集。每个断面采集2 个平行样品。
⑤鱼类
1）资料收集
选用二十世纪八十年代作为历史基点。调查松花江鱼类历史调查数据或文献， 主要参考《松花江哈尔滨城区段百里生态长廊总体规划》《松花江干流治理环境影响报告书》《东北地区淡水鱼类》《黑龙江省鱼类志》《黑龙江水系（包括辽河水系及鸭绿江水系）渔业资源调查报告》等，基于历史调查数据分析统计评价河流 的鱼类种类数，在此基础上，开展专家咨询调查，确定河流所在水生态分区的鱼类历史背景状况，建立鱼类指标调查评估预期。采取实地踏勘、走访等方式，获取第一手资料。
2）鱼类区系组成
根据鱼类区系的调查方法，采取定点捕捞、市场收集、走访相结合的方法，对保护区调查范围内的鱼类资源进行全面调查，采集鱼类标本，搜集有关的历史文献资料。通过对标本的分类鉴定，历史资料的分析整理，依分类学的方法研究鱼类的种属名称、地位、种类组成、地理分布及其种类演变情况，编制出鱼类种类组成名录。
3）鱼类资源现状
鱼类资源量的调查采取社会捕捞渔获物统计分析，结合现场调查取样进行。采 用访问调查和统计表调查方法，调查资源量和渔获量。向当地渔业主管部门、渔政 管理部门及渔民调查了解渔业资源现状以及鱼类资源管理中存在的问题。对渔获物 资料进行整理分析，得出各站点主要捕捞对象及其在渔获物中所占比重，以判断鱼类资源状况。
（3）现状调查内容
评价水域松花江区域鱼类、浮游生物、底栖动物和水生维管植物资 源现状调查共计 2 次，调查时间为2025年10月和2026年5月。
根据控制性、代表性原则，水生生物调查布设2个监测断面（本项目公家沟农田退水入松花江口及下游1000米），鱼类资源量、鱼 类生物学特性调查及渔获物统计分析以现场和调查走访为主。捕捞工具为地笼和刺网，鱼类“三场一通道”调查为现场调查结合河道形态及相关人员走访，结合历史资料作为参考。
1）浮游植物
①种类组成
调查期间，评价水域浮游植物经鉴定共计7 门38种属。其中，绿藻门最多为14种属，硅藻门次之为13种属，蓝藻门为8种属，金藻门和隐藻门为1种属，裸藻门和甲藻门为1种属。
表4-2-24浮游植物名录
	门
	中文名
	拉丁名

	蓝藻门Cyanophyta
	细小平裂藻
	Merismopedia minima

	
	微小色球藻
	Chroococcus minutus

	
	奥克席藻
	Phomidium okenii

	
	弯形小尖头藻
	Raphidiopsis curvata

	
	卷曲鱼腥藻
	Anabaena circinalis

	
	固氮鱼腥藻
	Anabaena variabilis

	
	水华束丝藻
	Aphanizomenonflos-aquae

	
	居氏腔球藻
	Coelosphaerium kutzingianum

	
	节旋藻
	Arthropira stizenberger

	
	短线脆杆藻
	Fragilaria brevistriata

	
	变绿脆杆藻
	Fragilaria virescens

	
	变异直链藻
	Melosira varians

	
	颗粒直链藻极狭变种
	Melosira granulata var. angustissima

	
	尖针杆藻
	Synedra acus

	
	华丽星杆藻
	Asterionellaformosa

	
	梅尼小环藻
	Cyclotella meneghiniana

	硅藻门Bacillariophyta
	短小舟形藻
	Navicula exigua

	
	放射舟形藻
	Navicula radiosa

	
	双头舟形藻
	Navicula dicephala

	
	环状扇形藻
	Meridion circulare

	
	菱形藻属
	HantzschiaGrunow

	金藻门Chrysophyta
	华美色金藻
	Chromulina elegans

	
	浮游金杯藻
	Kephyrionplanctonicum

	隐藻门Cryptophyta
	卵形隐藻
	Cryptomonas ovata

	
	尖尾蓝隐藻
	Chroomonas acuta

	裸藻门Euglenophyta
	尖尾裸藻
	Euglena oxyuris

	甲藻门Pyrrophyta
	薄甲藻
	Glenodiniumpulvisculus

	绿藻门Chlorophyta
	卵形衣藻
	Chlamydomonas ovalis

	
	球衣藻
	Chlamydomonas globosa

	
	狭形纤维藻
	Ankistrodesmus angustus

	
	针形纤维藻
	Ankistrodesmus acicularis

	
	四刺顶棘藻
	Chodatella quadriseta

	
	华丽四星藻
	Tetrastrum elegans

	
	双对栅藻
	Scenedesmus bijuga

	
	四尾栅藻
	Scenedesmus quadricauda

	
	多形丝藻
	Ulothris variabilis

	
	杆裂丝藻
	Stichococcus bacillaris

	
	钝鼓藻
	Cosmarium obtusatum


②优势种类
春季调查期间，评价水域浮游植物的优势种和常见种分别为绿藻门的卵形衣藻Chamydomonas ovalis，硅藻门的梅尼小环藻Cyclotella meneghiniana，蓝藻门的细小平裂藻Merismopedia minima。
秋季调查期间，评价水域浮游植物的优势种和常见种分别为绿藻门的卵形衣藻Chamydomonas ovalis，硅藻门的梅尼小环藻Cyclotella meneghiniana，蓝藻门的细小平裂藻Merismopedia minima，隐藻门的卵形隐藻Cryptomonas ovata。
③密度
春季调查期间，评价水域浮游植物的密度平均为1825.6×104ind./L。其中，蓝藻门的密度最高为1524.3×104ind./L，硅藻门密度次之88.6×104ind./L，绿藻门为35.7×104ind./L，隐藻门为2.1×104ind./L，金藻门为3.1×104ind./L，裸藻门为0.8×104ind./L，甲藻门0.22×104ind./L。秋季调查期间，评价水域浮游植物的密度平均为2832.6×104ind./L。其中，蓝藻门的密度最高为2359.1×104ind./L，硅藻门密度次之为145.0×104ind./L，绿藻门85.2×104ind./L，金藻门为13.5×104ind./L，隐藻门为6.3×104ind./L，裸藻门为0.4×104ind./L，甲藻门为0.25×104ind./L。
④生物量
春季调查期间，评价水域浮游植物的生物量平均为2.4mg/L。其中，硅藻门生物量最高为0.84mg/L，绿藻门次之为0.66mg/L，隐藻门为0.18mg/L，蓝藻门为0.24mg/L，金藻门为0.06mg/L，甲藻门为0.02mg/L。秋季调查期间，评价水域浮游植物的生物量平均为3.05mg/L。其中，硅藻门生物量最高为1.5mg/L，绿藻门次之为1.12mg/L，隐藻门为0.52mg/L，蓝藻门为0.24mg/L，裸藻门为0.08mg/L，甲藻门为0.02mg/L，金藻门为0.02mg/L。
2）浮游动物
①种类组成
调查期间，经鉴定评价水域浮游动物共计4类25种属。其中，轮虫种数最多为11种属，枝角类、桡足类和原生动物为4种属。
表4-2-25浮游动物名录
	类别
	中文名
	拉丁名

	原生动物Protozoa
	钟形钟虫
	Vorticella campanula

	
	小口钟虫
	Vorticella microstoma

	
	尾草履虫
	Paramecium caudatum

	
	王氏似铃壳虫
	Tintinnopsis wangi

	轮虫Rotifera
	瓶累枝虫
	Epistylis urceolata

	
	角突臂尾轮虫
	Brachionus angularis

	
	浦达臂尾轮虫
	Brachionus budapestiensis

	
	萼花臂尾轮虫
	Brachionus calyciflorus

	
	矩形臂尾轮虫
	Brachionus leydigi

	
	壶状臂尾轮虫
	Brachionus urceus

	
	螺形龟甲轮虫
	Keratella cochlearis

	
	前节晶囊轮虫
	Asplanchnapriodonta

	
	等刺异尾轮虫
	Trichocerca similis

	
	尖爪单趾轮虫
	Monostyla cornuta

	
	真胫腔轮虫
	Lecane utarsa

	
	针簇多肢轮虫
	Polyarthra minor

	
	长三肢轮虫
	Filinia longiseta

	枝角类Cladocera
	简弧象鼻溞
	Bosmina coregoni

	
	长肢秀体溞
	Diaphanosoma leuchtenbergianum

	
	大型蚤
	Daphnia magna

	
	裸腹蚤
	Moniasp.

	桡足类Copepoda
	指状许水蚤
	Schmackeria inopinus

	
	广布中剑水蚤
	Mesocyclops leuckarti

	
	虫宿温剑水蚤
	Thermocyclops vermifer

	
	台湾温剑水蚤
	ThermocycLops taihokuensis


②优势种类
春季调查期间，松花江浮游动物的优势种和常见种分别为轮虫的螺形龟甲轮虫Keratella cochlearis 和等刺异尾轮虫Trichocerca similis。秋季调查期间，松花江浮游动物的优势种和常见种分别为轮虫的瓶累枝虫Epistylisurceolata、螺形龟甲轮虫Keratellacochlearis和等刺异尾轮虫Trichocerca similis。
③密度
春季调查期间，评价水域浮游动物的密度平均为5403.4ind./L。其中，轮虫的密度最多为3000ind./L，原生动物为2800ind./L，枝角类为3ind./L，桡足类为0.8ind./L。秋季调查期间，评价水域浮游动物的密度平均为8856.6ind./L。其中，轮虫的密度最多为5596.7ind./L，原生动物为4233.3ind./L，枝角类为12.1ind./L，桡足类为1.5ind./L。
④生物量
春季调查期间，评价水域浮游动物的生物量平均为6.56mg/L。其中轮虫生物量最高为4.84mg/L，枝角类为1.61mg/L，桡足类为0.06mg/L，原生动物为0.15mg/L。秋季调查期间，评价水域浮游动物的生物量平均为10.5mg/L。其中轮虫生物量最高为6.8mg/L，枝角类为2.2mg/L，原生动物为0.3mg/L，桡足类为0.03mg/L。
3）底栖动物
①种类组成
调查期间，评价水域共采集底栖动物4类（软体动物、环节动物、甲壳动物和水生昆虫），共计12目19科26种，其中水生昆虫11种，隶属于5目8科；软体 动物8种，隶属于3目7科；环节动物3种，隶属于2目2科；甲壳动物4种，隶属于2目2科。













表4-2-26底栖动物名录
	类别
	目
	科
	种类

	水生昆虫
Aquatic insects
	毛翅目Trichoptera
	纹石蛾科
Hydropsychidae
	纹石蚕Hуdropsуchesp.

	
	蜉蝣目Ephemeroptera
	蜉蝣科Ephemeridae
	生米蜉Ephemerashengmi

	
	
	扁蜉科Heptageniidae
	扁蚴蜉Ecdyonurussp.

	
	
	短丝蜉科Siphlonuridae
	湖生短丝蜉Siphlonurus lacustris

	
	半翅目Hemiptera
	划蝽科Corixidae
	小划蝽Sigarasubstriata

	
	
	
	横纹划蝽Sigarasubstriata

	
	蜻蜓目Odonata
	箭蜓科Gomphidae
	马奇异春蜓Anisogomphus maacki

	
	
	
	戴春蜓一种Davidiussp.

	
	双翅目Diptera
	幽蚊科Chaoboridae
	幽蚊属一种Chaoborussp.

	
	
	摇蚊科Chironomidae
	秋月齿斑摇蚊
Stictochironomus akizukii

	
	
	
	多足摇蚊Polypedilumsp.

	软体动物Mollusca
	真瓣鳃目
Eulamellibranchia
	蚌科Unionidae
	圆顶珠蚌Uniodougladiae

	
	
	球蚬科Sphaeriidae
	湖球蚬Sphaeriumlacustre

	
	中腹足目
Mesogastropoda
	田螺科Viviparidae
	中国圆田螺Cipangopaludina chinensis

	
	
	黑螺科Melaniidae
	黑龙江短沟蜷Semisulcospira
amurensis

	
	基眼目Basommatophora
	椎实螺科Lymnaeidae
	卵萝卜螺Radix ovata

	
	
	
	截口土蜗Galbatruncatula

	
	
	扁蜷螺科Planorbidae
	半球多脉扁螺Polypylis hemisphaerula

	
	
	豆螺科Bithyniidae
	纹绍螺Parafossarulus striatulus

	环节动物Annelida
	颤蚓目 Tubificida
	颤蚓科Tubificidae
	奥特开水丝蚓Limnodrilus udekemianus

	
	
	
	苏氏尾鳃蚓Branchiurasowerbyi

	
	无吻蛭目
Arhynchobdellida
	舌蛭科Glossiphoniidae
	静泽蛭Helobdellanuda

	甲壳动物
Crustacean
	十足目Decapoda
	长臂虾科Palaemonidae
	中华齿米虾Caridina denticulate sinensisi

	
	
	
	日本沼虾Macrobrachium
nipponense

	
	
	
	秀丽白虾Palaemonmodestus

	
	端足目Amphipoda
	钩虾科Gammaridae
	钩虾Gammarussp.


②优势种类
春季调查期间，评价水域底栖动物优势种和常见种主要有黑龙江短沟蜷Semisulcospira amurensis 和小划蝽Sigara substriata。秋季调查期间，评价水域底栖动物优势种和常见种主要有黑龙江短沟蜷Semisulcospira amurensis、扁蚴蜉Ecdyonurus sp.和湖生短丝蜉Siphlonurus lacustris。
③密度
春季调查期间，评价水域底栖动物总平均密度为89.8ind./m2，环节动物密度最高为43.2ind./m2，水生昆虫为28.4ind./m2，软体动物为8.7ind./m2，甲壳动物为6.5ind./m2。秋季调查期间，评价水域底栖动物总平均密度为109.6ind./m2，环节动物密度最高为46.1ind./m2，水生昆虫为41.1ind./m2，软体动物为12.6ind./m2，甲壳动物为10.7ind./m2。
④生物量
春季调查期间，评价水域底栖动物总平均生物量为10.3g/m2，软体动物为6.3g/m2，甲壳动物为2.8g/m2，环节动物为0.5g/m2，水生昆虫 0.08g/m2。秋季调查期间，评价水域底栖动物总平均生物量为10.8g/m2，软体动物为8.6g/m2，甲壳动物为6.02g/m2，环节动物为0.4g/m2，水生昆虫0.06g/m2。
4）水生维管植物
①种类组成
根据现状调查，评价水域常见水生维管植物2大类别（被子植物、单子叶植物） 共计10科16种，共有浮叶植物、挺水植物、滨水植物和沉水植物4种生态类群。其中睡莲科为3种，莎草科、香蒲科和毛茛科2种，其他各科分别只有1种。

















表4-2-27水生维管植物名录
	类
	科
	种

	被子植物
Angiospermae
	睡莲科Nymphaeaceae
	莲Nelumbo nucifera

	
	
	睡莲Nymphaea

	
	
	萍蓬草Nupharpumilum

	
	毛茛科
Ranunculaceae
	毛茛Ranunculusjaponicus

	
	
	石龙芮Ranunculussceleratus

	
	金鱼藻科Ceratophyllaceae
	东北金鱼藻Ceratophyllummanshuricum

	
	浮萍科Lemnaceae
	浮萍Lemnaminor

	
	眼子菜科Potamogetonaceae
	眼子菜Potamogetondistinctus

	
	
	小浮叶眼子菜Potamogetonmizuhikimo

	
	雨久花科Pontederiaceae
	雨久花Monochoriakorsakowii

	
	小二仙草科
Halorrhagidaceae
	穗状狐尾藻Myriophyllumspicatum

	单子叶植物
Monocotyledoneae
	香蒲科Typhaceae
	香蒲Typhaorientalis

	
	
	狭叶香蒲Typhaangustifolia

	
	禾本科Gramineae
	芦苇Phragmitescommunis

	
	莎草科Cyperaceae
	头穗莎草Carexglomeratus

	
	
	球穗苔草Carexglobularis


②种类组成特点
调查期间，评价水域水生维管植物中多为广布种类，主要优势种类为芦苇、眼子菜和东北金鱼藻等。主要存在以下水生维管植物群落：1.香蒲群落，该群落的特点是：植物种类少，主要是香蒲科、禾本科和莎草科，有少量眼子菜科植物，群落外貌整齐。香蒲为单优势种，常伴生芦苇及少数莎草等。2.芦苇群落，伴生植物有香蒲，水面浮叶植物萍，水中沉水植物眼子菜、轮叶狐尾藻等。3.眼子菜群落，呈带状或斑状分布。眼子菜科植物，根状茎细长，多分枝，叶呈条形，边缘有细齿常皱折或波状，叶片较柔软，在水中飘荡。常为单种群落，生物量较大，是食草鱼类的饵料，也是仔稚幼鱼的庇护场所。4.狐尾藻群落，穗状狐尾藻占主要优势，伴生植物有眼子菜等。
5）鱼类
一、鱼类组成特点
渔获物组成
春季调查期间，在公家沟农田退水入松花江口及下游1000米统计8个地笼，共采集鱼类262 尾，重量为3862.4g，主要渔获物主要有银鲫、鲇、光泽黄颡鱼、花䱻、葛氏鲈塘鳢、棒花鱼、瓦氏雅罗鱼、银鲴、褐栉鰕虎鱼、波氏鰕虎鱼、条纹似白驹、黑龙江鰟鲏、鲤。秋季调查期间，在公家沟农田退水入松花江口及下游1000米统计8个地笼，共采集鱼类738尾，重量为4410.2g，主要渔获物主要有黑龙江泥鳅、棒花鱼、条纹似白鮈、鲇、兴凯鱊、黑龙江花鳅、褐栉鰕虎鱼、黑龙江鰟鲏、突吻鮈、光泽黄颡鱼、银鲫、葛 氏鲈塘鳢、马口鱼、花䱻、鲤。
春季调查期间，在公家沟农田退水入松花江口及下游1000米统计8次三层刺网，共采集鱼类 460尾，重量为3505. 8g，主要渔获物主要有花䱻、葛氏鲈塘鲤、光泽黄颡鱼、犬首鮈、棒花鱼、细体鮈、鲇、黑龙江花鳅、条纹似白鮈、麦穗鱼、蛇鮈、大鳍鱊、 黑龙江泥鳅、䱗。秋季调查期间，在公家沟农田退水入松花江口及下游1000米统计8次三层刺网， 共采集鱼类520尾，重量为 6145.2g，主要渔获物主要有褐栉鰕虎鱼、波氏栉鰕虎鱼、黄黝鱼、黑龙江泥鳅、黑龙江花鳅、葛氏鲈塘鳢、光泽黄颡鱼、麦穗鱼、䱗、马口鱼、花䱻、棒花鱼、纵带鮠、犬首鮈、大鳍鱊、兴凯鱊。
调查期间采捕鱼类体长、体重分布见下表。
表4-2-28渔获物体长和体重实测值
	种类
	全长/mm
	体重/g
	尾数

	
	平均值±标准差
	变幅
	平均值±标准差
	变幅
	

	鲢
	41.2±21.2
	11.5~40.5
	1641.5±732.1
	46.2~2451.5
	12

	鲤
	485.5±75.1
	380.5~542.0
	768.8±140.7
	630.7~1425.7
	32

	鲇
	215.5±89.7
	188.4~262.5
	780.4±141.8
	252.4~1377.2
	36

	银鲫
	185.4±25.6
	137.0~210.0
	157.5±49.0
	164.5~299.4
	42

	贝氏䱗
	112.1±3.8
	107.3~118.0
	14.0±2.9
	10.3~20.2
	30

	花䱻
	14.2±7.6
	5.3~26.8
	35.9±33.7
	16.5~279.2
	30

	光泽黄颡鱼
	163.2±10.9
	159.3~212.4
	65.2±26.1
	40.2~99.2
	80

	瓦氏雅罗鱼
	132.7±6.9
	123.0~140.0
	35.9±6.7
	20.0~49.0
	15

	黑龙江鰟鲏
	80.2±9.5
	60.4～95.9
	7.7±1.2
	4.7～12.4
	72

	马口鱼
	16.7±1.7
	14.4～21.1
	42.3±21.2
	24.4～121.5
	20

	䱗
	21.0±9.8
	14.0～27.0
	22.0±0.7
	22.0～23.0
	80

	蛇鮈
	152.8±17.5
	122.0～203.0
	28.2±12.5
	16.6～74.0
	23

	银鲴
	14.9±7.2
	9.1~16.3
	52.7±100.2
	10.4~102.7
	3

	黑龙江花鳅
	69.6±2.3
	20.3～100.3
	1.5±3.6
	0.56～5.2
	70

	条纹似白鮈
	81.8±1.9
	60.1~110.0
	3.7±2.7
	2.9~6.3
	61

	葛氏鲈塘鳢
	99.5±16.7
	55.9~140.5
	23.9±14.2
	15.6~29.3
	20


种类组成
根据资料记载及近年来相关调查成果，评价水域共有鱼类9目18科71种，其中鲤科鱼类最多为40种，鳅科和鲿科4种，鲟科、鲑科、塘鳢科、鰕虎鱼科、七鳃鳗科、鲇科和胡瓜鱼科、杜父鱼科2种，其他各科均为1种。
表4-2-29评价水域鱼类名录
	目
	科
	种类
	采集鱼类

	七鳃鳗目
Petromyzoniformes
	七鳃鳗科
Petromyzonidae
	雷氏七鳃鳗Lampetrareissneri
	+

	
	
	日本七鳃鳗Lampetrajaponica
	

	鲟形目
Acipenseriformes
	鲟科Acipenseridae
	施氏鲟Acipenserschenckii
	

	
	
	鳇Huso dauricus
	

	鲑形目
Salmoniformes
	胡瓜鱼科Osmeridae
	池沼公鱼Hypomesusolidus
	+

	
	
	亚洲公鱼
Hypomesustranspacificadsnipponensisr
	+

	
	银鱼科Salangidae
	大银鱼Protosalanxnyalocranius
	-

	
	狗鱼科Esocidae
	黑斑狗鱼Esoxreicherti
	

	
	鲑科 Salmonidae
	哲罗鲑Hucho taimen
	

	
	
	乌苏里白鲑Coregonus ussuriensis
	

	
	茴鱼科Thymallidae
	黑龙江茴鱼Thymallus grubii
	

	鲤形目
Cypriniformes
	鲤科Cyprinidae
	马口鱼Opsarichthysbidens
	+

	
	
	草鱼Ctenopharpharyngodonidellus
	+

	
	
	洛氏鱥Phoxinuslagowskii
	+

	
	
	瓦氏雅罗鱼Leucicuswaleckii
	+

	
	
	鱤Elopichthysbambusa
	

	
	
	䱗Hemiculterleucisculus
	+

	
	
	贝氏䱗Hemiculterbleekeribleekeri
	+

	
	
	红鳍原鮊Culterichthysenythropterus
	+

	
	
	翘嘴鮊Culterilishaeformis
	+

	
	
	蒙古鮊Cultermongolicusmongolicus
	

	
	
	鲂Megalobramaskolkoui
	

	
	
	鳊Parabramispekinensis
	+

	
	
	银鲴Xenocyprisargentea
	+

	
	
	细鳞鲴Xenocyprismicrolepis
	

	
	
	黑龙江鰟鲏Rhoeusseniceus
	+

	
	
	大鳍鱊Acheilognathusmacrpterus
	+

	
	
	兴凯鱊Acheilognathuschankaensis
	+

	
	
	犬首鮈Gobiogobiocynocephalus
	+

	
	
	唇䱻Hemibarbuslabeo
	

	
	
	花䱻Hemibarbusmaculatus
	+

	
	
	条纹似白鮈Paraleucogobiostrigatus
	+



续表4-2-29评价水域鱼类名录
	鲤形目
Cypriniformes
	鲤科Cyprinidae
	麦穗鱼Pseudorasboraparva
	+

	
	
	平口鮈Ladislaviataczanowskii
	+

	
	
	高体鮈Gobiosoldatovi
	+

	
	
	细体鮈Gobiotenuicorpus
	+

	
	
	东北颌须鮈
Gnathopogonmantschuricus
	

	
	
	兴凯银鮈Squaliduschankaensis
	+

	
	
	银鮈Squalidusargentatus
	+

	
	
	棒花鱼Abbotrtinarivularis
	+

	
	
	突吻鮈Rostrogobioamurensis
	+

	
	
	蛇鮈Saurogobiodabryi
	+

	
	
	鲤Cyprinus(Cyprinus) carpio
	+

	
	
	黑龙江鰟鲏Rhoeusseniceus
	+

	
	
	彩石鰟鮍Rhodeuslighti
	+

	
	
	方氏鳑鲏Rhodeusfangi
	+

	
	
	潘氏鳅鮀Gobiobotiapappenheimi
	

	
	
	银鲫Carassiusauratusgibelio
	+

	
	
	鲢Hypophthalmichthtsmolitrix
	+

	
	
	鳙Aristichthys nobilis
	-

	
	
	凌源鮈Gobio lingyuanensis Mori
	

	
	鳅科Cobitidae
	花斑副沙鳅Parabotiafasciata
	

	
	
	黑龙江花鳅Cobitislutheri
	+

	
	
	黑龙江泥鳅Misgurnusmoloity
	+

	
	
	北方泥鳅Misgurnusbipartitus
	+

	鲇形目Siluriformes
	鲇科Siluridae
	鲇Silurusasotus
	+

	
	
	怀头鲇Silurussoldatovi
	

	
	鲿科Bagridae
	黄颡鱼Pelteobagrusfulvidraco
	+

	
	
	光泽黄颡鱼Pelteobagrusnitidus
	+

	
	
	乌苏拟鲿Pseudobagrusussuriensis
	

	
	
	纵带鮠Leiocassisargentivittatus
	+

	鲈形目Perciformes
	鮨科Serranidae
	鳜Sinipercachuatsi
	+

	
	塘鳢科Eleotridae
	葛氏鲈塘鳢Perccottusglehni
	+

	
	
	黄黝鱼Hypseleotrisswinhonis
	+

	
	鰕虎鱼科Gobiidae
	波氏栉鰕虎Ctenogbiuscliffordpopei
	+

	
	
	褐栉鰕虎鱼Ctenogobiusbrunneus
	+

	
	鳢科Channidae
	乌鳢Channaargus
	

	鳕形目Gadiformes
	鳕科Gadidae
	江鳕Lota lota
	



续表4-2-29评价水域鱼类名录
	攀鲈目Anabantiformes
	斗鱼科Macropodusinae
	圆尾斗鱼Macropodus ocellatus
	

	鲉形目 Scorpaeniformes
	杜父鱼科 Cottidae
	花杜父鱼Cottus poecilopus
	

	
	
	中杜父鱼Mesocottus haitej
	


国家重点保护及濒危鱼类
依据《濒危野生动植物种国际贸易公约》（附录I、附录II、附录III）《中国生物多样性红色名录·脊椎动物》和《国家重点保护野生动物名录国家林业和草原局农业农村部公告（2021年第3号）》等相关资料，评价水域国家I级保护动物1目1科1种，国家Ⅱ级保护动物3目3科4种，濒危鱼类共有4目5科8种，黑龙江茴鱼主要分布区在松花江上游山区支流，鳇、施氏鲟和怀头鲇的主要分布区在松花江下游及黑龙江中游，由于大顶山航电枢纽的建设阻隔了日本七鳃鳗、施氏鲟和怀头鲇的洄游通道，评价水域多年未见日本七鳃鳗。
表4-2-30国家重点保护及濒危鱼类名录
	目
	科
	种类
	濒危等级
	保护级别

	七鳃鳗目Petromyzoniformes
	七鳃鳗科Petromyzonidae
	雷氏七鳃鳗
	VU
	Ⅱ

	
	
	日本七鰓鰻
	LC
	Ⅱ

	鲟形目Acipenseriformes
	鲟科Acipenseridae
	施氏鲟
	CR
	Ⅱ

	
	
	鳇
	CR
	I

	鲇形目Siluriformes
	鲇科Siluridae
	怀头鲇
	VU
	

	鲑形目
Salmoniformes
	茴鱼科Thymallidae
	黑龙江茴鱼
	VU
	

	
	鲑科 Salmonidae
	哲罗鲑
	VU
	Ⅱ

	
	
	乌苏里白鲑
	VU
	


注：“极危( Critically Endangered， CR),濒危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable,VU),无危 (Least Concern， 
LC)，数据缺乏（Data Deficient，DD）
①施氏鲟Acipenser schrenckii
[image: ]
生活习性：施氏鲟是一种典型的江河鱼类，不作远距离洄游。属于中下层鱼类，几乎所有时间都在活动。日常所见的多为单独个体，很少群集。平时多栖息于大江之江心、江套以及旋流里，更喜水色透明、底质为石块、砂砾的水域。平时行动迟缓，喜贴江底游动，很少进入浅水区和湖泊；而当江中春季涨水及风浪大时游动甚为活跃。冬季在大江深处越冬，解冻时游往产卵场所。性成熟个体一般长，在1m以上，重6kg，年龄在9龄以上；雌鱼稍晚。产卵期长为5月底至7月中，在江河干流，小石砾底质环境中产卵，水温为17℃，怀卵量为51~280×10 4万粒。卵具粘性。鲟的食性依鱼的不同年龄而异。幼小个体主要以底栖无脊椎动物及水生昆虫幼虫为对象，成鱼除索食底栖动物外，还食小型鱼类，甚至捕食水蛙。性成熟的个体在产卵期索食强度很低，甚至停食。 
分布：施氏鲟分布于黑龙江流域，自黑龙江上游额尔古纳河及石勒喀河等。以黑龙江中游密度最多。
②雷氏七鳃鳗Lampetra reissneri
[image: 说明: 雷氏七鳃鳗]
形态特征：体圆柱状，尾部略侧扁。头圆，眼上位。鼻孔一个，位于头背面两眼前方。鼻孔后有透明皮斑。口下位，为漏斗状吸盘。口吸盘周围有围缘齿和光滑穗状乳突，口吸盘内分布唇齿。有上唇齿，下唇齿通常无，有时1行，弧形排列。上唇板齿2枚。下唇板齿6－7枚，两端齿较大，顶端分两齿尖。内侧唇齿每侧3枚，齿端有2尖。前舌齿梳状，中间和两端齿大，呈“山”字形。体表裸露无鳞。沿眼后的头两侧各有7个鳃孔。外鳃孔构造同日本七鳃鳗。无偶鳍。背鳍2个，底部相连，两背鳍间有缺刻；第二背鳍较高，呈弧形。背鳍、臀鳍和尾鳍相连，尾鳍末端呈箭状。鳍为半透明柔软的膜质状，无鳍条。最后鳃孔至臀鳍起点间肌节59－66。生殖季节雄鱼的管状尿殖乳突露于体外。背部暗褐色，腹部灰白色。
生活习性：为淡水生活种类，喜栖于有缓流、沙质地质的溪流中，白天钻入沙内或藏于石下，夜出觅食。发育过程经变态，幼体眼埋于皮下；口呈三角形裂缝状，口缘乳突发达，穗状。成体眼发达，口呈漏斗状吸盘，口缘乳突变小。体表具大量黏液。游泳时呈鳗形扭曲摆动。幼体基本上以沙石上的植物碎屑和附着藻类为食。成体以浮游动植物为食，也营寄生生活，用吸盘吸附在其他鱼体上，凿破皮肤吸吮其血肉。为小型鱼类，记录成体最大全长205mm，仔鳗全长可达160mm。其生长速度不详。全长160mm以上达成熟。产卵期5月至6月份。产卵后部分亲体死亡，部分亲体从精疲力竭状态恢复过来继续生存。
分布：该种在中国为东北地区特有。黑龙江水系的嫩江、松花江、牡丹江、乌苏里江、兴凯湖均有分布。
资源现状：目前该物种在呼兰河、松花江尚有一定的种群数量。
③日本七鳃鳗 Lampetra japonica
[image: ]
生态习性：为个体较大的洄游性七鳃鳗。幼体在淡水中自由生活，日间隐于沙中，夜间觅食，经过4年变态成成鳗后降海，在海中生长2年达性成熟。成熟亲体秋冬季溯河，越冬后翌年5月～6月于河口以上河段沙质底质处产卵。产卵后亲体死亡，寿命6年～7年。
幼体以裂缝状口器吸食浮游生物和有机碎屑。成鳗在海中以吸盘吸附在其他鱼体上吸食寄主的血肉，营寄生生活。据记载在鳕鱼、胡瓜鱼身上有日本七鳃鳗寄生。溯入江河中，多在大麻哈鱼身上寄生。也营自由生活，以浮游植物为食。
降海生活2年后性成熟溯河产卵。溯河洄游过程中，第Ⅳ期卵巢逐渐发育成熟。雌性成熟系数6%～15.1%，雄性成熟系数2.9%～4.8%。怀卵量5万～12.4 万粒。秋冬溯入河流，越冬后于翌年 5月～6月产卵。在有流的沙砾河底产卵，产卵后亲体全部死亡。卵径1.2mm 左右，半黏性，黏附于沙砾上发育。受精卵经数日孵化，刚孵出仔鱼全长3.0mm。15日～45日龄仔鳗全长6mm～17mm。发育成熟的日本七鳃鳗通常从8月开始洄游，到12月中旬冰封止。冰冻之后仍有洄游个体，但密度很少，洄游盛期是10月份。
分布：在中国仅分布于东北地区的黑龙江、乌苏里江、松花江、嫩江、绥芬河、图们江；国外分布于北冰洋、北太平洋沿岸河流从挪威到俄罗斯的西伯利亚、黑龙江、勘察加半岛；日本海往南到釜山、朝鲜沿岸河流；北美加拿大北部和美国阿拉斯加沿海河流、湖泊均有分布。
④怀头鲇 Silurus soldatovi
[image: ]
生活习性：怀头鲇为肉食性凶猛鱼类，以掠食鱼类为主，被食的鱼类有鲫、鲤、细鳞斜颌银鲴、唇䱻的等，个别的怀头鲇胃中还发现有水鸭、青蛙等。 
分布：黑龙江、松花江、乌苏里江、嫩江等河流中，兴凯湖均有分布。资源现状：该物种在黑龙江中游同江、抚远江段种群密度较大，主要分布于一些附属水体。
⑤鳇Huso dauricus
[image: ]
生活习性：常年活动江河中下层，不喜浅滩，偏爱砂砾、卵石底质，水流平缓的江夹心、江岔、两江交汇处、急流漩涡区。独居分散，不集群；涨水期活跃、频繁翻滚跳跃，枯水期潜伏不动。冬季几乎停食，待初春回暖洄游产卵场。冷水性，1–24℃均可生存，15–17℃最适合繁殖、摄食。每年5月末—7月初，水温稳定15–17℃时繁殖。水深2–3米、水流平缓、砾石河床；雌鱼怀卵量60万～400万粒，卵为强黏性，牢牢粘在卵石上孵化；水温适宜7天即可孵出仔鱼。
分布：核心栖息在黑龙江干流中游、下游抚远段，种群数量最多。次要分布于乌苏里江全段、松花江下游、同江— 抚远交汇水域。嫩江下游，支流开阔江岔、通江湖泊、泡沼偶见。
⑥乌苏里白鲑Coregonus ussuriensis
[image: ]
生活习性：典型冷水鱼，耐受1～20℃，最适10℃左右；1℃低温仍可正常摄食，夏季水温超15℃会躲避高温水域。必须水质清澈、溶氧高，偏好砂砾、卵石河床；回避淤泥、浑浊缓泡沼。10月下旬—11月初，水温4～8℃低温期产卵。水深1～3m、流速平缓、砾石底质的支流河道；卵为沉黏性，粘附石块缝隙孵化。常见体长30～50cm，重0.4～1.2kg；最大可达60cm、3kg；生长速度中等，寿命约10～15年。
分布：核心栖息在乌苏里江全流域（饶河、抚远段种群最多）、黑龙江干流中游至抚远入江口。次要分布于松花江下游、兴凯湖及湖口河道。嫩江下游开阔江段，上游浅山溪流极少。
⑦哲罗鲑Hucho taimen
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生活习性：适宜水温9～12℃，耐受上限≤20℃；水温超15℃活性大幅下降，夏季躲深山低温支流、深水潭；冬季0℃左右仍可少量摄食。中下层巡游型掠食鱼，平时躲急流深潭、水下巨石后方；晨昏时段游至近岸浅滩捕猎；生性机警，多单独活动，极少集群。主食各类土著小鱼：细鳞鱼、茴鱼、雅罗鱼、鮈类、鲫幼鱼，同类幼鱼也会捕食。5月上旬，水温稳定5～10℃繁殖。产卵场在水流平缓、1～2m 水深、干净砾石河滩。单尾雌鱼怀卵量4000～25000粒，卵径大（4.8～5.5mm）；低温下孵化周期长达30～35 天，仔鱼孵化后顺流至下游江湾育肥。
分布：核心栖息在黑龙江干流、乌苏里江、松花江、牡丹江、嫩江上游、镜泊湖、大兴安岭山溪支流；吉林图们江上游支流。额尔齐斯河、布尔津河、哈巴河、喀纳斯湖（著名大红鱼栖息地）、乌伦古河。
⑧黑龙江茴鱼Thymallus grubii
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生活习性：仅栖息清澈、低温、高溶氧山涧急流支流，水温常年低于20℃；不下宽阔大江、平原缓河，活动范围极小，仅短距离短途洄游；主食水生昆虫幼虫，小型肉食冷水鱼。
分布：松花江流域仅分布在上游山区支流：牡丹江、海浪河、汤旺河、嫩江上游山林溪流，干流宽阔水面极少出现，是当地种质保护区重点增殖放流物种。
二、鱼类生态类群
1）生境利用类群 
评价水域鱼类由 4 种生态类型构成。 
底层生活类群：生活于干流及支流流速较快水域当中，包括鲿科、鮈亚科、鲤亚科、鳅科等，如鲤、鲫、黑龙江泥鳅等。 
中层生活类群：生活于水体中上层水域身体侧扁的鱼类，多生活于支流水体，包括鲌亚科、鳑鲏亚科等。 
水体上层生活鱼类：体型纺锤形，游泳能力强，游动迅速。有许多种类是捕食性鱼类。包括鲢亚科等。 
岸边静水草滩生活类群：大多为小型鱼类，有筑巢习性，乌鳢、麦穗鱼等。
2）食性生态类群 
浮游植、动物食性鱼类：由于水体缺乏营养，浮游植物生物量较少，营滤食生活的鱼类不多，仅有鲢、鳙2种。 
着生藻类食性：这类鱼类有鳅科的黑龙江花鳅等。 
底栖动物食性鱼类：鲿科、鮈亚科等。 
食鱼性鱼类：鲇科、狗鱼科、鳢科等。 
杂食性鱼类：包括鲤、银鲫、泥鳅等。
3）繁殖生态类群 
根据亲鱼产卵位置的选择以及受精卵的性质，评价水域鱼类繁殖生态类群为6个类群：
漂流性卵类群：包括草鱼、鲢等。
流水中产黏性卵类群：包括鲿科等。
静水环境产黏性卵类群：包括鲤亚科、鲌亚科等。
产浮性卵类群：包括乌鳢等。
其它产卵类群：包括产卵于软体动物外套腔中的鱊亚科鱼类。
4）洄游生态类群 
由于鱼类栖息环境的不同，洄游性质的不同。人们常常把洄游鱼类分成几大类。常用的分法为：海洋洄游鱼类、淡水洄游鱼类、河口半咸水洄游鱼类、过河口性洄游鱼类等。根据鱼类洄游的性质，把进行长距离移动和海淡水之间运动的鱼类称作洄游鱼类，把不同淡水水体之间的移动或江河上下游之间的移动称作半洄游鱼类。评价水域分布的海淡水洄游性鱼类1种，为日本七鳃鳗，半洄游性(江湖洄游)鱼类3种，为草鱼、鳙、鲢。
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图4-2-11水生生态调查照片
三、鱼类“三场一通道”：
（1）重要鱼类产卵生境需求
雷氏七鳃鳗：每年5～6月份，当水温达13～16℃时，于河流沙砾底质处产卵繁殖，产卵水域水浅，流急，卵粘附于沙砾上。
施氏鲟：一般在江段流速较缓，水深2～3m，底质为沙砾水域产卵。繁殖季节为每年5~6月份，当水温达 17℃时，就开始产卵活动，产卵期比较集中。施氏鲟的性成熟年龄为 11~13龄，多数个体隔年产卵。
日本七鳃鳗：秋冬季成体溯河，越冬后翌年5～6月份，当水温达13～16℃时，于河流沙砾底质处产卵繁殖，产卵水域水浅，流急，卵粘附于沙砾上，亲体产卵后死亡。
怀头鲇：成熟年龄为4-5龄，性成熟个体每年6月初即开始沿江河游到上游有水草的江岔中产卵，7月中旬结束。卵遇水即具有粘性，但不如鲤、鲫卵的粘性强。
重要经济鱼类（鲢、草鱼、青鱼）：自然状态下产卵需要有流态复杂的水流、适宜的水温和一定的涨水条件。卵为“漂流性”，即浮在流水层中，在静水中则下沉。卵膜薄而透明，没有黏性。雌、雄亲鱼在急流中发情产卵、排精。精卵顺流而下，很快完成受精作用。受精卵漂浮在水流中进行胚胎发育（在静水中卵下沉而易窒息死亡），刚出膜的鱼苗缺乏主动游泳能力，浮在水层中继续发育。胚胎发育的适温范围为18～31℃，最适水温22～26℃。水温低于18℃或高于31℃，或水温突然下降幅度为5℃以上，胚胎发育出现畸形而大量死亡。
（2）主要鱼类 “三场一通道”分布
①产卵场分布
施氏鲟产卵场主要分布于黑龙江干流，评价区域无施氏鲟产卵场分布。 
日本七鰓鳗由于大顶子山航电枢纽的建设阻隔其洄游通道，导致评价区域多年未见日本七鰓鳗，评价区域无日本七鰓鳗产卵场分布。
松花江干流和支流是鱼类重要三场和洄游通道。产漂浮性和半漂浮性卵的鱼类有草鱼、鲢、银鯝、鳙、乌鳢等，松花江干流内，产漂浮性卵的鱼类产卵场共有7处即肇源的古恰、肇东的鲤鱼圈、方正的伊汉通、汤原的竹帘、依兰的宏克力、桦川的临江等江段，松花江下游是四大家鱼的主要栖息、繁殖地。产粘性卵的鱼类主要分布以沙砾、泥沙底质为主，河谷开阔，河流平缓，河道分叉、摆动，心滩、州岛、边滩等，为鲤、银鲫、花骨鱼、黑斑狗鱼、鲇等草上产粘性卵和棒花鱼、光泽黄颡等砾石底质产卵的鱼类提供产卵场，主要分布在江湾、江汊、水浅水草繁茂的浅水沿岸。施氏鲟、鳇、日本七鳃鳗、雷氏七鳃鳗等鱼类产沉性卵，主要为底质为沙砾沙洲河段。评价区域未分布。
松花江干流下游由于大顶子山航电枢纽工程建成后，珍稀、冷水性鱼类洄游通道被隔断，上塑性消失，以及城市污水排放，松花江干流哈尔滨市区段无、四大家鱼三场分布，本项目区域松花江干流分布鱼类代表物种主要为花白鲢和鳙鱼，以及鲶、鲫、鲤等经济鱼类。松花江下游是四大家鱼的主要栖息地、繁殖地。
在蚌内产卵的鱊亚科鱼类，一般在蚌等软体动物较丰富的水域，如静缓流水体、细砂或淤泥底质处，无固定产卵场，主要零散分布于松花江河湾、河汊及浅滩等蚌类分布较多的水域。漂河未分布。
产黏性卵鱼类种类较多而且分布广泛，包括棒花鱼、鳅科、鰕虎鱼、鲤、银鲫、鲇等鱼类，其对产卵场要求不严格，一般在静水、半静水浅滩、水草丰茂处产卵，受精卵粘附于水草或河流底质上孵化，产卵场一般并不集中，主要分布在松花江下游及河口段、河湾、河汊等，水生维管植物分布广、密度多或陆生植物水体淹没范围较大的水域。集中分布于江心岛、浅滩浅水处。漂河未分布。
评价水域并未有产漂流性卵鱼类、国家保护和珍稀濒危鱼类产卵场分布。
②索饵场分布
刮食性鱼类多在水浅流急的砾石滩索饵；肉食性凶猛性鱼类，多在回水湾以及急流滩下的深水区索饵。仔幼鱼游泳能力差，其主要摄食浮游动物，浮游动物丰富的河湾、深潭等静缓流水域是鱼类的主要育幼场所。鲤、银鲫、鲇等温水性鱼育肥场多分布水温较高，光合作用剧烈，水生生物生物量高，水生维管植物较多的下游水域。水深较浅的沿岸带，水流较缓的河湾处，水温较高，透明度较高，光合作用剧烈的水域，是水生生物生长的最佳区域，其生物量高于其它水域几倍或十几倍，为鱼类的生长、繁殖提供了丰富的饵料基础。鱼类索饵场一般处于缓流处，一般与鱼类产卵场叠加分布。松花江分布在支流河口回水湾、江心沙洲汊道、沿江泛水湿地、缓流浅滩。漂河未分布。
③越冬场分布 
评价水域地处寒冷地区，冰封期长，对于生存在此水域的鱼类越冬是至关重要的，尤其对需氧量高、喜流水的珍稀、名贵冷水性鱼类显得更为重要。作为鱼类越冬场应当水深大于3m，有一定的水流，面积较大，水质优良的水域，这些水域水质清澈，底质多为鹅卵石或砂底。呼兰河口至大顶子山江段水流变缓，是哈尔滨江段主要的越冬场分布区域。漂河未分布。
④洄游通道 
评价水域分布的半洄游性鱼类（主要经济鱼类）共有鲢、草鱼等，但评价水域不具备这几种鱼的产卵条件，是半洄游性鱼类的洄游通道。
评价水域鱼类“三场”分布见下图。
 (
本项目位置
)[image: ]
图4-2-12评价水域松花江鱼类“三场”分布示意图
[image: ][image: 局部放大]
图4-2-13评价水域松花江鱼类“三场一通道”分布示意图
综上，经调查本项目所处区域江段无珍稀濒危保护鱼类产卵场、索饵场、越冬场，本项目所处区域松花江江段无珍稀濒危鱼类、4大家鱼及代表鱼类三场分布，但松花江干流是鱼类洄游通道。
[image: ][image: ]4.2.7.3区域存在主要的生态问题
根据黑龙江省水利厅编制的《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，哈尔滨市属于 I-3-1t中部漫川漫岗土壤保持区，属于省级水土流失重点治理区，该生态功能区以坡耕地土壤较多，易发生水土流失。
灌区的运行未对所在区域生态环境造成较大影响，灌区渠首的修建和阻隔影响及现有水田退水的影响经过多年的演替，已形成稳定的适合现有鱼类及水生生物生长繁殖的生境和生态系统。无较明显生态环境问题。
[bookmark: _Toc208906239]4.3区域污染源调查
4.3.1入河排污口调查
[bookmark: _Ref157691378]项目区域入河排污口类型主要为农业排口及雨水排口。
项目区排水工程已基本形成规模，项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，设有3个农田退水口（农业排口），最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，设有1个农田退水口（农业排口），最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。本项目现有入河排污口暂未进行审批登记。
表4-3-1 区域入河排污口基本情况
	[bookmark: _Toc15991671]序号
	入河排污口编码
	入河排污口名称
	入河排污口类型
	入河方式名称
	受纳水体

	1
	AB-230111-0043-QT-00
	哈尔滨市呼兰区滨水大道抗大干校道口东侧5500米其他排污口
	雨水排口
	直接排放
	松花江

	2
	AB-230111-0028-QT-00
	哈尔滨市呼兰区滨水大道抗大干校道口东侧260米其他排污口
	雨水排口
	直接排放
	松花江

	3
	AB-230111-0008-QT-00
	哈尔滨市呼兰区方台镇高家闸门对面其他排污口
	雨水排口
	直接排放
	松花江

	4
	126.912492231，46.2560535
	石人镇公家沟其他排污口
	其他排口
	直接排放
	松花江

	5
	126.926396803，46.2334378
	康金街道公家沟其他排污口
	其他排口
	直接排放
	松花江

	6
	126.895369009，46.0575970
	方台镇公家沟其他排污口
	其他排口
	直接排放
	松花江

	7
	127.013869004，46.269961
	石人镇漂河其他排污口
	其他排口
	直接排放
	漂河

	8
	127.062395529，46.1847617
	二八镇漂河其他排污口
	其他排口
	直接排放
	漂河

	9
	127.029557047，46.2280209
	康金街道漂河其他排污口
	其他排口
	直接排放
	漂河



 (
图例
本项目入河排污口
：
其他排污口：
比例尺：
1:199993
)[image: ][image: ][image: ] [image: ]
图4-3-1项目区域入河排污口分布图
4.3.2面源污染物调查
（1）农村生活污染
工程所在区域农村生活缺乏有效的排水措施，生活污水散排，污水下渗而污染物在沟渠中大量累积，在较大的降雨径流冲刷作用下，这些污染物大多向河道运移。农村生活污水污染主要来自两方面，一是粪便，通常置于旱厕中，用于农田堆肥；二是其他生活污水，一般就地排放，渗入土壤，形成面源污染。
（2）农业面源
工程所在区域分布有大量的农田，造成农业面源污染。农田径流污染主要来源如下：1）农田化肥、农药施用不当，加上不合理的农田灌溉，导致氮、磷污染物通过农田的地表径流和农田渗漏流入河道；2）农作物秸秆除部分用作牲畜饲草、饲料外，其余存放于房前屋后进行露天沤肥，或在田间地头焚烧，导致土壤中总氮、总磷和易腐有机质含量增加。3）农膜、农药包装物及废肥料包装袋由当地农民外售综合利用。
（3）畜禽养殖
畜禽养殖方式有两种，为集中式养殖和分散户养殖。集中式养殖的畜禽粪污处理方式主要为有机肥加工，散养户畜禽粪污处理方式为散排还田、沤肥。各规模化养殖场（小区）、养殖户大部分均设置了粪便无害化处理设施，少部分养殖场粪污的收集、贮存、处理等方式并不科学、环保，多数为随意堆放，堆积还田，污水无处理排放。
（4）农田排水
项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，设有3个农田退水口（农业排口），最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，设有1个农田退水口（农业排口），最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。
（5）农药化肥施用情况
根据调查资料，化肥、农药使用用量需要根据防治对象、生长环境、病情和虫情、土壤肥力等因素综合考虑，以下为项目区普遍农药、化肥的用量：
1）水稻亩施肥量53公斤，玉米亩施肥量68公斤；
2）水稻亩施药量0.56公斤，玉米亩施药量0.51公斤，大豆亩施药量0.46公斤。
工程实施后，采取“三减”措施，科学配比施肥，加大有机肥、复合肥以及生物农药和高效低毒低残留农药的使用量，化肥和化学农药用量将会大量削减，会减少农田退水中的农药、化肥含量，减少土壤中化肥和化学农药残留量。
[bookmark: _Toc15991672]4.3.3噪声污染源
本项目周边区域噪声主要污染源为生活生产噪声和交通噪声。
[bookmark: _Toc514938164][bookmark: _Toc208906240]4.4环境保护目标调查
调查过程：调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。调查过程见下表：
表4-4-1环境保护目标调查表
	名称
	地理位置
	服务功能
	四至范围
	保护对象
	保护要求

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	高家村
	126.8765723
	46.045955
	农村
	东至农田，南至农田及排水沟，西至农田及排水沟，北至农田
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类

	八里荒
	126.8419396
	46.057139
	
	东至农田，南至农田，西至农田，北至农田
	
	

	榆树村
	126.8536823
	46.064760
	
	东至农田及村路，南至农田，西至农田，北至农田
	
	

	黄家窝堡
	126.8681045
	46.069591
	
	东至农田，南至农田，西至农田，北至农田
	
	

	后关地
	126.8913322
	46.057161
	
	东至农田，南至农田，西至农田及村路，北至农田
	
	

	泉眼
	126.9401701
	46.073121
	
	东至农田及村路，南至农田，西至农田及村路，北至农田
	
	

	南城李
	126.9544931
	46.0818368
	
	东至农田及村道，南至空地，西至农田及村道，北至农田及村路
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	方台镇
	126.9386681
	46.089962
	农村
	东至农田及村道，南至农田及厂房，西至农田及村道，北至农田及村路
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类

	阿堡村
	126.9892224
	46.100081
	
	东至农田及村道，南至农田及厂房，西至农田及村道，北至农田及村路
	
	

	小宛家
	126.9658335
	46.106032
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田，北至农田
	
	

	新立
	126.9865616
	46.115344
	
	东至农田，南至农田及村道，西至农田，北至农田
	
	

	张达村
	127.0084914
	46.100914
	
	东至农田，南至农田，西至农田，北至农田及厂房
	
	

	二八镇
	127.0224818
	46.115136
	
	四周均为农田及村道
	
	

	鲍堡村
	127.0337041
	46.093876
	
	四周均为农田及村道
	
	

	头屯村
	127.0399483
	46.075778
	
	四周均为农田及村道
	
	

	碱草村
	127.0624360
	46.107326
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	奋斗村
	127.0268645
	46.128994
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田，北至农田
	
	

	元宝村
	127.0738997
	46.132087
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	平安村
	127.0494809
	46.144309
	
	东至农田，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	王柱村
	126.9906010
	46.136042
	
	四周均为农田及村道
	
	

	长山村
	127.0471205
	46.155666
	
	四周均为农田及村道
	
	

	平粉村
	127.0547166
	46.169606
	
	东至农田，南至农田，西至农田及村道，北至农田及村道
	
	

	新立屯
	127.0765122
	46.154287
	
	东至农田，南至农田，西至农田，北至农田
	
	

	付井村
	127.0130028
	46.158311
	
	四周均为农田及村道
	
	

	高财
	127.0068230
	46.169071
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	王牛村
	126.9616332
	46.153466
	
	四周均为农田及村道
	
	

	王成井
	126.9550242
	46.16660
	
	四周均为农田及村道
	
	

	苏德村
	126.9530501
	46.185207
	
	四周均为农田及村道
	
	

	历井村
	126.8834414
	46.173945
	
	四周均为农田及村道
	
	

	促进
	126.8748584
	46.151355
	
	东至农田，南至农田，西至农田及村道，北至农田
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	永胜村
	126.8506541
	46.152723
	农村
	东至农田，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类

	历井农场
	126.8565764
	46.170914
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	孟井村
	126.8515446
	46.186856
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	小林家
	126.8230488
	46.198383
	
	东至农田，南至农田，西至农田及村道，北至农田及村道
	
	

	大林家
	126.8357517
	46.199095
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	双合村
	126.8694403
	46.204323
	
	东至农田，南至农田，西至农田，北至农田及村道
	
	

	双泉
	126.8850186
	46.212372
	
	东至农田，南至农田，西至农田，北至农田及村道
	
	

	后半拉城子
	126.9098665
	46.204323
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	西井村
	126.9667294
	46.206996
	
	四周均为农田及村道
	
	

	东腰村
	126.9875862
	46.215133
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	东井村
	126.9945010
	46.222308
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田，北至农田
	
	

	赵家
	126.9490965
	46.223377
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	三合村
	127.0072790
	46.232417
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	金城村
	126.9334646
	46.235029
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类

	杨木村
	126.9708010
	46.249098
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	永平村
	126.9249888
	46.265507
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	红光
	126.8994113
	46.266100
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	下甸屯
	126.923100
	126.923100
	
	东至农田，南至农田及村道，西至农田，北至农田及村道
	
	

	城子村
	126.9363185
	46.294930
	
	四周均为农田及村道
	
	

	罗庆屯
	126.9691916
	46.291757
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	兴农
	126.9861861
	46.289503
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	永发村
	126.9739982
	46.301957
	
	四周均为农田及村道
	
	

	张亚
	126.9501372
	46.308716
	
	四周均为农田及村道
	
	

	郭家窝棚
	126.8879314
	46.300504
	
	东至农田，南至农田及村道，西至农田，北至空地
	
	



续表4-4-1环境保护目标调查表
	金星
	126.8949266
	46.315742
	农村
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类

	金星村
	126.8638988
	46.320217
	
	四周均为农田及村道
	
	

	石人村
	126.8530413
	46.288999
	
	四周均为农田及村道
	
	

	江家
	126.8329569
	46.310999
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	于家村
	126.8301245
	46.304596
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	后城
	126.8159624
	46.297421
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田及村道，北至农田
	
	

	全胜
	126.8103834
	46.294040
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田，北至农田及村道
	
	

	李大房
	126.8030020
	46.294930
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田，北至农田及村道
	
	

	王家窝棚
	126.8081947
	46.282089
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田，北至农田及村道
	
	

	古城村
	126.8244167
	46.281614
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田，北至农田及村道
	
	

	关家
	126.8180653
	46.267851
	
	东至农田及村道，南至农田，西至农田，北至农田及村道
	
	

	王佩村
	126.7778965
	46.245121
	
	四周均为农田及村道
	
	

	方台中学校
	126.9246348
	46.090766
	文化区
	东至民房，南至民房，西至民房，北至农田
	师生
	

	二八中学
	127.0320948
	46.114437
	
	东至民房，南至民房，西至民房，北至农田
	
	

	宋家村
	126.9778069
	46.088801
	农村
	东至农田，南至空地，西至农田及村道，北至农田及国道
	居民
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类


本项目地下水评价区域涉及沈家街道饮用水水源地、方台镇东沈村供水工程、方台镇高堡村饮用水水源地、二八镇长山村饮用水水源地。以上水源地均取得省政府批复，批复文号：黑政函〔2012〕141号、黑政函〔2013〕121号、黑政函〔2018〕65号。水源地保护区范围为以水源井为圆心，30米为半径所围成的圆形区域，一级保护区面积2826平方米。不设二级保护区。

表4-4-2地下水环境保护目标调查表
	名称
	地理位置
	供水人数（人）
	供水规模（m3/d）
	服务功能
	四至范围
	保护对象
	保护要求

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	沈家街道供水工程1#水井（井深80m）
	126.5109100
	46.045679
	供水人数10700人
	供水规模80m³/d
	
	东至农田，南至树林，西至农田，北至农田
	地下水
	一级保护区（30m）
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准

	沈家街道供水工程2#水井（井深80m）
	126.5054719
	46.050749
	
	供水规模80m³/d
	
	东至空地，南至空地，西至空地，北至空地
	
	一级保护区（30m）
	

	二八镇长山村供水工程（井深90m）
	127.0366510
	46.153173
	供水人数3725人
	供水规模89m³/d
	
	东至空地，南至民房，西至空地，北至空地
	
	一级保护区（30m）
	

	方台镇高堡村供水工程水井（井深75m）
	126.5202719
	46.064696
	供水人数2613人
	供水规模63m³/d
	
	东至空地，南至空地，西至空地，北至空地
	
	一级保护区（30m）
	

	方台镇东沈村供水工程（井深75m）
	126.8580830
	46.123584
	供水人数2854人
	供水规模68m³/d
	
	东至农田，南至林地，西至林地，北至农田
	
	一级保护区（30m）
	


根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《呼兰区2026年高标准农田建设项目生态环境分区管控分析报告》可见，本项目工程占地及生态评价范围不涉及生态保护红线、国家、省、市重点保护文物、濒危珍稀动植物、森林公园、地质公园、天然林、公益林等生态保护目标。
黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区：
黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区是2008年1月经黑龙江省人民政府（黑政函2008[5]号）批准建立的省级自然保护区。区行政边界江北中环路。保护区沿松花江北岸东西带状延伸，保护区东西长46.56公里，南北宽25.94公里，面积为15688.58公顷（核心区面积6712.14 公顷，占总面积42.8%；缓冲区面积5593公顷，占总面积35.6%；实验区面积3383.77公顷，占总面积21.6%）。
自然保护区90%以上面积为内陆水域，包括河流水面（松花江）和坑塘水面。其湿地生态系统在典型性和代表性方面存在不足，沼泽湿地面积占比较小，湿地类型相对单一，并非典型的或具有代表性的自然生态系统区域。该保护区保护对象是松嫩平原湿地生态系统及其野生动植物，保护对象不具备典型性和集中性，保护区内野生动植物在本地区乃至黑龙江省范围内属普遍分布，并非集中分布区，不具备特殊保护价值。2025年，保护区近五年来生态保护成效通过了生态及林草部门的评估验收。
本项目现有公家沟农田退水口距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约25m。
表4-4-3 生态环境保护目标一览表
	类别
	名称
	环境功能
	对应区位关系
	占用情况
	保护要求

	陆生生态
	黑土地
	粮食生产、固碳
	工程建设占地（田块整治工程）及评价范围
	耕作层表土剥离，严格保护，合理利用

	
	永久基本农田
	具有重要的农业生产功能和农村生态功能
	工程建设占地（田块整治工程）及评价范围
	严格保护永久基本农田

	水生生态
	黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区
	水源涵养、水土保持、生物多样性、净化水质、控制土壤侵蚀
	水田退水承泄区，退水口位于公家沟，汇入松花江
	不占用
	工程排水不得对鱼类资源、浮游、底栖生物、水生生物的多样性及生境等造成不利影响

	重要物种
	雷氏七鳃鳗、日本七鰓鰻、施氏鲟怀头鲇、鳇、黑龙江茴鱼、哲罗鲑、乌苏里白鲑
	国家二级保护动物、濒危鱼类‌
	
	不占用
	禁止捕捞；采取措施保护可能受退水影响的鱼类及其生境


表4-4-4 地表水环境保护目标一览表
	环境要素
	敏感点名称
	保护对象
	与工程关系
	保护要求

	地表水
	松花江
	水质及水生生态环境
	水田退水承泄区，退水口位于公家沟，汇入松花江
	维持现状水质类别，水质不恶化；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	
	漂河
	
	水田退水承泄区，退水口位于漂河
	维持现状水质类别，水质不恶化；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

	
	黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区
	
	水田退水承泄区，退水口位于公家沟，汇入松花江
	维持现状水质类别，水质不恶化；维持生态系统的完整性、保护功能
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图4-4-1黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区划分图
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[bookmark: _Toc494017091][bookmark: _Toc208906242]5.1施工期环境影响分析
5.1.1大气环境影响评价
施工期大气污染物主要为取料场及堆料场物料存取及运输扬尘、施工机械、泥浆配置、运输车辆尾气，施工环节产生的扬尘。
①扬尘
对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙土、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况见表5-1-1。
表5-1-1不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘      单位：kg/辆·km
	 P(kg/m2)车速
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5(km/hr)
	0.051056
	0.085865
	0.116382
	0.144408
	0.170715
	0.287108

	10(km/hr)
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.288815
	0.341431
	0.574216

	15(km/hr)
	0.153167
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25(km/hr)
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。不同粒径尘粒的沉降速度见表5-1-2。
表5-1-2不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


从表5-1-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关。
施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。拆除作业实行湿法作业，缩短起尘操作时间，气象预报风速达到5级以上时，应当停止拆除作业。拆除后建筑垃圾应当及时清运，不能及时清运的，应当采取有效覆盖措施。拆除工程完成后，不能立即施工的，对拆除后的裸露地面应采取覆盖、洒水等措施防止扬尘。施工现场细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；余料及时回收。非冬季时期施工现场建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。施工现场集中堆放的土方和裸露场地采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。途经施工区村屯干道的运输车辆，实行限速管理，时速应小于20km/h，非冬季干旱、多风天气，路段每天洒水不少于两次，减少扬尘对附近居民和作物的影响。
本环评要求灌溉井、田间道路、涵洞、变压器、排水沟清淤等工程在距离环境保护目标较近位置施工时（如八里荒、榆树村等村屯，具体村屯名称见表2-8-1），应设置施工围挡，将施工场地及施工人员与居民分离开，保证施工安全、减少扬尘逸散，非冬季季节同时还应采取洒水、喷淋等抑尘措施。加强运输车辆的维护、保养，避免尾气超标排放。
厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，移动式发电机废气排放满足《非道路移动机械用柴油机移动泵车污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值要求。
②汽车尾气
施工过程中将会有各种工程及运输车辆来往于施工现场，主要有运输卡车、推土机、平地机等，会产生汽车尾气，由于尾气产生量较少，产生浓度较低，且施工地点附近均为农田，周围环境较空旷，扩散条件较好，不会对周围空气环境产生较大不利影响。
③发电机废气
本工程工区布置分散，发电机废气为间歇性排放，污染强度不大，因此废气排放强度十分有限。此外，考虑工程施工场地位于农村旷野，地势平坦开阔，天气以晴朗多风为主，大气扩散条件好，大气污染物背景值低，因此发电机废气不会对周围环境产生明显影响。
④淤泥恶臭异味
清淤底泥在排水沟两侧晾晒脱水过程中会产生恶臭。
六级臭气强度评价法：用嗅觉感觉出来的臭气强度，用“ 嗅觉阈值”来表示，所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。臭气强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，共分为6级，见下表。为防止臭气扩散影响周围环境，对臭气的限值要求一般相当于臭气强度2.5~3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需采取措施。
表5-1-3 臭气强度分级表
	强度等级
	嗅觉判别

	0
	无臭

	1
	勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度）

	2
	容易感到轻微臭味（认知阈值浓度）

	3
	明显感到臭味

	4
	强烈臭味

	5
	无法忍受的强烈臭味


根据《河道治理工程的环境特点及其保护措施》《污泥干化过程恶臭气体释放的研究进展》《 沈阳市污泥堆放场恶臭监测与评估技术》等文献资料及有关调查分析，清淤过程及堆放中在排水沟岸边将会有明显的臭味，恶臭强度约为2-3级左右，影响范围在30m左右，30m之外达2级强度，有轻微的臭味，80m之外基本无气味。本项目不设淤泥排泥场，其影响主要为排水沟两侧的农户。清淤过程中可喷洒微生物除臭剂，有效抑制腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少氨、硫化氢等相关恶臭气体的产生，起到源头控制臭气产生作用。
本项目排水沟清淤方式为机械及人工相结合，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2），自然晾晒干化，晾晒7～10d后含水率大幅下降，厌氧环境破坏，臭气浓度释放量显著降低，后期臭气影响大幅减弱。减少对附近环境保护目标的影响。
本工程清淤施工期选定 2027年3～4月河道枯水期开展，该阶段河流水位低，河床淤泥自然疏干、含水率较低，叠加初春低温气象条件，淤泥内厌氧微生物产臭活性受到双重抑制，恶臭污染物生成及挥发速率整体偏低；同时采用干化开挖施工，避免汛期水下扰动淤泥造成恶臭气体集中瞬时释放，整体臭气平均排放浓度优于丰水期清淤工况。
总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
5.1.2水环境影响评价
项目施工期对水环境造成的影响主要有施工废水和生活污水。
本项目施工期使用商品混凝土，不现场搅拌，无混凝土搅拌废水。混凝土预制件均外购，故不产生养护废水，施工机械、车辆不在现场维修和冲洗。田间道路工程在混凝土路面建设完成后，应在其终凝前进行养护，通常在混凝土浇筑完毕后8～12小时内自然养护，同时喷洒少量水，养护过程的水分完全蒸发，不形成径流进入土壤和附近水体。
施工期施工人员的生活污水排入依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。洗井废水用于洒水降尘。钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围道路平整。
合理安排施工时序，选择3月至4月进行排水沟清淤及涵洞等建筑物、护砌工程施工，沟渠干涸，不涉水，避免对地表水体的影响。
清淤工程在枯水期施工，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2），污泥铺摊晾晒过程中可能会产生沥水，但由于在干槽时段进行清淤，污泥含水率较低。本项目排水沟底泥检测样品无重金属污染，底泥污染物均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值。污泥沥水与排水沟内水质基本一致，故排至排水沟内不会对灌区水质产生不良影响。
因此施工期对地表水径流环境基本无影响。
5.1.3噪声环境影响评价
项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。根据调查本项目的主要噪声源如下表5-1-4。
表5-1-4施工机械噪声源一览表
	声源
	噪声源强dB(A)
	备注

	轮式装载机
	88
	距离声源1m处

	平地机
	86
	

	压路机
	86
	

	推土机
	86
	

	挖掘机
	88
	

	摊铺机
	86
	

	冲击式钻井机
	87
	

	自卸汽车
	80
	

	移动式吊车
	80
	

	发电机组
	80
	


施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，各设备采用最大噪声值进行预测，根据声环境导则无指向性点源几何发散衰减模式：
[image: ]
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB
r——预测点距声源的距离，m
r0——参考位置距声源的距离，m
本项目不同施工工序，错峰施工，因此仅考虑不同施工工序单独作用下的噪声影响。点声源距离衰减情况如下表所示：









表5-1-5不同施工工序机械同时作业噪声影响预测值
	施工工序
	同时作业的施工机械组合
	距离声源不同距离的噪声贡献值（dB）

	
	设备
	设备源强
（dB）
	5m
	10m
	20m
	40m
	80m
	120m
	200m

	护砌工程
	挖掘机
推土机
自卸汽车
	90.5
	76.6
	70.5
	64.5
	58.5
	52.5
	48.9
	44.5

	建筑物等主体工程
	推土机
挖掘机
移动式吊车
	90.5
	76.6
	70.5
	64.5
	58.5
	52.5
	48.9
	44.5

	道路工程
	挖掘机
推土机
压路机
平地机
	92.6
	78.6
	72.6
	66.6
	60.6
	54.5
	51.0
	46.6

	清淤
	挖掘机
自卸汽车
推土机
	90.5
	76.6
	70.5
	64.5
	58.5
	52.5
	48.9
	44.5

	灌溉井
	冲击式钻井机
移动式吊车
	87.8
	73.8
	67.8
	61.8
	55.8
	49.7
	46.2
	41.8

	输电线路
	自卸汽车
装载机
	88.6
	74.6
	68.6
	62.6
	56.6
	50.5
	47.0
	42.6


根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。
根据《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)，施工机械噪声达标距离为：昼间20m外可达标。施工机械在无围挡的情况下，施工设备设置，施工场界按10m计算，则场界处超出《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间最大超标2.6dB(A)。
移动式声屏障可拆卸重复使用，高度为2m。本次评价考虑距离工程10m以内的敏感保护目标设置芯材为玻璃棉等吸声材料的双层移动式隔声屏障，双层声屏障降噪效果良好，可降噪25dB（A）。本项目夜间不施工，采取双层声屏障措施后，施工厂界昼间噪声值可满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求。
合理布置施工现场，尽量让高噪声设备远离敏感点一侧布置；做好安全文明施工（严禁中午12:00〜14:00 进行高噪声施工活动），在10m以内分布有居民（八里荒、榆树村、黄家窝堡等村屯，共25处，具体村屯名称见表2-8-1）的灌溉与排水、田间道路、涵洞等建筑物、输配电工程处设置双层移动隔声屏障，高度为2m，长度能够覆盖敏感目标（长度超出敏感目标两侧各10m）。本环评要求将高噪设备设置在远离敏感点处并设施工维护，并对施工机械和车辆进行维护保养，运输车辆在经过沿线村屯时采取减速慢行、禁止鸣笛等管理措施，加强施工期环境管理，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
表5-1-6施工噪声对典型敏感点影响预测结果一览表    单位：dB（A）
	工程内容
	声环境敏感目标
	相对距离/m
	采取的措施
	措施后噪声预测值
	声环境质量标准
	达标判定

	
	
	
	
	
	
	

	道路工程
	生产路-16
	八里荒
	5
	采用低噪声设备，合理安排施工时序，高噪声设备不同时使用，设置双层移动声屏障
	53.6
	55
	达标

	
	机耕路-1
	榆树村
	5
	
	53.6
	55
	达标


预测结果表明，采取以上措施后本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，场界声环境可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
施工期沿线敏感目标声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。对区域声环境不会产生显著性不良影响。在实际施工过程中施工机械一般为间歇性使用，例如挖掘机仅在前期土石方开挖时使用，因此不会出现以上所有施工机械持续性的运行而造成强烈的噪声影响的情况。为减免噪声对声环境保护目标的影响，建议工程穿过居民区及距离居民区较近的作业段应合理安排作业时间，加强施工交通运输管理，因地制宜，采取不同的降噪措施，减缓噪声对敏感目标的影响。随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。加强施工期环境噪声监测。
5.1.4固体废物环境影响评价
施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工弃土、生活垃圾、淤泥、废肥料包装袋。
①建筑垃圾有废建材、包装袋等。对可再利用的建筑废料，进行回收利用，以节省资源。最大程度减小对环境的影响。建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用。
②本项目单井泥浆最大产生量16m3，钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围道路平整。表土用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填。
③施工人员产生的生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运处置。
④依据哈尔滨新巨环保科技有限公司2026年6月1日对本项目排水沟底泥现状检测报告可知，本项目排水沟底泥检测样品无重金属污染，《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2中筛选值要求。在枯水期施工，本工程产生弃方淤泥0.255万m3，清淤采用挖掘机和人工结合的方式进行。排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）。
⑤施工期田块整治工程将会产生少量的废肥料包装袋，产生量约为0.01t/a，外售废品收购站。
通过以上措施，项目建设产生的固体废物得到了妥善处置，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。
[bookmark: _Toc486255087][bookmark: _Toc15991680]5.1.5生态环境影响预测与评价
本项目建设地点位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区二八镇阿堡村、鲍堡村、二八村、傅井村、头屯村、王柱村、元宝村、长山村；方台镇的方台村、高家村、宋家村、榆林村；康金街道的金城村、永胜村、历井村、孟井村、双合村、苏德村、王牛村、王佩村、东井村、西井村、杨木村、东腰村、历井农场、新农村；石人镇的城子村、古城村、金星村、石人村、永发村、永平村、于家村、双宝村、站前村。
工程永久占地类型为草地、交通运输用地、水利设施用地、坑塘水面。新增永久占地46260m2，临时占地类型为耕地、草地、水利设施用地、坑塘水面，占地面积为294140m2。工程占地将导致所在区域土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少；占地区的开挖、建筑材料的临时堆放等也将破坏土壤层，影响其理化性质。工程占地带来的生物量损失中，但损失量占评价区总生物量相对较小，影响非常微弱。
项目施工期对生态环境的影响主要体现为占用土地、扰动土层、生物量减少、土地利用类型改变、破坏景观完整性、加剧水土流失。
（1）对动植物及生物量影响评价
本项目在施工期对植被的影响主要是施工期征用永久占地及临时占地及机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，开发过程所进行的土壤平整、土地开挖、取土、堆土等，会改变土层结构，原有土壤结构、理化性质将会发生明显改变，不利于植被生长。施工扬尘、运输车辆废气等，将使周边特别是沿运输线路两边的植被受到危害。新增永久占地草地、水利设施用地、坑塘水面共46260m2，临时占地类型为旱地、草地，占地面积为294140m2，破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率，损失生物量约680t，项目所在区域以农田为主的生态系统，其主要生态服务功能为提供农产品。由于长期的农业活动，评价区域无大型野生动物出没，评价区是东北地区典型的连绵种植农田，周边无重要物种、重要生境分布。田间小型的啮齿类野生动物受噪声影响，会产生驱避作用，但周边存在大量的替代生境，不会对种群的数量和类型产生影响。占地范围内无国家公益林、无国家重点保护的野生植物等。因此工程临时占地对评价区天然植被影响较小。
评价范围内大型兽类较少，多数为分布于灌丛及农田中栖息活动的中小型哺乳类动物。项目区无国家重点保护野生动物分布，所以工程施工对国家保护的野生动物不会产生影响。工程施工影响范围内的如鼠类、草兔、蝙蝠和黄鼬等平原地带常见的小型哺乳动物，由于施工区占地，导致其生境损失，野生动物对人为干扰具有回避性，向干扰小的地方迁移，将造成施工区域内数量短期内降低。但这种影响随着工程结束将会逐渐减少或消除。
合理安排施工时序，选择3月至4月进行排水沟清淤及涵洞等建筑物、护砌工程施工，沟渠干涸，不涉水。施工废水洒水降尘，不会对沟渠水质、水生动植物产生影响。沟道清淤后，底质环境及水质的改善，将有利于沟道水生生态环境的重建，将加快底栖动物的恢复，提高底栖动物的多样性。
输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。使临时占地土地利用类型、植被覆盖度、生物量等恢复为原有水平。减少由于工程施工对其景观、生态、水土保持等方面的不利影响。建设单位为生态恢复工程实施责任主体。
（2）水土流失影响分析
项目开发建设过程、占地开挖、建设等会扰动地表，破坏地表植被，使其失去固土防冲的能力，易诱发水土流失。排土场、工业场地平整等工程行为，使土壤裸露、地表扰动、局部地貌改变、原稳定体失衡，易产生水蚀，会对区域环境产生不利影响。
①水土流失防治责任范围
根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。
通过查阅项目征地资料、现场勘查以及了解主体工程征占地、工程布置和施工时序后，确定本项目的防治责任范围。本项目水土流失防治责任范围为202298m2，隶属于呼兰区。
本工程水土流失防治分区为主体工程区、施工道路区以及临时堆土区。占地类型分为草地、交通运输用地、水利设施用地、坑塘水面，占地性质分为永久占地及临时占地。
1）主体工程区
主体工程区包括机电井、建筑物等工程区，新增占地面积为46260m2。主体工程占地为本次工程扰动范围，计入本工程的水土流失防治责任范围内。
2）施工道路区
为满足施工需要，主体工程新建临时道路，占地面积2640m2，占地性质为临时占地。
3）临时堆土区
为满足施工要求，设置临时堆土区（堆料场），总占地面积291500m2，占地性质为临时占地。
②水土流失防治目标
本项目的水土流失防治目标是：项目建设范围内的新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施安全有效；水土资源、林草植被得到最大限度的保护与恢复；水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率达到设计目标值。
项目区土壤侵蚀强度为轻度，土壤流失控制比调整为1.0；项目位于水土流失重点治理区，林草覆盖率应提高，但主体设计项目实际能达到的林草覆盖率为12%，其余临时占地进行复垦，因此将林草覆盖率指标调整至12%。考虑项目区干旱程度、土壤侵蚀强度以及项目特点等因素，确定本方案防治目标。本项目执行的防治标准详见下表。










表5-1-7水土流失防治目标
	防治指标
	一级防治标准的防治目标值
	按土壤侵蚀强度调整的防治目标值
	按主体设计调整
	本方案采用的防治目标值

	
	施工期
	设计水平年
	轻度
	
	施工期
	设计水平年

	水土流失治理度（%）
	-
	97
	
	
	-
		97

	土壤流失控制比
	-
	0.9
	1.0
	
	-
	1.0

	渣土防护率（%）
	95
	97
	
	
	95
	97

	表土保护率（%）
	98
	98
	
	
	98
	98

	林草植被恢复率（%）
	-
	97
	
	
	-
	97

	林草覆盖率（%）
	-
	25
	
	-13
	-
	12


③水土流失现状
根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030 年）》，本项目涉及省级水土流失重点治理区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀；项目区属于东北黑土区，水土流失强度以轻度为主，针对项目区域的地形、地貌、降雨、风速、土壤、植被等水土流失影响因子的特性，结合现场实际调查等综合分析项目区平均土壤侵蚀模数为800t/km2·a，容许土壤流失量为200t/km2·a。
④水土流失影响因素分析
本项目建设与生产对水土流失的影响按水土流失产生部位、水土流失特点及水土流失影响因素可分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期2个阶段。
施工期（含施工准备期）：该阶段水土流失影响因素以人为活动为主导因素。项目建设过程中，建构物基础开挖、回填、建筑材料堆放、施工机械碾压和工人践踏等活动，改变了项目区地形地貌，扰动地表，破坏植被，将引起水土流失加剧。
自然恢复期：该阶段工程建设已经完成，人为活动对地表扰动较小，建设区域内水土流失强度将大大降低，水土流失因素以自然因素为主。自然恢复期项目区部分地表被建构物等所占压使用，裸露的土地采取工程措施与植物措施相结合进行综合防治。在植物措施尚未完全发挥其水土保持功能之前，受降雨溅蚀和径流冲刷，仍会有轻度的水土流失发生。但随着植物生长，覆盖度增加，水土流失将会逐渐得到控制。

表5-1-8可能造成水土流失的因素分析
	序号
	预测单元
	可能造成水土流失的因素分析

	1
	主体工程区
	渠道、建筑物清基、基础开挖，产生弃土临时堆置；干渠填筑形成土质坡面裸露；工程建设压占、扰动大面积土地，破坏地表植被。水土流失主要发生在清基和土方填筑过程中，松散弃渣堆置和裸露的土质坡面在外营力作用下易产生流失

	2
	临时堆土区
	施工机械碾压、施工人员扰动、占压地表、土方回填、施工机械碾压

	3
	施工道路区
	场地平整、路基填筑、占压地表


⑤水土流失预测
预测单元：依据工程布局、扰动地表时段、扰动形式以及扰动强度和特点，本项目预测单元划分为主体工程区、施工道路区以及临时堆土区。根据不同预测单元施工结束后地面的处理方式，结合工程平面布置以及项目区地形地势，对不同预测单元施工期和自然恢复期的预测面积进行了详细的统计。
预测时段：本项目水土流失预测时段划分为施工期（包括施工准备期）和自然恢复期。 
1）施工期
本项目总施工工期 18个月，此阶段扰动程度高，水土流失显著，是重点预测时段。根据主体工程进度安排，按最不利情况考虑，确定施工期水土流失预测时段为3.75年。 
2）自然恢复期 
依据项目区现状土地类型、当地的水热条件和立地条件，依靠自然恢复能够形成保土保水生态功能。土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，应根据当地自然条件决定，一般情况湿润区取2年，半湿润区取3年，干旱半干旱区取5年，本项目所在地哈尔滨市呼兰区属于半湿润区，故自然恢复期预测时段按3年计。
土壤侵蚀模数：
①预测内容 
1）可能造成的水土流失量的预测 
采用《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）计算项目建设扰动后的土壤侵蚀模数，然后根据工程建设前后土壤侵蚀模数的差值计算新增水土流失量。 
2）可能造成水土流失危害预测 
根据工程的实施规模、施工工艺等的位置和数量，结合区域自然环境条件，预测由于工程建设引起新的水土流失可能造成的危害，为制定项目区防治措施提供科学依据。水土流失预测内容及方法见下表。
表5-1-9预测内容一览表
	序号
	预测内容
	预测方法

	1
	可能造成的水土流失量预测
	采用类比工程实测资料计算项目建设扰动后的土壤侵蚀模数，进行水土流失量计算。

	2
	可能造成水土流失危害预测
	根据工程的建设规模、施工工艺等，结合区域自然环境条件，定性分析由于工程建设可能造成的水土流失危害。


②土壤流失类型划分 
依据《生产建设工程土壤流失量测算导则》（SL773-2018）项目土壤流失类型按下表进行划分：
表5-1-10生产建设项目土壤流失类型划分
	一级分类
	预测单元
	二级分类
	三级分类

	水力作用下的土壤流失
	主体工程区
	工程开挖面
	上方无来水工程开挖面

	
	施工道路区
	一般扰动地表
	地表翻扰型一般扰动地表

	
	临时堆土区
	工程堆积体
	上方无来水工程堆积体


③项目区土壤流失背景值 
项目区现状土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。通过实际调查和遥感资料分析，项目所在区域的土壤侵蚀模数约为800t/km2·a左右。 
④土壤侵蚀模数确定
根据《生产建设工程土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中的相关公式，计算得出工程施工前土壤流失背景值，工程施工期间开挖扰动和临时堆土的土壤侵蚀模数。计算得出的土壤侵蚀模数详见下表。
表5-1-11土壤侵蚀模数一览表
	类型
	分区
	采用的侵蚀模数 
t/（km2 ·a）

	土壤流失背景值
	-
	800

	施工期土壤侵蚀模数
	主体工程区
	2047

	
	施工道路区
	1828

	
	临时堆土区
	8466

	自然恢复期第一年
	主体工程区、施工道路区、临时堆土区
	1419

	自然恢复期第二年
	主体工程区、施工道路区、临时堆土区
	1130

	自然恢复期第三年
	主体工程区、施工道路区、临时堆土区
	872


预测结果：
1）建设期水土流失量
建设期内，预测水土流失总量为9627.6t，新增水土流失量为8606.4t。 
2）自然恢复期水土流失量
自然恢复期内，预测水土流失总量为1164.5t，新增水土流失量为347.5t。 
3）总水土流失量
综上所述，项目区内在无水土保持设施的前提下，预测时段内水土流失总量为5935.3t，其中新增水土流失量为4842.8t。具体计算详见下表。
表5-1-12建设期扰动区域水土流失量预测表
	预测单元
	预测面积
	预测时段
	土壤侵蚀
背景值
	扰动侵蚀
模数
	背景流失量
	扰动地表
流失量
	新增流失量

	
	km2
	a
	t/km2 ·a
	t/km2 ·a
	t
	t
	t

	主体工程区
	0.04626
	3.75
	800
	2047
	138.8 
	355.1 
	216.3 

	施工道路区
	0.00264
	3.75
	800
	1828
	7.9 
	18.1 
	10.2 

	临时堆土区
	0.2915
	3.75
	800
	8466
	874.5 
	9254.4 
	8379.9 

	合计
	0.3404
	/
	/
	/
	1021.2 
	9627.6 
	8606.4 


表5-1-13自然恢复期水土流失量预测表
	预测单元
	预测
面积
	原地貌水土流失量
	自然恢复期水土流失量
	新增流失量

	
	
	预测
时段
	土壤侵蚀背景值
	背景流失量
	第一年流失量
	第二年流失量
	第三年流失量
	流失量合计
	

	
	
	
	
	
	土壤侵蚀模数
	流失量
	土壤侵蚀模数
	流失量
	土壤侵蚀模数
	流失量
	
	

	
	km2
	a
	t/km2 ·a
	t
	t/km2 ·a
	t
	t/km2 ·a
	t
	t/km2 ·a
	t
	t
	t

	主体工程区
	0.04626
	3
	800
	111.0 
	1419
	65.6 
	1130
	52.3 
	872
	40.3 
	158.3 
	47.2 

	施工道路区
	0.00264
	3
	800
	6.3 
	1419
	3.7 
	1130
	3.0 
	872
	2.3 
	9.0 
	2.7 

	临时堆土区
	0.2915
	3
	800
	699.6 
	1419
	413.6 
	1130
	329.4 
	872
	254.2 
	997.2 
	297.6 

	合计
	0.3404
	/
	/
	817.0 
	/
	483.0 
	/
	384.7 
	/
	296.8 
	1164.5 
	347.5 


⑥水土流失危害分析
对工程项目本身可能造成的危害：
工程建设期和水土保持措施发生作用前，遭遇强降雨时，坡面将产生面蚀，严重时产生沟蚀、坍陷，危及渠道安全稳定，同时泥沙进入下游河道和渠道，造成下游淤积，降低防洪除涝能力。
对土壤肥力及地表植物的影响：
项目建设过程中，施工生产生活区和施工道路等严重扰动地表，致使大量地表土体被剥离，植被被破坏，导致土壤抗蚀能力下降，土壤涵养水分能力减弱，耕作层肥力下降，植物赖以生长的土壤条件恶化，对地表植物及农作物生长极为不利。另外，大量的水土流失也会使土壤中有机物质流失，影响土壤中的生物、微生物的生存与繁殖，会给项目区的植被恢复和土地整治增加工作难度。
加重项目区水土流失影响：
项目区建设期间，由于施工行为对原地貌的开挖和扰动，破坏了原地表土壤和植被，增加了土地裸露面积，减弱了土体的抗蚀能力，使区域内的水土流失量增大，加重了项目区水土流失影响，水土保持设置的植物防护措施发挥效益也需要一定的时间。
对周围生态环境的影响：
该工程建设实施，占用农田，破坏地表植被，打破了原有的生态平衡，同时表土剥离及堆放、清基及填筑、回填土临时堆放等工程行为严重加剧了土壤侵蚀强度，如不采取防尘措施，遭遇大风和降雨，极易发生水土流失，将直接影响到项目区域及周围居民的正常的生产工作和生活环境，对附近居民身体健康及生活环境带来不利影响。
工程占地破坏了项目区自然植被，降低了土壤抗侵蚀能力，使施工期间项目区部分区域土壤侵蚀强度呈增加趋势，生态效益损失。施工期结束后，对项目占地进行全面复垦和恢复，恢复为原地类，恢复原有物种，水土流失影响将逐步消失。
为了避免本项目在施工过程中造成区域水土流失，破坏当地生态环境，提出建议如下：
项目施工过程中产生的表土及挖方采取设置临时拦挡并采用密目网苫盖，避免在暴雨中被冲刷流失。本项目施工过程中应严格将活动范围控制在本项目用地范围内，不占用其它土地。合理安排施工期，避免雨天施工。
（3）土地利用影响分析
[bookmark: _Toc494017092][bookmark: _Toc415146703]本项目施工过程中破坏植被，使土地利用类型发生改变，易引发水土侵蚀、崩塌等地质灾害。新增永久占地草地、水利设施用地、坑塘水面共46260m2，建设完成后，土地利用类型变为水利设施用地及公用设施用地。临时占地类型为旱地、草地，占地面积为294140m2。输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。恢复为原有临时占地土地利用类型，对土地利用影响较小。
（4）对生态系统影响分析
本项目永久占地3614万m2（新增约46260m2），临时占地面积为294140m2。评价范围生态系统面积350.05km2，项目工程新增面积占评价区总面积的0.05%，占比较小。本工程施工期对永久占地及临时占地进行地表剥离，对局部自然生态环境造成一定的破坏，生产力有所降低。但生态破坏面积不大，对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徙、水土流失侵蚀度增加，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大。
本项目严格控制施工范围，对施工人员进行生态保护教育，表土采用分层剥离，分层堆放，表土用于临时占地土地复垦。施工结束后恢复为原有土地类型，临时占地恢复为原有的生态系统，对生态系统影响较小。
（5）对自然景观影响分析
项目永久占地代替了原有草地、坑塘水面，使其被分隔，产生景观的不连续性，这是人为活动对于自然景观的干扰和破坏，场区与周围自然景观产生了不协调。项目新增永久占地面积较小，在工程建设中要注意严格按所划定的区域施工，注意保护周边的植被。随着工程各项保护措施的落实到位，周边的生态系统将会得到逐步改善。
施工结束后恢复为原有土地类型，临时占地恢复为原有自然景观，对自然景观影响较小。
5.1.6地下水环境影响预测与评价
根据工程施工特点，对地下水水质的影响主要为施工废污水的排放下渗。
本项目灌溉井距离饮用水源地较远，均大于1km，不在其保护区范围内，项目施工期灌溉井工程打井过程中，不使用有毒有害等化学物质，泥浆循环使用，妥善收集，施工过程中产生的废水经静置后用于场地洒水降尘，施工过程加强环境管理，杜绝油品跑冒滴漏事故。不会对评价范围内最近饮用水源地等地下水保护目标水质及水量产生影响。合理安排施工时序，选择3月至4月进行排水沟清淤及涵洞等建筑物、护砌工程施工，沟渠干涸，不涉水，不产生基坑废水。
综上，施工期不会对地下水产生明显污染影响。
5.1.7对黑土地及基本农田影响分析
（1）黑土地
在工程建设过程中，如果施工安排不合理或操作不当，会使机械的机油等废弃油对黑土地造成污染；施工材料乱丢乱放也会造成土壤的污染；扬尘及冲刷物质进入农田，而且这些物质多为生土，有机质含量低，过多进入农田将会影响土壤的组成和结构，使土壤肥力下降，影响作物产量。
本项目施工期规范建筑垃圾和粉质材料的临时堆放，规范其他垃圾的收集和临时堆放，防止粉尘等进入农田。施工期各类废污水、固体废弃物按照要求进行处理和处置，避免污染工程周边黑土地。施工期加强管理，杜绝油品跑冒滴漏事故，不会对黑土地造成污染。
（2）基本农田
本项目施工期临时占地不占用基本农田。本项目为高标准农田建设项目，田块整治工程在现状农田上建设，永久占地不可避免将占用基本农田，占用面积约为0.03平方公里。施工过程中不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等，不会造成永久基本农田污染。规范建筑垃圾和粉质材料的临时堆放，规范其他垃圾的收集和临时堆放，防止粉尘等进入农田。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止环境污染。施工期各类废污水、固体废弃物按照要求进行处理和处置，避免污染工程周边基本农田。施工期加强管理，杜绝油品跑冒滴漏事故，不会对基本农田造成污染。严格执行项目的水土保持方案，合理施工减少土壤的翻动、开挖对土地肥力产生破坏等，防止和减轻施工造成的水土流失。加强施工期工人培训工作，施工时应建设围挡措施，减少粉尘对周围环境的影响；工程开挖应尽量避免在雨季进行。本项目应严格执行《中华人民共和国土地管理法》《基本农田保护条例》等文件要求，制定基本农田环境保护方案：①建设前期须优化道路选线、合理安排施工期；②施工期须按照报告书要求对临时占地采取耕作层的剥离和暂存、妥善处理、及时清运废弃物等方式做好基本农田的保护工作。
[bookmark: _Toc208906243]5.2运营期环境影响预测与评价
5.2.1大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Hlk6926034]本项目无冬季供暖，田间道路主要在春、秋农忙季节有少量农机车辆行驶，其他时段基本无车辆通过，车辆通过会产生少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOX、THC等，本区域通过车辆一般为当地农用车，车速较慢、产生的尾气及扬尘较少，同时通过对过往车辆采取限速措施后，对周围环境空气影响不大。
本项目排水工程设置78台柴油机移动泵车，使用过程废气主要为CO、HC+NOx、PM（颗粒物），排放速率分别为CO：0.15g/kWh、HC+NOx：0.696g/kWh、PM（颗粒物）：0.06g/kWh，能够满足GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）中要求，采用轻质柴油，减少柴油机移动泵车废气影响，同时鉴于项目的特殊性，泵车分布较分散，使用时间较短，位于田间，距离敏感点较远，田间空旷有利于柴油机移动泵车废气的稀释扩散，故柴油机移动泵车的废气影响是可接受的。
5.2.2水环境影响预测分析
5.2.2.1地表水环境影响分析
[bookmark: _Hlk10651079]（1）旱田
根据本工程已批复水资源论证报告书可知，新增水井区域均为旱田，无水田，属于高标准农田建设项目，灌溉后地下水经作物吸收等充分利用，用水效率较高，基本不产生退水。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，提出测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量措施。
（2）水田
1）松花江、漂河
项目区现有水田退水系统及组成：项目区排水工程已基本形成规模，项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。本项目退水路线及水系图见附图9。退水口位置见图4-3-1。
现有水田退水排放规律：灌区泡田期(5月中旬)后插秧前退水量占水田退水量的55%。由于泡田期水田不施用农药化肥，所以农田退水污染主要考虑有效分蘖临界期(6月末)，此阶段退水量占水田总退水量的25%，拔节孕穗期(7月下旬)，此阶段退水量占水田总退水量的5%，黄熟期(9月后)，此阶段退水量占水田总退水量的15%。每次退水持续时间约为20天。占比见下图：
[image: ]
图5-2-1 不同时期退水比例占比图
本项目现有水田退水总量及主要污染物：项目现状水田地下水灌溉面积0.47万亩，其中康金、石人、方台片区0.325万亩（松花江退水口），二八、康金、石人片区0.145万亩（漂河退水口）。现状年灌溉水利用系数0.67，水田灌溉用水定额为576.1m3/亩，现状引水总量271万m3，现状退水系数按0.2计，则现状年灌区退水总量54万m3。
本项目建设后通过格田改造、土地平整等工程，可以减少池埂占地面积，提高农田保水能力，并且由于渠系配套完善，减少引水的跑冒滴漏，水利用系数提升至0.69，水田灌溉用水定额为559.42m3/亩，引水总量263万m3，退水系数降至0.15，则项目建成后年灌区退水总量为39万m3。项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。
                         



            表5-2-1排水分区退水量变化情况          单位：万m3/a
	灌区
	用水量
	退水量
	公家沟退水口退水量
	漂河退水口退水量

	建成前
	271
	54
	37.3 
	16.7 

	建成后
	263
	39
	26.9 
	12.1 

	变化量
	-8
	-15
	-10.4 
	-4.6 


参考《黑龙江省五常市龙凤山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目（2022-2025年度）环境影响报告书》中于2024年对该项目退水期间的水质监测资料，COD和氨氮排水浓度分别为52.7mg/L和1.26mg/L。参考哈尔滨市呼兰生态环境局于2025年7月对区域孟家乡六排干河口内退水期间的水质监测资料，总磷排水浓度为1.84mg/L，总氮排水浓度为4.2mg/L。计算本项目主要污染物入河量变化情况。
表5-2-2不同河流主要污染物入河量变化情况    单位：t/a
	排入河流
	建成前
	建成后
	变化情况

	
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	松花江
	19.664
	0.47
	0.687
	1.567 
	14.202
	0.34
	0.496
	1.132 
	-5.462
	-0.131
	-0.191
	-0.435 

	漂河
	8.794
	0.21
	0.307
	0.701 
	6.351
	0.152
	0.222
	0.506 
	-2.443
	-0.058
	-0.085
	-0.195 

	合计
	28.458
	0.68
	0.994
	2.268 
	20.553
	0.491
	0.718
	1.638 
	-7.905
	-0.189
	-0.276
	-0.630 


根据章节4.2.2地表水现状评价内容，《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》及《哈尔滨市水环境质量月报》数据可以看出，少陵河桥断面2025年5月水质超标，本项目现有水田5月泡田期水田不施用农药化肥，非本项目退水影响，退水期间与非退水期间水质变化不大。故本项目现有水田退水对松花江、漂河造成影响较小。
2）地表水环境敏感目标
黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区为本项目地表水环境敏感目标，大顶子山断面距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约690m，参考该断面数据。具体位置关系见图4-2-6。
黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区：
根据黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心出具的《哈尔滨市水环境质量月报》及哈尔滨市呼兰生态环境局对大顶子山国控断面水质的例行监测情况，2025年1月-2026年3月水质数据见下表。
表5-2-3大顶子山（国控断面）水质监测数据一览表
	序号
	断面名称
	时段
	pH（无量纲）
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	氨氮
	总磷

	执行标准
	6~9
	≤6
	≤20
	≤1.0
	≤0.2

	1
	大顶子山
	2025年1月
	8
	3.9
	13
	0.31
	0.065

	2
	
	2025年2月
	8
	3.9
	19
	0.24
	0.065

	3
	
	2025年3月
	8
	3.9
	17.5
	0.22
	0.054

	4
	
	2025年4月
	8
	3.9
	7
	0.15
	0.06

	5
	
	2025年5月
	8
	4.3
	14.3
	0.11
	0.075

	6
	
	2025年6月
	8
	4.2
	14
	0.14
	0.088

	7
	
	2025年7月
	7
	4.3
	14.3
	0.09
	0.12

	8
	
	2025年8月
	7
	4.1
	15.3
	0.05
	0.117

	9
	
	2025年9月
	8
	4.2
	15.5
	0.07
	0.114

	11
	
	2025年10月
	8
	4.2
	11
	0.07
	0.084

	12
	
	2025年11月
	8
	4.5
	11.7
	0.03
	0.063

	13
	
	2025年12月
	8
	4.3
	18
	0.07
	0.05

	14
	
	2026年1月
	7
	4.4
	20
	0.15
	0.04

	15
	
	2026年2月
	7
	4.4
	/
	0.15
	0.02

	16
	
	2026年3月
	7
	3.8
	/
	0.15
	0.016


根据上表可以看出，大顶子山水质目标为Ⅲ类，2025年1月-2026年3月水质均达标，满足Ⅲ类水体类别要求，退水期间与非退水期间水质变化不大。黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区近五年来生态保护成效通过了生态及林草部门的评估验收。故本项目现有水田退水对黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区及大顶子山断面造成影响较小。
项目建成后灌区松花江退水口年退水量与现状相比减少10.4万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少5.462t/a、0.131t/a、0.191t/a、0.435t/a。本项目对区域水文情势、鱼类栖息及繁殖、浮游生物、底栖动物、水生维管束植物产生有利影响。农田排水集中在5～9月份，正值丰水期，呼兰河及黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区水量充沛，进入水体的污染物将不同程度的被稀释和降解，对水质影响较小。
本次改造后，通过加强管理，施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，削减化肥和化学农药用量，增加有机肥、复合肥以及生物农药和高效低毒低残留农药的施用量。采取测土配方施肥、水肥一体化措施，减少农田退水中的农药、化肥含量，防止农药、化肥污染承泄区水体。合理安排施肥、施药时间，减轻对灌区下游水环境的污染。故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水质、野生动植物生境、水生生态环境起到一定改善作用。无需建设退水水质提升设施。
5.2.2.2地下水环境影响预测与分析
（1）地下水资源量分析
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》可知，论证区地下水可开采量为1503.97万m³/a。总补给量为2506.61m³/a。项目实施后，最大年取水量为242.74万m3，占可开采量的16.14%，可以满足供水需求。
（2）用水量分析
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》《节水灌溉工程技术规范》和《黑龙江：用水定额》（DB23/T 727-2025），水源为地下水，设计灌溉保证率为90%，坐水种灌溉净定额6m3/亩，灌溉水利用系数0.9，滴灌净定额为60m3/亩，滴灌灌溉水利用系数取0.93。
本项目实现玉米灌溉面积122041.64亩，根据项目区的灌溉定额和灌溉水利用系数，灌溉总需水量为242.74万m³/a。
（3）取水合理性分析
根据项目开采井布置方案及开采量，参照“地下水动力学”计算公式，本项目地下水开采水位预测采用承压水完整井稳定干扰井群计算公式，选取有代表性的论证区进行计算。




式中：S—预测点水位下降值（m）；
H—含水层平均厚度（m），30m；
Qi—井流量（m3/d），30m3/h；
K—渗透系数（m/d），25m/d；
W（ui）—泰斯井函数；
ui—井函数自变量；
      ri—抽水井至水源井中心点的距离，m；
a—压力传导系数(m2/d)；，4667；

—给水度（无因次），0.15。
经计算，井群连续开采最大水位降深为1.315m。
区域地下水水位年内和年际变化较小，地下水流场较稳定。新增项目取水特点是井群集中开采，开采量均远小于单井允许开采量，根据单井出水量、布井数量、井距和布井范围的影响，井群中心水位受影响水位下降变化较小。水源井在开采状态下，降深小于2m，远小于含水层厚度的1/2，诱发环境地质问题的可能性小。
本项目取水特点是灌溉期按周期取水。鉴于本区处于漫滩和阶地区，地下水资源丰富，地下水补给、径流、排泄条件通畅，项目实施后，论证区开采后地下水流场没有发生大的变化。受区域地形地貌、气候特征及土壤条件影响，项目区地下水含水层的大气降水垂直入渗补给条件较好，含水层调节能力强。因此，本项目取水不会引起论证区内的地下水水位持续下降，也不会产生严重的环境地质问题。
根据预测结果，井群连续开采最大水位降深为1.315m，小于2.0m，小于含水层厚度30m的三分之一，故项目取水造成的地下水水位降深在允许范围内。项目实际开采为非持续性，且开采期为每年的5-7月，随着7月份丰水期的到来，得益于对地下水良好的补给条件，以丰补歉，项目取水水源地所在区域含水层厚度较大，富水性较好，水量和水质条件均能够满足项目用水要求。同时项目取水对区域水资源状况影响较小。
（4）地下水开采影响范围
将开采井群概化为一眼大井，以平均日取水量开采，以预测开采井中心水位降深为大井的降深，采用吉哈尔特公式预测拟建地块开采后的影响范围。
[image: ]
式中：R—影响半径（m）；
S—水位降深（m），经前文计算取1.315m；
K—渗透系数（m/d），数据来源“《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》”，25m/d；
经计算，本项目最远影响范围为约66m，根据项目开采井布置方案，因项目取水造成的地下水位下降基本局限在项目地块内，对地块外的取水基本不产生影响。本项目用水方式属间歇式开采，水位降深可在停止开采后快速得到调节恢复，不会形成长时间大面积地下水超采区，能够保持项目区的地下水总体补给平衡。
（5）取水、灌溉影响分析
1）对区域地下水环境的影响
从长期对地下水资源量分析看，节水工程建设采用的是高效节水形式，用水量与常规灌溉方式比较用水量较小，同时可以通过开发利用区域地下水，可以增加降雨、湖泡、侧向的补给量，用水量对地下水资源以有利影响为主。
水资源论证报告对开采后地下水水位进行了预测，论证区即使持续开采取水中心最大水位降深小于2.0m，小于合理降深5m的动水位要求，同时本工程为非持续性取水，基本分布于春季耕种和夏季防旱，本项目灌溉水除植物吸收外，基本以蒸发和下渗的方式回归自然，能够对地下水位的恢复起到正效益，同时在丰水期地下水得到充分的补给，地下水位可以得到充分恢复。
本次改造后，通过加强管理，施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，削减化肥和化学农药用量，增加有机肥、复合肥以及生物农药和高效低毒低残留农药的施用量。采取测土配方施肥、水肥一体化措施，防止农药、化肥污染地下水体。合理安排施肥、施药时间，减轻对地下水环境的污染。
2）对其他取水户的影响
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》，项目区内主要用水户为农村居民生活和牲畜用水。项目建设后，已经考虑农村居民生活和牲畜用水的预留量，最大影响半径为66m，而水井间距基本控制在602-1914m之间，井群干扰系数0.02～0.05之间，故不会对其他用户造成影响。经对现状用水户用水情况调查和分析预测2030年各论证区需开现状及规划地下水开采率多年平均小于80%，不会形成较大的地下水降落漏斗，不会影响居民生活用水和其他用水户。
3）对地下水保护目标（集中式饮用水源地）、居民饮用水的影响
本项目灌溉井距离集中式饮用水源地较远，均大于1km，不在其保护范围内，根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》，本项目水井开采地下水最远影响范围为约66m，并且本项目间歇性抽水，本项目灌溉水除植物吸收外，基本以蒸发和下渗的方式回归自然，能够对地下水位的恢复起到正效益，同时在丰水期地下水得到充分的补给，地下水位可以得到充分恢复，故对饮用水源地影响较小。
本项目合理开采地下水资源，严格执行灌溉制度，采取节水灌溉措施，提高水资源的利用率，通过管道输水、田间滴灌，最大限度的利用水资源。防止地下水超采，定期进行地下水水位监测（每年的丰、枯水期各监测1次），采取节水、降水措施。
4）对地下水补径排关系的影响
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》可知，论证区地下水可开采量为1503.97万m³/a。总补给量为2506.61m³/a。项目实施后，最大年取水量为242.74万m3，占可开采量的16.14%，可以满足供水需求。
本项目灌溉井取水导致水位下降，将导致地下水的补给范围缩小，原本通过地表水体、大气降水等方式补给地下水的量减少。根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》预测结果，井群连续开采最大水位降深为1.315m，小于2.0m，小于含水层厚度30m的三分之一，项目取水造成的地下水水位降深在允许范围内，对地下水补给范围影响较小。项目为非持续性，开采期为每年的5-7月，随着7月份丰水期的到来，以丰补歉，项目取水所在区域处于漫滩和阶地区，地下水资源丰富，地下水补给、径流、排泄条件通畅，含水层厚度较大，富水性较好，含水层的大气降水垂直入渗补给条件较好，含水层调节能力强，故项目取水对区域地下水补径排影响较小。
（6）对地下水水质的影响分析
工程运行不改变区域地下水的补给、径流和排泄的基本条件，地下水在水质方面变化轻微，工程实施不会对地下水产生严重不利影响。
1）预测范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求，地下水环境影响预测范围应与评价范围一致，本项目地下水预测范围为项目评价范围。预测层位为地下水的潜水含水层。
2）预测时段
预测时段设定为发生泄漏后的100天、1000天。本项目柴油机移动泵车无服务年限，无厂界范围，无反应迁移规律的其它重要时间节点。
3）预测情景
正常状况：本项目运营期柴油机移动泵车油箱密闭，柴油机移动泵车运行过程油箱正常情况下会发生泄漏。不使用时于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗，正常情况下不会泄漏。
非正常状况：非正常工况下，柴油机移动泵车油箱在使用和停放时发生泄漏事故，柴油渗漏对地下水水质造成影响。
4）预测因子
选取石油类作为预测因子。假设柴油机移动泵车油箱全部泄漏，泄漏量为125kg。
5）执行标准
石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。（0.05mg/L）
6）预测模型
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”，公式如下。
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式中：x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；
m—注入的示踪剂质量，kg；125
w—横截面面积，m2；0.0000785m2
u—水流速度，m/d；u=0.05m/d
ne—有效孔隙度，无量纲；ne=0.2
DL—纵向弥散系数，m2/d；DL=0.2m2/d
π—圆周率；π=3.14；
模式中参数的确定：
水流速度（u）：根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，根据地下水概况分析，中砂石含水层渗透系数取（K=25m/d），水力坡度I=2‰，所以u=0.05m/d。有效孔隙度（n）：根据资料选取，0.2。
弥散系数：根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，本项目参考《海岸工程》第17卷第3期-地下水弥散系数的测定中表5-2-5弥散系数参考表，取DL=0.2m2/d。
表5-2-3预测参数
	[bookmark: _Hlk522485953]含水层参数
	取值
	含水层参数
	取值

	渗透系数
	25m/d
	水利坡度
	2‰

	有效孔隙率
	0.2
	弥散系数
	0.2m2/d

	流速
	0.05m/d

	污染源参数
	石油类

	源强
	125kg


7）预测结果
预测计算结果见表5-2-4。
表5-2-4 地下预测结果
	石油类

	100天
	1000天

	距离（m）
	浓度（mg/L）
	距离（m）
	浓度（mg/L）

	0
	367428978
	0
	6977827

	10
	367428978
	10
	21493219

	20
	30160407
	50
	158814602

	30
	203219
	80
	51559552

	40
	112
	100
	6977827

	47
	0.133
	150
	592

	48
	0.046
	182
	0.055

	59
	1E-07
	183
	0.04

	60
	0
	218
	1E-07

	100
	0
	219
	0

	120
	0
	1000
	0


根据表5-2-2可知，本项目发生泄漏情况下，石油类：100d，在下游48m处达到标准值，影响范围为59m；1000d，在下游183m处达到标准值，影响范围为218m。石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准（≤0.05mg/L）。在此范围内无地下水保护目标，事故造成部分区域浅层地下水污染。所以非正常工况下，污水渗漏不会对地下水流向下游居民点地下饮用水造成影响。项目建设对区域地下水环境影响较小。
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图5-2-2 100天石油类预测结果图
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图5-2-3 1000天石油类预测结果图
5.2.3声环境影响预测与分析
5.2.3.1主要噪声源 
本项目运营期道路行驶车辆主要为农用机械，只是农忙季节的出入频繁，较项目建设前，车流量变化不大，区域受交通噪声影响的程度变化不大，临近敏感目标的道路处设置限速、禁鸣标识，能够有效降低机动车辆产生的噪声。
本项目运营期排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，柴油机移动泵车及文丘里施肥机使用时间较短，且布局在耕地内，远离居民。变压器基础减振，产生影响较小。
故运营期主要噪声影响为灌溉井内泵类、水肥一体化设备、文丘里施肥机噪声影响。潜水泵、水肥一体化设备位于井房内，潜水泵位于地下，潜水泵、水肥一体化设备采取减振措施，项目灌溉为间歇灌溉，且有抗旱作用，对周围居民影响可接受。因此本次运营期针对使用频繁的灌溉井泵类、水肥一体化设备对周围声环境的影响进行预测，泵类声压级为70dB（A）。
5.2.3.2预测模式
（1）由建设项目自身声源在预测点产生的声级计算公式：
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式中：Leqg——噪声贡献值，dB；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
（2）预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级计算公式：
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式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
（3）室内声源等效室外声源功率级计算
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：L2pi（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
（4）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
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（5）拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
5.2.3.3预测结果
本次选取1口距离周围村屯（碱草村）最近的机电井-7及1口距离周围村屯（厉井村）最近的滴灌井-24（含水肥一体）进行预测，噪声预测结果见下表。
表5-2-5机电井井房昼夜噪声预测结果    单位：dB(A)
	预测指标
	厂界东
	厂界南
	厂界西
	厂界北

	
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间

	贡献值
	51
	51
	51
	50

	标准限值
	昼：55，夜：45


  表5-2-6 距离机电井井房最近敏感点噪声预测结果    单位：dB（A）
	预测点位
	预测时段
	贡献值
	背景值
	预测值

	碱草村
	昼
	44
	51
	52


表5-2-7滴灌井（含水肥一体）井房昼夜噪声预测结果    单位：dB(A)
	预测指标
	厂界东
	厂界南
	厂界西
	厂界北

	
	昼间
	昼间
	昼间
	昼间

	贡献值
	51
	50
	52
	51

	标准限值
	昼：55，夜：45


表5-2-8 距离滴灌井（含水肥一体）井房最近敏感点噪声预测结果  单位：dB（A）
	预测点位
	预测时段
	贡献值
	背景值
	预测值

	厉井村
	昼
	42
	49
	50
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碱草村
居民
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图5-2-4 机电井声环境预测结果等值线图
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厉井村
居民
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图5-2-5滴灌井（含水肥一体）声环境预测结果等值线图
预测结果表明，机电井井房及机电井（水肥一体）井房厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声质量标准》(GB12348-2008)表1中1类标准要求。项目区机电井-7距离最近居民碱草村（5m）及滴灌井-24（含水肥一体）距离最近居民厉井村（5m）噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。
5.2.4固体废物环境影响分析
本项目运营期产生固体废物主要为秸秆、农药包装物及废肥料包装袋。
高标准农田耕种过程中将会产生农药包装物及废肥料包装袋，依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部 生态环境部令2020年 第6号）以及《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物豁免管理清单，农药包装物不按照危险废物管理。秸秆、废肥料包装袋由当地农民负责外售综合利用；农业使用者及时收集农药包装物，由并交回农药经营者或回收站。
5.2.5土壤影响评价
本项目主要建设灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、田块整治工程。通过本工程建设，项目运行能减少因沟道长期淤积、渠道损毁堵塞等造成的雨水漫流、水土保持功能缺失、加剧水土流失等问题，可以有效控制新增水土流失量，提高植被覆盖度，也可以改善项目区及其周边生态环境，使区域水土流失得到有效治理，水土保持功能得到恢复。
项目建成后灌溉井灌溉过程中，如进行过度灌溉将引起地下水位变化，从而产生区域土壤盐渍化的风险。水田灌溉对土壤潜育化影响。
根据土壤现状监测，本项目区域土壤pH值在6.17-7.31之间，含盐量为0.4-0.9g/kg，未出现土壤次生盐渍化现象。本项目建设完成后，对部分渠道进行衬砌，进一步降低灌区田间地下水入渗几率。本工程按照灌溉定额灌溉，考虑农作物灌溉制度、种植结构设计，实行节水型灌溉技术，以满足作物的灌溉需求，严禁过度灌溉，适度灌溉能够提升土壤肥力及农作物产量，土壤中的毛细血管上升幅度较小，不会引起土壤次生盐渍化。
项目区地下水主要接受大气降水补给，灌区田间水与区内承压水之间水力联系微弱。根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》预测结果，井群连续开采最大水位降深为1.315m，小于2.0m，小于含水层厚度30m的三分之一，项目取水造成的地下水水位降深在允许范围内，对地下水补给范围影响较小。项目为非持续性，开采期为每年的5-7月，随着7月份丰水期的到来，以丰补歉，项目取水所在区域处于漫滩和阶地区，地下水资源丰富，地下水补给、径流、排泄条件通畅，含水层厚度较大，富水性较好，含水层的大气降水垂直入渗补给条件较好，含水层调节能力强，故项目取水对区域地下水影响较小。故不会对土壤结构造成破坏，不会引起干化、沙化等问题。
我省种植水稻已有几十年的历史，至今未发生水田有沼泽化的现象，其原因是水稻不是沼泽植物，不会产生泥炭累积，由于每年耕翻水稻，根系很快能分解，北方的水稻一年一熟，淹水时间短，而且水稻淹水仅70天～80天，不是常年积水，所以不会产生沼泽化。
本项目采用节水灌溉方式，配套健全灌排渠系系统，通过农民进行科学合理的耕作，将改良土壤结构，增加有机质含量，培肥地力，逐渐改善土壤板结状况，增进土壤的养分循环，土壤含水能力增强，这些变化将在一定程度上改善和提高土壤环境质量，使土壤生态系统稳定性增强，土地潜力得到充分发挥，农业生产水平将大幅度提高，土地资源得到合理利用。
本次改造后，通过加强管理，施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，水稻亩施肥量50公斤，玉米亩施肥量65公斤；水稻亩施药量0.36公斤，玉米亩施药量0.31公斤，大豆亩施药量0.26公斤。削减化肥和化学农药用量，增加有机肥、复合肥以及生物农药和高效低毒低残留农药的施用量。采取测土配方施肥、水肥一体化措施，化肥和化学农药用量将会大量削减，土壤中化肥和化学农药残留量将会减少对土壤的污染。
故本项目的建设对土壤环境影响不大。运营期建设单位定期对土壤环境进行监测。
5.2.6农田输配电工程电磁辐射影响评价
根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）可知，100kV以下电压等级的交流输变电设施豁免管理，本项目高压线路为10kV，低压线路为0.4kV，变压器型号为S20-M-30kVA、S20-M-50kVA、S20-M-80kVA、S20-M-125kVA，属于豁免范畴，根据《中华人民共和国环境电磁波卫生标准》，适合人们长期居住的安全区环境电磁辐射值必须小于0.01kV/m。11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉，本项目10kV电磁辐射更小，故对周围影响不大。
5.2.7风险影响评价
根据工程分析结果，本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，环境风险潜势为I，进行简单分析。
5.2.7.1环境敏感目标概况
根据风险潜势判断，本项目不设环境风险评价等级和评价范围，仅开展简单分析，环境敏感目标主要为高标准农田片区范围内村屯。
5.2.7.2环境风险识别
本项目风险事故发生的潜在因素主要为运营期柴油机移动泵车中柴油泄漏、变压器中变压器油泄漏，泄漏的主要原因为设备失修，管理不善，操作失误等。一旦发生泄漏风险，将对大气环境、地下水造成影响。
5.2.7.3环境风险分析
项目发生泄漏等环境风险事故时，污染物的扩散途径有如下几种：
柴油、变压器油泄漏后，引发的火灾，火灾事故排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物等有毒有害物质主要通过大气扩散，在不利气象条件下可能对周围居民区等敏感目标造成不利影响。泄漏液体进入地下水，将对区域地下水造成影响。
5.2.7.4风险防范措施及应急要求
本项目柴油机移动泵车油箱密闭，不使用时于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s），正常情况下不会泄漏，若发生泄漏事故，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土交由资质单位运输和处置。
本项目变压器油箱采取全密封结构，采用真空注油工艺，防止进水、进气，延缓变压器老化，提高运行可靠性，无储油柜。变压器使用期间不换油、不补油，使用寿命结束后或出现设备故障时直接整体更换变压器，由设备厂家带走，正常情况下，变压器油不会泄漏，若受到外力因素如地震、台风或人为因素破坏等，变压器油有泄漏的风险，此种因素存在不可控性。
本项目变压器为杆上变压器，露天设置，每个变压器箱内变压器油最大贮存量为115kg，定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置，通过采取此应急措施后本项目环境风险影响可接受。
加强巡视及管理并制定环境风险应急预案。在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。
5.2.7.5分析结论
采取本项目提出的风险应急措施，可有效避免风险事故污染大气、地下水，可有效保护应急人员健康。
表5-2-9建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	呼兰区2026年高标准农田建设项目

	建设地点
	（黑龙江）省
	（哈尔滨）市
	（呼兰）区
	康金街道、方台镇、二八镇、石人镇
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	126.8737~127.0577
	纬度
	46.3345~46.0560

	主要危险物质及分布
	柴油机移动泵车、变压器

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	本项目风险事故发生的潜在因素主要为运营期柴油机移动泵车中柴油泄漏及变压器油泄漏，泄漏的主要原因为设备失修，管理不善，操作失误等。一旦发生泄漏风险，将对大气环境、地下水造成影响。

	风险防范
措施要求
	本项目柴油机移动泵车油箱密闭，不使用时于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s），正常情况下不会泄漏，若发生泄漏事故，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土交由资质单位运输和处置。
定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置，通过采取此应急措施后本项目环境风险影响可接受。加强巡视及管理并制定环境风险应急预案。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）


5.2.8生态环境影响预测与评价
（1）对陆生生态影响分析
项目区以农田生态系统为主，已形成多年，项目建成后区域仍以农田生态系统为主，经现状调查，人类活动频繁，项目区无大型兽类分布。鼠类等小型动物、植物已适应现有生境及生态系统。项目区无陆生重要物种、重要生境，工程运行期间，有效利用水肥资源，有利于农田生态系统健康发展，不会造成物种、生物量损失及生境变化，不会对区域生物多样性产生较大影响。本项目为高标准农田建设项目，种植旱地作物可以增加植被覆盖率，农田生态系统依赖于人的管理，其主要功能为提供农产品，高标准农田建设有利于进一步发挥它的生态体系功能。本区域通过车辆一般为当地农用车，车速较慢、产生的尾气及扬尘较少，同时采取限速、禁鸣措施。灌溉井泵类位于地下，能够有效的阻隔声传播，柴油机移动泵车及文丘里施肥机使用时间较短，减少扬尘和噪声对动植物产生的影响。
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》预测结果，本项目灌溉井井群连续开采最大水位降深为1.315m，小于2.0m，小于含水层厚度30m的三分之一，故项目取水造成的地下水水位降深在允许范围内。项目实际开采为非持续性，且开采期为每年的5-7月，随着7月份丰水期的到来，以丰补歉，项目取水水源地所在区域含水层厚度较大，富水性较好，项目取水对区域地下水影响较小。故不会对土壤结构造成破坏，不会引起干化、沙化等问题。对陆生生态产生影响较小。
（2）对水生生态影响分析
根据我省灌溉目前的统计资料，灌区泡田期(5月中旬)后插秧前退水量占水田退水量的55%。由于泡田期水田不施用农药化肥，所以农田退水污染主要考虑有效分蘖临界期(6月末)，此阶段退水量占水田总退水量的25%，拔节孕穗期(7月下旬)，此阶段退水量占水田总退水量的5%，黄熟期(9月后)，此阶段退水量占水田总退水量的15%。每次退水持续时间约为20天。
灌区退水中的有机污染物主要有颗粒有机物、溶解有机物、腐殖质等。这些有机物质在被微生物分解过程中消耗水体中的大量氧气，造成水体中溶解氧含量的降低。当有机物浓度过高时，甚至会发生缺氧现象。在缺氧条件下，厌氧微生物利用水体中的有机物大量生长与繁殖，同时生成一些有毒气体，如硫化氢和氨气等这些有毒气体会对鱼类产生毒害作用。悬浮有机物的消耗作用有可能造成相对低氧的水域，从而使鱼类产生回避反应。此外，缺氧条件下还会造成部分病原菌大量繁殖，可能会导致鱼类的死亡率上升。灌区在种植过程中会施加农药，因此退水中可能含有农药及其分解产物，属于结构复杂难于自然降解的有机物，随排水进入到松花江及漂河中，可能会对鱼类的生理生化、生长和繁殖产生影响。
[bookmark: _Toc448912404]营养盐主要是中水体中的含氮、磷的无机物质，主要水质指标是NH4+-N、TN和TP的含量。随着种植集约化程度的不断提高，灌区内大量化肥的施加，使大量氮、磷随农田退水或下渗进入排水沟渠，最终退入松花江及漂河，对该水域的水质和地下水的饮用安全产生了严重影响，对农灌区的可持续发展和松花江及漂河水环境及其流域生态安全构成极大挑战。当氮、磷的负荷量超过自然净化能力时，就出现富营养化问题。水体中的氮、磷含量过高，会引起藻类恶性繁殖、死亡、分解、水质恶化、水体中溶解氧下降。水体富营养化造成的环境污染，会引起鱼类及其它经济水生生物急速死亡，使水生态环境恶化。其造成鱼类死亡的原因主要有三点：一是水体溶解氧极低以窒息死亡，二是有毒藻华，释放的毒素致死，三是藻类分解产生非离子氨致毒死亡。在水体中以非离子氨和铵离子存在的氮称为氨氮，非离子氨对鱼类有毒害作用。鱼类对非离子氨非常敏感，即使水体中非离子氨的含量很低，也会影响到鱼鳃中氧的传递。
退水对受纳水体中鱼类栖息地的影响主要体现在退水中的污染物质。当退水中污染物浓度未超过河水中水生生物生存阈值时，由于退水带来了额外的营养物质(氮素、有机物等)，水生生物生存环境将得到适当的改善，适宜的栖息地面积增大。当退水中的污染物浓度超过河水中水生生物生存阈值时，会造成水体污染，其中过量的悬浮物质、有机物和营养盐等会对鱼类的生存造成威胁，水生生物中毒，甚至致死，其生存环境恶化，导致鱼类栖息地的面积缩小。退水对下游沿岸带的水质影响较大，当污染物浓度超过其自净能力时，会对一些经济鱼类的栖息地造成影响，影响鱼类的产卵、索饵和洄游。
水体富营养化对大型底栖动物群落产生了一定负面影响，底栖动物群落多样性随着富营养化程度的提高而相应降低，大型底栖动物多样性会相应降低。水体中总氮、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量和总磷的含量对底栖动物的密度均有较大影响。在高氮、磷营养盐水平下，会导致物理生境退化、敏感底栖动物物种减少、耐污物种个体密度上升等现象。灌区退水中的污染物质会降低植物种子的萌发率、萌发指数和活力指数，延长种子的萌发进程。
本项目灌区已建设多年，区域水生生态系统经过长时间的演替，已形成稳定的适合现有鱼类及水生生物生长繁殖的生境和生态系统。
项目区排水工程已基本形成规模，项目区西部排水通过原有沟汇入公家沟，最终汇入松花江，承泄区为松花江。项目区东部排水汇入原有沟，最终承泄区为漂河。片区内排水承泄区为松花江及漂河。
现状调查发现，目前松花江及漂河评价区域以青鱼、鲤鱼、银鲫、鲢鱼、草鱼、黑龙江泥鳅等常见鱼类为主。本区域灌区泡田期(5月中旬)后插秧前退水量约占水田退水量的55%，由于泡田期水田不施用农药化肥，所以这段时间退水对松花江及漂河鱼类基本无影响。黄熟期退水量占水田总退水量的15%，由于9月底部分鱼类尚未开始越冬洄游，此时的灌区退水量较少，黄熟期退水对鱼类洄游产生影响不大。
由于工程的实施，减少渠道上的“跑、漏、冒”水现象，减少灌区引水量，节约了水资源，提升水资源利用效率，农田保水能力增强，工程实施前后取水量、退水量、污染物入河量均减少，对区域水文情势、鱼类栖息及繁殖、浮游生物、底栖动物、水生维管束植物产生有利影响。农田排水集中在5～9月份，正值丰水期，松花江、漂河水量充沛，进入水体的污染物将不同程度的被稀释和降解，对水质影响较小。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，实施测土配方施肥、水肥一体化等措施，控制农药、肥料施用种类及数量。项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3，COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。故工程实施后对松花江及漂河水生生态环境起到一定改善作用。
本项目水田灌溉取水依托现有取水井，由于工程的实施，减少渠道上的“跑、漏、冒”水现象，减少灌区引水量，节约了水资源，提升水资源利用效率。工程实施前后取水量、退水量均减少，对区域水文情势、鱼类栖息及繁殖、浮游生物、底栖动物、水生维管束植物产生有利影响。灌区退水不会显著‌影响河道的自然状态和生态平衡。
工程实施后，通过加强管理，发展绿色水稻生产，削减化肥和化学农药用量，增加有机肥、复合肥以及生物农药和高效低毒低残留农药的施用量，减少农田退水中的农药、化肥含量，退水中污染物浓度降低，污染物入河量减少，有利于受纳水体松花江及漂河河流水质的维持和改善。
从现状调查来看，评价区域存在重要经济鱼类“三场”分布。影响鱼类产卵的主要因素为水温、溶解氧、底质、氨氮浓度等。通过现状调查发现，评价水域产黏性卵鱼类产卵场较多，主要分布在松花江下游及河口段、河湾、河汊等，水生维管植物分布广、密度多或陆生植物水体淹没范围较大的水域。集中分布于河口江心岛、浅滩浅水处。退水口下游分布有产黏性卵鱼类产卵场，无国家重点保护、珍稀濒危及产沉性和漂流性卵鱼类的产卵场。
项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3，COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。对松花江及漂河水生生态环境起到一定改善作用。对产黏性卵鱼类产卵场产生有利影响，不会导致鱼类产卵量的显著降低，不会对国家重点保护水生野生动物雷氏七鳃鳗等产生影响。项目运营后，松花江水文情势变化较小，不会改变现有的水流条件，入河污染物减少。因此，总体来看本项目运营对鱼类的洄游基本无影响，对鱼类栖息地基本无影响。
（3）黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区
本项目现有公家沟农田退水口距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约25m。位置关系见图2-8-1。
黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区是2008年1月经黑龙江省人民政府（黑政函2008[5]号）批准建立的省级自然保护区。区行政边界江北中环路。保护区沿松花江北岸东西带状延伸，保护区东西长46.56公里，南北宽25.94公里，面积为15688.58公顷（核心区面积6712.14 公顷，占总面积42.8%；缓冲区面积5593公顷，占总面积35.6%；实验区面积3383.77公顷，占总面积21.6%）。
自然保护区90%以上面积为内陆水域，包括河流水面（松花江）和坑塘水面。其湿地生态系统在典型性和代表性方面存在不足，沼泽湿地面积占比较小，湿地类型相对单一，并非典型的或具有代表性的自然生态系统区域。该保护区保护对象是松嫩平原湿地生态系统及其野生动植物，保护对象不具备典型性和集中性，保护区内野生动植物在本地区乃至黑龙江省范围内属普遍分布，并非集中分布区，不具备特殊保护价值。黑龙江呼兰河口湿地保护区近五年来生态保护成效通过了生态及林草部门的评估验收。
黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区为本项目地表水环境敏感目标，大顶子山断面距离黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区约690m，参考该断面数据。根据章节5.2.2.1地表水环境影响分析可知，大顶子山水质目标为Ⅲ类，2025年1月-2026年3月水质均达标，满足Ⅲ类水体类别要求，退水期间与非退水期间水质变化不大。故本项目现有水田退水对黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区及大顶子山断面造成影响较小。
项目的地表水退水口利用现有。由于工程的实施，减少渠道上的“跑、漏、冒”水现象，减少灌区引水量，节约了水资源，提升水资源利用效率，农田保水能力增强，工程实施前后取水量、退水量、污染物入河量均减少，对区域水文情势、鱼类栖息及繁殖、浮游生物、底栖动物、水生维管束植物产生有利影响。农田排水集中在5～9月份，正值丰水期，松花江及黑龙江呼兰河口湿地省级自然保护区水量充沛，进入水体的污染物将不同程度的被稀释和降解，对水质影响较小。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，实施测土配方施肥、水肥一体化等措施，控制农药、肥料施用种类及数量。项目建成后灌区松花江退水口年退水量与现状相比减少10.4万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少5.462t/a、0.131t/a、0.191t/a、0.435t/a。故工程实施后本项目退水对保护区野生动植物生境及水生生态环境起到一定改善作用。无需建设退水水质提升设施。
（4）水文情势影响
项目实施后，农田退水与现状相比减少15万m3。本项目农田退水具有周期性，集中在5～9月份，退水量减少将会导致地表水流量、水温、水位等短时发生变化。
水位、流量、流速是鱼类生殖、索饵洄游的重要因素，尤其在繁殖期流量、流速对鱼类的繁殖尤为重要。不同鱼类繁殖对流量、流速要求各有差异。流速、流量是鱼类繁殖的外在因素，通过流速的刺激可加速性腺成熟、刺激内分泌加大，促进繁殖。特别是对产漂流性、漂浮性鱼类更为重要，流速的大小直接影响鱼类繁殖、孵化效果和鱼苗成活率。一些鲤科鱼类的繁殖除对流速、流量有一定要求外，水位的变化也是影响鱼类繁殖的重要因素，除了水位上涨带来的刺激外，沿岸带大量淹没的植物也是重要外界因素之一，为其提供了良好的产卵条件。水位降低使得产黏性卵、底质鱼类的产卵场丧失，同时由于水位降低，已经产在沿岸带黏在水生维管植物上、底质的鱼卵会因离水而死亡，从而影响鱼类繁殖效果和资源量。
本项目农田退水集中在5～9月份，入松花江退水口年退水量与现状相比减少10.4万m3，松花江流域多年平均年径流量约为 762亿m3，退水减少量占比约为0.00014%。漂河退水量与现状相比减少4.6万m3，漂河流域多年平均年径流量约为 0.4亿m3，退水减少量占比约为0.1%。占比极小，故不会对已形成的现有的水域形态、径流条件、水力条件以及冲於条件等造成显著影响。
评价区域无国家重点保护、珍贵濒危水生野生动物和重要经济鱼类“三场”分布，因此退水减少对国家重点保护、珍贵濒危水生野生动物产卵繁殖无影响。
浮游生物是水体中鱼类等水生动物的重要的饵料基础，不同水体、环境的浮游生物无论种类、密度、生物量都有较大的差别。本项目依托现有退水口，退水减少量相对退水河流流域多年平均年径流量占比极小，河流整体形态仍然保持原始状态，浮游生物种类、密度、生物量没有发生较大的变化。不会导致沿岸带底栖动物死亡，整体而言底栖动物密度和生物量受到的影响较小。
（6）项目实施后现有生态问题的演变及发展趋势分析
根据评价区现有生态环境问题调查结果，灌区干渠上现有部分涵洞等渠系建筑物已到达合理使用年限，老化破损严重，年久失修，无法继续满足基本灌溉需求；渠道衬砌长度较短，渗漏损失大，导致渠道输水效率低，部分输水渠段跑、冒、漏严重，致使渠道沿程水损失较大，水资源浪费严重。项目区部分排水沟淤积严重，排水不畅。本项目对渠道进行衬砌，对建筑物进行新建或拆除重建，对部分现有排水沟进行清淤、衬砌。
项目实施后，水资源得到充分利用，减少渠道跑、冒、漏，减轻水土流失，提高水资源利用效率，节约了水资源，满足灌溉需求，排水沟排水通畅。使区域土壤保水保肥能力提升。
农田退水对水环境产生一定的影响。运行期加强管理，科学、合理使用化肥，减少农药化肥的施用。由于工程的实施，减少渠道上的“跑、漏、冒”水现象，减少灌区取水量，节约了水资源，提升水资源利用效率。工程实施后取水量、退水量、污染物入河量均减少。故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。
区域水生生态系统经过长时间的演替，已形成稳定的适合现有鱼类及水生生物生长繁殖的生境和生态系统。
综上，项目实施对周边生态环境影响较小。
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6.1.1大气环境保护措施及其可行性论证
（1）施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。
（2）施工现场细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；余料及时回收。
（3）施工期间，施工单位在非冬季时期制定洒水降尘制度，配套洒水车，专人负责，对施工场地及施工道路洒水抑尘；施工地面及时压实，天气干燥时增加洒水密度与频率。
（4）施工现场集中堆放的土方和裸露场地采取覆盖措施，严禁裸露。土料运输过程严格采用密闭运输，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬。
（5）施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。
（6）加强运输车辆的维护、保养，避免尾气超标排放。
（7）涵洞、田间道路工程建筑物拆除工程，气象预报风速达到5级时，应当停止拆除工程施工。拆除工程完工后30日内不能开工的建设用地，建设单位应当采取覆盖、地面硬化、简易绿化等措施。
（8）途经施工区村屯干道的运输车辆，实行限速管理，时速应小于20km/h，非冬季干旱、多风天气，路段每天洒水不少于两次，减少扬尘对附近居民和作物的影响。
（9）本环评要求灌溉井、田间道路、涵洞、变压器、排水沟清淤等工程在距离环境保护目标较近位置施工时（如八里荒、榆树村等村屯，具体村屯名称见表2-8-1），应设置施工围挡，将施工场地及施工人员与居民分离开，保证施工安全、减少扬尘逸散，非冬季季节同时还应采取洒水、喷淋等抑尘措施。
（10）清淤施工期选定 2027年3～4月河道枯水期开展，喷洒微生物除臭剂。排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2），减少对附近环境保护目标的影响。
采取以上措施后，无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，移动式发电机废气排放满足《非道路移动机械用柴油机移动泵车污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值要求。
总之，项目只要在施工中加强管理、切实落实好这些措施，施工场地产生的扬尘、废气影响将大大降低，同时该空气影响将随施工的结束而消失。施工期大气环境保护措施可行。
6.1.2水环境保护措施及其可行性论证
施工废水主要污染因子为SS。
合理安排施工时序，选择3月至4月进行清淤，排水沟干涸，不涉水，避免对地表水体的影响。
项目施工人员均雇佣附近居民，大部分施工聚集区均距离附近村屯较近。施工期施工人员的生活污水排入依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
洗井废水用于洒水降尘。钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围道路平整。
清淤工程在枯水期施工，污泥铺摊晾晒过程中可能会产生沥水，但由于在干槽时段进行清淤，污泥含水率较低，污泥沥水与排水沟内水质基本一致，故排至排水沟内不会对灌区水质产生不良影响。
本工程施工期无施工废水排放到环境水体。施工过程不会对周围环境及环境保护目标造成影响。
6.1.3声环境保护措施及其可行性论证
项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声，根据拟建项目所在区域环境敏感点情况和受影响的程度，建设单位应针对以上具体影响情况，采取以下防护措施来减轻噪声和振动的影响：
（1）合理规划施工布置。移动式声屏障可拆卸重复使用，高度为2m。本次评价考虑距离工程10m以内的敏感保护目标设置芯材为玻璃棉等吸声材料的双层移动式隔声屏障，双层声屏障降噪效果良好，可降噪25dB（A）。
合理布置施工现场，尽量让高噪声设备远离敏感点一侧布置；做好安全文明施工（严禁中午12:00〜14:00进行高噪声施工活动），夜间不施工，在10m以内分布有居民（八里荒、榆树村、黄家窝堡等村屯，共25处，具体村屯名称见表2-8-1）的灌溉与排水、田间道路、涵洞等建筑物、输配电工程处设置双层移动隔声屏障，高度为2m，长度能够覆盖敏感目标（长度超出敏感目标两侧各10m）。采取双层声屏障措施后，施工厂界噪声值可满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求。
（2）对施工机械和车辆进行维护保养。
（3）施工单位应加强对施工队伍的管理，倡导文明施工；车辆经过居民区和噪声敏感点附近时应控制车速不超过20km/h，禁止鸣笛，同时，结合施工区所列的环境敏感目标设置警示牌限速牌。
（4）加强施工期环境管理，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。
（5）合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工。
（6）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
（7）加强施工期噪声监测，项目所在区域地势平坦，噪声影响范围大；施工期环境监测单位应加强对声环境敏感点的噪声监测，尤其是建筑物工程附近的敏感点的噪声监测，对于噪声超标的区域，及时反馈建设单位，督促施工单位加以规范，确保敏感点声环境功能区达标。
综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，采取措施后厂界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，施工期声环境保护措施可行。
6.1.4固体废物处置措施及其可行性论证
施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工弃土、生活垃圾、淤泥、废肥料包装袋。
（1）建筑垃圾有废建材、包装袋等。对可再利用的建筑废料，应进行回收利用，以节省资源。最大程度减小对环境的影响。建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用。
（2）本项目泥浆不含有毒有害、油类等化学物质。钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围道路平整。表土用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填。
（3）施工人员产生的生活垃圾集中收集后应由市政环卫部门统一清运处置。
（4）本工程产生弃方淤泥0.255万m3，根据污泥的来源和区域内污染源情况调查确定项目产生的清淤污泥属于一般固体废物。排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）。
（5）施工期田块整治工程将会产生少量的废肥料包装袋，产生量约为0.01t/a，外售废品收购站。
采取上述措施，本项目施工期产生的固废处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。
6.1.5生态保护减缓措施
项目施工期对生态环境的影响主要体现为占用土地、扰动土层、生物量减少、土地利用类型改变、影响景观完整性、加剧水土流失。
为减轻拟建项目运营期对生态环境带来的不利影响，拟采取以下生态保护措施：
（1）陆生生态、水生生态保护措施
严格控制占地范围，减少植被破坏、禁止动物的捕猎，加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。
施工单位优化施工工艺和施工时序，尽量减少对动物惊扰应采用先进的施工工艺和优良设备，严格按规范施工，特别注意减少施工噪声对鸟类和兽类的惊扰。鉴于鸟类对噪声、振动和施工灯光的特殊要求，施工均在白天进行，晚上不施工。不在野生动物繁殖季节施工，减轻施工噪声和振动对野生动物的影响。合理安排施工时序，选择3月至4月进行排水沟清淤及涵洞等建筑物、护砌工程施工，沟渠干涸，不涉水，避免对地表水体的影响。施工废水洒水降尘，不会对沟渠水质、水生动植物产生影响。沟道清淤后，底质环境及水质的改善，对水生生态有益。
合理安排施工时间，避免雨天及大风天施工，防止在暴雨及大风期间造成大量水土流失。
施工期应把剥离的表层腐殖土集中妥善处理，并采取密目网苫盖措施，对挖方进行妥善的临时堆置，并及时进行弃方的清运，避免随意排放，以确保挖填裸露堆土，不被雨水冲刷，避免造成水土流失。
保护工程施工区域的水生生物资源。涵洞等建筑物施工过程禁止施工生产废水排放至沟渠内。
施工工区等在施工结束后，应立即恢复地表绿化，且尽可能恢复为原有物种，尽量不改变当地生态系统构成。
加强管理，严格控制施工作业范围，优化施工时序，进行“边施工、边修复”。
本项目田间道路工程在现有道路基础上修建，现有灌溉渠道衬砌，现有排水沟清淤、衬砌，田块整治工程在永久占地范围内，不新增临时占地，尽量减少占地。
（2）表土堆存方式及生态保护措施
本项目灌溉井工程、建筑物工程永久占地在工程建设前对表土进行剥离，剥离厚度约30cm。剥离后的表土在施工现场贮存，作为表土暂存场，田块整治工程根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度约25cm，剥离后的表土在施工现场贮存，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，贮存过程严格按照表土贮存要求。项目施工过程中会设置施工场地、施工道路，为临时占地，需要对表土进行剥离，剥离厚度约30cm，临时占地的表土分层剥离，分别堆放在输配电工程、灌溉井、建筑物等施工场地内，并加盖苫布，表土暂存场堆高在3m以内，坡比1：1，可以保证堆土的稳定性及安全性。堆放地宜相对低凹、周围相对平缓，并设置排水设施。施工结束后，进行表土分层回填措施，使其逐渐恢复其原有生态系统。
（3）临时占地生态恢复措施
本项目工程临时占地包括施工场地、临时道路、表土堆场、堆料场等，工程结束后均进行土地复垦和植被恢复。
1）施工生产生活区、弃土场
施工生产生活区为租赁村屯现有民房。工程拆除建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用。废泥浆风干后用于周围道路平整。表土用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填。本工程产生弃方淤泥0.255万m3，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）。不设置弃土场。
2）项目施工场地、临时道路、堆料场、表土堆场
项目施工场地、临时道路、堆料场、表土堆场在相应工程结束后需对开挖地面平整覆土，并尽快恢复原状，防止遭受降雨侵蚀。
输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。使临时占地土地利用类型、植被覆盖度、生物量等恢复为原有水平。减少由于工程施工对其景观、生态、水土保持等方面的不利影响。表土暂存场堆高在3m以内，坡比1：1，可以保证堆土的稳定性及安全性。堆放地宜相对低凹、周围相对平缓，并设置排水设施。建设单位为生态恢复工程实施责任主体。
随着采取有效的人工措施，以及植物的自我恢复能力，项目周边被影响或破坏的植物逐渐得到恢复。综上，本项目采取的生态保护措施可行。
6.1.6地下水环境保护措施及其可行性论证
项目施工期灌溉井工程打井过程中，不使用有毒有害及油类物质，泥浆部分循环使用，妥善收集，施工过程中产生的废水经静置后用于场地洒水降尘，施工过程加强环境管理，杜绝油品跑冒滴漏事故。本项目灌溉井距离饮用水源地较远，均大于1km，不在其保护区范围内。不会对评价范围内最近饮用水源地等地下水保护目标水质及水量产生影响。
合理安排施工时序，选择3月至4月进行排水沟清淤及涵洞等建筑物、护砌工程施工，沟渠干涸，不涉水，不产生基坑废水。
施工期不会对地下水产生明显污染影响。因此，施工期地下水环境保护措施可行。
6.1.7黑土地及基本农田环境保护措施及其可行性论证
施工期由于机械碾压以及施工人员的践踏，在施工作业区域的土壤将被严重压实，丧失其涵养水分的功能，部分施工区域的表土将被铲去，还可能被填埋，从而使土壤失去肥力，不利于植物的生长和恢复。
在工程建设过程中，如果施工安排不合理或操作不当，会使机械的机油等废弃油对黑土地造成污染；施工材料乱丢乱放也会造成土壤的污染；扬尘及冲刷物质进入农田，而且这些物质多为生土，有机质含量低，过多进入农田将会影响土壤的组成和结构，使土壤肥力下降，影响作物产量。
本项目施工期临时占地不占用基本农田。本项目为高标准农田建设项目，田块整治工程在现状农田上建设，永久占地不可避免将占用基本农田，占用面积约为0.03平方公里。
施工期主要采取的保护措施如下：
（1）施工生产生活用地等临时占地，施工过程中临时占用破坏的部分植被，工程结束后需对其进行生态恢复。
（2）规范建筑垃圾和粉质材料的临时堆放，规范其他垃圾的收集和临时堆放，防止粉尘等进入农田。在土壤剥离及运输过程中，采取了水土保持和扬尘防治措施，防止了黑土地、基本农田和环境污染。
（3）在工程施工中，将对表层土壤产生直接的破坏作用，表层土壤含有丰富的有机质和植物种子、块根、块茎等繁殖体，是可利用的宝贵资源，本项目按照《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》黑政办规【2021】18号、黑龙江省地方标准《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）要求进行土壤剥离。本项目施工前对占用的土地进行表土剥离，临时占地耕地剥离厚度为30cm，田块整治工程根据平整地块所在村的平均土壤厚度确定表土剥离厚度约25cm，将剥离的表层土单独堆放，表土剥离后存储于项目施工场地表土堆场内。表土储存时表土堆场设置临时拦挡，采用密目网苫盖，在项目施工结束后，剥离的表土优先用于临时占地生态恢复，其余用于本项目田块整治工程。
（4）施工期各类废污水、固体废弃物按照要求进行处理和处置，避免污染工程周边黑土地、基本农田。施工期加强管理，杜绝油品跑冒滴漏事故，不会对黑土地及基本农田造成污染。
（5）严格执行项目的水土保持方案，合理施工减少土壤的翻动、开挖对土地肥力产生破坏等，防止和减轻施工造成的水土流失。
（6）加强施工期工人培训工作，禁止盗挖、滥挖和非法买卖黑土；施工时应建设围挡措施，减少粉尘对周围黑土的影响；工程开挖应尽量避免在雨季进行。
（7）本项目应严格执行《中华人民共和国土地管理法》《基本农田保护条例》等文件要求，制定基本农田环境保护方案：①建设前期须优化道路选线、合理安排施工期；②施工期须按照报告书要求对临时占地采取耕作层的剥离和暂存、妥善处理、及时清运废弃物等方式做好基本农田的保护工作。
采取以上措施后，将会有效减少项目施工对黑土地及基本农田的不利影响。
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6.2.1大气环境保护措施及其可行性论证
本项目无冬季供暖，田间道路主要在春、秋农忙季节有少量农机车辆行驶，其他时段基本无车辆通过，车辆通过会产生少量汽车尾气，本区域通过车辆一般为当地农用车，车速较慢、产生的尾气及扬尘较少，同时通过对过往车辆采取限速措施后，对周围环境空气影响不大。
本项目排水工程设置78台柴油机移动泵车，采用轻质柴油，减少使用过程中产生的废气影响，鉴于项目的特殊性，泵车分布较分散，使用时间较短，位于田间，距离敏感点较远，田间空旷有利于柴油机移动泵车废气的稀释扩散，柴油机移动泵车废气排放满足《非道路移动机械用柴油机移动泵车污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值要求。
综上所述，该项目大气污染物治理措施可行，污染物经治理和大气稀释扩散后对当地的环境空气质量影响很小，大气环境质量可维持现状水平。
6.2.2水环境保护措施及其可行性论证
（1）地表水
根据本工程已批复水资源论证报告书可知，新增灌溉井区域均为旱田，无水田，属于高标准农田建设项目，采取节水灌溉措施，地下水经作物吸收等充分利用，用水效率较高，不会产生退水。
本项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。故工程实施后对地表水环境起到一定改善作用。
项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，增加有机肥的施用，优化调整农药施用结构，控制农药施用量，采取测土配方施肥、水肥一体化措施。故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。
（2）地下水
1）非正常工况下，柴油机移动泵车油箱在使用和停放时发生泄漏事故，柴油渗漏对地下水水质造成影响。本项目设置3口地下水跟踪监测井（榆林2#灌溉井、傅井2#灌溉井、永胜1#灌溉井），制定地下水跟踪监测计划及信息公开计划，防止对区域地下水环境造成影响。以柴油机移动泵车油箱泄漏对地下水影响进行预测，泄漏发生后100天时，石油类预测达标距离为48米，泄漏发生后1000天时，石油类预测达标距离为180米。本项目柴油机移动泵车油箱密闭，设置固定暂存场所，暂存场所地面采取防渗措施，在使用过程中若发生泄漏事故，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土交由资质单位运输和处置。定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置。不会对地下水环境产生污染。
2）本项目合理开采地下水资源，严格执行灌溉制度，采取节水灌溉措施，提高水资源的利用率，通过管道输水、田间滴灌，最大限度的利用水资源。防止地下水超采。本次改造后，通过加强管理，施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，削减化肥和化学农药用量，增加有机肥、复合肥以及生物农药和高效低毒低残留农药的施用量。采取测土配方施肥、水肥一体化措施，防止农药、化肥污染地下水体。合理安排施肥、施药时间，减轻对地下水环境的污染。
综上所述，项目对地表水、地下水环境产生影响较小。
6.2.3声环境保护措施及其可行性论证
（1）灌溉井泵类等噪声
潜水泵、水肥一体化设备位于井房内，能够有效的阻隔声传播，潜水泵位于地下，潜水泵、水肥一体化设备采取减振措施，项目灌溉为间歇灌溉，且有抗旱作用，对周围居民影响可接受。喷灌设备一般设置于耕地内，距离居民较远，再经距离衰减，能够有效的降低泵类对周围环境影响。排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，柴油机移动泵车及文丘里施肥机使用时间较短，且布局在耕地内，远离居民，影响较小。变压器基础减振，产生影响较小。
（2）机动车辆产生的交通噪声
机动车辆产生的噪声为流动不稳态声源，临近敏感目标的道路处设置限速、禁鸣标识，能够有效降低机动车辆产生的噪声。
综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，井房厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声质量标准》(GB12348-2008)表1中1类标准要求。敏感点叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
6.2.4固体废物污染防治措施及其可行性论证
本项目运营期产生固体废物主要为秸秆、农药包装物及废肥料包装袋。
高标准农田耕种过程中将会产生农药包装物及废肥料包装袋，依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部 生态环境部令2020年 第6号）以及《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物豁免管理清单，农药包装物不按照危险废物管理。秸秆、废肥料包装袋由当地农民负责外售综合利用；农业使用者及时收集农药包装物，由并交回农药经营者或回收站。
6.2.5电磁环境保护措施及其可行性论证
在满足变压器设计要求的前提下，保障公众健康，保护周围电磁环境。通过采用防护措施，本项目运营期间，将变压器、配电装置产生的电磁辐射降到最低水平，最大限度的保障公众身体健康。
6.2.6土壤环境保护措施及其可行性论证
本项目为高标准农田建设项目，实施后项目区的农业生产条件将大大改善，抵御自然灾害的能力将大幅度提高。本项目合理开采地下水资源，严格执行灌溉制度，采取节水灌溉措施，提高水资源的利用率。适度灌溉能够提升土壤肥力及农作物产量，不会造成土壤盐化问题。实施本项目后，对项目区发展生态农业提供了有利条件，能为环境所接受。运营期建设单位定期对土壤环境进行监测。
项目区地力培肥、土壤保水保肥能力提升措施：优化耕作制度，减少土壤扰动，大力推广有机肥料及生物肥的使用，采用喷灌和滴灌技术，提高水肥利用效率，减少化学肥料对土壤环境产生的不利影响。
科学、合理使用化肥方式方法：避免盲目、过量、单用、连用化肥，进行平衡施肥，以及根据不同作物和生长季节合理施肥。根据不同区域、不同地块的土壤情况，合理搭配化肥种类和用量，实现平衡施肥。大力推广有机肥料及生物肥的使用。
[bookmark: _Toc15991704]6.2.7风险防范措施
本项目柴油机移动泵车油箱密闭，不使用时于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s），正常情况下不会泄漏，若发生泄漏事故，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土送有资质单位。
定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置。
通过采取应急措施后本项目环境风险影响可接受。加强巡视及管理并制定环境风险应急预案。
6.2.8生态环境保护措施及其可行性论证
本项目为高标准农田建设项目，农田生态系统依赖于人的管理，其主要功能为提供农产品，高标准农田建设有利于进一步发挥它的生态体系功能。
根据已批复《呼兰区2026年高标准农田建设项目水资源论证报告书》预测结果，本项目灌溉井井群连续开采最大水位降深为1.315m，小于2.0m，小于含水层厚度30m的三分之一，故项目取水造成的地下水水位降深在允许范围内。项目实际开采为非持续性，且开采期为每年的5-7月，随着7月份丰水期的到来，以丰补歉，项目取水水源地所在区域含水层厚度较大，富水性较好，项目取水对区域地下水影响较小。故不会对土壤结构造成破坏，不会引起干化、沙化等问题。对陆生生态产生影响较小。
项目区以农田生态系统为主，已形成多年，本项目不新增农田面积，不新开垦林地、草地、湿地等，项目建成后区域仍以农田生态系统为主。灌区建设多年，区域水生生态系统经过长时间的演替，已形成稳定的适合现有鱼类及水生生物生长繁殖的生境和生态系统。
由于工程的实施，减少渠道上的“跑、漏、冒”水现象，减少灌区引水量，节约了水资源，提升水资源利用效率。工程实施前后取水量、退水量、污染物入河量均减少，对区域水文情势、鱼类栖息及繁殖、浮游生物、底栖动物、水生维管束植物产生有利影响。农田排水集中在5～9月份，正值丰水期，松花江、漂河水量充沛，进入水体的污染物将不同程度的被稀释和降解，对水质影响较小。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，提出测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量措施，故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。
本项目依托现有退水口，退水减少量相对退水河流流域多年平均年径流量占比极小，不会对已形成的现有的水域形态、径流条件、水力条件以及冲於条件等造成显著影响。
本区域通过车辆一般为当地农用车，车速较慢、产生的尾气及扬尘较少，同时采取限速、禁鸣措施。灌溉井泵类位于地下，能够有效的阻隔声传播，柴油机移动泵车及文丘里施肥机使用时间较短，减少扬尘和噪声对动植物产生的影响。因此，项目实施对周边生态环境影响较小。
[bookmark: _Toc480447676][bookmark: _Toc15991705][bookmark: _Toc208906247][bookmark: _Toc527121414]6.3环境保护投资估算
环保投资比按下式计算：
[image: ]
式中：HJ—环保费用投资比，100%；
HT—环保投资，万元；
JI—项目总投资，万元。
根据工程分析和环境影响预测及评价结果，本项目产生的污水、固废、废气、噪声等对周围环境将会产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最低程度。根据初步估算，本项目的环保投资见表6-3-1。
本工程总投资为78948万元，环保投资估算为168.0万元，占总投资的0.21%。
[bookmark: _Hlk480428871]表6-3-1环保投资明细表
	项目
	治理设施内容
	金额（万元）

	施工期
	废气
	建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置、非冬季时期洒水降尘、运输车辆遮盖严密、加强运输车辆的维护、保养；在距离环境保护目标较近位置施工时（如八里荒、榆树村等村屯，具体村屯名称见表2-8-1）设置施工围挡；合理安排清淤时间，喷洒微生物除臭剂
	20.5

	
	废水
	5个20m2移动式不锈钢沉淀池
	3.0

	
	噪声
	选用低噪声设备、定期保养施工设备、在10m以内分布有居民（八里荒、榆树村、黄家窝堡等村屯，共25处，具体村屯名称见表2-8-1）的灌溉与排水、田间道路、涵洞等建筑物、输配电工程处设置双层移动隔声屏障，高度为2m，长度超出敏感目标两侧各10m
	20.0

	
	生态
	输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。使临时占地土地利用类型、植被覆盖度、生物量等恢复为原有水平。减少由于工程施工对其景观、生态、水土保持等方面的不利影响。表土暂存场堆高在3m以内，坡比1：1，可以保证堆土的稳定性及安全性。堆放地宜相对低凹、周围相对平缓，并设置排水设施。建设单位为生态恢复工程实施责任主体
	78.0

	
	固废
	淤泥清除、垃圾桶
	4.0

	
	环境管理与监测
	环境管理档案、施工期环境监测
	10.0

	运营期
	废气
	车辆减速慢行、采用轻质柴油
	0.5

	
	噪声
	水泵等设备采取基础减振等措施；井房；限速和禁鸣标识
	5.0

	
	风险
	项目柴油机移动泵车油箱密闭，不使用于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）；泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置；制定应急预案并根据应急预案补充相应物资
	5.0

	
	运行维护
	设备设施定期运行维护
	2.0

	
	环境管理与监测
	环境管理档案、运营期环境监测、竣工环境保护验收监测
	20.0

	合计
	/
	168.0



[bookmark: _Toc477954582][bookmark: _Toc208906248]7环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc369009159][bookmark: _Toc477954583][bookmark: _Toc208906249]7.1社会经济效益分析
项目区建设高标准农田面积32万亩，其中：玉米31.53万亩，水稻0.47万亩。目前，玉米亩产700kg，水稻亩产500kg，项目建成达产后，玉米亩产760kg，水稻亩产550kg。玉米亩增产60kg，水稻亩增产50kg，粮食年增加产量1915.3万kg，年新增主营业收入3877.6万元，年增利润总额为8362.3万元。
农田道路等的建设，主要完善了当地的农业交通条件，为当地农业机械化作业提供了便利的条件，提高了农业生产效率。便利的交通运输条件能够减少人力的投入，减少运输损耗，实现间接促进增产的目的。
项目建成后，可充分合理地利用当地资源，实现资源的科学配置，全面启动市场农业，不仅促进农民增收，而且可有力的促进哈尔滨市农业的可持续发展，具有一定的社会正效益。
[bookmark: _Toc528847181][bookmark: _Toc208906250][bookmark: _Toc15991709]7.2环境效益分析
本项目为高标准农田建设项目，改善了各项目区整体生态环境，土地提高了保水保肥的能力，对调节区域气候、保护环境都有积极的影响；完善了建设区域的涵洞、道路等农田配套建设，提高了农业综合生产能力，减少道路扬尘产生。通过田间基础建设，使基本农田得到很好的保护，水、能、气、热更加协调。
[bookmark: _Toc15991712][bookmark: _Toc528847184]7.2.1环境损失分析
根据环境经济学理论，如果建设项目引起环境质量下降，则恢复环境质量或生产性资产所花费的费用可作为环境效益损失的最低估价。工程以减免工程对环境不利影响或恢复、补偿环境效益所采取的保护和补偿措施费用作为反映工程影响损失大小的尺度，计算损失值。
根据本项目环境特点，为减免、恢复或补偿不利环境影响所采取的环境保护措施主要包括以下内容：大气污染控制措施、固体废弃物处理措施、噪声
及生态环保及恢复措施等。工程环境保护措施总费用168.0万元。
[bookmark: _Toc528847185][bookmark: _Toc15991713]7.2.2环境经济损益分析结论
本项目服务期每年总利润为8362.3万元，工程为减免不利环境影响所采取的环保措施费用共计约168万元，产生的效益大于环保投资。因此，总体来看，本工程产生的经济环境效益大于环境损失工程具有正效益。
综上所述，由环境影响导致的经济损失较拟建项目带来的环境效益和经济效益要小得多，工程的建设将产生广泛的经济效益，提高粮食产量，拉动地区经济增长和社会发展，同时在环境保护方面也是可以接受的。
[bookmark: _Toc477954588][bookmark: _Toc208906251]8环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc208906252][bookmark: _Toc477954589]8.1环境管理
环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。
为全面贯彻和落实国家及地方环保法律法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。
[bookmark: _Toc342462534][bookmark: _Toc477954590]（1）环境管理体系
本工程环境管理体系由建设单位环境管理办公室、环境监理机构、承包商环境管理办公室组成，并由政府职能部门参与管理。为了使工程环境保护措施得以切实有效的实施，达到工程建设与环境保护协调发展，工程环境管理除实行环境管理机构统一管理、各承包商、环保项目实施部门分级管理和政府环境保护部门宏观监督外，必须建立工程建设环境监理制度，形成完整的环境管理体系，以确保工程建设环境保护总体目标的实现。
（2）环境管理机构职能及职责
1）基本职能
根据国家环境保护管理的规定，应设置工程环境保护管理机构。环境保护管理机构是工程管理机构的重要组成部分，在业务上接受当地生态环境主管部门的指导。
2）主要工作职责
a.督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；
b.拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；
c.负责组织污染源调查，填写环保报表；
d.组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；
e.加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；
f.组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；
g.负责组织本企业污染事故的调查与处理；
h.做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；
i.会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。
（3）企业管理
1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；
2）负责企业的日常环境监测工作。
（4）农业科技应用与配套的管理要求
1）高标准农田建设应开展绿色(新)工艺、产品、技术、装备、模式的综合集成及示范推广应用。
2）高标准农田建成后，应加强农业科技配套与应用，推广良种良法。机械化耕种收综合作业水平、优良品种覆盖率、病虫害统防统治覆盖率应超过全国平均水平。有条件的地方应推广病虫害绿色防控保护性耕作和科学用水用肥用药技术及物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术。
[bookmark: _Toc15991718]8.1.1施工期环境管理要求
（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。
（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。
（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。
[bookmark: _Toc15991719]8.1.2运营期环境管理要求
（1）“三同时”验收
我国环境保护法规强调，建设项目竣工后，建设单位向当地环境保护部门申请对项目配套建设的环保治理设施与主体工程竣工验收，然后本工程方可正式投产运行。
（2）教育培训
定期组织对职工的环境教育与培训，提高全体职工的环保意识。推广应用环境保护先进技术和经验，开展有关环境保护的科研工作。
（3）加强监管
县级以上人民政府农业农村主管部门鼓励和引导生产经营者依法收集、贮存、运输、利用处置农业固体废物，加强监督管理，防止污染环境。
[bookmark: _Toc15991720][bookmark: _Toc527121434]8.1.3污染物排放清单及管理要求
本项目污染物排放清单及管理要求详见表8-1-1。
表8-1-1污染物排放清单一览表
	类别
	污染因子
	污染防治措施
	排放浓度
	总量指标
	排放标准
	排放口信息

	施工期废气
	TSP、CO、HC+NOx、THC、臭气浓度
	施工期施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；余料及时回收；施工期间，施工单位非冬季时期制定洒水降尘制度，配套洒水车，专人负责，对施工场地及施工道路洒水抑尘；施工地面及时压实并及时采取洒水降尘措施，天气干燥时增加洒水密度与频率；施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒；途经施工区村屯干道的运输车辆，实行限速管理，时速应小于20km/h，非冬季干旱、多风天气，路段每天洒水不少于两次；加强运输车辆的维护、保养，避免尾气超标排放；灌溉井、田间道路、涵洞、变压器、排水沟清淤等工程在距离环境保护目标较近位置施工时（如八里荒、榆树村等村屯，具体村屯名称见表2-8-1），应设置施工围挡，将施工场地及施工人员与居民分离开，保证施工安全、减少扬尘逸散；合理安排清淤时间，喷洒微生物除臭剂，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）
	/
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准
	/

	施工期废水
	生活污水
	依托附近民防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排
	/
	/

	
	施工废水
	洗井废水用于洒水降尘；钻井泥浆循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整；清淤工程污泥沥水与排水沟内水质基本一致，排入排水沟内
	/
	/

	施工期噪声
	施工设备、运输车
	在10m以内分布有居民（八里荒、榆树村、黄家窝堡等村屯，共25处，具体村屯名称见表2-8-1）的灌溉与排水、田间道路、涵洞等建筑物、输配电工程处设置双层移动隔声屏障，高度为2m，长度超出敏感目标两侧各10m；对施工机械和车辆进行维护保养；运输车辆在经过沿线村屯时采取减速慢行、禁止鸣笛等管理措施，控制车速不超过20km/h；合理布置施工现场，尽量让高噪声设备远离敏感点一侧布置。加强施工期环境管理，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工；加强施工期噪声监测，确保声环境功能区达标
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)
	


提示图形符号

警告图形符号


续表8-1-1污染物排放清单一览表
	施工期固废
	建筑垃圾、弃方、表土、淤泥、废肥料包装袋
	建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余及时送至建材公司回用。钻井泥浆循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整；表土全部用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）；废肥料包装袋外售废品收购站
	100%处置
	[image: ]
一般固体废物

	
	生活垃圾
	当地环卫部门统一处理
	/
	/

	运营期废气
	CO、HC+NOx、THC
	田间道路车辆通过会产生少量汽车尾气，采取限速措施；排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短，采用轻质柴油，减少柴油机移动泵车废气影响
	GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）
	/

	运营期固体废物
	秸秆、废肥料包装袋
	由当地农民负责外售综合利用
	100%处置
	[image: ]
一般固体废物

	
	农药包装物
	农业使用者及时收集农药包装物，由并交回农药经营者或回收站
	
	

	运营期噪声
	水泵等 
	运营期潜水泵、水肥一体化设备位于井房内，潜水泵位于地下，潜水泵、水肥一体化设备采取减振措施；变压器基础减振；临近敏感目标的道路处设置限速、禁鸣标识
	井房厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准
	[image: ]



提示图形符号
[image: ]
警告图形符号




续表8-1-1污染物排放清单一览表
	风险防范措施
	环境风险
	本项目柴油机移动泵车油箱密闭，不使用时于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s），正常情况下不会泄漏，若发生泄漏事故，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土送有资质单位。定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置，通过采取此应急措施后本项目环境风险影响可接受。加强巡视及管理并制定环境风险应急预案

	总量指标
	/



[bookmark: _Toc208906253]8.2环境监测
环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。
8.2.1环境监测的必要性
环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。
8.2.2环境监测机构设置
为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。
[bookmark: _Toc11758578]8.2.3环境监测计划
《环境保护法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。
项目分布范围广，施工战线长，施工区多数分布在农村地段，对环境影响相对较小，故根据工程特点，制定施工期环境监测计划。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。建设单位根据监测评估结果优化环境保护措施。
（1）施工期
根据工程特点，确定环境监测要素为地表水、生态环境、环境空气和声环境等，监测重点为地表水和生态环境，施工期环境监测周期与项目建设周期同步。
表8-2-1施工期环境监测计划一览表
	环境
要素
	监测地点
	监测项目
	监测时间及频率
	实施机构
	监督机构

	大气
环境
	选择项目典型施工区（灌溉井、建筑物、输配电、田间道路、排水沟清淤等工程较集中施工区）沿线居民点（方台镇、二八镇、王牛村、杨木村、城子村）布设1个监测点，共5个
	TSP、臭气浓度
	施工高峰期监测一次，连续3天，每天4次
	有资质监测部门
	哈尔滨市呼兰生态环境局

	声环境
	选择项目典型施工区（灌溉井、建筑物、输配电、田间道路、排水沟清淤等工程较集中施工区）沿线居民点（方台镇、二八镇、王牛村、杨木村、城子村）布设1个监测点，共5个
	等效连续A声级
	施工高峰期2次，每次监测2天，每天监测2次
	
	

	地下水环境
	选取3口集中式饮用水源井（沈家街道供水工程1#水源井、二八镇长山村供水工程水源井、方台镇东沈村供水工程水源井）
	石油类、水位、pH、氨氮、耗氧量
	施工期调查1次
	
	

	注：监测时间可根据施工强度的不同灵活掌握


（2）运营期
为了掌握灌区退水水质、灌区地下水位、土壤质地等变化情况，避免灌区地下水水质、土壤受到污染，保护松花江、漂河免受农田排水的影响，本次布设灌区退水水质侧断面3个；布设灌区地下水位及水质监测点3个；土壤监测点3个。





表8-2-2运营期环境监测计划一览表
	项目
	污染源
	监测指标
	监测点位
	执行标准
	监测频次
	监测技术

	井房厂界噪声
	厂界
	昼夜噪声等效A声级
	厂界外1m，高度1.2m以上
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准
	1次/季度
	手工监测技术

	地下水
	设置跟踪监测井
	水位、pH、氨氮、耗氧量
	设置3口跟踪监测井（榆林2#灌溉井、傅井2#灌溉井、永胜1#灌溉井）
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准
	每年的丰、枯水期各监测1次
	手工监测技术

	土壤
	灌溉区
	pH、有机质、全氮、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、全盐量共12项
	设置3个土壤监测点（旱田灌溉井附近设置1个、水田设置1个、饮用水源地附近设置1个；土壤类型为：黑土；采样深度为：表层样0~0.2m）
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值
	每两年春季灌溉前期监测1次
	手工监测技术

	地表水
	水田灌溉区
	pH、SS、高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷、BOD5
	承泄区：公家沟退水口、退水入松花江河口、漂河退水口
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求
	3个断面，每年抽样5~8月退水期监测一次
	手工监测技术


8.2.4生态环境监测计划
8.2.4.1监测方法
（1）遥感监测 
利用ArcGIS Engine技术和Visual Basic开发平台，以基础地理信息、生态专业数据和属性信息为基础建立数据库，依托GIS的空间分析性能进行监测成果的分析，得到生物丰度指数、植物盖度指数、景观多样性值和优势度值等，来判断植物和植被的变化。
（2）植物监测
①植被：调查区域内的植被类型及其优势种、建群种、植被覆盖率，应采用样地调查法对各生态系统分别调查1~2个样地，样方面积可按乔木群落 20m×20m、灌木群落5m×5m、草本群落1m×lm。主要在重点调查范围内采集样方。样方数量视群落面积大小而定，一般取3~5个样方。
②植物多样性：调查区域内的主要植物资源及其分布特点。
③土地利用现状：根据遥感卫星影像判读植被类型和土地利用类型，结合现场调查结果进行核实。
（3）动物监测
两栖类和爬行类样方：采用抓捕法、陷阱法、访问法调查两栖类和爬行类动物种类、数量、分布特征等。
小型兽类样方：采用夹日法、夹夜法、陷阱法调查小型兽类动物种类、数量、分布特征等。
鸟类样方：采用样线法和样点法、同时针对鸡形目鸟类采用社区访问法调查鸟类种类、数量、分布特征等。
8.2.4.2监测内容
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)制定生态检测计划，见下表。施工期重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响状况，植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化等；运行期重点监测对生态保护目标的实际影响、生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果等。











表8-2-3生态监测一览表
	时期
	受影响对象
	监测因子
	监测方法
	监测点位
	监测频次

	施工期
	植物监测：陆生植物的群落组成、 种群密度、覆盖度、外来种、重点保护野生植物、生物多样性和生境质量的变化；
动物监测：陆生动物的种类、分布、密度和季节动态变化
	对植被进行样方调查，同时对周边爬行类两栖类及鸟类等野生动物进行观测记录
	选取距离饮用水源地周围较近的代表性施工场地3处；永久基本农田1处；黑土地1处
	施工前/次
施工结束后/次

	运营期
	植物监测：陆生植物的群落组成、 种群密度、覆盖度、外来种、重点保护野生植物、生物多样性和生境质量的变化；
动物监测：陆生动物的种类、分布、密度和季节动态变化
生态保护措施：避让、减缓、恢复措施的有效性
	
	选取距离饮用水源地周围较近的代表性灌溉井附近3处；永久基本农田1处；黑土地1处
	1次/年

	
	饮用水源地
	水位
	
	选取饮用水源地3处
	1次/年

	复垦植被恢复后
	土壤肥力
	
	选取3处代表性土地复垦地块
	1次/年

	
	植物生长势
	
	
	

	
	高度
	
	
	

	
	成活率
	
	
	

	
	植被覆盖率
	
	
	


表8-2-4水生生态监测
	环境
要素
	监测地点
	监测项目
	监测时间及频率
	实施机构
	监督机构

	水生生态
	公家沟退水口、退水入松花江河口、漂河退水口
	水文情势监测：
来水量、流量、流速、水位、水温等；
水生生物监测：
叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物的种类和数量；
鱼类种群监测：
鱼类种类组成、种群结构和鱼类资源量；
鱼类产卵场和繁殖生态监测：鱼类组种类、资源量变化、时空分布、繁殖量、产卵场的水文要素条件
	运营期每年观测1次
	有资质的监测部门
	哈尔滨市呼兰生态环境局



[bookmark: _Toc11758579][bookmark: _Toc208906254]8.3环境保护竣工验收
本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，项目方可投入生产和使用。涉及生态恢复的验收内容需要保留本项目建设前后的影像资料。
拟建项目建成后，环境保护措施竣工验收情况详见表8-3-1。
表8-3-1建设项目竣工环境保护验收一览表
	时序
	污染源
	项目
	治理措施
	验收标准

	施工期
	生活污水
	COD、氨氮、pH、SS、BOD5
	生活污水排入依托民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排
	/

	
	施工废水
	SS
	洗井废水用于洒水降尘；钻井泥浆循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整；清淤工程污泥沥水与排水沟内水质基本一致，排入排水沟内
	/

	
	噪声
	施工机械噪声、运输噪声
	在10m以内分布有居民（八里荒、榆树村、黄家窝堡等村屯，共25处，具体村屯名称见表2-8-1）的灌溉与排水、田间道路、涵洞等建筑物、输配电工程处设置双层移动隔声屏障，高度为2m，长度超出敏感目标两侧各10m；施工机械和车辆进行维护保养；运输车辆在经过沿线村屯时采取减速慢行、禁止鸣笛等管理措施，控制车速不超过20km/h；合理布置施工现场，尽量让高噪声设备远离敏感点一侧布置。加强施工期环境管理，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工；加强施工期噪声监测，确保声环境功能区达标
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	固废
	建筑废物、生活垃圾、土石方、淤泥、废肥料包装袋
	建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余送至建筑公司回用；钻井泥浆循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围路面平整；表土全部用于临时工程土地恢复及田块整治工程；施工人员产生的生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运处置；排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）；废肥料包装袋外售废品收购站
	100%处置

	
	施工扬尘、燃油废气
	TSP、CO、HC+NOx、THC、臭气浓度
	施工期施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；余料及时回收；施工期间，施工单位非冬季时期制定洒水降尘制度，配套洒水车，专人负责，对施工场地及施工道路洒水抑尘；施工地面及时压实并及时采取洒水降尘措施，天气干燥时增加洒水密度与频率；施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒；途经施工区村屯干道的运输车辆，实行限速管理，时速应小于20km/h，非冬季干旱、多风天气，路段每天洒水不少于两次；加强运输车辆的维护、保养，避免尾气超标排放；灌溉井、田间道路、涵洞、变压器、排水沟清淤等工程在距离环境保护目标较近位置施工时（如八里荒、榆树村等村屯，具体村屯名称见表2-8-1），应设置施工围挡，将施工场地及施工人员与居民分离开，保证施工安全、减少扬尘逸散；合理安排清淤时间，喷洒微生物除臭剂，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度；GB20891-2014中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准

	施工期
	生态
	生态保护
	输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。使临时占地土地利用类型、植被覆盖度、生物量等恢复为原有水平。减少由于工程施工对其景观、生态、水土保持等方面的不利影响。表土暂存场堆高在3m以内，坡比1：1，可以保证堆土的稳定性及安全性。堆放地宜相对低凹、周围相对平缓，并设置排水设施。建设单位为生态恢复工程实施责任主体；严格控制施工范围，对施工人员进行生态保护教育；施工单位优化施工工艺和施工时序，夜间、雨天及大风天不施工；涵洞等建筑物工程施工过程禁止施工生产废水排放至沟渠内；施工过程中采取“边施工、边修复”措施
	/

	运营期
	噪声
	厂界噪声
	运营期潜水泵、水肥一体化设备位于井房内，潜水泵位于地下，潜水泵、水肥一体化设备采取减振措施；变压器基础减振；临近敏感目标的道路处设置限速、禁鸣标识
	井房厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准

	
	环境风险
	应急预案
	本项目柴油机移动泵车油箱密闭，不使用于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）；定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置；制定突发环境事件应急预案，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施
	/

	
	固体废物
	秸秆、废肥料包装袋
	由当地农民负责外售综合利用
	100%处置

	
	
	农药包装物
	农业使用者及时收集农药包装物，由并交回农药经营者或回收站
	


续表8-3-1建设项目竣工环境保护验收一览表
	运营期
	地下水
	水位、pH、氨氮、耗氧量
	分布均匀选取本项目3口灌溉井（榆林2#灌溉井、傅井2#灌溉井、永胜1#灌溉井）作为跟踪监测井
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

	
	废气
	CO、HC+NOx、THC
	田间道路车辆通过会产生少量汽车尾气，采取限速措施；排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，使用时间较短，采用轻质柴油，减少柴油机移动泵车废气影响
	GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》中第四阶段（130＜额定功率＜560kW）




[bookmark: _Toc208906255][bookmark: _Toc15991728][bookmark: _Toc454962811][bookmark: _Toc477954592]8.4总量控制
[bookmark: _Toc15991729]8.4.1总量控制的意义和原则
实施总量控制将促进资源、能源的合理利用和优化配置，加速产业结构的调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地协调经济发展与环境保护之间的关系，推动可持续发展战略的实行。
[bookmark: _Toc15991730]8.4.2总量控制因子
本项目无总量控制因子。

[bookmark: _Toc477954594][bookmark: _Toc484077219][bookmark: _Toc208906256]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc15991734][bookmark: _Toc477368706][bookmark: _Toc457030108][bookmark: _Toc208906257]9.1评价结论
[bookmark: _Toc15991735]9.1.1建设概况
[bookmark: _Toc15991736]本项目为呼兰区2026年高标准农田建设项目，位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区二八镇阿堡村、鲍堡村、二八村、傅井村、头屯村、王柱村、元宝村、长山村；方台镇的方台村、高家村、宋家村、榆林村；康金街道的金城村、永胜村、历井村、孟井村、双合村、苏德村、王牛村、王佩村、东井村、西井村、杨木村、东腰村、历井农场、新农村；石人镇的城子村、古城村、金星村、石人村、永发村、永平村、于家村、双宝村、站前村。
主要建设田块整治工程：旱田田块平整面积1351.29亩，客土回填面积1659.91亩；水田格田改造面积428.89亩；旱田障碍土层消除47888亩；沟头防护200座；岸坡防护15.558公里。灌溉与排水工程：新打机电井264眼，配套井房264座、井泵264台，水肥一体灌溉面积1.63万亩；渠道衬砌1.368km；购置移动泵车78台；排水沟清淤14.073km，排水沟护砌78.697km；新建建筑物1450座，其中：涵洞707座，过水路面742座，渡槽1座。田间道路工程：修缮道路792条，共537.512km，其中：机耕路（混凝土路面）157条，共129.289km；生产路（砂石路面）635条，共408.223km。农田输配电工程：新建10kV高压电缆线路97.31km，其中10kV高压架空线路48.086km、地埋线路49.224km；新建0.4kV低压地埋线路29.676km。配套变压器256台。建设32万亩高标准农田（旱田31.53万亩，水田0.47万亩）。
9.1.2项目符合性结论
9.1.2.1产业政策符合性结论
本项目为高标准农田建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类、第一项“农林业”中“1、农田建设与保护工程（含高标准农田建设、农田水利建设、高效节水灌溉、农田整治等），土地综合整治”及鼓励类二、水利中2.节水供水工程：灌区及配套设施建设、改造，属于鼓励类项目，符合国家现行产业政策要求。
[bookmark: _Toc15991737]9.1.3环境质量现状评价结论
（1）大气环境质量现状评价结论
根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，评价区环境空气质量不能够满足环境空气二类功能区要求，项目所在区域为不达标区，细颗粒物年评价指标超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
本项目补充监测的NOx满足《环境空气质量标准》（GB30952026）表2过渡阶段二级标准浓度限值，TSP满足表2二级标准浓度限值要求。
（2）地表水环境质量现状评价结论
根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》及《哈尔滨市水环境质量月报》可知，少陵河桥断面水质为V类，2025年5月水质超标，其他月份均达标，满足V类水体类别要求。大顶子山断面水质为Ⅲ类，满足Ⅲ类水体类别要求。
（3）声环境质量现状评价结论
评价区临近G102噪声敏感点宋家村现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其余噪声敏感点满足1类标准。
（4）地下水环境质量现状评价结论
监测点锰超标，由于原生地质条件导致，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。石油类未检出，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。☆01、☆02、☆03监测点的地下水均为2-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--Ca2+-Mg2+型水，☆04监测点为16-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--SO42--Cl-Ca2+-Mg2+型水。
（5）土壤现状评价结论
根据土壤现状监测结果，3个监测点pH值在6.17-7.31之间，含盐量为0.4-0.9g/kg。均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准限值。
[bookmark: _Toc15991738]9.1.4污染防治措施可行性结论
9.1.4.1施工期污染防治措施可行性结论
（1）大气
施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。
施工现场细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；余料及时回收。
施工期间，施工单位在非冬季时期制定洒水降尘制度，配套洒水车，专人负责，对施工场地及施工道路洒水抑尘；施工地面及时压实，天气干燥时增加洒水密度与频率。
施工现场集中堆放的土方和裸露场地采取覆盖措施，严禁裸露。土料运输过程严格采用密闭运输，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬。
施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。
加强运输车辆的维护、保养，避免尾气超标排放。
涵洞、田间道路工程建筑物拆除工程，气象预报风速达到5级时，应当停止拆除工程施工。拆除工程完工后30日内不能开工的建设用地，建设单位应当采取覆盖、地面硬化、简易绿化等措施。
途经施工区村屯干道的运输车辆，实行限速管理，时速应小于20km/h，非冬季干旱、多风天气，路段每天洒水不少于两次，减少扬尘对附近居民和作物的影响。
本环评要求灌溉井、田间道路、涵洞、变压器、排水沟清淤等工程在距离环境保护目标较近位置施工时（如八里荒、榆树村等村屯，具体村屯名称见表2-8-1），应设置施工围挡，将施工场地及施工人员与居民分离开，保证施工安全、减少扬尘逸散，非冬季季节同时还应采取洒水、喷淋等抑尘措施。
合理安排清淤时间，排水沟淤泥培至工程附近200米范围内无环境保护目标的排水沟两侧（避开南城李、方台镇、宋家村等33个村屯，具体见表2-8-2），减少对附近环境保护目标的影响。
采取以上措施后，厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，移动式发电机废气排放满足《非道路移动机械用柴油机移动泵车污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值要求。
（1）废水
施工废水主要污染因子为SS。洗井废水用于洒水降尘。钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地5个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围道路平整。施工期施工人员的生活污水排入依托附近民房防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。合理安排施工时序，选择3月至4月进行清淤，排水沟干涸，不涉水，避免对地表水体的影响。清淤工程污泥铺摊晾晒过程中可能会产生沥水，排入排水沟内，污泥沥水与排水沟内水质基本一致，故排至排水沟内不会对灌区水质产生不良影响。
本工程施工期无施工废水排放到环境水体。施工过程不会对周围环境造成影响。
（3）噪声
合理规划施工布置。移动式声屏障可拆卸重复使用，高度为2m。本次评价考虑距离工程10m以内的敏感保护目标设置芯材为玻璃棉等吸声材料的双层移动式隔声屏障，双层声屏障降噪效果良好，可降噪25dB（A）。
合理布置施工现场，尽量让高噪声设备远离敏感点一侧布置；做好安全文明施工（严禁中午12:00〜14:00 进行高噪声施工活动），夜间不施工，在10m以内分布有居民（八里荒、榆树村、黄家窝堡等村屯，共25处，具体村屯名称见表2-8-1）的灌溉与排水、田间道路、涵洞等建筑物、输配电工程处设置双层移动隔声屏障，高度为2m，长度超出敏感目标两侧各10m。
对施工机械和车辆进行维护保养。
施工单位应加强对施工队伍的管理，倡导文明施工；车辆经过居民区和噪声敏感点附近时应控制车速不超过20km/h，禁止鸣笛，同时，结合施工区所列的环境敏感目标设置警示牌限速牌。
加强施工期环境管理，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。
合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工。
建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
加强施工期噪声监测，项目所在区域地势平坦，噪声影响范围大；施工期环境监测单位应加强对声环境敏感点的噪声监测，尤其是建筑物工程附近的敏感点的噪声监测，对于噪声超标的区域，及时反馈建设单位，督促施工单位加以规范，确保敏感点声环境功能区达标。
综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，采取措施后厂界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，施工期声环境保护措施可行。
（4）固废
施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工弃土、生活垃圾、淤泥、废肥料包装袋。
建筑垃圾大部分用于田块整治工程，剩余送至建筑公司回用。
钻井泥浆可循环利用，废泥浆暂存于施工场地1个20m3移动式不锈钢沉淀池内，沉淀后上层清水用于洒水降尘，下层钻井泥浆自然干化后用于周围道路平整。表土用于临时工程土地恢复及田块整治工程，土方能回填的及时回填。
施工人员产生的生活垃圾集中收集后应由市政环卫部门统一清运处置。
本工程产生弃方淤泥0.255万m3，铺设在排水沟两侧。
施工期田块整治工程将会产生少量的废肥料包装袋，外售废品收购站。
采取上述措施，本项目施工期产生的固废处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。
（5）生态
项目施工期对生态环境的影响主要体现为占用土地、扰动土层、生物量减少、土地利用类型改变、影响景观完整性、加剧水土流失。
为减轻拟建项目运营期对生态环境带来的不利影响，拟采取以下生态保护措施：
1）陆生生态、水生生态保护措施
严格控制占地范围，减少植被破坏、禁止动物的捕猎，加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。
施工单位优化施工工艺和施工时序，尽量减少对动物惊扰应采用先进的施工工艺和优良设备，严格按规范施工，特别注意减少施工噪声对鸟类和兽类的惊扰。鉴于鸟类对噪声、振动和施工灯光的特殊要求，施工均在白天进行，晚上不施工。不在野生动物繁殖季节施工，减轻施工噪声和振动对野生动物的影响。合理安排施工时序，选择3月至4月进行排水沟清淤及涵洞等建筑物、护砌工程施工，沟渠干涸，不涉水，避免对地表水体的影响。施工废水洒水降尘，不会对沟渠水质、水生动植物产生影响。沟道清淤后，底质环境及水质的改善，对水生生态有益。
合理安排施工时间，避免雨天及大风天施工，防止在暴雨及大风期间造成大量水土流失。
施工期应把剥离的表层腐殖土集中妥善处理，并采取密目网苫盖措施，对挖方进行妥善的临时堆置，并及时进行弃方的清运，避免随意排放，以确保挖填裸露堆土，不被雨水冲刷，避免造成水土流失。
保护工程施工区域的水生生物资源。涵洞施工过程禁止施工生产废水排放至沟渠内。
施工工区等在施工结束后，应立即恢复地表绿化，且尽可能恢复为原有物种，尽量不改变当地生态系统构成。
加强管理，严格控制施工作业范围，优化施工时序，进行“边施工、边修复”。
2）临时占地生态恢复措施
项目施工场地、临时道路、堆料场、表土堆场在相应工程结束后需对开挖地面平整覆土，并尽快恢复原状，防止遭受降雨侵蚀。
输配电工程表土及土方临时堆存在施工沿线，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后分层回填，施工场地恢复现状草地，播撒草籽面积224662m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地32558m2；灌溉井工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地、临时道路恢复为旱地，恢复面积7920m2；涵洞等建筑物工程剥离表土、开挖土方暂存于施工场地内，分区存放，设置临时拦挡并采用密目网苫盖，施工结束后施工场地恢复为草地，播撒草籽面积18500m2，草籽选用紫花苜蓿等，种草密度80kg/公顷，恢复旱地10500m2。使临时占地土地利用类型、植被覆盖度、生物量等恢复为原有水平。减少由于工程施工对其景观、生态、水土保持等方面的不利影响。表土暂存场堆高在3m以内，坡比1：1，可以保证堆土的稳定性及安全性。堆放地宜相对低凹、周围相对平缓，并设置排水设施。建设单位为生态恢复工程实施责任主体；严格控制施工范围，对施工人员进行生态保护教育；施工单位优化施工工艺和施工时序，夜间、雨天及大风天不施工；涵洞等建筑物工程施工过程禁止施工生产废水排放至沟渠内。
随着采取有效的人工措施，以及植物的自我恢复能力，项目周边被影响或破坏的植物逐渐得到恢复。综上，本项目采取的生态保护措施可行。
（6）地下水
项目施工期灌溉井工程打井过程中，不使用有毒有害物质，泥浆循环使用，妥善收集，施工过程中产生的废水经静置后用于场地洒水降尘，施工过程加强环境管理，杜绝油品跑冒滴漏事故，施工期不会对地下水产生明显污染影响。因此，施工期地下水环境保护措施可行。
（7）黑土地及基本农田
本项目施工期临时占地不占用基本农田。本项目为高标准农田建设项目，田块整治工程在现状农田上建设，永久占地不可避免将占用基本农田，占用面积约为0.03平方公里。本项目施工期加强管理，不会对土壤造成污染。项目临时占地表土剥离会破坏黑土地，但在项目施工结束后，剥离表土重新用于本项目的土地复垦，恢复原有农田耕作层结构，故影响较小。
9.1.4.2运营期污染防治措施可行性结论
（1）大气
本项目无冬季供暖，田间道路主要在春、秋农忙季节有少量农机车辆行驶，其他时段基本无车辆通过，车辆通过会产生少量汽车尾气，本区域通过车辆一般为当地农用车，车速较慢、产生的尾气及扬尘较少，同时通过对过往车辆采取限速措施后，对周围环境空气影响不大。
本项目排水工程设置78台柴油机移动泵车，采用轻质柴油，减少使用过程中产生的废气影响，鉴于项目的特殊性，泵车分布较分散，使用时间较短，位于田间，距离敏感点较远，田间空旷有利于柴油机移动泵车废气的稀释扩散，柴油机移动泵车废气排放满足《非道路移动机械用柴油机移动泵车污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值要求。
综上所述，该项目大气污染物治理措施可行，污染物经治理和大气稀释扩散后对当地的环境空气质量影响很小，大气环境质量可维持现状水平。
（2）地表水
根据本工程已批复水资源论证报告书可知，新增灌溉井区域均为旱田，无水田，属于高标准农田建设项目，采取节水灌溉措施，地下水经作物吸收等充分利用，用水效率较高，不会产生退水。
本项目实施后，由于灌溉水利用系数的提升、农田保水能力增强以及渠系配套系统的完善，地表水退水量减少，相应污染物入河量与现状相比也有一定程度的削减，项目建成后灌区年退水量与现状相比减少15万m3。COD、氨氮、总磷及总氮排放量分别减少7.905t/a、0.189t/a、0.276t/a、0.63t/a。故工程实施后对地表水环境起到一定改善作用。
项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，提出测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量措施，故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。 
综上所述，项目对地表水环境产生影响较小。
（3）噪声
①灌溉井泵类噪声
潜水泵、水肥一体化设备位于井房内，能够有效的阻隔声传播，潜水泵位于地下，潜水泵、水肥一体化设备采取减振措施，项目灌溉为间歇灌溉，且有抗旱作用，对周围居民影响可接受。喷灌设备一般设置于耕地内，距离居民较远，再经距离衰减，能够有效的降低泵类对周围环境影响。排水沟仅在降水无法排出情况下采用柴油机移动泵车进行排水，柴油机移动泵车及文丘里施肥机使用时间较短，且布局在耕地内，远离居民，影响较小。变压器基础减振，产生影响较小。
②机动车辆产生的交通噪声
机动车辆产生的噪声为流动不稳态声源，采取限速、禁鸣等措施后，能够有效降低机动车辆产生的噪声。
综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，井房厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声质量标准》(GB12348-2008)表1中1类标准要求。敏感点叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
（4）固体废物
本项目运营期产生固体废物主要为秸秆、农药包装物及废肥料包装袋。
高标准农田耕种过程中将会产生农药包装物及废肥料包装袋，依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部 生态环境部令2020年 第6号）以及《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物豁免管理清单，农药包装物不按照危险废物管理。秸秆、废肥料包装袋由当地农民负责外售综合利用；农业使用者及时收集农药包装物，由并交回农药经营者或回收站。
（5）地下水
非正常工况下，柴油机移动泵车油箱在使用和停放时发生泄漏事故，柴油渗漏对地下水水质造成影响。本项目设置3口地下水跟踪监测井（榆林2#灌溉井、傅井2#灌溉井、永胜1#灌溉井），制定地下水跟踪监测计划及信息公开计划，防止对区域地下水环境造成影响。以柴油机移动泵车油箱泄漏对地下水影响进行预测，泄漏发生后100天时，石油类预测达标距离为48米，泄漏发生后1000天时，石油类预测达标距离为180米。本项目柴油机移动泵车油箱密闭，设置固定暂存场所，暂存场所地面采取防渗措施，在使用过程中若发生泄漏事故，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土交由资质单位运输和处置。定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置。不会对地下水环境产生污染。定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置。不会对地下水环境产生污染。
本项目合理开采地下水资源，严格执行灌溉制度，采取节水灌溉措施，提高水资源的利用率，通过管道输水、田间滴灌，最大限度的利用水资源。防止地下水超采。
综上所述，项目对地下水环境产生影响较小。
（6）电磁环境
在满足变压器设计要求的前提下，保障公众健康，保护周围电磁环境。通过采用防护措施，本项目运营期间，将变压器、配电装置产生的电磁辐射降到最低水平，最大限度的保障公众身体健康。
（7）土壤
本项目为高标准农田建设项目，实施后项目区的农业生产条件将大大改善，抵御自然灾害的能力将大幅度提高。本项目合理开采地下水资源，严格执行灌溉制度，采取节水灌溉措施，提高水资源的利用率，适度灌溉能够提升土壤肥力及农作物产量，不会造成土壤盐碱化问题。实施本项目后，对项目区发展生态农业提供了有利条件，能为环境所接受。
（8）环境风险
本项目柴油机移动泵车油箱密闭，不使用于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）；定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置；
制定突发环境事件应急预案，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。
（9）生态环境
本项目为高标准农田建设项目，农田生态系统依赖于人的管理，其主要功能为提供农产品，高标准农田建设有利于进一步发挥它的生态体系功能。
项目区以农田生态系统为主，已形成多年，本项目不新增农田面积，不新开垦林地、草地、湿地等，项目建成后区域仍以农田生态系统为主。灌区建设多年，区域水生生态系统经过长时间的演替，已形成稳定的适合现有鱼类及水生生物生长繁殖的生境和生态系统。
由于工程的实施，减少渠道上的“跑、漏、冒”水现象，减少灌区引水量，节约了水资源，提升水资源利用效率。工程实施前后取水量、退水量、污染物入河量均减少，对区域水文情势、鱼类栖息及繁殖、浮游生物、底栖动物、水生维管束植物产生有利影响。农田排水集中在5～9月份，正值丰水期，松花江、漂河水量充沛，进入水体的污染物将不同程度的被稀释和降解，对水质影响较小。项目施行“三减”行动，即减化肥、减农药、减除草剂，积极推广科学施肥，使化肥、农药实现减量化施用，提出测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量措施，故工程实施后对松花江及漂河、呼兰河口湿地自然保护区水生生态环境起到一定改善作用。
本项目依托现有退水口，退水减少量相对退水河流流域多年平均年径流量占比极小，不会对已形成的现有的水域形态、径流条件、水力条件以及冲於条件等造成显著影响。
本区域通过车辆一般为当地农用车，车速较慢、产生的尾气及扬尘较少，同时采取限速、禁鸣措施。灌溉井泵类位于地下，能够有效的阻隔声传播，柴油机移动泵车及文丘里施肥机使用时间较短，减少扬尘和噪声对动植物产生的影响。因此，项目实施对周边生态环境影响较小。
[bookmark: _Toc15991739]9.1.5经济损益分析结论
本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，不会对当地环境产生明显不利影响，因此该项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。
[bookmark: _Toc486255152][bookmark: _Toc15991740]9.1.6环境管理与监测结论
本次工程实施后，建设单位将按照环评要求制定环境管理制度，划分环境管理职责，定期委托第三方监测机构按照监测计划对本项目其他污染源及区域环境质量进行监测。
[bookmark: _Toc486255150][bookmark: _Toc15991741]9.1.7公众意见采纳情况
[bookmark: _Toc15991742][bookmark: _Toc285188950][bookmark: _Toc342462538]本项目在公示期间，建设单位未接到公众反馈意见。通过对公众问卷调查表的调查结果了解，项目区公众对项目建设的总体意见是赞成的，项目投产后公众最关心的环境问题主要是噪声对环境的影响，建设单位要充分重视，切实落实各项污染防治措施，加强环境管理，把本工程环境污染降低到最低限度。从总体上看，公众对建设项目的意见是支持项目建设，同意项目选址。
9.1.8总结论


呼兰区2026年高标准农田建设项目环境影响报告书
本项目建设符合国家产业政策，工程建设以有利影响为主，工程建设完成后，将改善农业生产条件和农村生态环境，促进农业经济的发展，其社会效益、经济效益、环境效益显著。在认真贯彻落实报告书所提出的治理措施并确保其正常运行的前提下，通过强化环境管理和环境监测，项目产生的环境问题可被周围的环境所接受，因此评价认为，本项目的建设从环境保护角度分析是可行的。
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建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级√

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（TSP、NOX、CO、HC+NOx）
	  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据√
	现状补充监测√

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区√

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（）
	  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（）
	有组织废气监测□
无组织废气监测□
	无监测√

	
	环境质量监测
	监测因子：（颗粒物）
	监测点位数（5）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√       不可以接受□

	评价结论
	大气环境防护距离
	距（   ）厂界最远（    ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（）t/a
	NOX：（）t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOCs：（）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项



地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区√；重要湿地□；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他√
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；
pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深□）；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B√
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据起源

	
	
	已建√；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体环境质量
	调查时期
	数据起源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季√；夏季√；秋季√；冬季√
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□


续表
	工作内容
	自查项目

	现状调查
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（38.1）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（COD、氨氮、pH、BOD5、SS、总磷、高锰酸盐指数）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类√
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（2024）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季√；夏季√；秋季√；冬季√

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区√
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□



续表
	工作内容
	自查项目

	影响预测
	预测情景
	建设期□；生产运营期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域水环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□
导则推荐模式□；其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√
满足水环境保护目标水域水环境质量要求√
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√

	
	污染物排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（COD、氨氮、总磷）
	（20.553、0.491、0.718）
	（52.7、1.26、1.84）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m





续表
	工作内容
	自查项目

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他√

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动√；自动□；无监测□
	手动□；自动□；无监测□

	
	
	监测点位
	（3）
	（）

	
	
	监测因子
	（pH、SS、高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷、BOD5）
	（）

	
	污染物排放清单
	□

	
	评价结论
	可以接受√；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。






环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	柴油
	变压器油
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.125
	0.115
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数  人
	5km范围内人口数  人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3□

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D2□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1√
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	Ⅰ√

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析√

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害√
	易燃易爆√

	
	环境风险类型
	泄漏√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√

	
	影响途径
	大气√
	地表水□
	地下水√

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围   m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围   m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间   h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间   h

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间   h

	重点风险防范措施
	本项目柴油机移动泵车油箱密闭，不使用时于村内暂存，暂存处地面设置重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s），正常情况下不会泄漏，若发生泄漏事故，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土交由资质单位运输和处置。
定期巡检，重点检查变压器油箱密封性（有无裂缝、接口渗漏）、油位刻度（判断是否存在异常泄漏），发现变压器油泄漏应立即停止此变压器运行，属于小范围污染，立即用沙土进行掩埋，产生的含油沙土及泄漏物交由资质单位处置进行运输和处置，通过采取此应急措施后本项目环境风险影响可接受。加强巡视及管理并制定环境风险应急预案。

	评价结论与建议
	采取本项目提出的风险应急措施，可有效避免风险事故污染大气、地下水，可有效保护应急人员健康

	注：“□”为勾选项，“”为填写项。




生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种☑；国家公园□；自然保护区☑；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件☑；其他□

	
	评价因子
	物种☑（分布范围、种群数量、种群结构、行为）
生境☑（生境质量）
生物群落☑（物种组成）
生态系统☑（生物量、生态系统功能）
生物多样性☑（）
生态敏感区□（）
自然景观☑（完整性）
自然遗迹□（）
其他□（）

	评价等级
	一级☑        二级□        三级☑     生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（350.03）km2；水域面积：（0.287）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面☑；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季☑；夏季☑；秋季☑；冬季☑
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区□；其他☑

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他☑

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓☑；生态修复☑；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测
计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□

	
	环境管理
	环境监理☑；环境影响后评价□；其他□

	评价
结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项






声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□ 二级√ 三级□

	
	评价范围
	等效连续A声级√  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价因子
	评价因子
	国家标准√  地方标准□  国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区√
	2类区√
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期√
	中期□
	远期□

	
	现状调查
方法
	现场实测法√  现场实测加模型计算法□  收集资料√

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源
调查
	噪声源调查方法
	现场实测□  已有资料√  研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型√           其他□—

	
	预测范围
	200m√  大于200m□  小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级√  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标√  不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标√  不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测√ 固定位置监测□  自动监测□ 手动监测√  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效A声级）
	监测点位数（5）
	无监测□

	评价
结论
	环境影响
	可行√ 不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。
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