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[bookmark: _Toc119316782][bookmark: _Toc149054184]1.1项目由来
[bookmark: _Hlk57016677][bookmark: _Toc15991611][bookmark: _Toc524431260]依据《国家土壤污染防治行动计划》《土壤污染防治工作方案》相关工作要求，需全面推进工业固体废物规范化处置、工矿废弃场地生态整治修复工作，严厉遏制工业固废随意堆存、倾倒等问题，全面整改不规范固废堆场，通过资源化利用、规范化处置相结合的方式，解决固废污染隐患，规范工矿场地生态修复工作。随着我国生态环境保护体系不断完善，全民环保意识持续提升，区域水土保持、生态修复、污染防控及场地安全管控标准日趋严格，工矿开采后场地生态复原、工业固废资源化处置已成为区域生态环境提质的重点工作。为有效解决工业固废处置难题、修复采石场开采后破损场地生态环境，消除场地水土流失、边坡坍塌隐患，恢复场地原有生态地貌及土地利用价值，结合本场地最新生态修复专项方案要求，特启动本项目建设。
本项目场地为鸡东县新泉采石场露天开采场地，原有环评批复为鸡环审〔2015〕29号《关于鸡东县新泉采石场建设项目环境影响报告表的批复》（见附件），2015年取得环评审批，2020年12月完成自主验收（见附件），2021年编制完成《鸡东县新泉采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》，2021年5月10日该方案已经专家组评审通过（见附件），2021年编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案修复以直接覆土种植为主，未考虑地貌重塑工程。矿山2024年11月已停采，形成7.8594hm²土地挖损、压占损毁区域，采坑深度大，原有直接覆土方案无法消解巨大采坑坑体，存在边坡失稳、地质灾害风险，对闭坑采石场治理提出更高治理要求；结合矿山实际开采结束后形成大规模挖损采坑的现实条件，原2021年编制的复垦方案直接覆土种植的模式难以实现采坑大坑洼地形的地貌重塑，无法有效消除高陡边坡地质安全隐患。本次2026年7月编制的《鸡东县新泉采石场矿山生态修复设计方案》，在原有矿山资料基础上重新开展地形实测、现场勘查，调整修复工程思路，采用地貌重塑‑土壤重构‑植被重建‑长效监测管护的修复路线，利用矿山自身剥离物21.50万m3+外运电厂灰渣32.76万m3对采坑进行分层回填压实，实现采坑地形重塑，再实施覆土培肥、植被重建，复垦方向为旱地、乔木林地，符合《中华人民共和国矿产资源法》（2024年修订》中矿区生态修复应当坚持自然恢复与人工修复相结合，遵循因地制宜、科学规划、系统治理、合理利用的原则，采取工程、技术、生物等措施，做好地质环境恢复治理、地貌重塑、植被恢复、土地复垦等相关要求。
采石场开采作业结束后遗留的露天矿坑，打破了区域原有地形地貌，场地土体裸露、无植被覆盖，雨天极易引发水土流失问题，同时矿坑边坡存在松动、坍塌等地质安全隐患，区域原有生态地貌遭到破坏，土地资源无法正常利用，亟需按照专项生态修复方案开展原貌恢复治理工作。与此同时，周边火电企业常年产生大量灰渣一般工业固体废物，受市场消纳、利用渠道等因素限制，部分灰渣综合利用效率不足，长期堆存易产生扬尘、渗滤等环境污染问题，固废合规消纳处置压力较大。结合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于一般工业固废回填、地貌修复的相关定义及技术要求，严格遵循本采石场最新生态修复方案的治理标准和施工要求，鸡东县新泉采石场拟实施土地复垦项目。本项目采用合规处置工艺，以鸡东县嘉翼商贸有限公司供应的黑龙江醇能热电有限公司产出的合规灰渣作为回填填充物料，对新泉采石场开采后遗留的露天矿坑进行分层回填处置，回填作业完成后实施场地顶部覆土平整、生态整治工作，逐步恢复场地原有自然地貌。本项目实施后，可实现灰渣固体废物的资源化高效利用，有效破解灰渣处置难题，杜绝固废堆存引发的各类环境污染问题，同时彻底消除露天矿坑水土流失、边坡坍塌的地质安全隐患，有效恢复采石场场地土地利用功能。通过标准化的回填、覆土及地貌复原治理，可全面修复开采破损的区域生态系统，提升场地生态结构稳定性与生态功能完整性，实现工业固废资源化利用、采石场生态原貌恢复、区域生态环境提质的多重社会效益与生态效益。
项目区位于鸡西市鸡东县新泉村五队，修复区域为新泉采石场矿区，总占地面积78594m2，其中废弃采坑占地面积52320m2，工业场地面积26274m2，回填材料为鸡东县嘉翼商贸有限公司供应的黑龙江醇能热电有限公司产出的灰渣，根据企业环境信息依法披露系统（黑龙江）公开信息，黑龙江醇能热电有限公司年产灰渣量约为109715.935t/a，因此，本项目利用黑龙江醇能热电有限公司的部分灰渣回填至本项目场地，计划回填1089天，根据鸡东县新泉采石场矿山生态修复设计方案，根据鸡东县新泉采石场矿山生态修复设计方案，回填灰渣量为32.76万m3/3a，电厂产渣能力可满足本项目回填物料需求。本项目物料来源可行。
项目年工作363天，一班制，每班12小时。回填的灰渣属于第I类一般工业固体废物，回填至与周边环境持平后按标准要求进行土地复垦，复垦为乔木林地、旱地。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，鸡东县新泉采石场委托黑龙江绿水环保服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目在废弃采坑的治理过程中采用以一般工业固体废物（灰渣）进行回填，其影响与一般工业固体废物填埋场类似，属于名录中的“四十七、生态保护和环境治理业：103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”，因此，应编制环境影响报告书。在接到委托后，评价单位组成项目组，项目组评价人员对现场进行了实地踏查并收集了相关资料，委托相关单位进行现状监测，经资料整理、模式计算及统计分析，编制出该项目的环境影响报告书，现提交主管部门审查。
[bookmark: _Toc119316783][bookmark: _Toc149054185]1.2项目特点
1.2.1项目特点
本项目利用黑龙江醇能热电有限公司产出的灰渣对位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村五队的鸡东县新泉采石场废弃采坑进行回填，回填材料灰渣属于第I类一般工业固体废物。项目不但将灰渣进行资源化利用，又降低了生态恢复成本，同时可以恢复废弃采坑的土地使用功能，充分利用土地资源。该项目的特点如下：
（1）场地现状：项目总占地面积78594m2，其中废弃采坑占地面积52320m2，工业场地面积26274m2，为鸡东县新泉采石场露天开采而形成，西侧露天采场长约470m，宽约78m，东侧露天采场长约214m，宽约99m，地势总体北高南低。露天采场由采坑边坡和采坑底盘组成，底盘标高258～286m。
目前采坑属于荒废状态，在场地内没有发现残留化学品以及异常气味、表面金属析出等污染痕迹，该废弃采坑现土地裸露。
[bookmark: _Hlk35965352]（2）回填材料：本项目修复回填材料为黑龙江醇能热电有限公司的灰渣。回填量约为32.76万m3，年工作天数363天，回填期约3年，根据灰渣浸出液的检测结果可知，回填材料灰渣属第I类一般工业固体废物。灰渣出场前将灰渣含水量调至20%左右，灰渣由鸡东县嘉翼商贸有限公司负责运输至项目场地。
（3）回填工艺：本项目回填材料选用灰渣，为保证修复治理效果，回填过程采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，摊铺作业方法采用下推法。每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9，单元作业面积220m2，修复完毕后，在回填平整完成的基础上表层覆土并压实，回填复垦旱地有效土层厚度不低于80cm，回填复垦乔木林地有效土层厚度不低于30cm，可保证回填后地质稳定性，本项目将恢复耕地0.946hm2，复垦乔木林地6.9134hm2，为下一步的生态建设提供有利条件。
按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，本项目在回填活动前已按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可接受。根据《鸡东县新泉采石场土地复垦项目环境风险评估报告》：根据对本项目灰渣淋溶水的检测结果，项目灰渣中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受；距项目最近的地表水体三新沟位于项目区东侧4km，最终汇入穆棱河，本项目不设置停车库，不产生地面冲洗水，工作人员产生的生活污水依托周围村屯防渗旱厕处理，定期清掏，外运堆肥，因此本项目建设不存在地表水污染风险。因此，本项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣对废弃采坑进行回填复垦是可行的，对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险可接受。
（4）覆土来源：本项目回填复垦旱地有效土层厚度不低于80cm，回填复垦乔木林地有效土层厚度不低于30cm，需要回填土约28308.2m3，其中矿区剥离表土回覆5000m3，剩余全部外购，土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。
[bookmark: _Hlk148432453]（5）建设内容：本项目不设置生产生活辅助管理区，均依托新泉村五队租赁的民房。本项目灰渣由建设单位指派鸡东县嘉翼商贸有限公司负责运输至项目场地，每次运输50t，每天运输6车。本项目建设内容分为场地平整、防渗系统、淋溶水收集导排系统、地下水监控井、淋溶水暂存池、排水沟等。
（6）评价时段：本项目的评价时段分为施工期、回填复垦期及生态恢复期。施工期包括场地平整、防渗系统、淋溶水收集导排系统、排水沟、淋溶水暂存池的建设；回填复垦期主要进行灰渣的回填和土地复垦；生态恢复期为回填结束后耕地的自然恢复期以及林地的种植。
1.2.2项目排污特点
本项目为灰渣回填及采坑修复项目，其对环境的影响主要为扬尘、机械设备噪声以及淋溶水等对环境产生的不利影响。
（1）废气
回填复垦期废气主要为回填过程产生的扬尘，经洒水降尘、密目网覆盖等措施后对周围环境影响较小。道路运输过程中采用密闭运输方式，运输道路及时洒水降尘。
（2）废水
本项目回填区不设置办公区，生活污水依托租赁民房的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；矿区外雨水通过矿区四周排水沟，最终排入厂区西南侧自然冲沟内；回填复垦期产生的淋溶水经导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
（3）噪声
回填过程噪声源主要是推土机、挖掘机、压实机、运输车辆等噪声，选用低噪声的运输车辆、作业设备，对车辆和设备加强保养，经距离衰减等措施后对周围环境影响较小。
（4）固废
回填区设置生活垃圾箱，生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理；暂存池沉渣定期清理后，回填至回填区。
（5）生态环境
本项目区现状为废弃采坑，生态环境较差，回填结束后进行覆土恢复成乔木林地、旱地，生态环境将有所好转。
1.2.3项目外环境特点
[bookmark: _Hlk148107679]本项目位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村，项目东侧、西侧为农田和林地；北侧、南侧为农田。本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水源保护区等环境敏感区。
1.2.4主要结论
本项目建设项目符合国家产业政策要求，项目本着从清洁生产入手，对项目产生的污染物采取的污染控制措施切实可行，在认真落实报告书所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。
因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。
[bookmark: _Toc479252799][bookmark: _Toc149054186][bookmark: _Toc119316784]1.3环境影响评价工作过程
依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。
[bookmark: _Hlk83908174]（1）本项目是利用灰渣对废弃采坑进行回填治理，根据生态环境部对于“关于一般工业固体废物代替土、砂、石回填有关问题的请示”的回复，“一般工业固体废物填埋属于一般工业固体废物综合利用，应编制环境影响报告书。”且根据黑龙江省生态环境厅“关于2022年第一批环评文件复核发现问题及处理意见的函”对于该类项目的靶向复核且咨询当地生态环境主管部门意见，本项目的环境影响类似于名录中的“四十七、生态保护和环境治理业：103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”，故本次环境影响评价参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“四十七、生态保护和环境治理业，103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用（采取填埋方式）编制环境影响报告书。
因此，本项目编制环境影响报告书。
在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响、大气环境影响、土壤环境影响、生态环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。
（2）根据第一阶段工作成果，对环境现状的大气环境、地下水环境、声环境、土壤环境等进行了调查、监测与评价，详细进行工程分析，确定了主要环境影响因素为回填对地下水和土壤的影响，作业过程扬尘对大气环境的影响，设备噪声对周边声环境的影响，一般固体废物对周边环境的影响，并采取相应的模式对各环境要素影响进行了预测与分析。
（3）对作业废气提出了大气环境保护措施，对噪声采取了隔声减振等措施，对产生的固废采取了相应处理处置措施，并进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。
具体过程见图1-3-1。
[image: ]图1-3-1环境影响评价工作程序
[bookmark: _Toc149054187][bookmark: _Toc486932294][bookmark: _Toc119316785][bookmark: _Toc488072911]1.4分析判定相关情况
1.4.1产业政策符合性分析
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类鼓励类——四十二、环境保护与资源节约综合利用——2、生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程以及10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，本项目符合国家产业政策的要求。
1.4.2生态环境分区管控符合性分析
（1）各单元交汇情况
新泉采石场项目位置涉及鸡西市鸡东县；项目占地总面积0.10平方公里。
与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。
与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。
与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为0.1平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.1平方公里，占项目占地面积的100.00%。
（2）生态保护红线
项目位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村，根据《新泉采石场生态环境分区管控分析报告》项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。
（3）环境质量底线根据环境现状调查与评价可知，环境空气补充监测点监测值可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中表2浓度限值，项目区域内环境空气质量良好。本次现状监测的各监测点昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类功能区限值，区域内声环境质量良好。项目用地性质主要为采矿用地，不占用黑土地，并且项目的建设不会超越环境质量底线，可以满足环境质量底线要求。
（4）资源利用上线项目不消耗煤炭能源，用水依托周边水井，项目用地性质主要为采矿用地，不占用黑土地，符合资源利用上线要求。
（5）生态环境准入清单根据《新泉采石场生态环境分区管控分析报告》《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版），项目与生态环境准入清单符合性分析见下表。
表1-4-1生态环境准入清单管控要求符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合性分析

	ZH23032120004
	鸡东县水环境农业污染重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
	本项目不属于管控要求中的太太累产品的企业和产能，利用灰渣回填采坑，最终复垦为乔木林地、旱地。

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	资源利用
效率要求
	/
	/

	ZH23032130001

	鸡东县永久基本农田

	鸡东县永久基本 农田
	空间布局约束
	1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过国务院批准。8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。
	本项目回填复垦区域为新泉采石场矿区范围，最终复垦为乔木林地、旱地，不涉及改变永久基本农田用途情形，符合永久基本农田相关管控要求。根据《鸡东县新泉采石场矿区生态修复设计方案》矿区范围占地面积7.8594hm2，其中矿区范围总面积5.232hm2，矿区范围外工业广场用地面积2.6274hm2。参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2017），结合第三次土地调查土地利用现状图，根据项目区内各用地类型土地利用现状数据。矿区所占耕地等级为12等，不占用基本农田。

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/


（6）生态环境分区管控符合性分析结论 
根据《生态环境分区管控分析报告》及《新泉采石场生态环境分区管控分析报告》，项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求，并且项目的建设不会超越环境质量底线，可以满足环境质量底线要求。项目不消耗煤炭能源，用水依托周边水井，项目用地性质主要为采矿用地，不占用黑土地，符合资源利用上线要求。项目符合《新泉采石场生态环境分区管控分析报告》及《鸡西市生态环境准入清单》（2023 年版）。综上所述，项目符合生态环境分区管控要求。
1.4.3与相关规划、政策和规范的符合性分析
1.4.3.1与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》符合性分析
根据《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划(2019-2035年)》(2021年修订版)规划总原则：“根据经济社会发展要求和城市化进程，科学规划、合理布局各类固体废物利用处理设施，坚持城乡协调发展，统筹考虑城市、现成、建制镇以及乡村的固体废物收集运输处理系统建设……”
本项目是利用黑龙江醇能热电有限公司灰渣作为回填材料进行废弃采坑的修复治理项目，可做到科学规划、合理布局的要求，满足《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划(2019-2035年)》(2021年修订版)的要求。
1.4.3.2与《大气污染防治行动计划》、《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日实施）的符合性
根据《大气污染防治行动计划》：深化面源污染治理综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
《黑龙江省大气污染防治条例》于2017年1月20日黑龙江省第十二届人民代表大会第六次会议通过，2017年5月1日实施。在条例中“第三章 大气污染防治措施，第一节 燃煤污染防治”中第二十九条各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。“第四十一条 垃圾填埋活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件的，应当进行污染防治处理。普遍推行垃圾分类制度。垃圾焚烧设施的运营单位，应当按照国家规定，采取有效措施，实现达标排放。”“第五节扬尘和其他污染防治 第五十六条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。”
本项目回填区不需要供热，回填区接收的灰渣，属于无机废物，不存在可产生大量沼气的生物降解性物质以及相互通过化学反应产生气体的物质。回填灰渣均采用封闭运输，并按照规定的路线和时间行驶，因此本项目建设符合《大气污治行动计划》、《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日实施）。
1.4.3.3与《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订）符合性分析
（1）相关内容
第十八条 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。
第十九条 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
（2）符合性分析
本项目是利用灰渣作为回填材料进行废弃采坑治理项目，回填材料为黑龙江醇能热电有限公司的灰渣，灰渣的项目运输过程中采取密闭运输，回填完成后进行土地复垦，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤的预测结果及环境风险评估报告结论，本项目回填材料为第I类一般工业固体废物，灰渣大气沉降对周围土壤增量影响较小，大气沉降对土壤环境影响较小，灰渣淋溶液垂直入渗对土壤环境的影响可接受，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响，不存在土壤污染环境风险。本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量，回填或回填活动结束后，对土壤开展长期监测，监测频次至少每年1次。通过采取以上措施，可将对土壤可能造成的不良影响降到最低，避免土壤受到污染，满足《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年修订）相关要求。
1.4.3.4与《黑龙江省土壤污防治实施方案》符合性
根据《黑龙江省土壤污染防治实施方案》：“加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤研石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”
本项目属于灰渣回填复垦项目，项目运输过程中采取密闭运输，回填完成后进行土地复垦，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤及地下水预测结果及环境风险评估报告结论，项目对土壤及地下水影响可以接受，项目对地下水设置定期监测，满足《黑龙江省土壤污染防治实施方案》相关要求。
1.4.3.5与《地下水管理条例》的符合性分析
表1-4-2本项目与《地下水管理条例》符合性分析一览表
	地下水管理条例
	项目情况
	是否符合

	第四十条 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	本项目回填区不设置办公区，生活污水依托租赁民房的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥；矿区外雨水通过矿区四周排水沟，最终排入厂区西南侧自然冲沟内；回填复垦期产生的淋溶水经导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。根据地下水预测结果，在非正常渗漏状态下，污染物不会对区域地下水造成较大影响。同时应加强跟踪监测，监测周期至少为每季度一次，可监测反映有无渗漏现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响，因此本项目对地下水环境影响可接受。
	符合

	第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	本项目位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村五队，不在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，对场地内进行了防渗处理且建设完善的排水设施，因此项目的建设不会对当地的地下水造成污染。
	符合


综上所述，本项目符合《地下水管理条例》中相关要求。
1.4.3.6与《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正)符合性分析
（1）相关内容
第四十条 化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。
加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。
禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
（2）符合性分析
本项目是利用灰渣作为回填材料进行废弃采坑治理项目，回填材料为黑龙江醇能热电有限公司的灰渣，为第I类一般工业固体废物。本项目在进行场地清理后在底部覆盖30cm厚的改性压实粘土层作为防渗层（其防渗性能能够小于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层），可达到良好的防渗效果，正常情况下灰渣回填不会对地下水环境造成影响；根据本次地下水的预测结果及环境风险评估报告结论，在非正常渗漏状态下，污染物不会对区域地下水造成较大影响。同时应加强跟踪监测，监测周期至少为每季度一次，可监测反映有无渗漏现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响，因此本项目对地下水环境影响可接受。因此，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正)的相关要求。
1.4.3.7与《土地复垦条例》（国务院令第592号）符合性分析
（1）相关内容
第十六条 土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。
禁止将重金属污染物或者其他有毒有害物质用作回填或者充填材料。受重金属污染物或者其他有毒有害物质污染的土地复垦后，达不到国家有关标准的，不得用于种植食用农作物。
（2）符合性分析
[bookmark: _Hlk135054170]本项目回填材料为黑龙江醇能热电有限公司的灰渣，根据浸出液监测结果，回填材料为第I类一般工业固体废物；本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审，风险评估报告重点评估项目对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。本项目回填活动结束后，对可能受到影响的土壤及地下水开展长期监测，土壤的监测频次至少每年1次，地下水的监测频次为每季度1次。本项目一般工业固体废物回填作业结束后立即实施土地复垦，土地复垦实施过程按《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求执行。
1.4.3.8与《土地复垦条例实施办法》符合性
本项目与《土地复垦条例实施办法》符合性分析见下表，本项目土地复垦严格按照《土地复垦条例实施办法》要求执行，本项目与《土地复垦条例实施办法》要求相符。
表1-4-3与《土地复垦条例实施办法》符合性分析
	土地复垦条例实施办法要求
	本项目情况
	符合性

	第二条土地复垦应当综合考虑复垦后土地利用的社会效益、经济效益和生态效益。
生产建设活动造成耕地损毁的，能够复垦为耕地的，应当优先复垦为耕地。
	结合治理区地质环境条件、所处的地理位置、土地规划和周边土地利用性质等因素，本项目最终土地复垦为耕地。
	符合

	第二十五条土地复垦义务人应当对生产建设活动损毁土地的规模、程度和复垦过程中土地复垦工程质量、土地复垦效果等实施全程控制，并对验收合格后的复垦土地采取管护措施，保证土地复垦效果。
	本项目建设单位对废弃采坑复垦过程中土地复垦工程质量、土地复垦效果等实施全程控制，并对验收合格后的复垦土地采取管护措施，保证土地复垦效果。
	符合

	第三十三条土地复垦义务人完成土地复垦任务后，应当组织自查，向项目所在地县级自然资源主管部门提出验收书面申请，并提供下列材料：
(一)验收调查报告及相关图件；
(二)规划设计执行报告；
(三)质量评估报告；
(四)检测等其他报告。
	本项目建设单位在完成土地复垦任务后，应当组织自查，向项目所在地县级自然资源主管部门提出验收书面申请。
	符合


1.4.3.9与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析
本项目为回填复垦项目，灰渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物，本项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析如下。
表1-4-4与GB18599-2020符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	8
	充填及回填利用污染控制要求
	8.1第I类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业：
a）粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填；
b）煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填；
c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。
	本项目属于不符合8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物。满足8.2条要求。
	符合

	
	
	8.2第II类一般工业固体废物以及不符合8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物，其充填或回填活动前应开展环境本底调查，并按照HJ25.3等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受。充填或回填活动结束后，应根据风险评估结果对可能受到影响的土壤、地表水及地下水开展长期监测，监测频次至少每年1次。
	本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审，风险评估报告重点评估项目对地下水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。本项目回填活动结束后，对可能受到影响的土壤及地下水开展长期监测，土壤的监测频次至少每年1次，地下水的监测频次为每季度1次。
	符合

	
	
	8.3不应在充填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物。
	本项目不在回填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物，回填材料来源唯一，为黑龙江醇能热电有限公司的灰渣。
	符合

	
	
	8.4一般工业固体废物回填作业结束后应立即实施土地复垦（回填地下的除外），土地复垦应符合本标准9.9条的规定。
	本项目一般工业固体废物回填作业结束后立即实施土地复垦，土地复垦符合本标准9.9条的规定。
	符合

	
	
	8.5食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物以及其他有机物含量超过5%的一般工业固体废物（煤矸石除外）不得进行充填、回填作业。
	本项目回填物灰渣的有机物含量不超过5%。
	符合

	9
	封场及土地复垦要求
	9.9贮存场、填埋场封场完成后，可依据当地地形条件、水资源及表土资源等自然环境条件和社会发展需求并按照相关规定进行土地复垦。土地复垦实施过程应满足TD/T1036规定的相关土地复垦质量控制要求。土地复垦后用作建设用地的，还应满足GB36600的要求；用作农用地的，还应满足GB15618的要求。
	土地复垦实施过程按《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求执行。在回填至设计标高后统一进行覆土，回填复垦旱地有效土层厚度不低于80cm，回填复垦乔木林地有效土层厚度不低于30cm，可以与周边环境持平，土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，复垦成耕地。土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。
	符合


1.4.3.10与《黑龙江省水土保持规划》(2015~2030年)符合性分析
根据《黑龙江省水土保持规划》(2015~2030年)，鸡东县位于东北漫川漫岗水土流失重点治理区，为省级治理区。本项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣回填鸡西市鸡东县东海镇新泉采石场废弃采坑，回填后对回填区进行复垦，提高项目区的植被覆盖率，可使区域内野生动物的数量增加，生物量增加，提高生物多样性，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患，对当地生态环境起到积极的作用。 
1.4.3.11与《鸡西市国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析
规划中国土综合整治和生态修复提出：构建整治修复格局，①两屏包括老爷岭余脉生态屏障和三江平原湿地生态屏障；②四廊包括穆棱河生态廊道、七虎林河生态廊道、阿布沁河生态廊道及乌苏里江-松阿察河生态廊道；③多片区包括生态功能修复区、矿山环境治理与修复区、城市环境综合整治区和农林业治区。
生态修复重点工程包括两大屏障生态修复工程、两大屏障生态修复工程、水土保持生态修复工程、矿山环境修复工程、湿地保护修复工程及保护生物多样性重大工程。其中山体生态修复治理的修复目标为：山体开发建设管控、“还绿于民”、受损山体修复、修复矿山生态环境。
[bookmark: _Hlk148357494]本项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣对位于鸡西市鸡东县东海镇新泉采石场废弃采坑进行回填，回填后复垦为乔木林地、旱地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，会增加占地内的植被覆盖率和生物产量，可使区域内野生动物的数量增加，生物量增加，提高生物多样性，并且起到水土保持、防风固沙的效果，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。故符合《鸡西市国土空间总体规划》（2021-2035年）要求。
1.4.3.12与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析
根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目位于I-3-2-6鸡西矿、农、林业生态功能区，主要生态环境问题为植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题；该区南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、林矿农业生产；保护措施与发展方向为合理的进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。
本项目所在地原为新泉采石场的废弃采坑，本次利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣进行回填，回填后复垦为乔木林地、旱地，本项目的建设既可以减少水土流失，又可改善废弃采坑的生态环境。因此，本项目的建设符合《黑龙江省生态功能区划》。
[image: ]
图1-4-1黑龙江省生态功能区划图
[bookmark: _Hlk520812012]1.4.3.13与《黑龙江省主体功能区划》符合性分析
本项目位于鸡东县，属于限制开发区域（国家农产品主产区）。
功能定位：以提供农产品为主体功能，保障农产品供给安全的重要区域。重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区、农业综合开发试验区、社会主义新农村建设的示范区。
发展方向：建设农业综合开发试验区，保护耕地，集约开发，加强农业基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平、物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，大力发展高产、高效、优质、安全的现代化大农业，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食品安全；积极推进农业规模化水平，搞好绿色（有机）食品基地建设，发展农产品深加工，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度，拓展农村就业和增收空间，加强农村基础设施和公共服务设施建设，改善生产生活条件。
本项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣对位于鸡西市鸡东县东海镇新泉采石场的废弃采坑进行回填修复治理。回填结束后复垦为乔木林地、旱地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值和土地利用功能、提高农产品供给能力，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义。因此，符合《黑龙江省主体功能区划》中的功能定位和发展方向。
[image: ]本项目

图1-4-2黑龙江省主体功能区划图
[bookmark: _Toc119316786][bookmark: _Toc149054188]1.4.3.14《土壤污染防治行动计划》
根据《土壤污染防治行动计划》相关内容，加强工业废物处理处置。全面 
整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、 
砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、 
防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。 
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，合理处置了工业固体废物，设有完善防扬散、防流失等设施，可防止污染物对项目周围土壤环境造成进一步危害。因此项目符合《土壤污染防治行动计划》。
1.4.3.15《黑龙江省土壤污染防治实施方案》
根据《黑龙江省土壤污染防治实施方案》相关内容，加强工业废物处理处 
置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，项目运输过程中采取密闭运输，可以做到防扬散、防流失，根据本次土壤及地下水预测结果，项目对土壤及地下水影响较小可以接受，项目对地下水设置定期监测。因此项目符合《黑龙江省土壤污染防治实施方案》。
1.4.3.16《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》
根据《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035 年）》 
相关内容，一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。 
实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移 
倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。 
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，可以将一般工业固体废物灰渣充分资源化利用和安全处置，实现工业绿色生产，因此项目符合《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划 （2019-2035 年）》。
1.4.3.17《鸡西市大宗固体废弃物综合处置利用规划（2023~2035年）》
根据《鸡西市大宗固体废弃物综合处置利用规划(2023~2035年)》相关内容，以改革创新为根本动力，以“绿色、低碳、高效”推动工业固体废物综合利用产业壮大发展为重要抓手，坚持创新引领、示范带动、分类施策，大力推进循环经济深入发展，强化科技支撑、源头削减、过程控制、协同处置，培育扶持带动性和示范性强的综合利用骨干企业，夯实工业资源循环利用基础，大幅提高工业固体废物综合利用水平，全面提升环境风险防范能力，确保高质量建设国家生态文明试验区，助力新型工业化和高新技术产业快速发展，加快工业绿色低碳转型和高质量发展。
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，可以将一般工业固体废物灰渣充分资源化利用和安全处置，可大幅提高工业固体废物综合利用水平，加快工业绿色低碳转型和高质量发展。因此项目符合《鸡西市大宗固体废弃物综合处置利用规划（2023~2035年）》。
1.4.3.18《粉煤灰综合利用管理办法》
根据《粉煤灰综合利用管理办法》相关内容，新建电厂应综合考虑周边粉煤灰利用能力，以及节约土地、防止环境污染，避免建设永久性粉煤灰堆场（库），
确需建设的，原则上占地规模按不超过3年储灰量设计，且粉煤灰堆场（库）
选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控
制标准》（GB 18599-2020）等相关要求。
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，项目不但将灰渣资源化利用，对灰渣是一种处理和消减，同时可以恢复回填区域的土地使用功能，充分利用土地资源，项目回填期为3年，不属于永久性粉煤灰堆场（库）。因此项目符合《粉煤灰综合利用管理办法》相关要求。
1.4.3.19《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划(2022-2035)年》
根据《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》相关内容， 
鼓励支持社会资本参与生态保护修复。深入贯彻落实《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发[2021]40 号）和《黑龙江
省政府办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见》（黑政 
办规[2022]5 号）精神，从突出规划引领拓宽实施路径、支持矿山土地综合修复 利用、建立差别化土地供应机制、切实盘活矿山存量建设用地、鼓励利用废弃 矿山土石料、财税金融政策等方面加强政策引导和支持，以市场化为主攻方向，通过自主投资、与政府合作、公益参与等模式，吸引社会资本参与历史遗留矿山修复治理。
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，回填复垦为旱地、乔木林地，因此项目符合《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》。
1.4.3.20《黑龙江省地质环境保护条例》
根据《黑龙江省地质环境保护条例》相关内容，第十六条 经过恢复治理的 
矿山地质环境应当达到下列标准： 
（一）破坏或者废弃的土地达到可供利用的状态； 
（二）对采矿活动遗留的矿坑、废石、尾矿等进行防护处理，达到安全状 
态； 
（三）地质灾害隐患得到有效排除； 
（四）各类废弃物处置达到国家规定标准； 
（五）采场和矿山固体废弃物堆放场的植被得到恢复； 
（六）矿山地质环境恢复治理方案和矿山地质环境恢复治理保证书中承诺的义务全面履行。 
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，回填复垦为旱地、乔木林地，可将废弃的土地达到可供利用的状态和安全状态，地质灾害隐患可有效排除，因此项目符合《黑龙江省地质环境保护条例》。
1.4.3.21《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）相关内容，恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，恢复治理后可以实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，恢复土地基本功能，因此项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）。
1.4.3.22《黑龙江省黑土地保护利用条例》
根据《黑龙江省黑土地保护利用条例》相关内容。 
第二十四条 黑土地保护利用实行土地用途管制制度。严格限制农用地转为 
建设用地，严格控制耕地转为非耕地，禁止违法占用耕地。 
第二十五条 禁止盗挖、滥挖、非法买卖、违法加工、违法运输、违法邮寄 
黑土。 
第三十三条 禁止向黑土地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的 污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；禁止将有毒 
有害废物用作肥料或者用于造田和土地复垦。 
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，回填后将复垦为乔木林地、旱地，回填前用地性质为采矿用地，本次回填修复后不改变用地性质；项目不存在盗挖、滥挖、非法买卖、违法加工、违法运输、违法邮寄黑土等行为；不使用有毒有害废物用于土地修复。因此项目符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》。
1.4.3.23《鸡西市水土保持规划（2015~2030年）》
根据《鸡西市水土保持规划（2015~2030年）》相关内容，鸡西市划定了市
级水土流失重点预防区和重点治理区，项目位于鸡西市滴道区，属于东北漫川漫岗水土流失重点治理区。
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，回填后将复垦为乔木林地、旱地，回填前用地性质为采矿用地，本次回填修复后不改变用地性质，修复治理面积78594m2，可有效防止水土流失发生。因此项目符合《鸡西市水土保持规划（2015~2030年）》。
1.4.3.24《关于进一步做好纳污坑塘整治工作的意见》
根据《关于进一步做好纳污坑塘整治工作的意见》相关内容，各地应将含有废酸、废油、重金属、有机污染物及其他工业废物，导致地表水、地下水或土壤中污染物浓度水平明显高于所在地环境背景值的工业类纳污坑塘作为整治重点。根据纳污坑塘的环境污染状况、土地规划用途、所在区域的地表水、地下水环境功能区划等实际情况，评估确定合理的地表水、地下水、底泥及周边土壤污染控制和治理修复目标。针对工业类纳污坑塘，按照废酸、废油、重金属、难降解有机物等污染物种类和潜在环境风险情况，选择科学可行的治理方法，实行水、土同步治理，不应仅采取简单的加药处理和覆土回填等方式进行治理。
项目利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣作为回填材料进行回填，回填后将复垦为乔木林地、旱地，回填物属于第I类一般工业固体废物，回填物中不含废酸、废油、重金属、难降解有机污染物，因此项目符合《关于进一步做好纳污坑塘整治工作的意见》。
1.4.3.23《固体废物污染防治“十五五”规划》
根据《固体废物污染防治“十五五”规划》（七）加强工业固体废物综合利用环境监管。强化工业窑炉协同处理固体废物过程有毒有害物质排放管控。制定一般工业固体废物规模化消纳利用工作指南，明确相关项目审批程序及监测监管要求，严防不规范充填回填造成土壤和地下水污染；在国土空间规划实施管理中因地制宜保障大宗工业固体废物充填回填相关用地需求，稳妥有序推进规模化消纳利用。加强磷石膏等综合利用，推动无法利用的磷石膏、赤泥、锰渣等工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋环境风险。
本项目利用Ⅰ类电厂灰渣开展废弃采石采坑回填复垦，配套防渗及土壤地下水监测管控措施，严防回填带来土壤及地下水污染，符合《固体废物污染防治“十五五”规划》中稳妥有序推进大宗工业固体废物规模化消纳利用的相关要求。
[bookmark: _Toc15991621]1.4.4选址合理性分析
本项目位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村，该采坑目前已停止开采，场地内现春季是扬尘源，雨季易造成水土流失，土地利用率低，景观环境差。建设单位利用黑龙江醇能热电有限公司的灰渣对废弃采坑进行回填，回填后恢复为乔木林地、旱地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、区域土地利用功能、创造新的生态景观，而且对项目区本身的安全和稳定性也具有重要意义，可起到水土保持、防风固沙的效果，可消除遗留采坑的水土流失、坍塌隐患。因此，选址合理。
项目东侧为农田、林地和道路，西侧为农田、林地；南侧、北侧为农田；本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水源保护区等环境敏感区，不占用生态保护红线。因此，选址合理。
根据项目周边自然环境的踏查，项目选址周边最近敏感点为北侧530m处新泉村五队，位于常年主导风向下风向。经预测计算，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离，对敏感点的影响很小，因此从大气环境影响的角度分析，选址合理。
项目边界最近的地表水体为三新沟，位于项目东侧4km。本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审，风险评估报告重点评估项目对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。因此，选址合理。
综上所述，项目场地现状为矿山开采后裸露损毁土地，现状土地地类包含采矿用地、农村道路、乔木林地、旱地，本项目属于矿山生态修复治理工程，通过采坑回填地貌重塑、土壤重构，修复后复垦为旱地、乔木林地，不涉及新增建设用地，符合《鸡西市国土空间总体规划》（2021‑2035 年）中统筹划定“三区三线”要求，项目实施是对现状采矿损毁土地的生态化治理与功能恢复，契合规划中矿山损毁土地综合修复、优化区域土地利用结构的导向，项目用地选址与区域国土空间规划管控要求相匹配，选址具备合理性。拟建项目选址是可行的。
1.5关注的主要环境问题
[bookmark: _Toc479252801]根据本项目工程特点和项目周边环境现状，关注的主要问题为：
1、施工期
（1）大气：施工扬尘、施工机械和运输车辆的燃油废气对周边大气环境的污染影响；
（2）噪声：包括施工设施及运输车辆产生的噪声对周边声环境的污染影响；
（3）固废：施工建设过程中产生的建筑废物；施工人员产生的生活垃圾；清基杂物；开挖土方。
（4）地表水：施工期产生的生活污水、施工废水；
（5）生态：施工过程中土方开挖对自然景观、水土流失、生物多样性、土地利用功能等产生影响。
2、回填复垦期
（1）作业过程中回填、运输产生扬尘、机械燃油尾气对周边大气环境的污染影响；
（2）灰渣运输对沿线大气环境、声环境的影响；
（3）淋溶水对周围地下水、土壤的影响及污染防治措施的有效性；
（4）作业机械设备和运输车辆产生的噪声对环境的影响；
（5）淋溶水暂存池产生沉渣；
3、生态恢复期
生态恢复期主要为有利影响，可减少水土流失、恢复土地功能。复垦后雨水不在进入回填区，淋溶水量将随时间而逐步降低，因此在淋溶水收集处理系统仍保持运行，本项目不会对周围水环境产生不利影响。
[bookmark: _Toc149054189][bookmark: _Toc119316787]1.6环境影响评价主要结论
本报告通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。综上所述，在规划相符、落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求、项目取得周边公众理解和支持的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。
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[bookmark: _Toc140149411][bookmark: _Toc149054191]2.1评价目的
根据本工程特性及工程所在地的环境特点，确定本报告的编制目的：
（1）贯彻“预防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，要求在开发建设活动实施之前预计可能产生的环境污染与破坏，再据此采取防治对策，做到防患于未然。
（2）本次环评将在对本项目工程分析的基础上，分析论证本项目“三废”排放情况及从环保角度确认工艺过程的先进性，为环境影响预测提供基础数据，并为今后的环境管理工作提供科学依据。
（3）通过对建设地点及周围环境的综合现状调查和现场监测，了解和掌握该地区的环境质量现状及污染现状，并确定环境保护目标。
（4）采用适当的预测模式，预测和评价工程投产后对该地区的环境影响程度和范围，提出经济上合理，技术上可行的环境保护措施。
（5）通过对环境、经济的损益分析，论证本工程社会效益、环境效益和经济效益的统一性。
（6）从环境功能规划、环境容量及周围环境敏感保护目标等方面，论证本项目选址的合理性，为项目实现优化选址、合理布局、最佳设计提供科学依据。
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[bookmark: _Toc439236475][bookmark: _Toc436918980][bookmark: _Toc472585613][bookmark: _Toc477190961]突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
[bookmark: _Toc149054193][bookmark: _Toc140149413]2.3编制依据
2.3.1相关法律、法规及政策
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日施行）；
（2）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订）；
（3）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；
（4）《中华人民共和国黑土地保护法》（2022年8月1日）；
（5）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）；
（6）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；
（7）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
（8）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；
（9）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2013]37号）；
（10）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2015]17号）；
（11）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院国发[2016]31号）；
（12）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院国发[2011]35号）；
（13）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；
（14）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；
（15）《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）；（16）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令，2019年1月1日）；
（17）《粉煤灰综合利用管理办法》（国家发改委令第19号，2013年3月1日）；（18）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号，2011年3月5日）；
（19）《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评[2024]41号）；
（20）《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号，2021年12月1日）；
（21）《排污许可管理条例》（2021年3月1日）；
（22）《固体废物污染防治“十五五”规划》。
2.3.2相关技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；
（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；
（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)。
（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（12）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）；
（13）《污染源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018）；
（14）《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；
（15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（16）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
（17）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）；
（18）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；
（19）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
2.3.3其他技术文件
（1）《关于委托编制鸡东县新泉采石场土地复垦项目的环境影响报告书的工作合同书》；
（2）《鸡东县新泉采石场土地复垦项目环境风险评估报告》；
（3）《鸡东县新泉采石场矿山生态修复设计方案专家评审意见》
2.3.4地方性法规及相关文件
（1）《黑龙江省环境保护条例》（2018年4月26日）；
（2）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省主体功能区规划的通知》（黑
政发[2012]29号）；
（3）《黑龙江省生态功能区划》；
（4）《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》；
（5）《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第23
号）；
（6）《黑龙江省大气污染防治条例》（黑龙江省第十二届人民代表大会第
六次会议公告第4号，2017年5月1日）；
（7）《黑龙江省水污染防治条例》（黑龙江省第十四届人民代表大会常务
委员会公告第13号，2023年12月1日）；
（8）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（黑龙江省第十四届人民代
表大会常务委员会公告第35号，2025年1月1日）；
（9）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》
（黑政发[2016]3号）；
（10）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省土壤污染防治实施方案的通
知》（黑政发[2016]46号）；
（11）关于转发《水利部国家发展和改革委员会环境保护部关于印发全国
重要江河湖泊水功能区划（2011~2030年）的通知》的通知，黑水发[2012]359
号；
（12）《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意
见》（黑政发[2020]14号）；
（13）《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》；
（14）《黑龙江省地质环境保护条例》（2009年10月1日）；
（15）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022年3月1日）；
（16）《黑龙江省鸡西市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》；
（17）《鸡西市水土保持规划（2015~2030年）》；
（18）《鸡西市国土空间总体规划》（2021-2035年）；
（19）《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》；
（20）《鸡西市大宗固体废弃物综合处置利用规划（2023~2035年）》。
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2.4.1环境影响因素识别
根据项目的建设内容及生产工艺流程、污染物排放特征，以及项目区的环境现状，采用矩阵法对本项目施工期、回填复垦期、生态恢复期三个时段存在的主要环境影响因素、影响类型和影响程度进行识别。
根据本项目的排污特点及污染源分析，本项目环境影响因素如下：
施工期：
（1）建筑施工中会造成扬尘，污染大气环境，污染物为TSP；
（2）施工过程中机械设备等噪声，会对周围声环境产生一定影响；
（3）施工期产生的生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS，若不进行妥善处理，将对周边地表水环境产生不良影响。
（4）施工人员生活垃圾、建筑垃圾如不妥善处置，将对周围环境造成影响；项目施工过程中将造成一定的水土流失，对生态环境也会产生一定的影响。
（5）工程施工中会扰动地表，易引起水土流失，给场区生态环境带来不利影响。
回填复垦期：
（1）废气对周边环境及环境敏感点的影响，废气主要包括机械运行时的尾气和灰渣运输、卸车和回填作业过程产生的扬尘。
（2）工作人员的生活污水、淋溶水可能对地表水和地下水环境产生不利影响。
（3）工作人员产生的生活垃圾、暂存池沉渣如不妥善处理，向外排放，将对周边环境产生一定影响。
（4）运输车辆、作业机噪声对周围声环境的影响。
生态恢复期：
生态恢复期主要为有利影响，可减少水土流失、恢复土地功能，无废气和固废产生，复垦后雨水不再进入回填区，淋溶水量将随时间而逐步降低，主要噪声来源于水泵。
表2-4-1环境影响识别一览表
	评价阶段


环境影响要素
	施工期
	回填复垦期
	生态恢复期

	
	防渗层、暂淋溶水导排系统施工
	物料运输
	固废运输
	固废回填
	土地复垦

	环境质量
	空气质量
	▲
	▲
	★
	★
	☆

	
	地表水
	▲
	
	
	
	

	
	地下水
	
	
	
	★
	▲

	
	声环境
	▲
	▲
	★
	★
	▲

	
	土壤
	▲
	
	
	★
	▲

	生态环境
	▲
	
	
	
	☆


注：（1）★/☆表示长期不利影响/有利影响；（2）▲/△表示短期不利影响/有利影响；（3）空格表示影响不明显或没影响。
2.4.2评价因子筛选
根据本项目周边环境及项目特征，确定本项目现状评价因子和预测评价因子，具体见下表。
表2-4-2本项目环境影响评价因子筛选结果
	评价阶段
	环境要素
	评价类别
	评价因子

	施工期、回填复垦期、生态恢复期
	环境空气
	现状评价
	PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP

	
	
	预测分析
	TSP

	
	声环境
	现状评价
	等效连续A声级Leq（A）

	
	
	预测分析
	

	
	地表水
	现状评价
	pH、COD、氨氮、总磷、BOD5、总氮、SS、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数

	
	
	预测分析
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

	
	地下水
	现状评价
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、铍

	
	地下水
	预测分析
	铅、氟化物

	
	固体废物
	现状评价
	/

	
	
	影响分析
	淋溶水暂存池沉渣

	
	土壤
	现状评价
	pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

	
	
	预测分析
	铅
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	环境风险
	现状评价
	/

	
	
	影响分析
	淋溶水下渗

	
	生态环境
	现状评价
	工程占地、土地利用、植被、土壤、水土流失、景观、生态敏感目标等

	
	
	影响分析
	植被破坏、土地裸露、土壤污染、水土流失、生态功能变化等


[bookmark: _Toc119316791]表2-4-3生态影响评价因子筛选
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群数量、种群 结构、行为等
	施工期的直接、间接 影响
	短期、可逆
	弱

	生境
	生境面积、质量、连通性等
	施工期的间接影响
	短期、可逆
	弱

	生物群落
	物种组成、群落结构等
	施工期的间接影响
	短期、可逆
	弱

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物 量、生态系统功能等
	施工期的直接影响
	短期、可逆
	弱

	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势 度等
	施工期的间接影响
	短期、可逆
	弱

	自然景观
	景观多样性、完整性等
	
	
	

	自然遗迹
	遗迹多样性、完整性等
	
	
	


[bookmark: _Toc149054195]2.5评价标准
2.5.1环境质量标准
（1）环境空气
本项目所在区域二类区NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）表1中的过渡阶段二级标准浓度限值（执行至2030年12月31日）以及基本项目二级标准浓度限值（2031年1月1日起执行）；TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）表1中二级标准浓度限值；一类区NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2026）表1中的过渡阶段一级标准浓度限值（执行至2030年12月31日）以及基本项目一级标准浓度限值（2031年1月1日起执行）；TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）表1中二级标准浓度限值。
表2-5-1环境空气质量标准
	环境
要素
	标准名称及级别
	项目
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	
	
	
	
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值

	
	
	
	
	一级
	二级
	一级
	二级

	环
境
空
气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准
	PM10
	μg/m3
	日平均
	50
	120
	50
	100

	
	
	PM2.5
	
	日平均
	35
	60
	25
	50

	
	
	NO2
	
	1小时平均
	200
	200
	200
	200

	
	
	
	
	日平均
	80
	80
	50
	50

	
	
	SO2
	
	1小时平均
	150
	500
	50
	50

	
	
	
	
	日平均
	150
	500
	50
	50

	
	
	
	
	日平均
	60
	
	
	

	
	
	TSP
	
	日平均
	/
	/
	120
	300

	
	
	O3
	
	日最大8小时平均
	100
	160
	100
	160

	
	
	
	
	1小时平均
	160
	200
	160
	160

	
	
	CO
	mg/m3
	日平均
	4
	4
	4
	4

	
	
	
	
	1小时平均
	10
	10
	10
	10


（2）地下水
项目所在区域地下水为III类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。
表2-5-2地下水质量标准
	环境
要素
	标准名称及级别
	项目
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	地
下
水
环
境
	[bookmark: _Hlk73542284]《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准
	pH值
	无量纲
	6.5～8.5

	
	
	总硬度
	mg/L
	≤450

	
	
	铁
	
	≤0.3

	
	
	锰
	
	≤0.1

	
	
	溶解性总固体
	
	≤1000

	
	
	挥发酚类
	
	≤0.002

	
	
	耗氧量
	
	≤3.0

	
	
	铅
	
	≤0.05

	
	
	六价铬
	
	≤0.05

	
	
	镉
	
	≤0.01

	
	
	砷
	
	≤0.05

	
	
	汞
	
	≤0.001

	
	
	硝酸盐
	
	≤20

	
	
	亚硝酸盐
	
	≤0.02

	
	
	氨氮
	
	≤0.5

	
	
	氟化物
	
	≤1.0

	
	
	氰化物
	
	≤0.05

	
	
	氯化物
	
	≤250

	
	
	硫酸盐
	
	≤250

	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL或CFU/100mL
	≤3.0


（3）地表水
本项目所处区域主要地表水为三新沟，无规划水体类别。三新沟最终汇入穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》（2011-2030年），项目区穆棱河所在一级水功能区名称为穆棱河鸡西市开发利用区，二级水功能区名称为穆棱河鸡东县、密山市农业用水区，起始断面为鸡古路西100m，终止断面为凯北站，水质目标为III类。因此三新沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。
表2-5-3地表水质量标准
	环境
要素
	标准名称及级别
	项目
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	
	
	水温
	℃
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃

	
	
	pH
	无量纲
	6~9

	
	
	溶解氧
	mg/L
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数
	
	≤6

	
	
	COD
	
	≤20

	
	
	BOD5
	
	≤4

	
	
	氨氮
	
	≤1.0

	
	
	总磷
	
	≤0.2

	
	
	氟化物
	
	≤1.0


（4）声环境
本项目区域未划定声环境功能区，项目周边200米范围内无居民，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类声环境功能区限值。
表2-5-4声环境质量标准
	类别
	标准限值dB（A）

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


（5）土壤环境
项目区最终复垦为乔木林地、旱地，土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
表2-5-5农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5< pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。
（5）土地复垦质量控制标准
本项目回填结束后复垦为乔木林地、旱地，土地复垦实施过程需满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）。
2.5.2.污染物排放标准
1、废气
施工期施工场地扬尘及回填复垦期项目无组织排放颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
表2-5-6《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周围外浓度最高点
	1.0


2、水污染物排放标准
（1）施工期
项目施工期员工生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。本项目不设预制场和拌合场，施工废水用于厂区内洒水降尘，不外排。
（2）回填复垦期
产生废水为生活污水、淋溶水、径流雨水。
本项目员工生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；本工程在回填区四周设置排水沟，未受污染的雨水沿坡面流进排水沟，最终排入厂区东北侧自然冲沟；淋溶水经导排系统输送至淋溶水暂存池，混凝沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
3、噪声排放标准
（1）施工期
本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
表2-5-7《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）回填复垦期
本项目回填复垦期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准。
表2-5-8噪声排放标准  单位：dB(A)
	时段
	单位
	昼间
	夜间
	标准来源

	回填复垦期
	dB(A)
	55
	45
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)


4、固体废物
本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
[bookmark: _Toc119316792][bookmark: _Toc149054196]2.6评价工作等级
[bookmark: _Toc88900493][bookmark: _Toc88968910][bookmark: _Toc89231863][bookmark: _Toc88969053]2.6.1环境空气
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
表2-6-1大气评价等级确定表
	评价工作等级判据
	评价工作等级

	Pmax≥10%
	一级

	1%≤Pmax＜10%
	二级

	Pmax＜1%
	三级


依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
Pi =Ci/C0i×100%
 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
根据工程分析，本项目产生的废气为作业机械尾气和作业扬尘。机械尾气中主要污染物为CO、HC、NOx等，可通过自然通风稀释扩散，且污染物排放量较小，故本评价不进行机械尾气污染物的最大地面浓度占标率计算。因此，本次选取回填复垦期灰渣的回填作业时产生的TSP作为主要污染物进行评价工作等级的确定。
表2-6-2估算模式参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	37.6℃

	最低环境温度
	-36.4℃

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/


估算模型参数选取如下：
①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。根据本次评价对厂址周边3km半径范围内的用地性质调查结果可知，本次评价选取农村选项。
②环境温度取值来源于鸡东县气象站近二十年气象数据统计。
③根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.5地表参数，AERMOD地表参数一般根据项目周边3km范围内的土地利用类型进行合理划分，本项目周边3km范围内的土地利用类型为农用地，本次评价的土地利用类型选取农作地。
④区域湿度条件根据中国干湿度分布图判断，鸡东县属于潮湿气候。
⑤根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.4地形数据可知，原始地形数据分辨率不得小于90m，根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，本项目地形数据分辨率为90m。
表2-6-3面源参数一览表
	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔高度（m）
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	TSP

	1
	回填区
	159
	2
	266
	20
	20
	30
	1.8
	4356
	正常
	0.0009


注：以项目区中心为0,0点，由于非作业面及时苫盖，不会产生扬尘，因此面源按每天作业单元面积400m2核算；排放小时数按每天12小时，年工作363d计算。
表2-6-4估算结果表
	污染物
	环境质量标准（μg/m3）
	预测下风向最大质量浓度（mg/m3）
	D10%最远距离(m)
	占标率（%）
	最大浓度出现距离（m）

	回填场地
	TSP
	300
	10.9
	0
	1.22
	22


由上表可知，本项目产生的大气污染物TSP预测最大地面质量浓度占标率最大值为1.22%，1%≤Pmax＜10%，因此，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。
2.6.2地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作等级分为一级、二级、三级A、三级B，划分依据见下表。
[bookmark: _Hlk10134411]表2-6-5地表水评价等级确定表
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200或W＜6000

	三级B
	间接排放
	/

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价
范围有水温敏感目标 时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目回填复垦期生产废水及生活污水不外排；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，本项目地表水评价等级定为三级B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b)依托污水处理措施的环境可行性评价。
2.6.3地下水环境
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。
（1）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，本项目属于U城镇基础设施及房地产 152、工业固体废物（含污泥）集中处置，本项目所回填灰渣根据浸出液检测结果，为I类固废，因此，本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为III类。
（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-6-6、图2-6-2。
表2-6-6地下水环境敏感程度分级
	分级
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 


表 2-6-7 地下水环境敏感程度分级表
	序号
	类型
	特征
	敏感
	较敏感
	备注

	1
	集中式
	已划定保护区
	已划定准保护区
	位于准保护区
	准保护边界外扩3000天的质点迁移距离范围内
	外扩边界不得超过水源地所在区水文地质单元的边界范围



	
	
	
	未划定保护区
	无
	以二级保护区边界为起点，中小型水源地外扩3000天，大型水源地外扩4000天的质点迁移距离范围作为敏感区
	

	
	
	未划定保护区
	无
	首先应根据HJ/T338，预先判定二级保护区的边界位置。以预判的二级保护区边界为起点，中小型水源地外扩3000天，大型水源地外扩4000天的质点迁移距离范围作为较敏感区
	

	2
	分散式
	单井
	无
	以井（泉）口为中心，半径50m为界，外扩2000天的质点迁移距离范围作为较敏感区
	

	
	
	联村、联片
	
	以村屯边界为起点，外扩3000天的质点迁移距离范围作为较敏感区
	


根据调查，本项目不在地下水集中式水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）保护区范围内；不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不在未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区内。
项目周边村屯分布有新泉村五队、兴复村、泉眼村。均为集中式饮用水源，为有管网输送的单井，主要服务该地点村民，供水人数小于1000 人，属于分散式饮用水水源地。取水层位为第四系孔隙潜水，分别位于本项目地下水流向侧游900m、侧游530m、下游1300m。
根据《优化评价内容 严控新增污染—<环境影响评价技术导则 地下水环境>解读》（梁鹏，环境保护部环境工程评估中心，2016.7）关于地下水敏感性判定图，参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338）计算公式法确定饮用水井地下水环境敏感程度，中小型集中式饮用水保护区一级保护区外扩2000天质点迁移距离范围作为敏感区，敏感区再外扩3000天质点迁移距离范围作为较敏感区。
[image: ]
图2-6-2地下水敏感程度判定图
L=a×K×I×T/ne
 式中：L—下游迁移距离，m
       a—变化系数，a≥1；一般取1.5
       K—渗透系数，m/d，15 m/d（根据地下水概况分析及《环境影响评价 
技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表 B.1 渗透系数经验值表，项目区域潜水按照中砂取值）；
       I—水力坡度，无量纲，由1:5万等水位线图上量取，取0.002；
       T—分散式饮用水源不设敏感区，以单井外扩3000天质点迁移距离范围作为较敏感区；
       ne—有效孔隙度，无量纲，取0.3。
经计算，较敏感区范围：
L=a×K×I×T/ne=1.5×50×0.0002×3000/0.3=450m。
经计算其较敏感区范围为450m，之外为不敏感区。根据现场调查，本项目厂界距离最近居民饮用水井为530m，因此本项目所在地为不敏感。
（3）建设项目评价工作等级
建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见下表。
表2-6-7地下水评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


[bookmark: _Hlk21536356]综上分析，拟建项目属于地下水环境影响评价分类的III类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，因此评价工作等级确定为三级。
[bookmark: _Toc88968913][bookmark: _Toc89231866][bookmark: _Toc88900496][bookmark: _Toc88969056]2.6.4声环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分5.1.3：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。
本项目区域未划定声环境功能区，项目周边200米范围内无居民，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增加量未达到3dB（A）~5dB（A），受噪声影响的人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境评价判定为二级。
表2-6-8声环境评价工作等级判断表
	功能区
	建设前后噪声级的增加量
	受影响人口变化情况
	判定等级

	2类
	＜3dB（A）
	不明显
	二级


2.6.5生态环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定，按以下原则确定评价等级：
a)涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
b)涉及自然公园时，评价等级为二级；
c)涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
d)根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
e)根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
f)当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标。本项目总占地面积为78594m2，小于20km2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响（HJ19-2022）》，确定本项目生态影响评价等级为三级。
表2-6-9生态影响评价工作级别划分判据表
	序号
	评价等级判定要求
	本项目情况

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	本项目不涉及自然公园

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	本项目不涉及生态保护红线

	d
	根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目不属于水文要素影响型项目，地表水评价等级为三级B

	e
	根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、地下水饮用水源保护区等生态敏感区。项目区域内主要为林地，林地性质不属于国家级公益林和天然林，项目不占用一般湿地和重要湿地，本项目土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标。

	f
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	本项目为新建项目，项目总占地面积为0.078594km2＜20km2

	g
	除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
	本项目不属于a）、b）、c）、d）、e）、f）等情况，故项目评价等级为三级

	h
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等
	本项目废水不外排，不涉及水生生态影响，只涉及陆生生态影响，项目评价等级判定不同时符合上述多种情况


2.6.6风险评价工作等级
1、Q值的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，Q按下式进行计算：
[image: ]
式中：q1，q2……qn-每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2……Qn-每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目利用灰渣对废弃采坑进行回填复垦，灰渣不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的环境风险物质，本次项目灰渣回填过程不涉及危险化学品及危险物质，所以本项目可直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ级。
2、环境风险潜势判断结果
建设项目环境风险潜势划分为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表2-6-10建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：IV+为极高环境风险；危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I。


本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，最终确定本项目环境风险潜势为I。
3、风险评价等级
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表2-6-11风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本报告进行简单风险分析。
2.6.7土壤评价工作等级
（1）项目类别
[bookmark: _Hlk69720803]本项目的灰渣根据固体废物鉴别标准鉴别为一般工业固体废物，其影响类似于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中“环境和公共设施管理业 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，项目类别为Ⅱ类。
（2）环境影响类型
鉴于灰渣回填有可能对土壤环境带来污染影响，故项目属于污染影响型。
（3）项目规模及敏感程度
本项目占地78594平方米（5hm2~50hm2），按占地规模分类判定为“中型”。项目所在地及周边存在农田，土壤环境敏感程度判别为“敏感”。
表2-6-12污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标

	不敏感
	其他情况


（4）评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。
表2-6-13土壤环境评价工作等级划分表项目类别

	环境敏感程度
评价工作等级

	I
	II
	III

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	二级
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	二级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


注2：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
[bookmark: _Toc119316793][bookmark: _Toc149054197]2.7评价范围及评价时段
由于施工期对周围环境影响较小，并且为短期影响，因此施工期只作影响分析；回填复垦期对周围环境影响程度因工序污染物排放不同而不同，而且为长期影响，因此本评价以回填复垦期为重点评价时段；生态恢复期主要为土地复垦，为有利影响，因此生态恢复期作简要影响分析。根据评价区域环境特点、建设项目工程污染特征及环境影响评价工作等级要求，确定各环境要素评价范围。
[bookmark: _Toc11758479]2.7.1评价范围
（1）环境空气
根据评价工作等级要求，考虑本项目所在区域的地形、地理特征，评价范围为边长为5km的矩形区域。
（2）地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，确定项目地下水评价范围为：场地上游1000m、下游2000m，两侧各1000m所围成的范围，面积6km2。
（3）声环境
根据评价工作等级要求，该项目噪声评价范围为拟建项目厂界外200m范围。
（4）生态环境
根据评价工作等级要求，该项目生态评价范围为拟建项目厂界外200m范围。
（5）土壤环境
根据评价工作等级要求，该项目土壤评价范围为拟建项目占地范围内及占地范围外200m范围内。
表2-7-1工程评价范围表
	[bookmark: _Toc15991636][bookmark: _Toc524431294]项目
	评价区域
	评价范围

	环境空气
	现状调查
	项目所在区域
	为边长为5km的矩形区域。

	
	影响分析
	
	

	声环境
	现状调查
	项目区及周边
	厂界200m范围

	
	影响分析
	
	

	地下水环境
	现状调查
	项目评价区域
	评价区上游1000m、下游2000m、两侧各1000m所围成的范围，面积6km2。

	
	影响分析
	
	

	生态环境
	现状调查
	项目区及周边
	厂界外500m范围

	
	影响分析
	
	

	土壤环境
	现状调查
	项目区及周边
	[bookmark: _Hlk69724065]占地范围内及占地范围外200m范围内

	
	影响分析
	
	


2.7.2评价时段
[bookmark: _Toc119316794]评价时段为施工期、运行期、生态恢复期。由于施工期对周围环境影响较小，并且为短期影响，因此施工期只作影响分析；生态恢复期主要为土地复垦，因此生态恢复期作简要影响分析；运行期对周围环境影响程度因工序污染物排放不同而不同，而且为长期影响，因此本评价以回填复垦期为重点评价时段。
[bookmark: _Toc149054198]2.8污染控制与环境保护目标
本项目环境敏感目标见下表，保护目标分布图见图2-8-1、2-8-2。
表2-8-1环境空气保护目标
	名称
	坐标/°
	保护对象
	保护内容
	环境
功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk148706924]东海煤矿
	131.24276161
	45.36666870
	居住区
	人群
	二类区
	西北
	2700m

	兴富村
	131.26383305
	45.35684109
	农村人群集中区
	
	
	北
	960m

	繁荣屯
	131.28967881
	45.36542416
	
	
	
	东北
	2300m

	郭家屯
	131.24711752
	45.34421325
	
	
	
	西
	1400m

	新泉五队
	131.27867103
	45.34551144
	
	
	
	东
	530m

	泉眼屯
	131.24979973
	45.33860207
	
	
	
	西
	1400m

	兴隆村
	131.25227809
	45.33109725
	
	
	
	西南
	1640m

	泉北屯
	131.27125740
	45.33328056
	
	
	
	南
	950m

	泉西屯
	131.27672911
	45.32406449
	
	
	
	南
	2000m

	松树林屯
	131.25430584
	45.32409668
	
	
	
	西南
	2200m


表2-8-2生态环境、土壤、地下水保护目标一览表
	环境要素
	环境保护目标
	保护对象
	保护内容

	生态
	植被、景观、野生动物等
	场地及四周200m的生态环境
	周边生态环境不遭到破坏

	土壤
	耕地
	场地内的土壤环境及厂界外200m范围内
	《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）

	地下水
	地下水潜水含水层
	评价范围内地下水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类


表2-8-3运输道路两侧环境保护目标一览表
	涉及环
境要素
	环境保
护目标
	相对道路位置
	主要保护对象
	保护内容

	
	
	方位
	距离（m）
	
	

	运输路线声环境、大气环境
	泉北屯
	西
	20
	农村地区中人群较集中的区域
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准

	
	泉西屯
	两侧
	5
	
	

	
	新泉村
	东
	5
	
	

	
	东海村
	南
	15
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准

	
	永远村
	北
	5
	
	

	
	永家屯
	北
	5
	
	

	
	永中屯
	南
	40
	
	

	
	永胜屯
	北
	40
	
	

	
	太阳村
	N
	6
	
	

	
	八五一〇农场
	两侧
	10
	居住区
	



[bookmark: _Toc119316795][bookmark: _Toc149054199]3建设项目工程分析 
[bookmark: _Toc119316796][bookmark: _Toc149054200]3.1项目概况
[bookmark: _Toc118086779][bookmark: _Toc182022280][bookmark: _Toc113078920][bookmark: _Toc112420350][bookmark: _Toc11758487]3.1.1项目名称及基本组成
项目名称：鸡东县新泉采石场土地复垦项目
项目建设单位：鸡东县新泉采石场
项目性质：新建
建设地点：鸡西市鸡东县东海镇新泉村（项目中心坐标：E131°16′4.93″，N45°20′47.14″）。
工程投资：766.81万元
占地面积：78594m2
占地类型：采矿用地、旱地、乔木林地、农村道路
[bookmark: _Hlk148534929][bookmark: _Hlk148099561]劳动定员及工作制度：15人，食宿均在新泉村五队内，不设生活区。回填区每年工作363天，每班12小时。
建设周期：修复治理共需 3年1个月，其中施工期1个月，回填复垦期3年。
[bookmark: _Toc15991641]3.1.2现有采坑现状
[bookmark: _Hlk148100532]本次拟回填复垦老坑位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村，行政区属鸡西市鸡东县东海镇管辖，土地权属为鸡东县新泉采石场，采坑占地面积52320m2，工业广场压占面积为26274 m2，该露天采坑为鸡东县新泉采石场进行露天开采而形成，西侧露天采场长约470m，平均宽约78m，面积约36400m2，东侧露天采场长约214m，平均宽约99m，总破坏面积约15920m2，地势总体北高南低。露天采场由采坑边坡和采坑底盘组成，底盘标高258～286m。经现场勘察，无崩塌、滑坡、地面沉陷等地质环境问题。目前采坑已于2024年11月完成开采，属于荒废状态，现状坑底存在少量碎石及覆盖有小部分杂草，在场地内没有发现残留化学品以及异常气味、表面金属析出等污染痕迹，该废弃采坑现土地裸露。
3.1.3建设规模及建设内容
本项目利用黑龙江醇能热电有限公司所产生的灰渣对位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村的鸡东县新泉采石场废弃采坑进行回填，总占地面积78594m2，其中修复废弃采坑占地面积52320m2，修复工业广场压占面积26274m2，本项目总回填灰渣量为32.76万m3，回填期3年，回填后进行生态恢复治理，回填至与周边环境持平后按标准要求进行土地复垦恢复成乔木林地、旱地，旱地有效土层厚度不低于80cm，乔木林地有效土层厚度不低于30cm，土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。
本项目建设内容分为场地平整、防渗系统、淋溶水收集导排系统、地下水监控井、淋溶水暂存池、排水沟等。
具体建设内容见表3-1-1。
表3-1-1工程组成一览表
	[bookmark: _Hlk527725606]工程类别
	工程名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	场地平整
	本项目主要为废弃的采矿用地、工业场地，矿坑内均为岩石层，不存在能够用于剥离回填的表土，因此，本次不进行表土剥离。
项目基底清理主要为清理工业场地、矿坑内的所有杂草、草木根茎、杂物等，利用矿区内现有采矿剥离物21.50万m3对场底基础进行平整，达到坚实、无裂缝、无松土，坡面稳定，过渡平缓。
	新建

	[bookmark: _Hlk148452466]
	防渗系统
	回填区场地平整后在场底铺设0.3 m厚的改性压实粘土压实作为基础层，并对其检测，其防渗性能需满足渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层后方可回填。淋溶水暂存池要求防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s，边坡防渗采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。需保证防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）
	

	
	淋溶水收集导排系统
	东侧回填区库底西北至东南方向设置1条淋溶水导排沟，西侧回填区库底北至南方向设置1条淋溶水导排，位于回填区底部，断面采用梯形断面，在沿主导排沟纵线上，依照场地整平实际地形情况，敷设淋溶水导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，将极端天气强降雨时期产生的淋溶水经淋溶水导排系统收集后分别排入80m3、150m3，暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
	

	
	回填工程
	回填区面积为52320m2，灰渣回填总量为32.76万m3，处理规模为300m3/d。本次回填采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，单元作业面积1200m2，每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9。作业时周边设置围挡，高度不小于1.8m，每日作业后对表面进行苫布覆盖，非作业面以及已碾实的灰渣表面采用苫布覆盖。
	

	
	土地复垦工程
	本次修复面积合计78594m2，其中矿坑面积52320m2，工业场地面积26274m2，矿坑区域在回填至原有地貌标高后统一进行覆土，工业场地在平整后进行覆土，复垦乔木林地69134m2，旱地9460m2，乔木林地有效土层厚度不低于30cm，旱地有效土层厚度不低于80cm，土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。
	

	辅助工程
	场外排水沟
	本工程在修复区域四周设置排水沟，将整个回填场地与场外其他区域分开，未受污染的雨水沿防坡面排入排水沟内，最终排入厂区西南侧自然冲沟内。
	新建

	
	办公生活区
	回填区不设置办公生活区，办公生活区依托新泉村五队租赁的民房。
	依托

	
	车辆清洗
	本项目灰渣运输车辆均为密闭式，厂区内不设置洗车区域，车辆定期在厂外清洗。
	/

	储运工程
	灰渣运输车辆及运输路线
	本项目回填灰渣由鸡东县嘉翼商贸有限公司负责运输至项目场地，每次运输量50t，每天运输6车。运输路线由黑龙江醇能热电有限公司向西经G331国道、村路进入回填区。运输路线总长约20公里，到达废弃采坑后，直接拉运至分区回填单元。
	新建

	
	进场道路
	依托现有建成进场道路600m，道路宽6m，可满足要求
	依托

	
	覆土堆场
	复垦用土来自于外购。回填区内首个回填单元达到设计标高后作为覆土堆场，后期用于复垦用土。堆场采取苫布覆盖水土流失防治措施。
	新建

	
	淋溶水暂存池
	东侧回填区在东南侧低洼处建设1座容积为80m3的淋溶水暂存池，西侧回填区在南侧低洼处建设1座容积为150m3的淋溶水暂存池，淋溶水经导排系统收集后排入暂存池，用于场区洒水降尘。
	新建

	公用工程
	供电
	由当地电业局提供。
	/

	
	给水
	生产用水优先利用暂存池收集的雨水和淋溶水，不足部分依托附近村屯，用自备洒水车拉运至厂区；员工生活用水主要为饮用水，购买瓶装饮用水。
	

	
	排水
	本项目回填复垦期产生废水为生活污水、淋溶水、径流雨水。当有持续强降雨的情况下，才会有部分的淋溶水渗漏到底部，在正常工况条件下，不会产生淋溶水。
（1）生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；
（2）在回填区四周设置排水沟，将整个回填场地与场外其他区域分开，未受污染的雨水沿防坡面排入排水沟内，最终排入厂区西南侧自然冲沟内。
（3）东侧回填区在东南侧低洼处建设1座容积为80m3的淋溶水暂存池，西侧回填区在南侧低洼处建设1座容积为150m3的淋溶水暂存池，用于收集回填区淋溶水，项目极端天气强降雨时期产生的淋溶水经矿坑底部粘土层阻隔，经淋溶水导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
	

	
	[bookmark: _Hlk527725718]供热
	本项目无办公室等构筑物，无需采暖。
	

	环保工程
	施工期
	废气
	本项目施工期产生废气为施工扬尘、燃油废气。施工场地、道路采取洒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布；定期对车辆设备进行维护保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减小燃油废气影响。
	新建

	
	
	废水
	本项目施工期产生废水为生活污水、施工废水。本项目员工生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；本项目不设预制场和拌合场，施工废水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘，不外排。
	

	
	
	噪声
	本项目施工期产生施工机械噪声、运输噪声。合理安排施工时间（晚间22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，减小施工机械噪声影响。加强运输车辆管理，严禁超速超载，减小运输噪声影响。
	

	
	
	固废
	本项目施工期产生固废为建筑垃圾、生活垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；生活垃圾集中收集后定期就近交由当地村屯生活垃圾收集系统进行分类处置；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。
	

	
	
	生态
	本项目施工期会对自然景观、水土流失、土地利用功能等产生影响。严格控制施工范围，严禁捕杀野生动物，加强对施工人员的教育，土方开挖后及时回填，减少水土流失。
	

	
	回填复垦期
	废气
	运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，运输道路及时洒水降尘，灰渣到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填，控制自卸汽车卸料高度；根据项目地区实际天气情况制定合理的洒水制度，并严格执行；分区分单元作业，作业时周边设置1.8m围挡，每日作业后对表面及时采用苫布覆盖，非作业面以及已碾实的灰渣表面采用苫布覆盖；对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度。在采取上述措施后，场界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值。
	

	
	
	废水
	产生废水为生活污水、淋溶水。当有持续强降雨的情况下，才会有部分的淋溶水渗漏到底部，在正常工况条件下，不会产生淋溶水。
（1）生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；
（2）东侧回填区在东南侧低洼处建设1座容积为80m3的淋溶水暂存池，西侧回填区在南侧低洼处建设1座容积为150m3的淋溶水暂存池，用于收集回填区淋溶水，项目极端天气强降雨时期产生的淋溶水经矿坑底部粘土层阻隔，经淋溶水导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
	

	
	
	噪声
	噪声源主要为机械设备、运输车辆。选用低噪声的运输车辆、作业设备，加强生产管理，在严格履行上述措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类标准。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛，减少交通噪声影响。
	

	[bookmark: _Hlk149051588]
	
	固废
	固体废物为淋溶水暂存池沉渣、生活垃圾。回填区设置生活垃圾箱，生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理；淋溶水暂存池沉渣成分与淋溶水相同，低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中表1浸出液污染物浓度限值，不属于危险废物，淋溶水暂存池沉渣直接回填至项目区。
	

	[bookmark: _Hlk149051605]
	
	生态
	回填区四周设置排水沟，减少水土流失；分区回填，分区覆盖，采取阶段性生态恢复措施；严格控制回填范围，避免对用地周围的植被产生破坏。
	新建

	
	
	防渗
	回填取场地平整后在场底铺设0.3 m厚的改性压实粘土压实作为基础层，并对其检测，其防渗性能需满足渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层后方可回填。淋溶水暂存池要求防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s，边坡防渗采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。需保证防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）
	

	
	
	地下水污染监控
	在回填区、上游、下游处设置3处地下水水质观测监测井，即回填区（上游）对照井、回填区污染控制井和回填区（下游）的污染监测井，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对监测井设置的要求。
	

	
	
	风险防范措施
	设置3口地下水监测井，定期检查维护淋溶水收集导排系统等，投入运行之前制定突发环境事件应急预案，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。
	

	
	
	土地复垦
	矿坑区域在回填至原有地貌标高后统一进行覆土，工业场地在平整后进行覆土，复垦乔木林地69134m2，旱地9460m2，乔木林地有效土层厚度不低于30cm，旱地有效土层厚度不低于50cm，土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求
	

	依托工程
	回填物来源单位
	本项目回填材料为黑龙江醇能热电有限公司的灰渣，根据企业环境信息依法披露系统（黑龙江）公开信息，黑龙江醇能热电有限公司年产灰渣量约为109715.935t/a，根据鸡东县新泉采石场矿山生态修复设计方案，回填灰渣量为32.76万m3/3a，电厂产渣能力可满足本项目回填物料需求。
	/


3.1.4主体工程
施工时序及建设周期
（1）施工时序 
项目为废弃矿坑回填工程，施工时序为先进行场地清理，然后进行防渗系统、淋溶水收集导排系统的建设。当场地回填至设计标高后统一进行修复，与周边环境持平。修复目标为景观协调；地形基本平整。
（2）建设周期
项目计划施工期为2027年9月至2030年10月，共1个月；修复期回填期为2027年10月至2030年10月，共36个月。
3.1.4.1场地平整
项目基底清理主要为清理工业场地、矿坑内的所有杂草、草木根茎、杂物等，利用矿区内现有采矿剥离物21.50万m3对场底基础进行平整，达到坚实、无裂缝、无松土，坡面稳定，过渡平缓。
3.1.4.2防渗系统
回填区场地平整后在场底铺设0.3 m厚的改性压实粘土压实作为基础层，并对其检测，其防渗性能需满足渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层后方可回填。淋溶水暂存池要求防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s，边坡防渗采用粘土填筑压实，防渗材料采用600g/m2长纤无纺土工布+1.5mm厚HDPE防渗膜作为人工合成衬层。
项目所用改性压实粘土来源于外购灵寿县强东矿产品加工厂，该厂是集生 
产、加工、销售于一体的综合型企业，是生产经营非金属矿产品的专业单位。 该厂拥有现代化的生产和化验检测设备，并聘有行业的专家实行科学管理，对 产品质量严格把关，绝对保证交货期和发货相关服务。灵寿县强东矿产品加工厂可以提供项目所需数量及技术要求的改性压实粘土，故项目所用改性压实粘土外购灵寿县强东矿产品加工厂可靠可行。
3.1.4.3淋溶水收集导排系统
（1）淋溶水收集导排系统
淋溶水收集导排系统设置于整个场地，包括导排管和暂存池组成。
东侧回填区库底西北至东南方向设置1条淋溶水导排沟，西侧回填区库底北至南方向设置1条淋溶水导排，断面采用梯形断面，在沿主导排沟纵线上，依照场地整平实际地形情况，敷设淋溶水导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，用泵将淋溶水提升至暂存池内，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
（2）淋溶水暂存池
东侧回填区在东南侧低洼处建设1座容积为80m3的淋溶水暂存池，西侧回填区在南侧低洼处建设1座容积为150m3的淋溶水暂存池，采取防渗措施，保证渗透系数应小于1×10-7cm/s。
3.1.4.4回填工程
1、回填区
回填区面积为52320m2，灰渣回填总量为32.76万m3，处理规模为300m3/d。
回填作业过程为、用推土机进行自上而下分层铺填推平后，由压实机反复压实，然后由洒水车洒水降尘；对废弃采坑进行分区块回填，将回填作业区划分几个区域，然后按顺序逐区进行单元回填作业，单元数量和大小视具体情况而定，标准单元由每天回填的灰量决定，每单元大小一般以一日一层作业量计算，单元作业大小为400m2。
厂区范围拐点坐标如下表所示。
表3-1-2厂区拐点坐标
	序号
	经度
	纬度

	1
	131.268024
	45.34134798

	2
	131.2676901
	45.34134395

	3
	131.2676217
	45.34134328

	4
	131.2675915
	45.3413453

	5
	131.2672395
	45.3412997

	6
	131.2671912
	45.34140095

	7
	131.2668478
	45.34186095

	8
	131.2670249
	45.34194678

	9
	131.2672716
	45.34191728

	10
	131.2672743
	45.34201652

	11
	131.2672609
	45.34273803

	12
	131.2658688
	45.34584135

	13
	131.2658125
	45.34596205

	14
	131.2653887
	45.34590572

	15
	131.2649971
	45.34580916

	16
	131.2648952
	45.34598082

	17
	131.2649488
	45.34601837

	18
	131.2649354
	45.34611493

	19
	131.2649274
	45.34634829

	20
	131.2649462
	45.34664869

	21
	131.2652117
	45.3466782

	22
	131.2655121
	45.34673721

	23
	131.265673
	45.34678012

	24
	131.2659815
	45.34684718

	25
	131.2661102
	45.34681499

	26
	131.2661693
	45.34670502

	27
	131.2672395
	45.34696251

	28
	131.2672864
	45.34692362

	29
	131.2682922
	45.34670502

	30
	131.2689748
	45.34655213

	31
	131.2699565
	45.34670502

	32
	131.2707397
	45.34640595

	33
	131.2712118
	45.34703225

	34
	131.2718663
	45.34679621

	35
	131.2714478
	45.34620613

	36
	131.2712735
	45.34619808

	37
	131.2714612
	45.34577698

	38
	131.2705466
	45.34547657

	39
	131.2695166
	45.34585208

	40
	131.2690848
	45.34625977

	41
	131.2683418
	45.346241

	42
	131.2680589
	45.34616858

	43
	131.2679315
	45.34615651

	44
	131.2678523
	45.34616858

	45
	131.267623
	45.34618065

	46
	131.2674929
	45.34619942

	47
	131.2672247
	45.34631744

	48
	131.2671751
	45.34640729

	49
	131.2671027
	45.34660377

	50
	131.266868
	45.34648173

	51
	131.2666185
	45.34640864

	52
	131.2666842
	45.34618869

	53
	131.2672368
	45.34559056

	54
	131.2671375
	45.34555368

	55
	131.2681393
	45.3444694

	56
	131.2674869
	45.34429438

	57
	131.2678416
	45.34261599

	58
	131.2682654
	45.34252614

	59
	131.2680193
	45.34176908

	60
	131.2681561
	45.34172483

	61
	131.2680729
	45.34154244


2、回填物来源及回填物入场有要求
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)“8.2第II类一般工业固体废物以及不符合8.1充填或回填途径的第I类一般工业固体废物其充填或回填活动前应开展环境本底调查，并按照HJ25.3等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受”。调查主要包括一般工业固体废物调查(种类、性状、数量、范围、特征污染物等)、环境质量调查(土壤及地下水的环境本底、回填区、影响区域的调查)、健康风险评估等。
（1）回填物来源及回填量
回填材料为黑龙江醇能热电有限公司的灰渣以及新泉采石场原矿山剥离物，根据企业环境信息依法披露系统（黑龙江）公开信息，黑龙江醇能热电有限公司年产灰渣量约为109715.935t/a，因此，本项目利用黑龙江醇能热电有限公司的部分灰渣回填至本项目场地，计划回填1089天，根据鸡东县新泉采石场矿山生态修复设计方案，矿区内现有存量采矿过程剥离物21.5万m3，现堆存于矿区料场内，矿区地貌重塑共需54.26万m3米回填材料，需回填灰渣量为32.76万m3/3a，电厂产渣能力可满足本项目回填物料需求。本项目物料来源可行。
（2）回填物特性鉴别
本次对黑龙江醇能热电有限公司产生的固体废物进行产生源分析，依据法律规定和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）：A.3锅炉、固体废物焚烧炉干法除尘设施处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰、飞灰等。5.2、 h）、火力发电厂锅炉、其他工业和民用锅炉、工业窑炉等热能或燃烧设施中，燃料燃烧产生的燃煤炉渣等残余物质。
根据《固体废物分类与代码目录》，牡丹江热电有限公司产生的灰渣属于900-001-S02，粉煤灰、900-001-S03炉渣。煤炭燃烧产生的炉渣。
黑龙江醇能热电有限公司的灰渣均属于固体废物。经判断属于固体废物后，依据《国家危险废物名录》（2025年版）和《危险废物排除管理清单（2025年版）》判断，灰渣不在《国家危险废物名录》（2025年版）内，不属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的危险废物。对照《危险废物排除管理清单（2025年版）》，灰渣不在排除管理清单内。因此黑龙江醇能热电有限公司的灰渣均属于一般工业固体废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的3.6条要求：“按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》（HJ557-2010）规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物为第I类一般工业固体废物；按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》（HJ557-2010）规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或pH值在6～9范围之外的一般工业固体废物为第Ⅱ类一般工业固体废物。本项目在采取地下水防渗措施的前提下，适宜作为回填物进行回填处理。检测项目为pH值、铅、砷、汞、硒、氰化物、氟化物、色度、悬浮物、氨氮、锌、锰、可吸附有机卤化物、硫化物和石油类等。检测结果见表3-1-4，监测报告详见附件5、6。
表3-1-4灰渣浸出液检测结果
	送样日期
	检测项目
	单位
	检测结果
	限值

	2026.4.23
	总汞
	mg/L
	0.00004L
	0.05

	
	烷基汞
	甲基汞
	mg/L
	1.0*10-5L
	不得检出

	
	
	乙基汞
	mg/L
	2.0*10-5L
	不得检出

	
	总镉
	mg/L
	0.05L
	0.1

	
	总铬
	mg/L
	0.03L
	1.5

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.5

	
	总砷
	mg/L
	0.0003L
	0.5

	
	总铅
	mg/L
	0.2L
	1.0

	
	总镍
	mg/L
	0.05L
	1.0

	
	总铍
	mg/L
	2.0*10-5L
	0.005

	
	总银
	mg/L
	0.03L
	0.5

	
	总‌α放射性
	Bq/L
	0.043L
	1

	
	总β放射性
	Bq/L
	0.015L
	10

	
	pH值
	无量纲
	8.7
	6~9

	
	色度
	倍
	40
	50

	
	悬浮物
	mg/L
	38
	70

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	18.7
	20

	
	化学需氧量
	mg/L
	88
	100

	
	石油类
	mg/L
	0.06L
	5

	
	动植物油
	mg/L
	0.06L
	10

	
	挥发酚
	mg/L
	0.01L
	0.5

	
	总氰化物
	mg/L
	0.25L
	0.5

	
	硫化物
	mg/L
	0.01L
	1.0

	
	氨氮
	mg/L
	0.39
	15

	
	氟化物
	mg/L
	0.55
	10

	
	磷酸盐
	mg/L
	0.37
	0.5

	
	甲醛
	mg/L
	0.05L
	1.0

	
	苯胺类
	mg/L
	0.03L
	1.0

	
	*硝基苯类
	mg/L
	0.2L
	2.0

	
	阴离子表面活  性剂
	mg/L
	0.05L
	5.0

	
	总铜
	mg/L
	0.05L
	0.5

	
	总锌
	mg/L
	0.05L
	2.0

	
	总锰
	mg/L
	0.10
	2.0

	
	*元素磷
	mg/L
	0.003L
	0.1

	
	
*
有
机
磷
农
药

	*敌敌畏
	mg/L
	0.00006L
	/

	
	
	*敌百虫
	mg/L
	0.00051L
	/

	
	
	*乐果
	mg/L
	0.00057L
	不得检出

	
	
	*对硫磷
	mg/L
	0.00054L
	不得检出

	
	
	*甲基对硫磷
	mg/L
	0.00042L
	不得检出

	
	
	*马拉硫磷
	mg/L
	0.00064L
	不得检出

	
	五氯酚及五氯酚钠
	mg/L
	0.01L
	5.0

	
	*可吸附有机卤素(AOX)
	mg/L
	0.027
	1.0

	
	*可吸附有机氯
	mg/L
	0.027
	/

	
	*可吸附有机溴
	mg/L
	0.009L
	/

	
	*可吸附有机氟
	mg/L
	0.005L
	/

	
	*三氯甲烷
	mg/L
	0.0004L
	0.3

	
	*四氯化碳
	mg/L
	0.0008L
	0.03

	
	*三氯乙烯
	mg/L
	0.0008L
	0.3

	
	*四氯乙烯
	mg/L
	0.0008L
	0.1

	
	苯
	mg/L
	2.0×10-3L
	0.1

	
	甲苯
	mg/L
	2.0×10-3L
	0.1

	
	乙苯
	mg/L
	2.0×10-3L
	0.1

	
	二
甲
苯

	对二甲苯
	mg/L
	2.0×10-3L
	0.4

	
	
	间二甲苯
	mg/L
	2.0×10-3L
	0.4

	
	
	邻二甲苯
	mg/L
	2.0×10-3L
	0.4

	
	氯苯
	mg/L
	0.012L
	0.2

	
	邻二氯苯
	mg/L
	2.9×10-4L
	0.4

	
	对二氯苯
	mg/L
	2.3×10-4L
	0.4

	
	对硝基氯苯
	mg/L
	1.9×10-5L
	0.5

	
	2,4-二硝基氯苯
	mg/L
	1.8×10-5L
	0.5

	
	*苯酚
	mg/L
	0.0005L
	0.3

	
	*间-甲酚
	mg/L
	0.0005L
	0.1

	
	*2，4-二氯酚
	mg/L
	0.0011L
	0.6

	
	*2,4,6-三氯酚
	mg/L
	0.0012L
	0.6

	
	*邻苯二甲酸二丁脂
	mg/L
	0.009L
	0.2

	
	*邻苯二甲酸二辛脂
	mg/L
	0.007L
	0.3

	
	*丙烯腈
	mg/L
	0.00604L
	2.0

	
	总硒
	mg/L
	5.0×10-6L
	0.1

	
	*总有机碳
	mg/L
	0.1L
	20


注：pH为无量纲；L表示小于方法检出限
根据《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）的试验结果，本项目灰渣浸出液中各项指标均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中浸出毒性鉴别标准值；任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6~9范围之内，因此，本项目利用的灰渣属于第I类一般工业固体废物。
3.1.4.5土地复垦工程
结合周边环境现状，周边均为旱地和林地，恢复成旱地、林地可与周边环境相协调；且根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）表B.1，东北山丘平原区复垦方向以耕地为主。因此，本项目最终土地复垦为乔木林地、旱地。
回填结束后，在回填压实完成的基础上表层覆土，根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）表D.1，东北山丘平原区土地复垦为旱地的有效土层厚度不低于80cm。覆土后利用自然降水、机械压实等方法让土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右。
本项目回填复垦旱地有效土层厚度不低于80cm，回填复垦乔木林地有效土层厚度不低于30cm，需要回填土约28308.2m3，其中矿区剥离表土回覆5000m3，剩余全部外购，土壤质量应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）相关要求。
复垦技术措施如下：
1、露天采场挖方、回填：采场闭坑后采用废弃煤灰渣和采场挖方进行回填，满足耕地和林地复垦要求。
2、表土回覆：地面清理平整后，对修复区平整后的土地进行覆土，覆土来源于剥离表土。
3、土壤培肥：对林地复垦区土地施用适当的有机、无机肥料以提高土壤中有机物含量，改良土壤结构，消除其不良理化性质。施肥中做好有机肥与无机肥的配合，有机肥养分含量低，供肥能力弱，需要增施速效化肥保障养分供给，扩大有机物质的循环基础，迅速提高肥力，增加产量。需氮、磷、钾化肥配合施用。施肥还要注意适时适量施肥，避免不当施肥影响作物的产量。因此，为了增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力，表土回覆同时增施复合肥，施复合肥量为800kg/hm2。
4、栽植乔木：为尽快恢复当地生态环境，复垦乔木林地选取当地适生树种落叶松，树高0.6m。主要采用穴状整地，树穴规格（长*宽*高）为0.5m*0.5m*0.5m，为保持水土，防止侵蚀，株、行距2.0m×2.0m，种植密度应为2500穴/hm2左右，植树切忌挖成锅底形或无规则形，使根系无法自然舒展。三年后植树成活率达85%以上，郁闭度60%以上，若管护期发现树木枯死，应及时补栽。根据当地特点，种植适合当地海拔高度、地形地质、气候及水文地质条件，易成活、耐旱并生长快的落叶松，本次主要选择栽植方法，苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，踏实。栽后灌透水，扶正苗木，填平陷穴。抚育管理：三年三次，每年人工穴内松土、除草一次，松土深5～10cm。第二年冬季开始平茬，以后每隔四年修剪一次，隔带交替进行。
3.1.5辅助工程
3.1.5.1排水系统
回填区内的排水是指其自身雨水的排泄。由于干灰具有良好的吸水性和保水性，在一般降雨或遇短历时暴雨时，雨水将被含蓄在灰体内；当遇连续长时间降雨或特大暴雨时，一部分雨水渗入灰体，一部分将贮存在场内慢慢蒸发。
1、场外排水沟
本工程在回填区四周设置排水沟，将整个回填场地与场外其他区域分开，未受污染的雨水沿防坡面排入排水沟内，最终排入厂区西南侧自然冲沟内。
2、场内排水系统
东侧回填区库底西北至东南方向设置1条淋溶水导排沟，西侧回填区库底北至南方向设置1条淋溶水导排，位于回填区底部，断面采用梯形断面，在沿主导排沟纵线上，依照场地整平实际地形情况，敷设淋溶水导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，将极端天气强降雨时期产生的淋溶水经淋溶水导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。暂存池的防渗系统采用抗渗混凝土，保证渗透系数应小于1×10-7cm/s。
3.1.5.2临时覆盖系统
回填区采取分区回填的形式，非作业面以及已碾实的灰渣表面采用苫布覆盖、定期喷淋降尘等措施，避免长时间裸露。每日作业后对单元表面及时覆盖，覆盖材料可采用苫布，以达到控制扬尘及雨污分流的目的。
3.1.5.3运输工程
（1）运输路线
回填物灰渣由鸡东县嘉翼商贸有限公司通过公路由自卸汽车运至回填区，自卸汽车密闭，运输过程中加盖苫布。每次运输量50t，每天运输6车。运输路线由黑龙江醇能热电有限公司向东经国道201，S314后进入回填区。运输路线总长约29.2公里，其中进场道路的长度为600m。到达废弃采坑后，直接拉运至分区回填单元。运输路线图见下图。
（2）交通量分析
根据企业提供的工程进度，本项目回填规模为300m3/d，由建设单位委托鸡东县嘉翼商贸有限公司负责运输，运送灰渣采用封闭运输车，装载能力为50t，进场作业车双向日流量：
N1=2V/W1=2×300/50≈12车次
其中：V—每日进场回填物
总量，以300m3计；
W1—50t封闭运输车。
根据上述分析，运输车的平均日双向交通量为12车次，按日工作12小时，则小时双向交通量约为0.92辆。本项目满载拉运时间约40min，空载拉运时间约30min，装车、卸车时间约30min，单次运输时间总计100min，本次设运输车辆2辆，项目每天运输12h，则单辆运输车辆最大可运输次数为7次/d，项目单日最大可运输次数14次，本项目总计外运灰渣32.76万m3，项目采用满载时载重为50t的自卸汽车进行运输，共计回填1089天，则每天需运输6次（往返为12车次），项目运输车辆可满足项目需求，各运输车辆间隔出发不同时运输。
3.1.5.4回填运行管理
本项目回填用灰渣运输采用封闭运输车，运至本项目场地，直接运入治理场地，经推摊铺平，再用压路机碾压。
（1）防尘措施
对暂不堆灰和已碾实的灰渣等表面，要定时洒水。洒水周期和水量应根据季节和天气，适时洒水，避免因风吹而扬尘。一般情况下，每天至少应洒水一次。
（2）冬季运行
冬季结冰季节，运灰及摊铺过程宜快，以防止灰渣等在碾压前冻结而影响碾压质量；卸车后应及时清理车厢的残留灰渣等。灰渣摊铺过程中，若面层颗粒出现结冰现象，应增加碾压遍数，保证压实质量。冬季集中在较小的工作面，连续铺压是减轻冻害的有效措施。有关试验表明：冬季气温在零下10℃左右时，灰渣已在回填区冷却堆放，装车灰温约0℃，运输至卸车时实测温度约为0℃左右。
冰冻季节，在有冻胀现象的灰面上继续摊灰前，应先用振动压路机不振动碾压和振动碾压各一遍，再开始新的摊碾程序。对于暂时不堆灰的灰面，形成冰层覆盖后，抑制飞灰非常明显。但表面水分蒸发风干后，质地疏松的灰极易产生飞灰。冬季应适时检查灰面，对风干的灰面及时洒水，洒水深度不宜超过5.0mm。
（3）雨季回填运行
一般雨天不影响灰渣等的正常碾压，但对于雨后径流形成的冲蚀面需及时碾压堆筑灰渣，对于灰面上的积水需及时疏导，以免影响灰渣等堆筑施工。汛期前，疏浚排水沟，详细检查排水沟的安全情况，落实应急救援措施，及时了解和掌握水情和气象预报情况，并对施工现场通讯、供电及照明线路进行巡视，发现问题应及时修复。
（4）大风天气回填运行
一般当风天不影响灰渣的正常碾压，但当风力大于四级时，即风速大于7.9m/s时，企业应注意停止施工作业，并对场地的灰渣等加强洒水降尘，灰堆进行苫盖，待风力低于四级时方可施工作业。
（5）设立警戒标志
进行回填作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范围内。
（6）回填作业工作人员原则
机械堆置灰渣作业时，有专人指挥，非作业人员不应进入回填作业区，进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械，应服从指挥人员的指挥。
（7）安全距离
按规定顺序排弃灰渣，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间保持足够的安全距离。
3.1.6公用工程
3.1.6.1给水
用水环节主要为作业洒水抑尘用水、道路洒水用水，用水优先利用暂存池收集的雨水和淋溶水，不足部分取新鲜水，供水依托新泉村五队水井；员工生活用水主要为饮用水，购买瓶装饮用水。
（1）生活用水
项目配置工作人员15人，休息依托新泉村五队民房，生活用水按黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）中的农村居民生活，取80L/（人﹒d），则工作人员生活用水为1.2t/d，435.6t/a，用水来源为购买瓶装水。
（2）作业抑尘用水
本项目回填过程采用分层摊铺、分层碾压、分单元洒水的作业方式，回填作
业区洒水用量约20L/m2·次，每天4次（项目回填区单个单元面积按400m2计），则回填作业区用水量为32m3/d，11616m3/a。雨季时可利用渗滤液收集池收集的渗滤液和雨水，产生量为19.358t/d，7027t/a，则补充水量为12.642t/d，4589t/a。
（3）道路洒水用水
本项目进场道路需定期洒水抑尘，本次评价参考黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），道路洒水抑尘用水标准按2L/m2·d，道路面积为3600m2，则道路抑尘用水量为7.2t/d，道路洒水每年按180天考虑，则全年用量1296t/a。
综上所述，本项目用水量为21.042t/d，6320.6t/a。用水优先利用暂存池收集的雨水和淋溶水，不足部分取新鲜水，供水依托新泉村供水井，用自备洒水车拉运至厂区。
3.1.6.2排水
本项目不设置生产生活辅助管理区，不设置洗车区，不产生地面冲洗水及洗车废水。项目回填复垦期废水主要为回填区产生的淋溶水和工作人员生活污水。
（1）生活污水
生活污水按用水量的80%计算，则生活污水为0.96t/d，348.48t/a。生活污水依托租赁的新泉村五队民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。
[bookmark: _Hlk139889056]（2）淋溶水
根据工程分析一节，淋溶水的产生量为19.358t/d，7027t/a。
本项目水平衡见下图所示。
[image: ]
图3-1-3水平衡图（t/d）
3.1.6.3供电
由当地电业局连接电线提供。
3.1.6.4供热
本项目无办公室等构筑物，无需采暖。
3.1.7主要设备
表3-1-5主要设备一览表
	序号
	名称
	数量
	型号规格
	备注

	1
	推土机
	1台
	/
	平铺灰渣

	2
	压实机
	1台
	/
	压实灰渣

	3
	自卸翻斗车
	1辆
	/
	装卸灰渣

	4
	铲车
	1台
	/
	铲运灰渣

	5
	洒水车
	1辆
	/
	洒水抑尘


3.1.8总平面布置合理性
[bookmark: _Hlk480443431]本项目复垦总占地面积为78594m2，其中修复废弃采坑占地面积为52320m2。回填区主要包括：防渗系统、淋溶水暂存池、排水沟、淋溶水收集导排系统、地下水监控井。
暂存池设置于回填区外地势较低处，便于收集淋溶水。回填区周边设置排水沟，排水沟可使场外降水从回填区外侧排出，防止场外降水进入场内。
本项目不设置生活辅助区，员工食宿依托新泉村五队租赁的民房。本项目厂区平面布局基本合理。具体见附图2。
3.1.9劳动定员与工作制度
（1）劳动定员
本项目劳动定员共计15人。
（2）工作制度
回填复垦期年工作363天，一班制，每班12小时。
（3）施工期、回填复垦期及生态恢复期
施工期1个月，为2027年10月-2027年11月；
回填复垦期：约3年，为2027年-2030年；
生态恢复期：回填复垦结束后。
3.1.10土石方平衡
表3-1-6本工程土方平衡一览表
	工程名称
	挖方
	填方
	外借方
	弃方
	调入方
	调出方

	
	
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向

	施工期
	暂存池
	230
	
	
	0
	0
	/
	230
	防渗工程

	
	防渗工程
	/
	15696
	14467
	0
	869
	暂存池、排水沟
	/
	/

	
	排水沟
	360
	/
	/
	/
	/
	/
	360
	防渗工程

	回填复垦期
	回填工程
	0
	542600
	327600
	0
	215000
	/
	0
	/

	生态恢复期
	覆土复垦
	0
	28308.2
	23308.2
	0
	5000
	采矿期表土剥离
	0
	/

	[bookmark: _Hlk148536501]合计
	590
	586604.2
	365375.2
	0
	220869
	0
	590
	0


由上表可知，本工程开挖土方量约为590m3，借方量约为365375.2m3，填方量约为586604.2m3，无弃方，本项目不设取土场，所需覆土外购。
[bookmark: _Toc149054201][bookmark: _Toc140149421]3.2工艺流程及产污环节
3.2.1施工方案
本项目施工期主要进行场地清理、暂存池和排水沟的建设。现场无崩塌、滑坡、地面沉陷等地质环境问题，因此，不需要进行边坡削坡、加固工程和护坡工程。在实施回填修复前，先进行场地清理，清理矿坑内的所有杂草、草木根茎、杂物等，处理后的场底基础面达到平整、坚实、无裂缝、无松土，坡面稳定，过渡平缓。暂存池建设在回填区外东侧地势低洼处，排水沟沿废弃采坑四周修建，可满足雨季雨水导排要求。
本项目建筑材料由当地购买，采用商品砼，不设置预制场和拌合场。施工人员为附近的村庄居民，不另设施工生产生活区。运输车辆的清洗和维修依托青山村现有社会设施，不设置洗车区。本项目开挖土方均用于防渗工程覆土，无弃方产生，因此不设置弃土场。
场地清理
材料运输
暂存池、排水沟施工
废气、噪声、固废
废气、噪声
废气、噪声、固废




图3-2-1施工期流程图
[bookmark: _Toc119316797]3.2.2回填作业工艺
本项目灰渣由鸡东县嘉翼商贸有限公司负责运输至回填区堆填作业面。环评要求灰渣收运时由密闭运输车完成。根据固废减量化、资源化、无害化原则，本项目一般工业固体废物处理采用场内分区回填的方式进行作业。
灰渣的回填作业工艺流程为：卸料、推铺、洒水、压实、覆盖。灰渣运输车将废物运输进入回填区，在管理人员的指挥下，进行卸料，推土机将废物摊铺推平后，由洒水车进行洒水降尘作业，之后压实机进行压实处理，可防止废物水分过快挥发并起到降尘作用。
（1）灰渣等的运输、装卸
灰渣出厂前会进行调湿，调湿至含水率20%左右，由运输车封闭运至本项目回填区。运输车辆进入场地后按指定地点卸灰；运来的灰渣及时推平，碾压平整，保证不留存。
（2）碾压
采用汽车将掺合一定水分的固废(调湿灰含水率为20%左右)，从厂区直接运入治理区，汽车将灰渣由入场口进入，通过场内临时道路运至作业区，汽车将调湿的灰渣缓慢卸至作业区，采用推土机推摊碾平，堆而贮之。整个填筑应根据碾压设备，事先做现场碾压试验，确定铺层厚度，碾压遍数。根据试验结论，方可大面积施工。压实机采用进退错距法和振静结合碾压，碾压质量按设计要求严格控制。
（3）摊铺
[bookmark: _Hlk40135273]可依据原有地形坡度对废弃采坑进行分区块回填，由南向北将回填作业区划分3个区域，然后按顺序逐区进行单元回填作业，三部分之间不做分区坝。标准单元由每天回填的灰渣量决定，灰渣回填量为每天300m3/d，为减少摊铺过程中产生的扬尘，并减少雨水渗透量，并方便施工机械及施工作业方便，单元大小一般以一日一层作业量计算，回填区域划分为近似矩形网格，拟定作业单元面积400m2，回填第二单元时，一边紧靠已填高的第一单元外。
操作顺序的总体规划为按单元按区依次每层推进，层层压实，每层摊铺厚度不大于1m，一个单元回填完成后，进入下个单元的回填，灰渣压实的主要作用在于增加回填区库容，延长使用年限，减少地表水向下渗入，有利于运输车辆进入作业面作业。由于灰渣已加湿至含水率20%，且压实系数不小于0.9，在此条件下可保证回填区地质的稳定性，因此，在回填至设计标高后统一进行覆土，可以与周边环境持平。
回填物在摊铺碾压过程中，根据现场气候条件进行洒水碾压。铺筑的作业面坡度1:5~1:7，以方便运灰车辆在灰面上的行驶。进入灰渣场的运灰车辆应沿临时作业道路行驶，且车辆转弯时应尽量加大转弯半径。临时作业道路采用推铺灰渣的方式在场底建造，场底临时作业道路厚度不小于2m，表面铺设灰渣、碎石等材料。
灰渣从卸车平台倾卸后由推土机向下推，其推距控制在20m以内，并将灰渣层分层摊铺，铺匀后用压实机进行4～6次压实，第一遍为平碾，第二、三遍为振动碾，第四遍为平碾，以使作业完成后的灰表面平整光滑，压实系数不小于0.9（压实系数是指现场单位体积压实后重量与实验室作出的单位体积最大击实重量的比值，土方回填的压实系数具体范围值0.9到0.98，普通房建工程基础一般是0.95，房心和室外一般是0.93，本项目属于一般回填复垦项目，压实系数不低于0.9）。对于边角部位及其它不易碾压的部位，应使用手扶夯实机进行碾压，其碾压控制参数需经现场试验确定，碾压后的灰面应注意保护，避免扰动。
每天在回填作业结束时在作业面洒水降尘。回填作业过程分层压实图见图3-2-2：灰渣摊铺作业方法示意图（下推法）见图3-2-3。
[image: QQ截图20180201154225副本]
图3-2-2回填作业过程分层压实图
[image: QQ截图20180201154235副本]
[bookmark: _Hlk40135512]图3-2-3灰渣摊铺作业方法示意图（下推法）
3.2.3回填结束后土地复垦方案
回填结束后，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求，在回填压实完成的基础上表层覆土，回填复垦旱地有效土层厚度不低于80cm，回填复垦乔木林地有效土层厚度不低于30cm，需要回填土约28308.2m3，其中矿区剥离表土回覆5000m3，剩余全部外购，覆土后利用自然降水、机械压实等方法让土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右，最终恢复成乔木林地、旱地。
场地清理
暂存池排水沟施工
运输车
灰渣入场
作业区倾倒
灰渣推平
灰渣压实
覆土
坡面平整
土地复垦
推土机
压实机
运输车
洒水车
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、扬尘、固废
噪声、扬尘、固废
降雨
排水沟
自然冲沟
雨水
淋溶水暂存池
沉渣
回填
淋溶水
回用于项目区洒水抑尘
生态恢复期
淋溶水
水泵噪声
淋溶水

图3-2-4本项目主要工艺流程及产排污节点示意图
[bookmark: _Toc140149422][bookmark: _Toc149054202]3.3工程污染源强分析
3.3.1施工期污染源及源强分析
建设项目施工期主要内容是进行场地清理、排水沟和淋溶水暂存池的施工，本项目建设期为1个月，因此，施工作业对环境的污染影响是短期、局部和可恢复的。影响主要有以下几个方面：
3.3.1.1废气
施工期土方开挖、施工材料装卸和运输都会产生扬尘污染；扬尘大小与施工条件、天气条件等等因素有关。在施工现场及时洒水降尘可有效降低产尘浓度，减轻环境影响。各类施工机械、车辆将产生燃油废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、CO和烃类等。
3.3.1.2废水
施工期废水主要有施工废水和生活废水。 
生产废水包括降雨产生的场地积水，这些废水悬浮物浓度较高，含沙量可达4～70kg/m3。废水中的SS经过临时沉淀池收集、沉淀处理后可回用于施工现场洒水降尘。预计施工期生产废水产生量约为0.5~2m3/h。 
施工人员按5人计，则产生的生活污水量约为0.5m3/d。施工人员的生活排入民房的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥，对周边环境影响较小。 
3.3.1.3噪声
施工噪声主要为各类施工机械产生的噪声。主要施工设备源强的噪声级类比调查结果参见表3-3-1。
表3-3-1施工期主要噪声源强统计

	序号
	设备声源
	声级dB(A)

	1
	装载机
	86

	2
	挖掘机
	84

	3
	推土机
	86


施工期间，通过采用低噪声设备、合理制定施工计划、安排施工时间等措施，可减少施工噪声对区域声环境的影响。具体防治措施如下：
1）施工中使用低噪声机械设备，并设专人对其保养维护；对设备操作人员进行培训，严格按操作规范进行；
2）采取必要的隔声措施；在不影响施工情况下，对相对固定的设备尽可能设置围挡；
3）建材、物料运输车辆选择合理的运营时间、路线，尽量避开居民区和环境敏感点。
工程占地周边200m范围内没有居民等噪声敏感点，故施工噪声不会对声环境产生影响。
3.3.1.4固体废物
固体废物主要为暂存池和排水沟开挖产生的土方、建筑废弃物、清基杂物和生活垃圾。施工中的固废均为一般固体废物。
开挖土方作为防渗工程用土回填，无弃方；清基杂物和生活垃圾由市政部门统一处理。生活垃圾产生量约为2.5kg/d，利用场区设施收集清运，定期送市政环卫部门统一处理。施工作业建筑废弃物包括下脚料、包装袋等，外售废品回收部门综合利用。
3.3.1.5生态影响
工程施工中会扰动地表，易引起水土流失，给场区生态环境带来不利影响。
3.3.2回填复垦期污染源及源强分析
3.3.2.1废气
项目区日常处置的灰渣等均属无机废物，不存在生物降解性物质及易化学反应产生气体的物质，故不产生气体，无恶臭产生。本项目无锅炉和食堂等，无锅炉烟气和食堂油烟的产生。
回填复垦期废气主要为机械运行时的尾气和灰渣运输、卸车和作业过程产生的扬尘。
（1）回填作业机械尾气
作业时的废气主要由推土机、压实机、铲车、自卸车和洒水车运行时产生。参照《环境保护实用数据手册》“汽车发动机废气中有害物质质量”，每燃烧1t燃料机动车废气中主要污染物排放系数如下表所示。
表3-3-2机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（kg/t）
	污染物
车种（燃料）
	CO
	NOx
	HC

	汽车（柴油）
	28.4
	40.8
	9.1


[bookmark: _Hlk69974169]考虑1台推土机、1台压实机、1台铲车、1辆自卸车和1台洒水车同时作业时，作业机械在回填的平均行车距离为0.2km，车辆耗油量为0.02L/辆（按平均车辆油耗每百公里10L计），耗柴油量0.1L/d，柴油的密度为0.83kg/L，则车辆耗油量为柴油0.066kg/d，继而得出大气污染物排放量为：CO 0.0019kg/d，HC 0.00064kg/d，NOx 0.0027kg/d。每天工作小时数按12小时计，年工作天数按363天计，则作业机械年产生的污染物排放量为：CO 0.0001kg/h，HC 0.00005kg/h，NOx 0.0002kg/h；CO 0.0007t/a，HC 0.00023t，NOx 0.001t。
（2）回填作业过程扬尘
①堆场扬尘
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：
[image: ]
式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；
Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；
m——每年料堆物料装卸总次数，取2000；
GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，取50t；
Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；
AY——料堆表面积，本项目堆场的表面积取400m2；
装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：
[image: ]
式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。
ki为物料的粒度乘数，见表3-3-3。
u为平均风速，取3.1m/s。
M为物料含水率，%，取20%。
η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，表3-3-4给出了各控制措施的效率。多种措施同时开展的，取控制效率最大值，本项目取74%。
表3-3-3装卸过程中产生的颗粒物粒度乘数
	粒径
	TSP

	粒度乘数/无量纲
	0.74


表3-3-4堆场操作扬尘控制措施的控制效率
	控制措施
	TSP控制效率

	输送点位连续洒水操作
	74%


经计算本项目Eh（TSP）为0.000019kg/t。
堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：
  [image: ]
                   [image: ]
式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；
ki——物料的粒度乘数，见表3-3-5；
n——料堆每年受扰动的次数，本次单元作业面积对应的扰动次数取6；
Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，经计算得2.215；
[image: ]——污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取定期洒水；
u*——摩擦风速，m/s，经计算得0.615；
ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取0.54；
u（z）——地面风速，取3.1m/s；
z——地面风速检测高度，取1.5m；
z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；
0.4——冯卡门常数，无量纲。
表3-3-5风蚀过程中产生的颗粒物粒度乘数
	粒径
	TSP

	粒度乘数/无量纲
	1.0


表3-3-6堆场风蚀扬尘控制措施的控制效率
	控制措施
	TSP控制效率

	堆场
	定期洒水
	61%


经计算本项目Ew（TSP）为0.005kg/m2，堆场起尘量排放量WY（TSP）为0.004t/a（0.0009kg/h）
本项目采用分区、分块运行方式（每次作业面积按20×20m计算），运行过程中使暴露面最小，堆满一块覆盖一块从而一次形成永久性覆盖面，最大限度的减小扬尘。评价要求本项目作业时要及时进行铺平、碾压。碾压方向平行于分区填充的长边，碾压搭接长度不得小于25cm，不得漏压和欠压，减少二次扬尘的产生。另外表面的含水量是制约二次扬尘的主要因素，评价要求建设单位在碾压表面及时掌握灰渣的表面含水情况，根据天气情况适时调整加大洒水强度。环评要求在场地设置一辆洒水车，以保证洒水面积能覆盖整个工作面。
②运输扬尘
根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，计算本项目进场运输道路产生的粉尘公式：
[image: ]
式中：EPi—铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；
ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取3.23g/km；
sL—道路积尘负荷，g/m2；取1g/m2。
W—平均车重，63t。
[image: ]—污染控制技术对扬尘的去除效率，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，TSP洒水控制效率为66%。
通过上式计算，EPi为75.2g/km，进场道路长度约550m，运输次数约为4356次/a，产生道路扬尘0.18t/a（0.041kg/h）。
运输过程中影响：本项目灰渣在黑龙江醇能热电有限公司加湿后采用封闭自卸车运输至回填区，因此，运灰过程中灰渣不会外泄造成二次扬尘对周围环境产生影响。车辆行驶过程中由于轮胎与路面接触会产生路面风蚀扬尘，由于沿途道路大部分是水泥路面，运灰车辆行驶过程中产生的扬尘量较少，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，本项目运输沿线途经居民区，通过采取途经居民区等敏感点时运输车辆减速等措施，路边的TSP浓度可低于1.0mg/m3。因此运灰车辆行驶过程中产生的路面扬尘对敏感点影响较小。

表3-3-7废气污染物源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放
时间h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量（m3/h）
	产生浓度(mg/m3)
	产生量(kg/h)
	工艺
	处理效率（%）
	核算方法
	废气排放量（m3/h）
	排放浓度(mg/m3)
	排放量（kg/h）
	

	回填、装卸、运输
	作业机械
	作业机械
	CO
	类比法
	/
	/
	0.0001
	自然扩散
	/
	类比法
	/
	/
	0.0001
	4356

	
	
	
	NOx
	
	
	/
	0.0002
	
	/
	
	
	/
	0.0002
	

	
	
	
	HC
	
	
	/
	0.00005
	
	/
	
	
	/
	0.00005
	

	[bookmark: _Hlk85555981]回填、装卸、运输
	作业机械
	装卸、运输、堆积
	TSP
	类比法
	/
	/
	0.003
	洒水抑尘、及时苫盖、分区作业
	67.5
	类比法
	/
	/
	0.0009
	4356

	
	
	进场运输道路
	TSP
	类比法
	/
	/
	0.121
	密闭运输、减速慢行、洒水抑尘
	66
	类比法
	/
	/
	0.041
	4356




3.3.2.2废水
本项目回填复垦期产生废水为生活污水、淋溶水。
（1）生活污水
生活污水按用水量的80%计算，则生活污水为0.96t/d，348.48t/a。污水中主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等，浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，污染物产生量分别为COD 0.104t/a、BOD5 0.07t/a、SS 0.07t/a、氨氮0.01t/a。生活污水依托租赁的新泉村五队民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
（2）淋溶水
①正常情况下产生量 
评价区属于温带大陆性季风气候，多年平均降水量542mm，最大日降水量97.3mm（7月），降水多集中在6、7、8三个月，多年平均蒸发量1329.4mm。由于蒸发量较大，回填区内的降水能够自然蒸发，在正常降雨的情况下，雨水渗入灰渣堆体，随之逐渐蒸发消失，堆存灰渣一般达不到充分浸泡的状态，正常情况下不会产生大量淋溶水。
②强降雨下产生量
灰渣内仅含有调湿用水，在无外水汇入的情况下，回填区内仅为大气降水。灰渣经强降雨淋溶后，其中的可溶性元素可随雨水迁移渗出后成为淋溶水，淋溶水进入土壤和水体后，会对土壤、以及地下水产生一定的影响。根据渗滤液产生量的经验公式法（浸出系数法）计算，公式如下：
Q=I×C×A/1000
式中：
Q一淋溶水产生量，m3/d；
I一多年平均日降雨量，mm/d，按照鸡东县多年平均降水量542mm，则多年平均日降雨量为1.48mm/d；
A—回填区面积，m2，本项目西侧回填区面积36400m2，东侧回填区面积15920m2；
C—渗出系数，一般宜取0.1-0.8，一般宜取0.1-0.8之间，渗出系数为降雨量转为渗出液之比率，其值随回填覆盖土性质、覆土坡度等因素有关，参考《[1]蔡红,严俊,魏迎奇,等.洪水条件下粉煤灰坝非饱和入渗特性及稳定性分析[J].岩土工程学报,2020,42(S2):157-162.》，非饱和粉煤灰在洪水入渗下前锋面的平均入渗系数为1.2×10-3 cm/s，参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及火电行业环评案例，压实粉煤灰入渗系数普遍取0.2~0.3，因此本项目灰渣参考粉煤灰降雨入渗系数，取0.25。
根据计算，本项目强降雨情况下，西侧回填区淋溶水日产生量约为13.468m3/d，东侧回填区淋溶水日产生量约为5.89m3/d，本次建议企业在西侧回填区设置1套淋溶水导排系统，以及西侧回填区南侧设置1座暂存池用于收集淋溶水，暂存池设计容积为150m3，渗滤液收集池池容完全能够满足10天渗滤液贮存需求，在东侧回填区设置1套淋溶水导排系统，以及东侧回填区东南侧设置1座暂存池用于收集淋溶水，暂存池设计容积为80m3，渗滤液收集池池容完全能够满足10天渗滤液贮存需求。根据本项目固体废物淋溶检测结果，项目灰渣中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，因此项目正常情况下产生的淋溶水经矿坑底部粘土层阻隔，经淋溶水导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
③淋溶水成分分析
本项目产生的废水主要是灰渣堆放产生的淋溶水。本工程堆放的固体废物主要为灰渣，未被列入《国家危险废物名录》，本项目淋溶水水质与本项目灰渣浸出液相同。
本项目回填复垦期正常情况下无淋溶水产生；强降雨时，灰渣淋溶水主要靠场内排水系统收集导排。
表3-3-8本项目淋溶水水质一览表
	序号
	污染物
	灰渣浸出液最大值

	1
	pH
	8.7

	2
	色度
	40

	3
	COD（mg/L）
	88

	4
	BOD5（mg/L）
	18.7

	5
	氨氮（mg/L）
	0.39

	6
	磷酸盐（mg/L）
	0.37

	7
	氟化物（mg/L）
	0.55

	8
	总铅（mg/L）
	0.2L

	9
	石油类（mg/L）
	0.06L

	10
	动植物油（mg/L）
	0.06L

	11
	悬浮物（mg/L）
	38



表3-3-9项目废水源强一览表
	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	
	核算方法
	废水产生量（t/a）
	浓度mg/L
	产生量t/a
	工艺
	处理效率%
	核算方法
	废水排放量（t/a）
	排放浓度mg/L
	排放量t/a

	回填作业
	暂存池
	淋溶水
	SS
	类比法
	7027
	38
	0.000038
	沉淀后回用于场区洒水降尘
	/
	类比法
	0
	0
	0

	
	
	
	色度
	
	
	40
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COD
	
	
	88
	0.000088
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	BOD5
	
	
	18.7
	0.0000187
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	0.39
	0.00000039
	
	/
	
	0
	0
	0

	
	
	
	磷酸盐
	
	
	0.37
	0.00000037
	
	/
	
	0
	0
	0

	
	
	
	氟化物
	
	
	0.55
	0.00000055
	
	/
	
	0
	0
	0

	
	
	
	铅
	
	
	0.2
	0.0000002
	
	/
	
	0
	0
	0

	
	
	
	pH(无量纲)
	
	
	8.7
	/
	
	/
	
	0
	0
	0

	
	
	
	石油类
	
	
	0.06
	0.00000006
	
	/
	
	0
	0
	0

	
	
	
	动植物油
	
	
	0.06
	0.00000006
	
	/
	
	0
	0
	0

	工作人员生活
	工作人员生活
	工作人员生活
	CODcr
	类比法
	348.48
	300
	0.0003
	排入新泉村五队民房的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥
	/
	类比法
	0
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	
	
	200
	0.0002
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	
	
	200
	0.0002
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	30
	0.00003
	
	
	
	
	
	




3.3.2.3噪声
项目的高噪声设备主要来自洒水车和作业机械，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A，本项目机械噪声值在81～90dB（A）之间，本项目各种机械的噪声源强见表3-3-10。
表3-3-10项目噪声源强表
	序号
	噪声源
	位置
	声源类型
	数量
台(套)
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放
	持续时间/h

	
	
	
	
	
	核算方法
	声功率级dB(A)
	工艺
	降噪效果dB(A)
	核算方法
	噪声值
dB(A)
	

	1
	推土机
	回填区
	频发
	1
	类比法
	86
	低噪声设备，加强车辆维护保养，作业时围挡
	20
	类比法
	66
	4356

	2
	压实机
	回填区
	频发
	1
	类比法
	86
	低噪声设备，加强车辆维护保养，作业时围挡
	20
	类比法
	66
	4356

	3
	铲车
	回填区
	频发
	1
	类比法
	90
	低噪声设备，加强车辆维护保养，作业时围挡
	20
	类比法
	71
	4356

	4
	自卸翻斗车
	回填区
	频发
	1
	类比法
	86
	低噪声设备，加强车辆维护保养，作业时围挡
	20
	类比法
	66
	4356

	5
	洒水车
	回填区
	频发
	1
	类比法
	81
	低噪声设备，加强车辆维护保养，作业时围挡
	20
	类比法
	61
	4356


3.3.2.4固体废物
运营中产生的固体废物主要有暂存池的沉渣和少量生活垃圾。
[bookmark: _Hlk149054887]①暂存池沉渣
根据质量守恒原理，悬浮物减少的质量为沉渣增加的质量，本项目塘内积水量为19.356t/d，7027t/a。暂存池进水SS浓度为38mg/L，沉淀后SS浓度为15.2mg/L，则SS去除量为0.0004t/d，0.16t/a。则本项目暂存池沉渣产生量为0.0004t/d，0.16t/a。定期清理后，由回填至作业区。
②生活垃圾
生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.723t/a。场区设置生活垃圾箱，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。
表3-3-11固体废物源强一览表
	固废名称
	产生装置或工艺单元
	固废
属性
	代码
	产生情况
	处理措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量
	工艺
	处置量
	

	[bookmark: _Hlk21538555]暂存池沉渣
	暂存池
	一般固废
	SW90461-0
01-S90
	类比法
	0.05t/a
	定期清理后，回填作业区。
	0.05t/a
	回填

	生活垃圾
	职工生活
	一般固废
	SW64900-0
99-S64
	类比法
	2.25t/a
	场区设置生活垃圾箱，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。
	2.25t/a
	市政部门统一处理


3.3.2.5地下水
①正常状况下
评价区属于温带大陆性季风气候，回填区内的降水能够自然蒸发，碾压后的灰渣有较高的密实度和不透水性，本身含水率较低，基本不会产生淋溶水。淋溶水暂存池在达到防渗要求时正常运营状态下也不会有污水渗漏。
②非正常状况下强降雨时淋溶水的产生量
回填区虽经过改性粘土碾压防渗处理，但仍具有一定的孔隙。回填区在持续强降雨的条件下，因地质塌陷等原因防渗层失效，淋溶水通过回填区底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。
在强降雨状况下，下渗量按下式计算：
A=M×V×T
式中：
A—下渗渗漏量，m3/d；
M—渗漏面积，整体渗漏面积为回填区下部分表面积，为52320m2；
V—渗透速度，m/s，渗透速度取决于土壤层介质，本项目对场底进行改性压实粘土压实防渗，渗透系数取1.0×10-7cm/s；
T—渗漏时间，s。
A=M×V×T=52320m2×1×10-7m/s×86400s=452.045m3/d
根据灰渣浸出液检测结果，强降雨情况下淋溶水下渗的污染源强见下表。
表3-3-12淋溶水下渗污染源强计算表
	非正常状况
	序号
	污染物
	渗漏面积（m2）
	渗漏强度（m3/d）
	污染物浓度（mg/L）
	污染物质量（kg/d）

	持续强降雨情况下，淋溶水下渗
	1
	COD
	52320
	452.045
	88
	39.78

	
	2
	BOD5
	52320
	452.045
	18.7
	8.453 

	
	3
	氨氮
	52320
	452.045
	0.39
	0.176 

	
	4
	磷酸盐
	52320
	452.045
	0.37
	0.167 

	
	5
	氟化物
	52320
	452.045
	0.55
	0.249 

	
	6
	铅
	52320
	452.045
	0.2
	0.09

	
	7
	石油类
	52320
	452.045
	0.06
	0.027 

	
	8
	动植物油
	52320
	452.045
	0.06
	0.027 

	
	9
	悬浮物
	52320
	452.045
	38
	17.178 


③非正常情况下淋溶水暂存池防渗膜破裂
结合项目的特点，本项目淋溶水暂存池储存淋溶水量最大，一旦泄漏对地下水影响最大，从最大风险原则考虑，事故状况下为池体破裂和防渗层同时破裂时污水渗漏对地下水水质造成影响。根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》，水池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构水池渗漏量不得超过2L/（m2·d）。在正常状况下，淋溶水暂存池渗漏面积为：池底面积+池壁面积=L×B+2×B×H+2×L×H=15×5+2×15×2+2×5×2=75+60+20=155m²，=L×B+2×B×H+2×L×H=15×5+2×15×2+2×5×2=10×4+2×10×2+2×4×2=40+40+16=96m²，每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×251m2=502L/d，本次非正常状况下的污染源强按正常状态下的10倍计算，则非正常状况下源强如下表所示：
表3-3-13淋溶水暂存池防渗膜破裂源强排放情况一览表
	非正常工况
	预测因子
	渗漏面积（m2）
	渗漏强度（L/m2﹒d）
	渗漏量（L/d）
	浓度（mg/L）
	污染物质量（kg/d）

	淋溶水暂存池防渗膜破裂
	COD
	251
	20
	5020
	88
	441.760 

	
	BOD5
	251
	20
	5020
	18.7
	93.874 

	
	氨氮
	251
	20
	5020
	0.39
	1.958 

	
	磷酸盐
	251
	20
	5020
	0.37
	1.857 

	
	氟化物
	251
	20
	5020
	0.55
	2.761 

	
	铅
	350
	20
	7000
	0.2
	1.4 

	
	石油类
	350
	20
	7000
	0.06
	0.420 

	
	动植物油
	350
	20
	7000
	0.06
	0.420 

	
	悬浮物
	350
	20
	7000
	38
	266.000 


3.3.2.6生态
项目回填复垦期主要来自于回填过程中产生的扬尘对周围植被的影响、回填过程对区域景观的不利影响以及项目占地对土地利用产生的不利影响，但在生态恢复期可以得到恢复。
3.3.2.7非正常工况
本项目非正常工况主要为洒水车故障，导致抑尘效率为0%，则非正常工况下，废气源强见下表。
表3-3-14污染源非正常排放量核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/(μg/m3)
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次//次
	应对措施

	1
	回填区
	洒水车故障，洒水抑尘效率0%
	TSP
	/
	0.0049
	1
	2
	及时维修，加强维护

	2
	场内运输道路
	
	TSP
	/
	0.338
	1
	2
	


非正常状况下地下水源强见3.3.2.6节。
3.3.3生态修复期污染源及源强分析
1、废水
主要为修复期生活污水，施工人员生活污水依托租赁民房的防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。
2、废气
本项目生态恢复期不会产生废气。回填后可增加植被覆盖率，有效减少扬尘的产生，对大气环境具有改善作用。
3、噪声
修复期噪声主要来自施工现场的各类机械设备噪声以及物料运输过程中的 交通噪声。
（1）机械噪声 修复期机械噪声源特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m 处噪声值在 85~110dB(A)）的特征。机械噪声源强采用类比调查法获取。
（2）运输车辆噪声 修复过程中使用的大型货运卡车，其噪声级可达 90~95dB(A)，自卸卡车在 装卸石料时的噪声级可达 110dB(A)。由于现场内设备的位置不断变化，而且同 一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场 的场界噪声值。
4、固废
固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。
3.3.4环境风险识别
3.3.4.1物质风险识别
本项目的回填材料主要为灰渣，属一般工业固体废物。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）判定，本项目不涉及的危险物质。
3.3.4.2设施危险性识别
[bookmark: _Hlk148604580]本项目出现的主要事故有：排水沟堵塞，场址以外区域雨水大量进入回填区，淋溶水暂存池防渗膜破裂，造成大量淋溶水下渗入地下水，破坏土壤和地下水环境。
3.3.4.3风险环节及源项分析
正常运行的条件下，不会对场区周围的环境产生污染。但在连续大雨或暴雨的情况下，由于排水沟堵塞，使雨水不能及时排出，或由于场区外四周地表降水汇集，大量雨水进入场区而导致淋溶水量显著增大，可能引发环境污染事故。淋溶水暂存池防渗膜破裂，造成淋溶水下渗入地下水，破坏土壤和地下水环境。
3.3.5清洁生产
（1）生产工艺与装备要求
本项目工艺简单，污染源少，是成熟的固体废物处理工艺。本项目灰渣为I类一般工业固体废物，处理成本较低，废渣收集、清运、处置过程自动化程度高，堆放作业简便，生产工艺与装备要求达到国内先进水平。
（2）原材料及产品指标
本回填区接收黑龙江醇能热电有限公司产生的灰渣，为一般工业固体废物，回填材料唯一，不接受危险废物。
本项目不是工业生产类项目，不生产产品，采用回填的工艺技术，对灰渣进行处置，项目的建设从原材料及产品指标分析满足清洁生产的要求。
（3）资源和能源利用指标
本工程主要消耗的是土地资源，本项目现状为废弃采坑，周围没有需要特殊保护的敏感目标。本项目回填完毕后对废弃采坑覆土进行土地复垦，可恢复土地的使用功能，不会造成土地资源的浪费。
（4）污染物产生指标清洁生产分析
本项目工艺简单，污染物排放较少，产生的生活污水不外排，生活垃圾交由市政部门处理，暂存池池沉渣回填处置，污染物产生指标满足清洁生产要求。
（5）废物回收利用指标
本项目所回填的灰渣仍然具有一定的利用价值，如果有其他企业有意向接收，可以将其运往相应的企业进行加工再利用，实现资源的综合利用，符合清洁生产的要求。
（6）环境管理相关指标
环境管理主要包括三个方面，即法律法规标准、废物处理处置、生产过程环境管理。
法律法规标准：本项目在规划实施及建设和运营的全过程中，可以做到符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。
废物处理处置：本项目的废物处置处理遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将废渣堆存。
生产过程环境管理：本项目拟采取的主要管理措施有环境考核指标岗位责任制和管理制度、产品全面质量管理制度、安全生产管理制度、员工环境管理培训制度、环境风险管理制度等。
由以上分析可知，本项目的工艺设备、防渗水平、能源消耗、环境管理制度等方面满足清洁生产要求。


[bookmark: _Toc119316800][bookmark: _Toc149054203][bookmark: _Toc477954563]4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc149054204][bookmark: _Toc119316801]4.1自然环境概况
[bookmark: _Toc218825485]4.1.1地理位置
鸡西市位于黑龙江省东南部，东与密山、虎林县接壤，南与穆棱市交界，西与林口县相连，北与恒山区、鸡东毗邻。地理坐标为东经13023-1315，北纬4457-4528。鸡西地处三江平原南端，长白山脉的老爷岭和张广才岭交汇地带，穆陵河上游末段。北、西、南三面环山，构成由西南向东北倾降、开阔的马蹄形盆地，穆陵河由西南流向东北纵贯全境。海拔一般在180-600米之间。
鸡东县位于黑龙江省东南部。鸡东县位于东经130°40′35″-131°45′53″，北纬44°50′10″-45°45′01″，鸡东县北与七台河市、勃利县接壤，东与密山市为邻，西北与林口县分界，西与鸡西市毗连，西南与穆棱县相连，南与俄罗斯接界。鸡东县地理位置优越， 距哈尔滨500公里，距鸡西市区15公里， 距档壁口岸100公里，距虎头吉祥口岸230公里，距绥芬河口岸180公里。
[bookmark: _Hlk148356744][bookmark: _Hlk148338309]本项目位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村五队，项目东侧为农田和林地；西侧为荒山、道路和农田；南侧为农田；北侧为林地。
4.1.2气候气象
鸡东县域境内具有明显的季风气候特征，春季干旱多风，夏季温和多雨，秋季降温快初霜早，冬季寒冷少雪干燥。年平均气温4.9℃，积温2710.0℃，日照2291.2h，无霜期136天，降水量542mm。历年极端最高气温34.7℃，出现于2010年6月25日；历年极端最低气温-36.4℃，出现于2001年1月11日。南北山地属气候冷凉早霜区，降水量428~467mm，无霜期120天左右。中部穆棱河平原属气候温暖区，年平均气温3.3~3.9℃，活动积温2566~2641℃，降水量多于山区，无霜期135~138天左右。中部平原风速大于南北山区，西部大于东部。春季4月份风力最大，夏季8月份风力最小。冬季盛行风向为西北风，夏季盛行风向为东南风，全年盛行风向为西风。县域年平均风速为3.1m/s，最大风速为9.3m/s。
4.1.3地形地貌
[bookmark: _Toc241292978]鸡东县地处完达山西南端和太平岭东北端之间，地形起伏较大，局部山高坡陡。属于低山丘陵区，地形南北高，中间低，西高东低。海拔150~400m，最高点西大翁山880.6m。全县境内分为3种基本地貌单元。
南北山地属低山丘陵区，占66%，主要发育暗棕壤土类，是良好的森林土壤；山前漫岗，处于山地和平原过渡地带，占24%，主要发育白浆土类，是该县的旱田区；河谷平原占10%，广泛分布水稻土、河淤土、草甸土，是鸡东县水稻主产区。鸡东县南部境内有黄土山、马鞍山和王八脖子山，山坡底部有四条较大的冲沟，最宽处有140m以上，最深处在10m以上。铁道北为穆棱河冲击平原，地势平坦，海拔标高为172~175m左右，在平原和山坡中间夹着一条东西长5km，南北宽1km的狭长地带，海拔标高一般在175~180m之间，为目前城市建成区范围。
4.1.4水文
鸡东县境内大小河流百余条，均属穆棱河水系。穆棱河为区内最大河流，横贯县区中部，其主要支流有黄泥河、石头河、哈达河、滴道河、半截河等。这些河流受季节、气候影响，夏季流量大，冬季流量小，有的甚至干涸。在穆棱河、黄泥河两岸还分布有许多牛轭湖，有的已经为沼泽。在鸡东县境内地表水总集水面积不少于3243平方公里。平均年降水量为500毫米左右，全县平均径流量在4亿立方米以上。
穆棱河及其8条支流（黄泥河、哈达河、滴道河、大、小石头河、半截河、锅盔河、水曲柳河）为县域内主要河流；共有中型水库3座，小型水库7座。设计总容量2.316亿立方米。穆棱河和260条支流以及100多大小泡泽均可调节水量。
[bookmark: _Toc241292979]4.1.5地质条件
（1）地层
①前第四纪地层
本区属兴凯湖-布列亚山地层区。前第四系地层自上太古界至第三系较为发育，其分布、岩性以及相互接触关系见表4-1-1。
②第四纪地层
区内第四系主要成因类型以冲积为主，其岩性及厚度详见表4-1-2。 
（2）岩浆岩
①火山岩
晚第三系宁安玄武岩（βN1）
在鸡西市东部零星出露，岩性为钠质大陆碱性玄武岩，主要为橄榄玄武岩、伊丁石玄武岩、橄榄粗玄武岩。
②侵入岩
A.兴东期（γδ21）
本区西北部，大通沟北部有较大面积分布。主要岩性为花岗闪长岩，以岩基产出。
B.麻山期（γ12）
本区西部出露，以矽线石、石榴石、花岗石、辉石花岗岩为主，呈岩株状产出。
表4-1-1前第四纪地层表
	界
	系
	统(群)
	组
	代号
	厚 度
（m）
	岩 性 特 征
	分布

	新生界
	第三系
	上新统
	鸡东组
	
	＞160
	岩性为暗紫色-黑色致密块状玄武岩，柱状节理发育。
	区内零星分布

	中
生
界
	白
垩
系
	上 统
	猴石沟组
	K2
	＞200
	河湖相沉积，横向变化大，在鸡西一带，一般以砂砾石为主。
	主要分布在北部地区。

	
	
	下统
	穆棱组
	K1m
	
	粉细砂岩、砂岩及泥岩并夹煤层
	鸡西盆地的光义、梨树沟麻山等地

	
	
	
	城子河组
	K1c
	
	底部有不稳定砂岩，以灰、灰白色中细、粗粒陆相沉积为主，少见凝灰岩，含煤。
	鸡西城子河等地分布

	
	侏 罗 组
	上统
	滴道组
	J3d
	＞550
	以砂岩、中细砂岩为主，夹多层凝灰砂岩。
	滴道至二吕，向东至穆棱河畔二龙山

	太古界
	上
太
古
界
	麻
山
群
	余庆组
	Ar2y
	＞2652
	下部为包括混合花岗岩在内的各种混合岩、中部为石墨片岩、石墨片麻岩和黑云斜长片麻岩、上部大理岩、片麻岩、变粒岩、麻粒岩夹混合花岗岩。
	大同林场、恒山煤矿西南长安、平安一带。

	
	
	
	西麻山组
	Ar2x
	＞6346
	主要为马紫苏麻粒岩共生的黑云变粒岩、黑云斜长变麻岩，混合岩、角闪透辉斜长变粒岩，透辉石榴岩。
	龙山—麻山—东新大面积出露


表4-1-2第四纪地层表
	时代
	组
	代号
	厚 度
（m）
	岩 性 特 征
	主要分布

	全
新
统
	低漫滩冲积层
	Q42al
	2~6
	黄色、灰黄色含砾中粗砂、砂砾石、卵砾石等。
	穆棱河谷及支流

	
	高漫滩冲积层
	Q41al
	3~10
	黄色、灰黄色含砾中粗砂、砂砾石、卵砾石等，局部夹粉质粘土透镜体。
	穆棱河谷及支流

	上更
新统
	顾乡屯组
	Q33al
	5～15
	黄褐色粉质粘土与黄、灰色砂、砾卵石组成二元结构。
	河谷两岸以及山前台地断续分布

	
	哈尔滨组
	Q32al
	5～25
	黄、黄褐色粉质粘土及底部少量砂、砂砾石。
	河谷两岸以及山前台地断续分布


（3）地质构造
①大地构造
鸡西位于兴凯湖-布列亚山地块的老爷岭地块亚区。依据《黑龙江省区域地质志》划分原则进行本次大地构造分区，构造单元符号与其相统一。工作区地质构造主要属麻山隆起。
表4-1-3工作区大地构造分区表
	Ⅰ级构造
	亚Ⅰ级构造
	Ⅱ级构造
	Ⅲ级构造
	Ⅳ级构造

	兴凯湖—布列亚山地区
	老爷岭地块
	佳木斯隆起带（V2）
	桦南隆起（V22）
	/

	
	
	
	麻山隆起（V23）
	鸡西凹陷（V23-1）

	
	
	
	八面通隆起（V24）
	穆棱凹陷（V24-1）


②断裂构造
鸡西盆地中规模较大的断裂为麻山-鸡西断裂和鸡西向斜，均为纬向构造体系；青山断裂、虎山-滴道断裂为经向构造体系。现分别叙述如下：
A.麻山-鸡西断裂
分布于盆地南部，控制盆地边界，是区中规模较大的压性断裂，致使麻山群逆掩到侏罗系之上，从而低山与丘陵表现明显。据永台水库泄洪道揭示，断层面向南倾斜，倾角30～60°，下盘侏罗系岩层具倒转及直立现象。鸡东煤矿水平运输平峒中可见，该断层上盘为城子河组，下盘为穆棱组。下盘受挤压多出现紧密褶皱或倒转现象，上盘裂隙较为发育，断面附近岩层较破碎，其影响宽度达100～200m，左右。
B.青山断裂及虎山-滴道断裂
两断裂均分布于盆地西部，走向一致，为SW向。该两条断裂控制并切割中生代煤系地层及其以前的地质体，向北延入邻区。
4.1.6工程地质
鸡东县根据地貌单元，可划分为三个工程地质区：一是低山丘陵区，位于南部地区，地势起伏较大，岩性均系侏罗纪砂岩，层巨厚，地下水埋藏深，岩层风化重，斜坡上冲沟发育，地基承载力高，R>30t/m2，工程地质条件较好，但需要进行处理，特别是冲沟的治理；二是洪坡积裙区，东西向沿山丘脚呈一裙带状，地势较平缓，向河谷略有倾斜，地下水位埋藏较深，无不良地质现象，地基承载力较高，R=15~20t/m2，工程地质良好的地区；三是一级阶地地区，根据地层、岩性及岩土的物理力学性质，又可以划分为两个亚区，其中，一区位于一级阶地后缘，地层结构复杂，持力层中有软弱下卧层淤泥质亚黏土，承载力较差，一般R=10~14t/m2左右，属于工程地质条件较差，重大工程需要进行地质处理；二区位于一级阶地上，地貌单一，地势平坦开阔，岩性变化甚微，地层结构简单，地基承载力较高，R=25t/m2，但地下水位埋深小于2m，是最高洪水水位淹没区，需要采取措施处理。
4.1.7地震烈度
鸡东县在古生带处于隆起状态，在漫长的地质变动历史中，经历了吕梁、五台、国里东等多次大规模的构造运动，使沉积的基底强烈褶皱，山岳不断夷平，侏罗纪晚期基底开始下沉，形成了规模不一的内陆湖盆地和大大小小的成煤盆地，境内地层从老到新有下元古界麻山群、中生界上侏罗统鸡西群、下白垩桦山群、上白垩统、新生界上第三系和第四系地层。鸡东县地处敦密断裂带中段和平麻断层的北西方向，这两条断裂带交汇于永和附近，鸡东县主要受这两条断裂带所控制，地震烈度属于六度烈度区。此断裂带属于浅震带。
[bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc20702]4.1.8水文地质条件
[bookmark: _Toc25837][bookmark: _Toc22138]4.1.8.1地下水赋存条件及分布规律
评价区地下水动态变化规律，主要受气象、地形地貌、地层岩性及人工等因素的影响，其动态类型主要为：降水入渗－径流—蒸发型、径流型及径流－开采型，其主要影响因素及变化规律如下：
（1）影响因素分析
气象要素对河漫滩区地下水动态的影响，主要表现在降水入渗补给和蒸发排泄，影响孔隙潜水动态，使其具有明显的季节性和周期性。丰水期为每年的7月～10月份，枯水期为每年的1月～4月份；地下水位随雨季补给量增加而升高，潜水位年变幅一般0.30m～1.50m,最大2.0m左右。
地形因素对地下水动态的影响，区内地形高差较大，含水层较稳定，利于地表及地下径流。漫滩区地下水位埋藏较浅，且部分地区含水层出露于地表或上部含水层顶板较薄，地形比降相对较缓，有利于大气降水入渗补给，又有利于潜水蒸发。台地区地形比降较大，地下水位埋藏较深，水力坡降大，不利于大气降水入渗补给。
人为因素对地下水动态的影响，主要表现为较大规模的开采地下水。
（2）地下水动态类型及特征
①降水入渗－径流—蒸发、开采型：其地下水类型为河漫滩第四系孔隙潜水，其主要补给来源为大气降水的入渗补给，其次为侧向径流流入。地下水径流速度相对较缓，水力坡度一般在0.001～0.003。地下水排泄以侧向径流流出为主，其次为潜水蒸发和人为开采。丰水期和枯水期地下水位埋深年变幅一般0.3m～1.5m，最大达2.0m；地下水动态曲线呈单峰型。
②径流型：其地下水类型主要为白垩系和侏罗系基岩裂隙孔隙水。其中，白垩系裂隙孔隙水主要补给源为区域地下水侧向径流流入和低山区的大气降水的入渗补给，次为孔隙潜水的越流下渗；主要排泄途径为侧向径流流出。地下水位年变幅较小，丰、枯期水位变化不明显。山前台地孔隙裂隙潜水，地下水位埋深变化较大，为0.57m～9.72m，其主要补给源为低山区基岩裂隙水，其次为大气降水的入渗补给，水力坡度一般大于0.005，排泄主要通过侧向径流补给河漫滩孔隙潜水。
4.1.8.2地下水类型及含水层特征
区内堆积了分布稳定的第四系松散层，赋存了松散岩类孔隙水。其中全新统中砂、粗砂、砂砾石含水层，赋存有砂砾石孔隙潜水。在山前台地区及河谷区下部分布的侏罗系、白垩系的碎屑岩孔隙、裂隙发育，赋存有碎屑岩类孔隙裂隙承压水、风化裂隙潜水。
①第四系松散岩类孔隙水
主要分布于穆棱河与各支流的河漫滩中。含水层由砂、砂砾石组成。上部一般无粘性土覆盖，因而多为潜水，仅在一级阶地和山前台地之上，由于粉质粘土覆盖较厚，局部显示微承压性。水位埋深受地貌条件控制，水位埋深15～25m，因直接接受大气降水补给，受气象因素影响较大，季节性变化明显。据民井调查，水位变幅0.3～3m，一般1～2m，总矿化度小于0.5g/L，pH值6.5～7.0，总硬度35.7～82.1mg/L。铁锰离子含量较高，水化学类型为重碳酸钙镁及重碳酸钠镁型水。
②基岩裂隙水
包括风化裂隙水、玄武岩孔洞裂隙水和构造裂隙水三类。风化裂隙水分布于低山丘陵区，基岩上部普遍发育风化带。风化裂隙水的形成与贮存主要取决于风化带厚度，即岩石的风化强度。风化带厚度主要与地貌部位和岩性有关。在相同岩性下，由于处在不同的地貌部位，第四系覆盖厚度与外营力作用强度不同，所以风化带厚度亦不相同，一般从山顶—山坡—冲沟有从大到小的变化规律。另外，风化带厚度随岩性不同而变化，中生代碎屑岩风化带较厚，为13.00～17.00m，花岗岩、玄武岩5～42m，变质岩最薄3～15m。大部分基岩山区的风化裂隙水为潜水，在山间河谷地区常与其上部的第四系含水层中的地下水组成统一的潜水。该含水岩组地下水矿化度0.1～0.5g/L，总硬度32.1～151.7mg/L，pH值6.1～7.8，属重碳酸钙钠、钙镁及重碳酸钙型水。
玄武岩孔洞裂隙水分布于玄武岩台地区。含水层为第三纪玄武岩，主要为橄榄玄武岩和伊丁玄武岩，具气孔构造，并发育有柱状节理。均为潜水，水位埋深1.0～16.0m，含水层厚2.4～24.0m。在坡脚或陡坎等地形切割处。地下水自玄武岩中溢出成泉，流量0.01～1L/s不等，多在0.5～0.6L/s之间，地下水pH值6.0左右，矿化度<0.5g/L，主要为重碳酸钙镁型水。
构造裂隙水主要分布于基岩山区，受区域构造控制，地下水赋存于构造断裂和侵入岩接触带中，一般呈脉状分布。由于构造裂隙发育的不均一性，构造裂隙水的富水性也不均一。构造裂隙水大多具承压性，局部自流，其泉水流量0.05～l L/s不等，单井涌水量为170～1680m3/d。地下水水化学类型为重碳酸钙、重碳酸钙镁、重碳酸钙钠型水。
4.1.8.3地下水补径排特征
地下水的形成受水文、气象及地貌因素制约，不同地貌单元具有各自不同的地下水形成特征。本区地下水主要为孔隙潜水，赋存于全区砂、砂砾石的孔隙中，其次为白垩系下统猴石沟组和侏罗系上统穆棱组裂隙孔隙水。
（1）第四系全新统砂砾石层孔隙潜水
区内第四系全新统孔隙潜水主要分布于河漫滩区，含水层上部黏性土层较薄，一般厚度1.0m～2.5m，局部含水层直接出露于地表；极易接受大气降水入渗。区内多年平均降水量为544.78mm，且多集中于6月～8月份，占年平均降水量的61.16%，正值冻结层已全部融化，大气降水后可直接入渗补给地下潜水。此时，地下水位埋深均随降水量的增加而上升，随降水量的减少而下降，故大气降水为第四系孔隙潜水的主要补给来源；其次为侧向径流补给。另外，随着水田的发展，渠道入渗、田间灌溉入渗补给也成为了本区地下水的补给来源；丰水期，地下水还短期接受河水的侧向入渗补给。
区内第四系孔隙潜水径流方向基本汇向河流及其下游。首先由于受地形、径流条件及含水层岩性影响，孔隙潜水的排泄主要以地下径流方式向河流排泄；其次由于部分地区地下水埋藏较浅，故蒸发也是孔隙潜水排泄的方式之一；人为开采也是地下水排泄方式之一。
（2）碎屑岩类孔隙裂隙承压水
主要分布于漫滩下部。碎屑岩类孔隙裂隙承压水一方面受上部第四系孔隙潜水的入渗补给，一方面受山区构造裂隙水补给。
孔隙裂隙承压水的排泄主要以侧向径流方式向下游排泄，排出区外；另外，区内地下水人为开采也是裂隙孔隙水排泄方式之一
（3）碎屑岩类风化裂隙潜水
山前台地区表层覆盖的粘性土层不厚，其孔隙及垂直节理发育，且下部碎屑岩的风化裂隙极利于大气降水的入渗补给。该区分布的风化裂隙水，接受大气降水入渗补给，在裂隙带内经过短暂的径流，一部分以下降泉的形式排泄于地表，另一部分径流到深部裂隙区富集起来，并经过深部裂隙径流排泄到断裂构造破碎带中。风化裂隙水在其贮存的裂隙带内径流过程中，裂隙发育区的径流条件好于非发育区，浅部的径流条件好于深部。
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图4-1-1项目区水文地质图
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图4-1-2综合柱状图
（3）地下水动态
地下水位变化反映了补给、迳流、排泄在空间上和时间上的差异。河谷平原区地下水动态类型属于渗入-迳流-蒸发型。河谷平原孔隙潜水水位埋深一般小于5m，主要补给来源为河水及降水渗入。丰水期河流补给地下水，枯水期河流排泄地下水。地下水以侧向迳流与蒸发的形式排泄。水位动态变化曲线与降水曲线变化一致，呈偏单峰型。地下水补给、排泄迅速。年最大水位变幅2.30m。
基岩山区地下水动态同样受气候条件影响显著。在雨季降水量大，山区裂隙水得到大量渗入补给而水位升高，水力坡度增大，地下水循环加速。11月至翌年5月，冬季冻结，地下水上下运移受到阻隔。根据以往资料，基岩裂隙水水位变幅2.7～3.5米，动态曲线呈偏单峰型，其峰值与大气降水曲线峰值相比，滞后半个月左右。
4.1.9土壤
鸡西市全市土壤面积21.19×104hm2，占总面积94.87%，分七个土壤类型，18个土种。暗棕壤是境内面积最大、分布最广的土壤，占土壤总面积的70.5%，主要分布在梨树、麻山、滴道、城子河区和恒山区民主乡等地形坡度最大的地区；石质土占总面积2.42%，主要分布在梨树、恒山、柳毛等区、乡的山地；白浆土占总面积7.18%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和山前缓丘台地地区；草甸土占总面积9.27%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和支流两岸的漫岗阶地；沼泽土占总面积0.51%，主要分布在暖泉河、长青、麻山乡的季节性或长期积水的山间沟洼谷地及河流两岸的低洼地带；河淤土占总面积的3.13%，全市境内大小河流沿岸均有分布；水稻土占总面积1.85%，主要分布在穆棱河、黄泥河子、暖泉河和凤山河两岸地势平坦、水源充足的地方。
[bookmark: _Toc149054205][bookmark: _Toc119316802]4.2环境质量现状调查
4.2.1环境空气质量现状评价
4.2.1.1区域基本污染物环境质量达标情况
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月），鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为350天（95.9%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年均浓度分别为26μg/m3、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9μg/m3、和115μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，项目所在区域为达标区。
4.2.1.2其他污染物环境质量达标情况
（1）监测时间及监测项目
本项目委托鸡西晟源环境检测有限公司于2026年7月4日~10日对本项目场址及下风向处的TSP其他污染物进行现状监测。
（2）监测点布设
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），补充监测布点以近20年的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。
项目区主导风向为W，在项目所处区域共布设2处监测点，分别为项目区和项目区主导风向下风向。各监测点的情况见下表，监测布点图见下图。
表4-2-1其他污染物补充监测点基本信息
	监测点名称
	监测点坐标/°
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	

	○1场址
	131.27082825
	45.34673452
	TSP
	2023年04月22日~28日
	/
	/

	○2下风向
	131.27860665
	45.34514666
	
	
	E
	800
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图4-2-1环境空气补充监测点位
（3）监测结果
○1监测点TSP的监测值为0.101-0.104mg/m3；○2监测点TSP的监测值为0.113-0.115mg/m3。具体见附件。
（4）评价方法
环境空气质量评价采用最大浓度占标率评价法，数学表达式：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi——第i种污染污染物的最大浓度空气质量占标率；
Ci——第i种污染因子的监测值，mg/m3；
Coi——第i种污染因子的环境空气质量标准值mg/m3；
凡是最大浓度空气质量占标率Pi大于100%，表明该点环境质量劣于评价标准等级，反之则满足标准等级。
（5）监测结果分析评价
表4-2-2其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	监测点坐标/°
	污染物
	平均时间
	评价标准/(μg/m3)
	监测浓度范围/(μg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	○1场址
	131.27082825
	45.34673452
	TSP
	24小时均值
	300
	101-104
	34.66
	0
	达标

	○2下风向
	131.27860665
	45.34514666
	TSP
	24小时均值
	300
	113-115
	38.33
	0
	


（6）现状补充监测评价结论
[bookmark: _Hlk26984030]根据其他污染物现状评价结果可知，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。
4.2.2地表水现状评价
[bookmark: _Hlk149051250]本项目最近的地表水体为三新沟，无水体功能类别，三新沟最终汇入穆棱河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在穆棱河一级水功能区名称为穆棱河鸡西市开发利用区，二级水功能区名称为穆棱河鸡东县、密山市农业用水区，起始断面为鸡古路西100m，终止断面为凯北站，水质类别为Ⅲ类，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月）全省地表水水质状况示意图可知，项目区所在穆棱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。
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图4-2-2全省地表水水质状况示意图
4.2.3地下水质量现状评价
4.2.3.1地下水环境现状监测
1、数据来源
建设单位委托黑龙江泓泽检测评价有限公司于2026年7月3日对项目区的地下水环境质量监测，详细情况见附件。
2、监测点位
根据本项目的布局特点及所处环境特征，地下水流向由东北向西南，在地下水流向的上游、项目区和下游分别设置1个监测点以监测含水层水质状况；在场地上游布设1个监测点、项目区设置1个监测点、两侧设置3个监测点、下游设置1个监测点以了解当地地下水的水位状况。监测点概况见表4-2-3，监测点位置见下图。
表4-2-3地下水现状监测点位表
	序号
	监测点位
	监测项目
	用途
	含水层
	水位（m）
	井深（m）

	1
	☆01 
	水质、水位
	灌溉井
	潜水含水层
	19.34
	26

	2
	☆02 
	水质、水位
	监测井
	
	21.17
	36

	3
	☆03 
	水质、水位
	饮用
	
	22.26
	63

	4
	☆04
	水位
	饮用
	
	21.34
	32

	5
	☆05 
	水位
	饮用
	
	26.35
	42

	6
	☆06 
	水位
	饮用
	
	11.16
	36
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图4-2-3地下水监测点位布设图
3、监测项目
pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发酚、高锰酸盐指数（耗氧量）、阴离子表面活性剂、铁、锰、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铍、石油类、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共计31项。
4、监测分析方法
表4-2-4监测方法
	序号
	项目
	标准方法名称及代号

	1
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法HJ1147-2020

	2
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987

	3
	溶解性总  固体
	生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（11.1称量法）（GB/T 5750.4-2023） 

	4
	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989

	5
	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989

	6
	铁
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989

	7
	锰
	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989

	8
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 方法1萃取分光光度法 HJ503-2009

	9
	高锰酸盐指数 (以O2计)
	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ1445-2026

	10
	氨氮 
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

	11
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标5.1多管发酵法 GB/T 5750.12-2023

	12
	菌落总数
	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ1000-2018

	13
	亚硝酸盐
	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987

	14
	硝酸盐
	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007

	15
	氰化物
	地下水质分析方法第52部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021

	16
	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987

	17
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014

	18
	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014

	19
	镉
	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987

	20
	铅
	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987

	21
	铬（六价）
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987

	22
	K+
	水质 钾、钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989

	23
	Na+
	水质 钾、钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989

	24
	Ca2+
	水质 钙、镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989

	25
	Mg2+
	水质 钙、镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989

	26
	Cl-
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989

	27
	SO42-
	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989

	28
	CO32-
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021

	29
	HCO3-
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021



5、监测仪器
表4-2-5监测仪器
	序号
	项目
	仪器名称
	型号
	编号

	1
	pH值
	便携式酸度计
	P701
	SY-087

	2
	总硬度
	-
	-
	-

	3
	溶解性总  固体
	万分之一天平
	BCE224-1CCN
	SY-155

	4
	硫酸盐
	万分之一天平
	BCE224-1CCN
	SY-155

	5
	氯化物
	-
	-
	-

	6
	铁
	原子吸收分光光度计
	WFX-220A
	SY-025

	7
	锰
	原子吸收分光光度计
	WFX-220A
	SY-025

	8
	挥发酚
	紫外可见分光光度计
	UV759CRT
	SY-027

	9
	高锰酸盐指数 (以O2计)
	电热恒温水浴锅
	HHS21-4
	SY-007

	10
	氨氮
	紫外可见分光光度计
	UV759CRT
	SY-027

	11
	总大肠菌群
	霉菌培养箱
	MJX-250B-Z
	SY-012

	12
	菌落总数
	二氧化碳培养箱
	QP-50
	SY-107

	13
	亚硝酸盐 
	紫外可见分光光度计
	UV759CRT
	SY-027

	14
	硝酸盐   
	紫外可见分光光度计
	UV759CRT
	SY-027

	15
	氰化物
	紫外可见分光光度计
	UV759CRT
	SY-027

	16
	氟化物
	离子计
	PXSJ-216F
	SY-180

	17
	汞
	原子荧光光谱仪
	AF-3200
	SY-026

	18
	砷
	原子荧光光谱仪
	AF-3200
	SY-026

	19
	镉
	原子吸收分光光度计
	WFX-220A
	SY-025

	20
	铬（六价）
	紫外可见分光光度计
	UV759CRT
	SY-027

	21
	铅
	原子吸收分光光度计
	WFX-220A
	SY-025

	22
	K+
	原子吸收分光光度计
	WFX-220A
	SY-025

	23
	Na+
	原子吸收分光光度计
	WFX-220A
	SY-025

	24
	Ca2+
	原子吸收分光光度计
	WFX-220A
	SY-025

	25
	Mg2+
	原子吸收分光光度计
	WFX-220A
	SY-025

	26
	Cl-
	滴定管
	25mL
	SY-059

	27
	SO42-
	万分之一天平
	BCE224-1CCN
	SY-155

	28
	CO32-
	滴定管
	25mL
	SY-038

	29
	HCO3-
	滴定管
	25mL
	SY-038


6、监测结果与评价
地下水监测结果见下表。 
表4-2-6地下水监测结果表     单位：mg/L
	检测
项目
	单位
	检测结果

	
	
	2026.7.3

	
	
	☆01
	☆02 
	☆03 

	pH值
	无量纲
	7.3
	7.5
	7.5

	总硬度
	mg/L
	242
	226
	382

	溶解性总固体
	mg/L
	386
	397
	401

	硫酸盐
	mg/L
	128
	82
	119

	氯化物
	mg/L
	31
	28
	166

	铁
	mg/L
	0.15
	0.11
	0.14

	锰
	mg/L
	0.08
	0.03
	0.05

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	高锰酸盐指数(以O2计)
	mg/L
	1.1
	1.0
	1.3

	氨氮         
	mg/L
	0.35
	0.39
	0.42

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出

	菌落总数
	CFU/mL
	27
	21
	23

	亚硝酸盐     
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L

	硝酸盐       
	mg/L
	1.78
	1.81
	1.83

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L

	氟化物
	mg/L
	0.37
	0.39
	0.41

	汞
	mg/L
	0.00015
	0.00012
	0.00011

	砷
	mg/L
	0.0008
	0.0005
	0.0007

	镉
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L

	铬（六价）
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	铅
	mg/L
	0.010L
	0.010L
	0.010L

	K+
	mg/L
	14.8
	15.1
	17.5

	Na+
	mg/L
	17.6
	14.9
	60.2

	Ca2+
	mg/L
	79.4
	78.4
	91.0

	Mg2+
	mg/L
	22.7
	15.5
	28.2

	Cl-
	mg/L
	31
	28
	166

	SO42-
	mg/L
	128
	82
	119

	CO32-
	mg/L
	5L
	5L
	5L

	HCO3-
	mg/L
	214
	214
	153


注：pH为无量纲；L表示小于方法检出限；其中菌落总数单位为CFU/ml；总大肠菌数单位MPN/100ml。
4.2.3.2地下水环境现状评价   
1、评价标准
根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
2、评价方法
采用单项标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：
Pi=Ci/Csi
式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；
      Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；
      Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\171099826\QQ\WinTemp\RichOle\D2X1C@@Q$2E[]V86NBFWOEE.png]
pH≤7.0时
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\171099826\QQ\WinTemp\RichOle\@K%@UQL46{N`PKPCZ37L}2T.png]
pH＞7.0时
式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；
pH——pH监测值；
pHsu——标准中pH的上限值；
pHsd——标准中pH的下限值。
当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。
3、评价结果
表4-2-7地下水质现状评价统计结果
	评价因子
	监测点位
	标准值（mg/L）

	
	★01
	★02
	★03
	

	pH值
	0.2 
	0.333
	0.333
	6.5≤pH≤8.5

	总硬度
	0.538
	0.502
	0.849
	≤450

	溶解性总固体
	0.386
	0.397
	0.401
	≤1000

	硫酸盐
	0.512
	0.328
	0.476
	≤250

	氯化物
	0.124
	0.112
	0.664
	≤250

	铁
	0.5
	0.367
	0.467
	≤0.3

	锰
	0.8
	0.3
	0.5
	≤0.10

	挥发酚
	未检出
	未检出
	未检出
	≤0.002

	高锰酸盐指数(以O2计)
	0.367
	0.333
	0.433
	≤3.0

	氨氮         
	0.7
	0.78
	0.84
	≤0.50

	总大肠菌群
	未检出
	未检出
	未检出
	≤3.0

	菌落总数
	0.27
	0.21
	0.23
	≤100

	亚硝酸盐     
	未检出
	未检出
	未检出
	≤1.00

	硝酸盐       
	0.089
	0.0905
	0.0915
	≤20.0

	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出
	≤0.05

	氟化物
	0.37
	0.39
	0.41
	≤1.0

	汞
	0.15
	0.12
	0.11
	≤0.001

	砷
	0.08
	0.05
	0.07
	≤0.01

	镉
	未检出
	未检出
	未检出
	≤0.005

	铬（六价）
	未检出
	未检出
	未检出
	≤0.05

	铅
	未检出
	未检出
	未检出
	≤0.01

	备注：“—”表示未检出，检测结果小于检出限报最低检出限值加L。


[bookmark: _Hlk134695475]由以上地下水标准指数分析可知，各监测点位的监测因子指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。
4、地下水化学类型
用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：
第一步，根据水质分析结果，将6种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号。
表4-2-9舒卡列夫分类土表
	超过25%毫克当量的离子
	HCO3-
	HCO3-- SO42-
	HCO3-- SO42-- Cl-
	HCO3-- Cl-
	SO42-
	SO42-- Cl-
	Cl-

	Ca2+
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca2+-Mg2+
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg2+
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+-Ca2+
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+-Ca2+-Mg2+
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+-Mg2+
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na+
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


第二步，对水文资料进行整理：
换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数
按照化学原理，毫克数与毫克当量数的关系如下式：
离子的毫克当量数=
某阴离子的毫克当量百分数=×100%
第三步，按矿化度（M）的大小划分为4组。
A组——M≤1.5g/L；B组——1.5＜M≤10g/L；
C组——10＜M≤40g/L；D组——M＞40g/L。
矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先.山东省水利科学研究院），计算方法如下：
矿化度（g/L）=C（∑A）×MS
SB=或
HCB=
注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查表4-2-10中查得。
表4-2-10  SB、HCB、Ms关系表
[image: ]
第四步，将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示
本次监测换算结果见下表。
表4-2-11八大离子的检测结果统计表
	☆01离子
	mg/L
	meq/L
	meq%

	阳
离
子
	K++Na+
	32.4
	1.14
	16.41

	
	Ca2+
	79.4
	3.96
	56.81

	
	Mg2+
	22.7
	1.87
	26.78

	
	总计
	134.5
	6.97
	100.00 

	阴
离
子
	HCO3-
	214
	3.51
	79.55 

	
	Cl-
	31
	0.87
	12.11 

	
	SO42-
	128
	2.67 
	8.34 

	
	总计
	373
	7.05
	100.00 

	☆02离子
	mg/L
	meq/L
	meq%

	阳
离
子
	K++Na+
	30 
	1.03
	16.62

	
	Ca2+
	78.4
	3.91 
	62.88 

	
	Mg2+
	15.5
	1.28 
	20.5 

	
	总计
	123.9 
	6.22
	100.00 

	阴
离
子
	HCO3-
	214
	3.51 
	58.41

	
	Cl-
	28
	0.79 
	13.16

	
	SO42-
	82
	1.71 
	28.43

	
	总计
	324
	6
	100.00 

	☆03离子
	mg/L
	meq/L
	meq%

	阳
离
子

	K++Na+
	77.7
	3.07
	30.89

	
	Ca2+
	91
	4.54 
	45.74 

	
	Mg2+
	28.2
	2.32 
	23.37 

	
	总计
	196.9
	9.93 
	100.00 

	阴
离
子

	HCO3-
	153
	2.51
	25.94 

	
	Cl-
	166
	4.68 
	48.44 

	
	SO42-
	119
	2.48 
	25.63

	
	总计
	438
	9.67
	100.00 


然后计算水质矿化度M。
★01水质矿化度计算过程：
应先将表4-2-11中1#的阴离子的mg/L数换算成mmol/L数。它们的摩尔质量—mg/mmol数分别采用：M（）是30，M（）是61，M（Cl-）是35.5，M（）是48。
所以，C（）==3.51
      C（Cl-）==0.873
      C（）==2.667
则：C（∑A）=3.51+0.87+2.67=7.05
SB==0.378
HCB==4.108
经查表4-2-10得Ms为0.073。
矿化度（g/L）=7.05×0.073=0.514，所以矿化度处于A组，☆01处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3-—Ca2+型水。
其它点位计算过程同上。
水质矿化度计算结果见下表。
表4-2-12水质矿化度
	编号项目
	☆01
	☆02
	☆03

	矿化度（M）
	0.514
	0.408
	0.435

	矿化度分组
	A
	A
	A


综上所述，☆01、☆02、☆03处地下水均为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3-—Ca2+型水。
[bookmark: _Toc477954567]4.2.4声环境质量现状评价
4.2.4.1声环境现状监测
（1）数据来源
本项目声环境质量现状监测数据来自鸡西晟源环境监测有限公司，详细情况见附件。
（2）监测点位
本项目声环境现状监测点位布置具体见下表和下图。
表4-2-13声环境现状监测点位表
	序号
	监测点名称

	▲1
	厂区东侧厂界外1m处

	▲2
	厂区南侧厂界外1m处

	▲3
	厂区西侧厂界外1m处

	▲4
	厂区北侧厂界外1m处


[image: ][image: ]
图4-2-4厂界声环境监测点位
（3）监测时间
2026年7月3日~4日，连续两天。
（4）监测结果
监测结果见下表。
表4-2-14声环境现状监测结果
	监测点位
	2026.7.3
	2026.7.4
	单位

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	▲1
	54
	41
	53
	44
	dB(A)

	▲2
	56
	42
	54
	43
	

	▲3
	54
	46
	52
	49
	

	▲4
	54
	48
	53
	44
	


4.2.4.2声环境质量现状评价
（1）评价因子
选择等效连续A声级Leq（A）为本项目环境噪声的评价因子。
（2）评价方法
直接比较法。
（3）评价标准
评价标准厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）
（4）评价结论
通过将环境噪声现状监测结果与标准比较，厂界监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
4.2.5土壤质量评价
4.2.5.1监测点位
依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“7.4.2布点原则”要求，土壤环境现状监测点布设应根据建设项目土壤环境影响类型、评价工作等级和土地利用类型确定，采用均布性与代表性相结合的原则。调查评价范围内的每种土壤类型应至少设置1个表层样监测点，应尽量设置在未受人为污染或相对未受污染的区域。涉及大气沉降影响的，应在占地范围外主导风向的上、下风向各设置1个表层样监测点。
本项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤评价等级为二级，根据国家土壤信息服务平台（http://www.soilinfo.cn/map/index.aspx）查询的土壤类型分布图（见图4-2-6），本项目评价范围内土壤类型为暗棕壤，同时项目涉及大气沉降影响。因此，本项目土壤环境质量监测点占地范围内应不少于布设3个柱状样点、1个表层样点，占地范围外不少于2个表层样点。本次评价引用该项目风险评估报告中的土壤监测数据，满足本项目评价要求。
土壤监测点位情况见表4-2-15及图4-2-6。
表4-2-15  本项目土壤环境质量现状监测布点
	布点区域
	编号
	采样层次
	备注

	
	
	第1层
	第2层
	第3层
	第4层
	

	厂区内
	S3
	0-0.5m
	/
	/
	/
	/

	
	S4
	0-0.5m
	0.5-2.5
	/
	/
	/

	
	S5
	0-0.5m
	0.5-2.5
	/
	/
	/

	
	S7
	0-0.5m
	0.5-2.5
	2.5-4.5
	/
	/

	
	S11
	0-0.5m
	0.5-2.5
	2.5-4.5
	/
	/

	
	S9
	0-0.5m
	/

	厂界
	西
	S6
	0-0.5m
	/

	
	
	S8
	0-0.5m
	/

	
	
	S12
	0-0.5m
	/

	
	北
	S2
	0-0.5m
	/

	
	东
	S1
	0-0.5m
	/

	
	
	S10
	0-0.5m
	/

	
	南
	S13
	0-0.5m
	/



[image: ]
图4-2-5土壤类型分布图
4.2.5.2监测项目
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1基本的45项+pH，45项基本项目如下所示：
①重金属：铜(Cu)、铅(Pb)、镉(Cd)、镍(Ni)、砷(As)、汞(Hg)、六价铬（Cr6+）；
②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间&对-二甲苯、邻-二甲苯；
③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、萘。
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1基本项目的8项+pH，8项基本项目如下所示：
镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍。
4.2.5.3监测单位及监测时间
委托鸡西晟源环境检测有限公司于2026年7月14~7月19日进行采样、化验，建设用地柱状图样由益铭检测技术服务(青岛)有限公司进行化验检测，连续监测1天，一天一次。
4.2.5.4现状监测结果
本次土壤采样共布设13个点位，分层取样，共采集土壤样品共19个，全部进行送检，样品检测数据统计结果表4-2-11。

表4-2-11  土壤监测结果表
	序号
	项目
	检出限
	单位
	检出率
	最小值
	最大值
	平均值
	筛选值（mg/kg）
	是否超过筛选值

	建设用地

	
	汞
	0.002
	mg/kg
	100%
	0.017
	0.043
	0.033
	38
	否

	
	砷
	0.01
	mg/kg
	100%
	5.1
	13.1
	7.1
	60
	否

	
	铜
	1
	mg/kg
	100%
	15
	36
	25
	18000
	否

	
	镍
	3
	mg/kg
	100%
	14
	42
	24.5
	900
	否

	
	铅
	0.1
	mg/kg
	100%
	6.9
	20.5
	12.7
	800
	否

	
	镉
	0.01
	mg/kg
	100%
	0.01
	0.13
	0.06
	65
	否

	
	铬（六价）
	0.5
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	5.7
	否

	
	苯胺
	0.05
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	260
	否

	
	2-氯酚
	0.06
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	2256
	否

	
	硝基苯
	0.09
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	76
	否

	
	萘
	0.09
	mg/kg
	9.09%
	0.26
	0.26
	0.26
	70
	否

	
	苯并(a)蒽
	0.1
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	15
	否

	
	䓛
	0.1
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	1293
	否

	
	苯并(b)荧蒽
	0.2
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	15
	否

	
	苯并(k)荧蒽
	0.1
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	151
	否

	
	苯并(a)芘
	0.1
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	1.5
	否

	
	茚并(1,2,3-c,d)芘
	0.1
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	15
	否

	
	二苯并(a,h)蒽
	0.1
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	1.5
	否

	
	氯甲烷
	1.0
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	37
	否

	
	氯乙烯
	1.0
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	0.43
	否

	
	1,1-二氯乙烯
	1.0
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	66
	否

	
	二氯甲烷
	1.5
	μg/kg
	0%
	2.7
	17.2
	7.34
	616
	否

	
	反-1,2-二氯乙烯
	1.4
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	54
	否

	
	1,1-二氯乙烷
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	9
	否

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	1.3
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	596
	否

	
	氯仿
	1.1
	μg/kg
	18.18%
	1.2
	1.4
	1.3
	0.9
	否

	
	1,1,1-三氯乙烷
	1.3
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	840
	否

	
	四氯化碳
	1.3
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	2.8
	否

	
	苯
	1.9
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	4
	否

	
	1,2-二氯乙烷
	1.3
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	5
	否

	
	三氯乙烯
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	2.8
	否

	
	1,2-二氯丙烷
	1.1
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	5
	否

	
	甲苯
	1.3
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	1200
	否

	
	1,1,2-三氯乙烷
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	2.8
	否

	
	四氯乙烯
	1.4
	μg/kg
	9.09%
	6.1
	6.1
	6.1
	53
	否

	
	氯苯
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	270
	否

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	10
	否

	
	乙苯
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	28
	否

	
	间,对-二甲苯
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	570
	否

	
	邻二甲苯
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	640
	否

	
	苯乙烯
	1.1
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	1290
	否

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	6.8
	否

	
	1,2,3-三氯丙烷
	1.2
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	0.5
	否

	
	1,4-二氯苯
	1.5
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	20
	否

	
	1,2-二氯苯
	1.5
	μg/kg
	0%
	/
	/
	/
	560
	否

	
	pH
	\
	无量纲
	100%
	7.34
	9.67
	8.36
	/
	否

	农用地

	1
	pH
	1
	无量纲
	100%
	6.55
	6.73
	6.64
	/
	/

	2
	镉
	0.01L
	mg/kg
	100%
	0.08
	0.2
	0.14
	0.3
	否

	3
	汞
	0.002L
	mg/kg
	100%
	0.164
	0.715
	0.438
	2.4
	否

	4
	砷
	0.01L
	mg/kg
	100%
	0.04
	0.18
	0.14
	30
	否

	5
	铅
	0.1L
	mg/kg
	100%
	0.9
	3.9
	1.86
	120
	否

	6
	铬
	4L
	mg/kg
	0%
	/
	/
	/
	200
	否

	7
	铜
	1L
	mg/kg
	100%
	24
	41
	32.33
	100
	否

	8
	镍
	3L
	mg/kg
	100%
	29
	35
	31.44
	100
	否

	9
	锌
	1L
	mg/kg
	100%
	18
	24
	22.33
	250
	否




（1）pH值
由表4-2-11可知，建设用地土壤样品pH值检出范围为7.34-9.67，平均值8.36，土壤总体偏碱性。农用地土壤样品pH值检出范围为6.55-6.73，平均值6.64，土壤总体偏弱碱性。
（2）重金属
建设用地本次调查地块共采集了5个土壤点位，11份土壤样品进行了土壤重金属含量的测定，检测了砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬7种重金属，砷、镉、铜、铅、汞、镍在各土壤样品中均有检出，六价铬未检出。
由表4-2-11可知：重金属砷在所有土壤样品中均有检出，检出范围为0.01mg/kg，（S3)第三层检出值较高，最高值为13.1mg/kg；重金属镉在所有土壤样品中均有检出，检出范围为0.01mg/kg，(S2)第一层检出值较高，最高值为0.13mg/kg；重金属铜在所有土壤样品中均有检出，检出范围为1mg/kg，1#地块（S3)第一层检出值较高，最高值为36mg/kg；重金属铅在所有土壤样品中均有检出，检出范围为0.1mg/kg，（S11)第三层检出值较高，最高值为20.5mg/kg；重金属汞检出范围为0.002mg/kg，（S11)第三层检出值较高，最高值为0.043mg/kg；重金属镍检出范围为3mg/kg，（S11)第三层检出值较高，最高值为42mg/kg。
[bookmark: _Ref33456450]综上所述，重金属除六价铬外均有检出。按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值进行评价，所有土壤样品重金属含量均不超标。
农用地本次本次调查地块共采集了8个土壤点位，8份土壤样品进行了土壤重金属含量的测定，检测了镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌8种重金属，镉、汞、砷、铅、铜、镍、锌在各土壤样品中均有检出，铬未检出。
由表4-2-11可知：重金属镉在所有土壤样品中均有检出，检出范围为0.01mg/kg，（S8)检出值较高，最高值为0.2mg/kg；重金属汞在所有土壤样品中均有检出，检出范围为0.01mg/kg，(S12)检出值较高，最高值为0.715mg/kg；重金属砷在所有土壤样品中均有检出，检出范围为1mg/kg，1#地块（S8)检出值较高，最高值为0.18mg/kg；重金属铅在所有土壤样品中均有检出，检出范围为0.1mg/kg，（S6)检出值较高，最高值为3.9mg/kg；重金属铜检出范围为0.002mg/kg，（S10)检出值较高，最高值为41mg/kg，金属镍检出范围为3mg/kg，(S9)检出值较高，最高值为35mg/kg，重金属锌检出范围为3mg/kg，(S8、S13、S2、S9)检出值较高，最高值为24mg/kg。
综上所述，重金属除铬外均有检出。按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目（其他）筛选值进行评价，所有土壤样品重金属含量均不超标。
（3）挥发性有机物
本次调查地块内共采集了5个土壤点位，11份土壤样品进行了土壤挥发性有机物含量的测定，测定了27种挥发性有机污染，由检测结果可知：在部分土壤样品中有检出氯仿、二氯甲烷、四氯乙烯，检出率分别为18.18%、72.73%、9.09%，主要分布于（S3）、（S4）、（S5）、（S7）、（S11），在垂直方向上各检出的挥发性有机物无明显的分布规律。各检出值均未超过筛选值，其余挥发性有机物在土壤样品中均未检出。按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值进行评价，土壤样品中检出的挥发性有机物的含量均不超标。
（4）半挥发有机物
本次调查地块内共采集了5个土壤点位，11份土壤样品进行了土壤挥发性有机物含量的测定，由表4-2-11可知：半挥发性有机物在所有土壤样品中除萘外均未检出，检出率为9.09%，主要分布于（S7）。按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值进行评价，土壤样品中检出的半挥发性有机物的含量均不超标。
4.2.6生态环境现状调查
4.2.6.1调查范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及项目所在区域环境特征，本项目生态环境调查范围为回填区外延200m。
4.2.6.2调查方法
根据项目所在区域特征，本项目调查方法主要采用资料收集和现场调查。
4.2.6.3生态功能区划
根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目位于I-3-2-6鸡西矿、农、林业生态功能区，主要生态环境问题为植被覆盖率低，矿产开采的生态恢复措施未跟上，引发严重的次生生态环境问题；该区南部小片地区土壤侵蚀敏感性为高度敏感；主要生态系统服务功能为土壤保持、林矿农业生产；保护措施与发展方向为合理的进行矿产开发，禁止野蛮开采的情况出现，大力发展生态林业和生态农业。
4.2.6.4土地利用现状
根据本项目建设内容、环境污染物排放特征及建设地点等具体情况，对项目周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态条件资料和现场踏勘相结合的方法。本项目建设地点位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村五队，占地类型为采矿用地和旱地，占地面积为78594m2。生态评价范围内主要用地现状主要为采矿用地，其次为旱地和农村道路等。根据土地利用现状图及实地调查，区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区等保护目标，周边林地为一般林地，非公益林及天然林。
4.2.6.5植被现状
[bookmark: _Toc490807013][bookmark: _Toc514938163]评价范围内的植被以农田植被和林地为主，无野生珍稀或濒危植物分布，植物群落的物种组成及结构较为单一，均为该地区的广布种、常见种。耕地种植作物主要是大豆、玉米等，乔木林地主要树种为松树，草本植物为青蒿、狗尾巴草、白羊草、三叶草等草本植物。
4.2.6.6野生动物
野生动物主要有麻雀、家燕、喜鹊、乌鸦等。工程沿线范围内的野生动物主要有松鼠、田鼠以及小型啮齿类动物，广泛分布于农田与居民集中居住的村屯周围区域中。
4.2.6.7水生生态
[bookmark: _Toc119316803]穆棱河内鱼类主要为鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼等，本项目所在地区没有野生动物保护品种，也未发现濒危、珍稀动物栖息场所、濒危鱼类及其繁育场，区域整体生态环境质量较好。
[bookmark: _Toc149054206]4.3区域污染源调查
[bookmark: _Toc17296951]4.3.1大气污染源
项目区周边为耕地和林地，大气污染源主要为农业机械作业时尾气，排放污染物主要为CO、HC、NOx、颗粒物。
[bookmark: _Toc17296952]4.3.2地表水污染源
本项目地表水污染主要为生活污水和化肥农药地表径流形成的面源污染。
[bookmark: _Toc17296953]4.3.3地下水污染源
本项目地下水污染源主要为农药化肥污染，经降雨随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。
[bookmark: _Toc17296954]4.3.4噪声污染源
拟建项目属《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的1类声环境功能区，本项目周边区域噪声主要污染源为农业机械作业噪声。
[bookmark: _Toc140149427][bookmark: _Toc149054207][bookmark: _Toc7335752]4.4环境敏感保护目标调查
4.4.1环境功能区划
（1）空气环境：根据环境空气质量功能区划，项目区位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二类区。本工程所在区域不在酸雨和二氧化硫控制区内。
（2）地表水环境：本项目所处区域主要地表水为三新沟，无规划水体类别。三新沟最终汇入穆棱河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在穆棱河一级水功能区名称为穆棱河鸡西市开发利用区，二级水功能区名称为穆棱河鸡东县、密山市农业用水区，起始断面为鸡古路西100m，终止断面为凯北站，水质类别为Ⅲ类。
（3）声环境：所在区域现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
（4）地下水环境：本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。
4.4.2环境敏感区调查
调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。调查过程如下：
（1）本项目位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村五队新泉采石场废弃采坑，项目东侧、西侧为农田和林地；北侧、南侧为农田。项目选址周边最近敏感点为东侧侧530m处新泉村五队，项目区域常年主导风向为W，新泉村位于常年主导风向侧风向。
（2）本项目评价范围内无集中式饮用水源保护区、分散式水源地和其他特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区。项目周边村屯分布有新泉村五队、兴复村、泉眼村。均为集中式饮用水源，为有管网输送的单井，主要服务该地点村民，供水人数小于1000 人，属于分散式饮用水水源地。取水层位为第四系孔隙潜水，分别位于本项目地下水流向侧游900m、侧游530m、下游1300m。
（3）本项目距离东侧三新沟4km，距离南侧穆棱河7km。
（4）本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地，不涉及生态保护红线。
（5）本项目评价范围5km内的大气环境保护目标为东海煤矿、兴富村、繁荣屯、郭家屯、新泉五队、泉眼屯、兴隆村、泉北屯、泉西屯、松树林屯；场区周边200m范围内无声环境保护目标。

[bookmark: _Toc477954569][bookmark: _Toc494017090][bookmark: _Toc119316804][bookmark: _Toc149054208][bookmark: _Toc488925382]5环境影响预测与评价
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5.1.1施工期大气环境影响评价
施工期主要的废气为施工扬尘、燃油废气。建设施工过程中，场地平整、土方和建材运输装卸堆放、车辆行驶等作业环节，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘等，尤其扬尘污染最为严重。
1、施工扬尘影响分析
施工过程扬尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，扬尘会夹带大量的病原菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，扬尘飘落在各种建筑物和绿叶植被上，将会影响景观。
项目施工期主要产尘点为：土方挖掘、堆放、清运、回填以及场地平整等过程中产生的粉尘；作业机械及运输车辆造成的地面扬尘；建筑粉料在装卸、运输、堆放等过程中的扬尘；施工垃圾在堆放、清运过程中的扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如沙土等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在材料的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况见表5-1-1。
表5-1-1不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘      单位：kg/辆·km
	 P(kg/m2)
车速
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1.0

	5(km/hr)
	0.051056
	0.085865
	0.116382
	0.144408
	0.170715
	0.287108

	10(km/hr)
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.288815
	0.341431
	0.574216

	15(km/hr)
	0.153167
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25(km/hr)
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。不同粒径尘粒的沉降速度见表5-1-2。
表5-1-2不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


从表5-1-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。
总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
2、施工机械和车辆尾气影响分析
此外，施工过程中废气还来源于施工机械和运输车辆所排放的废气。施工废气主要为各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气。主要污染物为：氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和碳氢化合物（HC）等。这些污染物量都很小，影响范围仅局限在施工作业区内，除对施工人员会产生轻微的影响外，对外环境影响不大。
5.1.2施工期水环境影响评价
本项目施工期废水主要包括施工人员的生活污水、施工废水。现场不设机械和车辆冲洗装置，不设置生产生活辅助区，施工人员生活依托周边村屯。
项目施工期生活污水排放量约为0.5m3/d。施工人员日常生活产生的生活污水排入青山村民房的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥，不外排，因此对周围水环境影响很小。
施工废水主要为强降雨时的泥浆废水，暂存池施工将产生少量的混凝土养护废水，产生量与排放量较难估算，主要污染因子为SS，最高可达10%左右，一般平均浓度约为2000mg/L。要求在施工场地内设置临时沉淀池，对施工废水进行沉淀后回用周边洒水降尘。
综上，本项目施工期产生废水经相应措施处理后均不外排，不会对周围水环 境造成影响。
5.1.3施工期噪声环境影响评价
施工期噪声源主要可分为机械噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机、装载机、推土机等，多为点源噪声源；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。部分施工机械的噪声源强见表3-3-1。
施工期噪声主要属中低频噪声，故施工期噪声对周边环境的影响只考虑扩散衰减，采用点源噪声衰减模式进行预测，预测模式为：
L2 =L1-20lg(r2 /r1)                        (r2 > r1)
由上式可推出：
ΔL=L1-L2 =20 lg(r2 /r1)                      r2 > r1)
式中：ΔL——噪声随距离增加的衰减量，dB(A)；
r1、r2——距声源的距离；
L1——距声源r1处声级，dB(A)；
L2  ——距声源 r2 处声级，dB(A)。
各主要施工设备在不同距离处的噪声值(未与现状值叠加)预测结果见5-1-3。
表5-1-3各类施工机械在不同距离处的噪声预测值	单位：dB(A)
	序号
	机械类型
	噪声预测值

	
	
	5m
	12m
	20m
	40m
	50m
	80m
	120m
	150m
	200m
	300m

	1
	推土机
	86
	80
	74
	68
	66
	62
	60
	56.5
	54
	50.5

	2
	装载机
	86
	80
	74
	68
	66
	62
	60
	56.5
	54
	50.5

	3
	挖掘机
	84
	78
	72
	66
	64
	60
	58
	54.5
	52
	48.5


以《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）评价，距主要设备120m处的昼间噪声可以达到70dB(A)的要求；若夜间施工，300m以外的环境噪声基本能满足55dB(A)的夜间标准值，本次环评要求建设单位禁止夜间施工。施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。为最大限度地减小噪声的影响，建议施工期采取以下噪声防治措施：
（1）合理安排工作时间，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间安排在日间，禁止夜间施工。
（2）合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量的动力机械设备以避免局部噪声过高。
（3）降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强；同时加强检查，维护和保养机械设备减少运行噪声。
（4）采取个人防护措施，合理安排工作人员轮流操作施工机械，减少接触时间并按要求规范操作，对高噪声设备的工作人员，应佩戴耳套等防护用具，以减轻噪声的危害。
5.1.4施工期固体废物环境影响评价
[bookmark: _Toc486255087][bookmark: _Toc15991680]固体废物主要为暂存池和排水沟开挖产生的土方、建筑废弃物、清基杂物和生活垃圾。施工中的固废均为一般固体废物。
开挖土方作为防渗工程用土回填，无弃方；清基杂物和生活垃圾由市政部门统一处理。生活垃圾产生量约为2.5kg/d，利用场区设施收集清运，定期送市政环卫部门统一处理。施工作业建筑废弃物包括下脚料、包装袋等，外售废品回收部门综合利用。
本项目建设期产生的固体废物均不直接外排环境，不会造成二次污染。
5.1.5施工期生态环境影响预测与评价
本工程在施工过程中，将导致土壤和植被破坏，会对自然景观、水土流失、生物多样性、土地利用功能等产生影响。
本项目建设地点位于鸡西市鸡东县东海镇新泉村五队，采矿面积永久占地类型为采矿用地和旱地，占地面积为78594m2。施工期生态环境影响主要表现为工程施工扰动地表，导致临时占地土地利用功能的改变，加重土壤侵蚀和水土流失及发生生物群落变化，施工期振动地貌单元上栖息的小型动物将被迫迁移，污染增加，环境质量下降，施工结束后需要采取相应措施恢复景观及减少环境污染的措施。项目所在区域植物种类较少，且没有不可恢复或者珍稀植物。施工结束后，进行生态恢复，复垦面积为78594m2，通过土地复垦，将有利于植被的保护与恢复，起到水土保持、防风固沙的效果，会增加占地内的植被覆盖率和生物产量，并有利于植物的生长。随着采取有效的人工措施，以及植物的自我恢复能力，项目周边被影响或破坏的植物逐渐得到恢复。建设单位为生态恢复工程实施主体。
（1）对植被、野生动物、生物多样性的影响
项目区内没有国家重点保护野生植物，灌木及草本植被也为该区域地带性植被，项目的建设不会导致植被种类的减少。因此，项目的建设对植被、生物多样性的影响很小。
项目区域内没有国家级重点保护野生动物和鸟类，没有发现国家和省级重点保护两栖、爬行类动物活体。项目施工使部分小动物栖息地受到破坏减少了其生存空间，致使野生动物被迫迁移、回避。因而可能使项目区域内野生动物的数量减少，但野生动物将前往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近寻找，物种种群与数量不会受到明显影响。
因此，项目建设不会对植被、野生动物、生物多样性产生较大影响，这种影响是可控的，可以接受的。
（2）水土流失影响分析
项目的建设过程扰动原地貌、占压土地、损坏植被等活动，减弱了地表的抗蚀抗冲能力，若产生的水土流失得不到有效的治理，就会对区域生态环境造成不利影响。
项目施工建设过程中，施工区无植被覆盖，土体结构疏松，容易造成水土流失，由于该项目建设时间不长，所以应采取有效的预防和保护措施，防止引起生态环境的破坏和恶化。
5.1.6施工期土壤影响分析
建设期工程对土壤的影响主要是由于挖方堆放、填方、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有的植物生长能力。根据项目的工程内容，施工过程的土石方开挖、回填对土壤的影响最大。工程对土壤的影响，主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。
（1）土壤性质的影响分析
施工过程中，土方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响，但因项目位于废弃采坑场地内，对土壤相关的生产实际影响较小。
（2）土壤污染的影响分析
暂存池施工过程中，将产生泥浆等各类施工垃圾，如不注意及时收集而任意排放，则会明显对附近土壤造成一定程度的污染。工程施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾和污水，包括泥浆、废弃余料、施工人员的一次性餐具、饮料瓶等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响土壤耕作和农作物生长。
因此，施工时必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置，不得随意抛洒。
综上所述，项目在施工过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物将会对周围环境带来一定不利影响。施工单位应加强施工期间的环境保护意识，并从设备技术与施工管理两方面做到文明施工，施工期间产生的扬尘、施工废水、噪声、固体废物等不利因素可得到有效控制，对项目及其周边的影响是局部的、暂时的，施工结束后，施工期间的影响逐渐消失，对环境的影响不大。
[bookmark: _Toc494017092][bookmark: _Toc149054210][bookmark: _Toc119316806][bookmark: _Toc415146703]5.2回填复垦期环境影响预测与评价
5.2.1大气环境影响评价
5.2.1.1污染物排放量核算
本项目废气排放参数见表2-6-2，采用AERSCREEN估算模式预测结果见表2-6-4所示。
根据表2-6-4的估算模式，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的一般性要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
表5-2-1大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	

	1
	/
	作业机械
	CO
	自然扩散
	/
	/
	0.0007

	
	
	
	NOx
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	0.12mg/m3
	0.001

	
	
	
	HC
	
	/
	/
	000023

	2
	/
	装卸、运输、回填
	TSP
	洒水抑尘、及时苫盖、分区回填
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	1.0mg/m3
	0.004

	3
	/
	运输道路
	TSP
	减速慢行，洒水抑尘
	
	
	0.18

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	CO
	0.0007

	
	NOx
	0.001

	
	HC
	0.00023

	
	TSP
	0.184


表5-2-2大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	CO
	0.0007

	2
	NOx
	0.001

	3
	HC
	0.00023

	4
	TSP
	0.184


5.2.1.2大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的所有污染物经估算模型计算可知，本项目评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，厂界外污染物TSP、PM10、PM2.5短期贡献浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的标准值，项目不设置大气环境防护距离。
5.2.1.3大气环境影响分析
道路运输过程中扬尘，采用专用密闭运灰渣车辆，并在出厂前对干灰进行加湿搅拌，干灰含水率控制在20%左右，避免运输及卸渣时扬尘产生。运输及装卸过程灰渣含水量大，场内装卸运输距离小于1km，运输道路位于作业区占地范围内，道路采取必要降尘措施，故扬尘产生量有限。
回填区扬尘主要产生区域是堆灰作业面。本项目分区分块运行，减小堆灰过程的工作面。灰渣运到回填区后，按照压实度要求及时分层碾压和洒水，使灰面形成具有一定厚度的硬壳层，从而有效的防止扬尘产生。回填区配置洒水车，定期喷洒灰面，使灰面保持一定水分，使降尘效率在60%以上，极大降低大风扬灰污染环境的程度。
根据估算模型预测计算结果可知，以回填区中部为中心源强排放点，项目扬尘排放带来的TSP最大落地浓度在22m范围内；之后随距离扩散，浓度逐渐降低，其浓度值远低于大气环境质量二级标准要求；表明项目运营对场地周边大气环境影响较小。最近的保护目标位于厂界东侧530m的新泉村五队，距离较远，且项目区地势平坦，扩散条件较好，通过洒水降尘、及时苫盖、分区回填等措施，对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度，因此，不会对保护目标处的环境空气产生较大影响，对环境保护目标的影响可接受。
本项目回填复垦期机械数量较少，且场地扩散面积较大，机械尾气经扩散后对场区周边环境影响较小。
5.2.1.4非正常工况
本项目非正常工况主要为洒水车故障，导致抑尘效率为0%，则非正常工况下，废气源强见下表。
表5-2-3污染源非正常排放量核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/(μg/m3)
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次//次
	应对措施

	1
	回填区
	洒水车故障，洒水抑尘效率0%
	TSP
	/
	0.003
	1
	2
	及时维修，加强维护

	2
	场内运输道路
	
	TSP
	/
	0.121
	1
	2
	


5.2.2地表水环境影响分析
[bookmark: _Hlk10651079]评价区多年平均降水量542mm，多年平均蒸发量1329.4mm。由于蒸发量较大，回填区内的降水能够自然蒸发，在正常降雨的情况下，雨水渗入灰渣堆体，随之逐渐蒸发消失，堆存灰渣一般达不到充分浸泡的状态，正常情况下不会产生大量淋溶水。
本工程的淋溶水来源主要是强降雨产生，在回填的过程中，当遇强降雨时，堆体超过持水率，将可溶性元素可随雨水迁移渗出后作为淋溶水排出。经计算，淋溶水产生量为19.356t/d，7027t/a。在场区低洼处设有1个有效容积150m3，1个80m3的暂存池，淋溶水经收集沉淀处理后主要用于每天定期对灰面进行喷洒，以防止灰回填区的二次扬灰，淋溶水喷洒到灰面后自然蒸发，使废水达到零排放。
本项目不设置洗车区，不产生地面冲洗水。不设生产生活辅助管理区，不设置食堂宿舍，项目区配置15名工作人员，工作人员产生的生活污水排入青山村租用民房的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥，对水环境影响不大。
综上所述，结合环境风险评估报告结论，本项目距三新沟约4km，距穆棱河约7km，淋溶水随着回填和季节变化，逐渐蒸发或用于回填施工降尘，项目的废水不排入地表水体，项目运营不会对区域地表水环境产生影响。本项目不设置停车库，不产生地面冲洗水，工作人员产生的生活污水依托租用民房的防渗旱厕处理，定期清掏，外运积肥，因此本项目建设不存在地表水污染风险，对地表水的影响可接受。
表5-2-4废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别（a）
	污染物
种类（b）
	排放去向（c）
	排放规律（d）
	污染治理设施
	排放口编号（f）
	排放口设置是否符合要求（g）
	排放口
类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称（e）
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	淋溶水
	pH、CODcr、BOD5、SS等
	沉淀后回用于场区洒水降尘
	/
	TW001
	暂存池
	沉淀
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	TW002
	
	
	
	
	

	2
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮
	民房的防渗旱厕
	/
	TW003
	防渗旱厕
	防渗旱厕
	/
	/
	/

	a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。
b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。
c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。
d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。
f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。
g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。


5.2.3地下水环境影响预测与分析
为了准确、详细刻画事故工况下淋溶水渗漏事故对区域地下水环境的影响，本次评价预测非正常工况下淋溶水渗漏对区域地下水环境的影响。
1、项目区水文地质概况
区域地下水埋藏、分布和赋存条件，主要受地质、地貌及构造等因素的控制，根据调查及资料收集确定区域发育的地下水类型有第四系松散岩类孔隙水及基岩裂隙水，隔水层为微风化的完整基岩。
[bookmark: _Toc89940174][bookmark: _Toc130482196]1）工作区水文地质条件
工作区内基岩近地表发育风化裂隙，赋存风化裂隙水，为岩床充水含水层；基岩风化带以下岩石完整性好，透水性弱，为该区风化裂隙含水层的底板，属隔水层。工作区水文地质情况分述如下：
①基岩风化裂隙水
整个工作区内基岩近地表发育风化裂隙，风化带总厚度为40m左右，节理裂隙发育且无填充物，赋存风化裂隙水，岩性为第三系上新统船底山组玄武岩，含水层厚度约40m，富水性弱，并且具有随着深度的增加富水性减弱的特征，地下水埋深标高为223m，地下水以降水补给为主其次为上游含水层的侧向径流补给，以侧向径流的方式向下游含水层排泄。
②隔水层
区内地表分布的残坡积层碎石层透水性差，为隔水层。深部微风化的完整基岩裂隙发育极少且多为闭合裂隙，与上覆含水层水量交换微弱，为隔水层。
2、预测情景
淋溶水暂存池设施因底部防渗设施因老化或腐蚀发生破损，使得淋溶水泄漏进入地下，或强降雨时，雨水入渗将使灰渣的含水量超过持水度，形成淋溶水，通过回填区底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。根据工程分析，本项目强降雨时淋溶水下渗对地下水影响最大，因此，预测强降雨时，当因地质塌陷等非正常状况下对地下水的影响。
3、预测范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：项目所在区域（边界上游1000m、下游2000m、两侧各1000m范围的矩形）范围内。预测层位为地下水的潜水含水层。
4、预测时段
选取可能产生地下水污染的关键时段，预测时段设定为发生淋溶水泄漏后的100天、1000天、服务期满后（1095天）。
5、预测因子
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求“对每一类别的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”。根据前文对灰渣浸出液检测数据，淋溶水中污染物按照特性可分类为重金属、持久性有机污染物及其他类别进行分类，根据污染物识别结果及淋溶水水质指标，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），各污染物排序结果见下表。
表5-2-5淋溶水污染特征因子标准指数计算结果表
	废水名称
	污染物
	现状浓度（mg/L）
	标准值（mg/L）
	标准指数
	排序
	分类

	淋溶水
	氟化物
	0.55
	1
	0.55
	3
	其他类别

	
	COD
	88
	20
	4.4
	1
	其他类别

	
	氨氮
	0.39
	0.5
	0.78
	2
	其他类别

	
	硫化物
	0.01
	0.02
	0.5
	4
	其他类别

	
	铍
	0.00002
	0.002
	0.01
	8
	重金属

	
	铬
	0.03
	0.05
	0.6
	4
	重金属

	
	镉
	0.05
	0.005
	10
	2
	重金属

	
	锌
	0.05
	1
	0.05
	5
	重金属

	
	汞
	0.00004
	0.001
	0.04
	6
	重金属

	
	镍
	0.05
	0.02
	2.5
	3
	重金属

	
	铅
	0.2
	0.01
	20
	1
	重金属

	
	砷
	0.0003
	0.01
	0.03
	7
	重金属

	
	银
	0.03
	0.05
	0.6
	4
	重金属


本项目不涉及持久性有机污染物，根据标准指数的排序及污染因子的影响程度综合考量，本项目选定无机化合物氟化物和重金属污染因子铅进行预测。评价标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准。根据各污染风险源在非正常工况情景下对项目周边地下水污染的权重关系。结合项目的特点，本项目渗滤液收集池储存淋溶水量最大，一旦泄漏对地下水影响最大，从最大风险原则考虑，事故状况下为池体破裂和防渗层同时破裂时污水渗漏对地下水水质造成影响。本项目以非正常工况下泄漏为预测情景，根据前文地下污染源分析部分，本项目潜在污染源主要为非正常状况下废水的泄漏，预测因子为氟化物、铅。
6、评价标准
评价标准按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准（铅≤0.01mg/L），（氟化物≤1mg/L）。
7、预测模式
1）预测模型
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用一维预测模型，公式如下。
[image: ]
式中：x—距注入点的距离，m；
t—时间，d；
C（x,t）—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；
C0—注入示踪剂浓度，g/L；
u—水流速度，m/d；
D—纵向弥散系数，m2/d；L

erfc（）—余差数函数；
2）模式中参数的确定
水流速度（u）：根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，根据地下水概况分析，由于项目区域内地表分布的残坡积层碎石层透水性差，为隔水层，基本不会影响地下水，但考虑最不利影响，项目区域潜水按照砂砾石取值，渗透系数K取50m/d，水力坡度I=0.002，（由1：5万等水位线图上量取），所以u=0.01m/d。有效孔隙度（n）：0.35（由地质专业知识服务系统查取）。有效孔隙度（n）：根据资料选取，0.3。
DL—纵向弥散系数，m2 /d；根据《水文地质学》对于弥散系数的经验值，同时考虑地层结构、含水层岩性，参照室内弥散系数，确定论证区纵向弥散系数为0.2m2 /d；
8、预测结果
预测计算结果见下表。
表5-2-7地下水预测计算结果（铅）
	铅

	距离（m）
	100d
	1000d
	1095d

	
	浓度（mg/L）
	浓度（mg/L）
	浓度（mg/L）

	0
	0.2
	0.2
	0.2

	10
	 0.02899081
	0.1523157
	0.1558541

	20
	 0.0005107067
	0.09802768
	0.1043765

	30
	8.805796E-07
	0.05212279
	0.05885104

	40
	 1.370342E-10
	0.02253818
	0.0275311

	50
	1.945971E-15
	0.007839207
	0.01057671

	60
	0
	0.00217661
	0.003312766

	70
	0
	0.000479853
	0.0008415892

	80
	0
	8.367019E-05
	0.0001727623

	90
	0
	1.150608E-05
	2.857789E-05

	100
	0
	0
	3.801279E-06

	110
	0
	0
	4.059223E-07

	120
	0
	0
	3.475484E-08

	130
	0
	0
	2.383433E-09

	140
	0
	0
	1.354193E-10

	150
	0
	0
	5.918221E-12

	160
	0
	0
	2.149267E-13

	170
	0
	0
	3.18634E-15

	180
	0
	0
	6.661338E-17

	达标距离
	0.009（13m）
	0.0098027（20m）
	0.0098668（51m）
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图5-2-1铅泄漏100天溶质迁移图
[image: ]
图5-2-2铅泄漏1000天溶质迁移图
[image: ]
图5-2-3铅泄漏1095天溶质迁移图
表5-2-8地下水预测计算结果（氟化物）
	氟化物

	距离（m）
	100d
	1000d
	1095d

	
	浓度（mg/L）
	浓度（mg/L）
	浓度（mg/L）

	0
	0.55
	0.55
	0.55

	10
	0.07972472
	0.4188681
	0.5171962

	20
	0.001404443
	0.2695761
	0.4709628

	30
	2.421594E-06
	0.1433377
	0.4129516

	40
	3.768441E-10
	0.06198
	0.3469263

	50
	5.351419E-15
	0.02155782
	0.2780771

	60
	0.07972472
	0.005985678
	0.2119102

	70
	0.001404443
	0.001319596
	0.1530862

	80
	2.421594E-06
	0.000230093
	0.1045892

	90
	3.768441E-10
	3.164173E-05
	0.06744701

	100
	5.351419E-15
	3.424331E-06
	0.04098984

	110
	0
	2.91159E-07
	0.02344582

	120
	0
	1.942488E-08
	0.01260865

	130
	0
	1.015803E-09
	0.006369488

	140
	0
	4.292188E-11
	0.003020347

	150
	0
	1.370894E-12
	0.001343572

	160
	0
	1.889877E-14
	0.0005603947

	170
	0
	3.663736E-16
	     0.0002190623

	180
	0
	0
	8.022706E-05

	190
	0
	0
	2.751792E-05

	200
	0
	0
	8.837562E-06

	210
	0
	0
	2.656852E-06

	220
	0
	0
	7.475321E-07

	230
	0
	0
	1.968056E-07

	240
	0
	0
	5.00442E-08

	250
	0
	0
	1.149484E-08

	260
	0
	0
	2.469813E-09

	270
	0
	0
	4.960685E-10

	280
	0
	0
	8.803004E-11

	290
	0
	0
	9.008058E-12

	300
	0
	0
	1.478806E-12

	310
	0
	0
	2.44646E-13

	320
	0
	0
	3.486656E-14

	330
	0
	0
	4.640732E-15

	340
	0
	0
	5.800915E-16

	350
	0
	0
	6.106227E-17

	达标距离
	0.055（0m）
	0.055（0m）
	0.055（0m）
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图5-2-4氟化物泄漏100天溶质迁移图
[image: ]
图5-2-5氟化物泄漏1000天溶质迁移图
[image: ]
图5-2-6氟化物泄漏1095天溶质迁移图
铅、氟化物在水动力条件作用下随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，在运移100d时，距离污染源13m地下水铅浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准的规定，距离污染源1m地下水氟化物浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准的规定；在运移1000d时，距离污染源13m地下水总铅浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准的规定，距离污染源1m地下水氟化物浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准的规定；在运移1095d时，距离污染源51m地下水铅浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准的规定，距离污染源1m地下水氟化物浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水标准的规定。评价范围内地下水下游方向51m范围内无饮用水源，不会对区域地下水带来影响。结合环境风险评估报告，项目灰渣中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水环境造成明显影响，对周边环境风险可接受。
5.2.4声环境影响预测与分析
依据主要噪声设备噪声源强，考虑室外声波传播条件、气象参数及有关资料，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的预测方法进行预测。
5.2.4.1噪声源强
本项目产生噪声的设备主要有洒水车和作业机械。
表5-2-9噪声源强调查清单（室外声源移动源）
	[bookmark: PT_5]序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级dB(A)
	
	

	1
	推土机
	/
	/
	/
	/
	86
	选用低噪声车辆，加强车辆维护保养
	全天

	2
	压实机
	/
	/
	/
	/
	86
	
	全天

	3
	铲车
	/
	/
	/
	/
	90
	
	全天

	4
	洒水车
	/
	/
	/
	/
	81
	
	全天


5.2.4.2噪声影响预测与分析
1、环境数据
噪声环境影响预测基础数据见下表。
[bookmark: PT_4]表5-2-10项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据
	备注

	1
	年平均风速
	m/s
	3.1
	

	2
	主导风向
	/
	W
	

	3
	年平均气温
	℃
	4.9
	

	4
	年平均相对湿度
	%
	65
	

	5
	大气压强
	atm
	1
	


2、预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目声环境影响预测模型采用附录A（规范性附录）的户外声传播衰减基本公式。
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
5.2.4.3预测结果
噪声预测采用网格布点法，建立直角坐标系，厂界噪声预测结果见下表。
通过作业时设置围挡、车辆限速行驶、禁止鸣笛、采用低噪声设备，采取减振隔声等措施，减少回填区设备噪声影响。由下表可知，本项目投产后厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类标准。
表5-2-11厂界及噪声贡献结果一览表 单位：dB(A)
	预测点
	时段
	贡献值
	达标情况

	
	
	
	

	作业区东侧1m处
	昼间
	34.2
	达标

	作业区南侧1m处
	昼间
	37.2
	达标

	作业区西侧1m处
	昼间
	38.5
	达标

	作业区北侧1m处
	昼间
	41.3
	达标


5.2.4.4交通噪声影响分析
（1）噪声源强
运输车辆时速为20km/h时，平均辐射噪声级(7.5m处)约69.25dB(A)。
（2）影响预测
评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中的公路交通噪声预测模式，模式的误差范围为±2.5dB(A)，模式如下：第i类车等效声级预测模式：
[image: ]
式中：Leq(h)——第i类车的小时等效声级，dB(A)；
[image: ]——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB，取74.9；
Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h，取2.8；
Vi——第i类车的平均车速，km/h，取20；
T——计算等效声级的时间，1h；
[image: ]——距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：
[image: ]=10lg(7.5/r)，小时车流量小于300辆/小时：[image: ]=15lg(7.5/r)；
r——从车道中心线到预测点的距离，m，式（B.7）适用于r＞7.5m的预测点的噪声预测；
 1 、 2 ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度。
[image: ]——由其他因素引起的修正量，取0。
（3）预测结果
本次噪声预测包括运输道路两侧10~100m车速为20km/h时的噪声值。运输道路噪声预测结果表见下表所示。
表5-2-12运输车辆噪声影响预测结果单位：dB(A)
	距离
声级值
	距路面中心线距离（m）

	预测值
	10
	20
	30
	40
	50
	100

	
	43.81
	40.67
	38.04
	36.10
	34.61
	28.94


由上表可知，行车速度在20km/h的情况下，道路红线两侧10m~100m范围内昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求。灰渣的运入，将使区域道路车流量增多，高峰时运输车辆将增加2.8辆/h，由于是间断运输，增加车流量较小，对交通噪声贡献量不会很大。运输车辆在经过沿途声环境敏感点时禁止鸣笛，减速慢行，对周围敏感点声环境影响较小。
5.2.5固体废物环境影响分析
运营中产生的固体废物较少，主要有	生产管理人员等产生的少量生活垃圾和暂存池沉渣。
生活垃圾统一收集后定期运往垃圾填埋场处置。暂存池沉渣定期清理回填区回填处置；同时加强进场固废的检查，严禁有毒、有害的危险废物及生活垃圾进入固废处置场。
综上所述，遵循资源化、减量化、无害化的原则，本项目回填复垦期产生的固体废物均可以得到安全、妥善的处理处置，对周围环境影响较小。
5.2.6土壤影响评价
5.2.6.1土壤环境影响识别
本项目为灰渣回填复垦项目，土壤环境影响主要是灰渣在回填过程中，一是由于雨水渗透淋溶作用对附近土壤产生有毒有害影响，二是灰渣在回填过程产生的扬尘会对附近土壤产生影响。识别结果见下表。
表5-2-13建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时期
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直渗入
	其它

	回填复垦期
	√
	/
	√
	/

	生态恢复期
	/
	/
	√
	/

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计


表5-2-14土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	污染因子
	特征因子
	备注

	回填区
	无组织废气
	大气沉降
	TSP
	/
	间歇排放；
废气主要成分为TSP，无重金属等有毒有害物质，对表层土壤污染很小。

	淋溶水
	垂直渗入
	垂直入渗
	铅、氟化物
	铅
	垂直下渗污染土壤


由土壤污染风险识别结果可知：本项目主要通过大气沉降和垂直下渗两个方面对土壤造成污染。本次从这两个方面出发进行预测分析。
5.2.6.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964－2018）“表5现状调查范围”，评价工作等级为二级的污染影响型项目调查范围应为占地范围边界外扩0.2km范围内。
5.2.6.3大气沉降土壤影响分析
由上述污染风险识别结果可知，发生大气沉降的区域主要为作业区的无组织废气。项目大气污染为运输及贮存时产生的少量扬尘；由于工程对粉尘排放都采取严格的防治措施，实际增加的污染物排放量很小，且根据项目的回填材料成分可知，回填材料主要成为SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO等，不含有毒有害的重金属，且所有无组织废气降落到地面后不会下渗；因此发生大气沉降时对土壤影响轻微。因此，只要厂区严格落实各项大气污染防治措施，确保达标排放，大气沉降对项目厂区及周边的表层土壤影响甚微，预计对土壤质量的影响仍将维持在现有水平。
5.2.6.4垂直入渗土壤预测与评价
1、预测情景设定
本项目对土壤环境产生影响为淋溶水暂存池的淋溶水，淋溶水池采取有效的防渗措施，正常状况下不会通过漫流和入渗途径对土壤环境造成影响，但是若淋溶水暂存池底部的防渗层老化破损，防渗性能降低，发生渗漏，很难被发现，导致污染物入渗进入土壤，对土壤环境造成影响。因此，项目对土壤环境的影响途径主要为淋溶水暂存池非正常状况下的垂直入渗。预测时段设定为发生淋溶水泄漏后的100天、1000天、服务期满（1095天）。
2、预测因子确定
根据土壤环境影响识别，本项目回填物中含有砷、铅、汞、镉、六价铬等特 
征因子，按最不利原则，预测浓度参照工程分析回填区渗滤液浓度、渗滤液收集 
池渗滤液浓度中取大值。根据项目性质，评价标准采用《土壤环境质量 农用地 
土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中铅风险筛选值限值要求。
3、预测模型选取
[bookmark: _Hlk135397423]（1）模型概化
本项目采用HYDRUS-1D进行计算和模拟。
不考虑土壤中热对流及热扩散，仅考虑土壤垂向一维水分运移及溶质扩散。土壤水分运动方程为：
[image: ]
式中θ为土壤体积含水量，cm3/cm3；
t为时间，d；
z为垂向坐标，cm；
h为压力水头，cm；
K为土壤非饱和导水系数，cm/s；
S为模型的源汇项。
式中K与土壤含水率或土壤基质势有关。本项目仅考虑溶质与液态水耦合运移，忽略溶质固相和气相成分，因此土壤非饱和溶质运移方程为：
[image: ]
式中θ为土壤体积含水量，cm3/cm3；
c为污染物介质中的浓度，mg/L；
D为弥散系数，cm2/d；
g为渗流速率，m/d；
t为时间变量，d。
实验室测量的土壤水分一般是土壤质量或者体积含水量，利用土壤水分特征曲线可将其与土壤基质势关联。此处采用转换函数法利用经验参数，基于vanGenuchten-Mualem模型描述土壤含水量与基质吸力、土壤饱和度与导水率的关系为：
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK2]式中θ（h）为土壤体积含水量，cm3/cm3；
θs、θr、α、n为模型的四个重要参数，θs、θr是土壤的饱和含水量与残留含水量，α、n、m为经验参数，其中m=1-1/n(n＞1)。
K（h）为土壤的非饱和导水率，Ks为土壤的饱和导水率，m/s；
Sel为土壤水有效饱和度，Se=（θ-θr）/（θs-θr），上标l为孔隙联通参数。
（2）边界条件
①水流运动模型边界条件假设淋溶水在同一个点持续渗漏，上边界定为定通量边界；下边界为自由排泄边界。
②溶质运移模型边界条件初始条件：
[image: ]
上边界条件：设定连续点源污染（污染物以定浓度c0连续注入）的情境下，地表为给定浓度的第一类Dirichlet边界条件。
[image: ]
下边界条件：由于模拟选择的下边界为潜水面，污染物质呈自由渗漏状态，边界内外的浓度相等，故而将其认为是不存在弥散通量的第二类Neumann零梯度边界。
[image: ]
（3）模拟软件选取
在本次预测与评价中应用HYDRUS软件求解包气带中的水分与溶质迁移方程。HYDRUS是由美国国家盐改中心（US Salinity laboratory）于1991成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其它地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS的功能更加完善，已经非常成功的应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物运移研究。
（4）参数选取
水力参数见下表。
表5-2-15水力参数一览表
	土壤层次（cm）
	土壤类型
	土壤残余含水率cm3/cm3
	饱和土壤含水率cm3/cm3
	土壤水分保持参数1/cm
	饱和导水率cm/days
	电导率函数中的弯曲参数

	0-100
	壤土
	0.078
	0.43
	1.56
	24.96
	0.5


溶质运移参数见下表。
表5-2-16溶质运移相关一览表
	土壤层次（cm）
	土壤类型
	污染物浓度mg/L
	土壤密度g/cm3
	纵向弥散系数cm
	扩散系数cm2/d
	Kd
m3/g
	在空气中的扩散系数(cm2/days)
	在水中的扩散系数(cm2/days)

	0-100
	壤土
	0.2
	1.3
	10
	11.52
	0
	0
	0


4、渗漏情景预测结果
模拟结果见下图。
[image: ]
图5-2-7连续渗漏100d、1000d、1095d垂向运移变化曲线图
5、渗漏情景预测结果分析
在预测非正常工况下，渗漏发生100天后，土壤中铅最大值为0.06mg/kg，渗漏发生1000天后，土壤中铅最大值为0.027mg/kg，渗漏发生1095天后，土壤中铅最大值为0.011mg/kg，均未超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1其他农用地筛选值（铅≤70mg/kg），不会对土壤环境造成污染。
企业应根据本环评及相关法律法规要求实施土壤环境监测，记录监测数据，建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，确定是否对土壤、地下水有影响，及时采取对应应急措施。
综上所述，本项目在认真落实上述提出的各项土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目建设不会对当地土壤环境产生明显不利影响，结合环境风险评估报告，项目灰渣中可溶性重金属含量较低，对土壤和地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受，从土壤环境保护角度而言，项目建设可行。
5.2.7生态影响评价
本工程在回填复垦期会对自然景观、地表植被、野生动物、生物多样性、土地利用功能、生态系统、水土流失等产生影响。
（1）对地表植被的影响分析
本项目区域内树种为常见种类，以松树为主；草本植被也为该区域地带性植被，项目区无国家重点保护野生植物。
淋溶水对植物的影响表现在两个方面，一方面是有害物质直接被植物（作物）根系吸收而影响作物的生长、产量和品质，另一方面会引起土壤物理、化学和物理化学性状发生一系列的变化，并且在水的下渗过程中，有害物质从表土到心土到底土甚至在往下至地下水。根据调查，项目周围以农田和林地为主。本项目灰渣密闭运输，场地采取了有效的防渗措施和雨污分流措施；淋溶水经导排系统输送至淋溶水暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。本项目对厂区周围植被影响不大。
作业扬尘对于场地周边植被的影响主要来自粉尘长期累积于植被叶面会影响植物的光合作用和呼吸作用。由于作业中采取了有效的降尘措施，使得扬尘的影响范围较小；同时当地植被对扬尘具有较强的耐受性，因此，项目对评价范围内的少量植被的污染影响很小。
此外，本工程分区回填，分区覆盖，采取阶段性复垦的生态恢复措施，分区回填完成，达到设计标高后进行阶段性复垦，复垦目标为耕地，不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、创造新的生态景观，而且对回填区本身的安全和稳定性也具有重要意义，可起到水土保持、防风固沙的效果，会增加占地内的植被覆盖率和生物产量。
（2）对野生动物的影响分析
项目区域内没有国家级重点保护野生动物，也没有发现国家和省级重点保护两栖、爬行类动物、鸟类等。项目施工使部分小动物栖息地受到破坏，减少了其生存空间，致使野生动物被迫迁移、回避。因而可能使项目区域内野生动物的数量减少，但野生动物将前往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近寻找，物种种群与数量不会受到明显影响。
综上所述，本项目对占地范围内野生动物影响较小。
（3）对生物多样性的影响
项目区内没有国家重点保护野生植物，乔木及草本植被也为该区域地带性植被。因此，项目的建设对植被、生物多样性的影响很小。
项目区域内没有国家级重点保护野生动物和鸟类，没有发现国家和省级重点保护两栖、爬行类动物活体。项目使部分小动物栖息地受到破坏减少了其生存空间，致使野生动物被迫迁移、回避。因而可能使项目区域内野生动物的数量减少，但野生动物将前往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近寻找，物种种群与数量不会受到明显影响。
本工程复垦后改善场地环境、恢复土地利用价值、创造新的生态景观，可使区域内野生动植物的数量增加，生物量增加，提高区域内物种丰富度、优势度。因此，项目建设对生物多样性产生较好影响。
（4）自然景观的影响
项目回填复垦后变为耕地，代替了原有的采矿用地，可使场区与周围自然景观协调。随着工程各项保护措施的落实到位，周边的生态系统将会得到逐步改善。
（5）土地利用功能影响分析
回填结束后，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求，在回填压实完成的基础上表层覆土，回填复垦旱地有效土层厚度不低于80cm，回填复垦乔木林地有效土层厚度不低于30cm，，覆土后利用自然降水、机械压实等方法让土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右，最终恢复成乔木林地、旱地。本项目回填复垦面积约78594m2，本项目实施对整合土地资源，治理水土流失均有裨益。
（6）水土流失影响分析
鉴于场址区域运行后表面无植被覆盖，如水土流失防治措施不到位，则易发生土壤侵蚀；因此拟建项目应更注重生态恢复工作，及时对完成作业的单元周边进行复垦，有效降低场址的土壤侵蚀度，减少水土流失。通过项目的建设，达到完善生态保护措施，改善局部生态环境的效果。
[bookmark: _Toc149054211][bookmark: _Toc140149431]5.3生态恢复期影响分析 
[bookmark: _Hlk149038347]5.3.1水环境影响分析
本工程回填结束后将进行土地复垦，恢复成耕地，可有效减少雨水渗入堆体，从而减少淋溶水的产生量，但仍有少量淋溶水产生，生态恢复期初期的淋溶水水质与回填复垦期水质相近，但随着时间的增加，水质会慢慢趋于良好，此后在低浓度水平上保持稳定，在采取防渗措施后，对地下水的影响很小。因此，在生态恢复期淋溶水收集导排处理系统仍保持运行，直到不再产生淋溶水为止。
5.3.2大气影响分析
本项目生态恢复期不会产生废气。回填后可增加植被覆盖率，有效减少扬尘的产生，对大气环境具有改善作用。
5.3.3声环境影响分析
本项目生态恢复期主要噪声来源于水泵，其噪声功率声级为75~85dB（A），在采取低噪声设备，加强维修和保养后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准（昼间噪声≤60，夜间噪声≤50），对周围的环境影响较小。
5.3.4固体废物影响分析
固体废物为淋溶水暂存池产生的少量沉渣，拆除暂存池时统一由市政处理。5.3.5生态环境影响分析
项目区现状为废弃采坑，本项目回填完成进行土地复垦为耕地。受影响的土地将逐渐形成新的利用功能，生物组分斑块的空间分布格局逐渐向有利于景观稳定的方向变化，区域内生态系统稳定性将起到积极作用。
生态恢复期为回填复垦结束后耕地的自然恢复期，此阶段由于农药化肥的使用，在降雨的作用下形成地表径流，易造成农业面源污染。因此，应科学施用农药和化肥，大力推广测土配方施肥，增加有机肥施用量，减少化肥用量，提高肥料利用率。
灰渣中含有K、Ca、Mg、P等多种营养元素和微量元素，具有一定的肥用价值，可促进作物的生长，缓解土壤酸化，提高土壤的保水保肥性能。本项目的灰渣已进行了浸出试验，浸出液中的重金属含量很低，且灰层已上覆80cm有效土层，因此，灰渣中成分能被作物根系吸收的部分有限，对作物的生长影响很小，对人体健康的危害很小。
[bookmark: _Toc149054212][bookmark: _Toc119316808]5.4环境风险分析
根据项目所在地气象资料，由于项目区所在区域降雨较少，区域蒸发量远大于降水量。距项目区地表水体为东侧4km的三新沟，南侧7km的穆棱河。由于该区域不属于河流、水库等最高水位线以下的滩地和洪泛区，也不属于泄洪区，因此洪水对回填区影响不大。
考虑到近年极端天气较频繁，从环保角度考虑，依照国家相关标准和技术规范进行设计及施工，本工程场区四周建设截水沟，场区外的地表降水由截水沟截流，防止雨水进入场区，淋溶水可沉淀后通过洒水车喷洒回用。并且回填区不在当地泄洪通道上，下游500m范围内不存在居民，只要及时疏通截水沟，及时导排厂外雨水，发生此风险的可能性极小。
由于选址不当或防渗施工及防渗材料不符合技术要求，出现暂存池防渗层断裂，淋溶水将可能对土壤及地下水造成污染。因输送管道材料质量、所采取的防渗防腐措施或人为破坏等原因，导致管道淋溶水收集管道破裂，致使淋溶水泄漏，可能会污染土壤及地下水。本项目对淋溶水暂存池采取有效的防渗措施，做好淋溶水导排管道的铺设工作，保证其不堵塞、不破裂，正常运转，发生此风险的可能性极小。
通过以上叙述，本项目环境风险事故可能会对周边环境产生一定的影响，建设单位应采取有效的事故预防和处理措施，加强事故防范力度和处理能力，将环境风险事故对周围环境的影响降至最低。在建设单位认真落实各项风险管理与防范措施，做好事故风险应急预案的前提下，本项目实施的环境风险可被接受。
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[bookmark: _Toc119316809][bookmark: _Toc149054213]6环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc493664702][bookmark: _Toc149054214][bookmark: _Toc494017094][bookmark: _Toc119316810]6.1施工期环境保护措施
6.1.1施工期大气环境保护措施
为使施工过程中产生的施工废气和施工扬尘对周围大气环境的影响降低到最小程度，采取以下防护措施：
（1）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放；
（2）施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；
（3）对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；
（4）加强回填土方堆放的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；
（5）施工前对进厂车辆应限制车速，进出道路定时适量洒水，减少行驶产生的扬尘；
（6）加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料洒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；坚持文明装卸；
在采取上述措施的前提下，施工废气和施工扬尘对周围环境的影响可降至最低，由于项目施工期较短，对大气环境的影响是有限的。
6.1.2施工期水环境保护措施
施工期废水主要为生活污水、施工废水。
1、施工人员生活污水主要污染物为pH、氨氮、SS、COD及BOD5，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，可保证本项目施工期生活污水不外排，对环境影响很小。
2、施工过程中产生的施工废水主要污染物为SS，沉淀后用于洒水抑尘，不外排。
本项目采取的环保措施可行。
6.1.3施工期声环境保护措施
项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。
针对建筑施工露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度的特点，因此对一些重点噪声设备和声源，提出下面一些治理措施和建议：
1、合理安排施工时间（晚间22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。
2、优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转时噪声源强。
3、加强运输车辆管理，严禁超速超载。
经采取上述噪声防治措施后，能大大降低施工噪声对周围环境的影响。施工期噪声污染是短暂的，暂时的，一旦施工期结束，施工噪声即随之消失。
6.1.4施工期固体废物处置措施
固体废物主要为暂存池和排水沟开挖产生的土方、建筑废弃物、清基杂物和生活垃圾。
施工单位应遵照当地建筑垃圾管理办法进行处置，把产生的建筑垃圾充分、合理的利用起来，贯彻变“废”为“宝”和清洁生产的理念。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；开挖土方作为防渗工程用土回填，无弃方；生活垃圾和清基杂物集中收集后由市政统一处理。 
采取上述措施，本项目施工期产生的固废处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。
6.1.5施工期生态保护措施
[bookmark: _Toc119316811]为有效控制施工活动的不良影响，维护区域生态环境，施工期间采取以下生态保护措施：
（1）水土流失防止措施
开挖土方设置临时堆放场地，挖、填施工产生的开挖土石就近用于填方段；保存临时占地的表层熟土，为植被恢复提供良好的土壤。临时占地在施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时平整场地、覆盖熟化土以恢复周边植被。
（2）植被保护措施
施工过程中严格控制施工占地，尤其是临时占地，不能超出界限，避免对施工范围之外区域的植被造成碾压和破坏。
（3）野生动物保护措施
合理安排，科学组织施工。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行噪声较大的施工活动，禁止夜间施工。
[bookmark: _Toc149054215]6.2回填复垦期环境保护措施及其可行性论证
6.2.1大气环境保护措施及其可行性论证
6.2.1大气污染防治措施
6.2.1.1回填区扬尘的防治
1、回填区管理
采用全封闭式专用密闭运输汽车，将掺合一定水分的灰渣，从厂区直接运入回填区；灰渣卸车后，采用推土机推摊铺平；紧接着采用压实机碾压，堆而填之。管理人员可根据当地的气候变化规律，找出适合本工程的喷洒水规律，建立制度，控制回填作业扬尘。
[bookmark: _Hlk139980044]灰渣必须做到随倒随压，避免碾压不及时或未进行保湿时，风吹扬尘造成二次污染。分区分单元分层作业，单元面积400m2，作业时作业单元周边设置围挡，高度不小于1.8m，对每日回填完成的作业单元进行及时苫布覆盖，非作业面以及已碾实的灰渣表面采用苫布覆盖。
为减轻卸车时产生的灰尘对大气环境的影响，应注意控制卸车时的速度，在干燥天气，应配备水车，边卸车边适当洒水，减少灰尘飞扬。
回填区运行管理中应建立严格的质量保证体系，对碾压灰渣的干容量、含水量、喷洒质量、设备完好率、回填设施的安全进行检测和检查。
制定严格的回填区回填作业的运行规章制度，加强岗前和岗中培训，培养工作人员的高度责任心和环保意识。加强回填区的运行管理和环境管理，建立管理制度，严格按规程操作，在现场要有专人管理，加强扬尘的监视和防治。
与当地气象部门建立合作关系，根据中期和近期的大风预报情况制订并调整回填作业运作程序。当风力大于四级时，当停止本项目的灰渣等的运输，同时暂停本项目回填运作，并在大风来临之前加强回填区域洒水作业，并提前对回填单元进行遮盖；在大风期间，要缩短洒水的时间间隔，适当增加调湿干灰的水量，以防扬尘的发生。
在大风、干燥季节来临前，回填区应备用苫布等遮盖物，以便于在大风、干燥季节对未进行碾压的灰渣等临时苫护，避免扬尘的产生。
在回填区下风向设监测点，定期对总悬浮微粒进行监测，为环境管理提供数据。
2、回填区洒水
洒水是抑制扬尘的重要工程措施。洒水周期和水量应根据季节和天气，适时洒水，避免因风吹而扬灰。例如干燥多风季节应勤洒多洒，阴雨天气可以少洒或不洒。一般情况下，建议每天洒4次水，每次洒水深度2mm。配备1辆移动式洒水车，在回填复垦期间定期对作业面进行洒水降尘，洒水面积1200m2。在运行过程中应经常了解天气预报，避免扬尘污染。不得在大风天气作业。
3、冬季运行应满足下列要求：
冬季运行时应使用较小堆灰工作面，连续铺碾，减少裸露面积，减轻冻害。
低温天气运行时，应适当降低灰渣含水量，既保证灰渣碾压效果，又不使灰渣产生冻结现象。
寒冷结冰季节应加快灰场运行过程，避免作业时间长，导致灰渣结冰。
在隔夜的压实灰面上继续摊灰前，应先振碾和静碾各一遍，使新旧灰渣表面结合良好。
对于风干的灰面应及时洒水，使灰面形成冰壳防止扬尘污染。
4、雨天运行时应满足下列要求：
阴雨天时卸到现场的灰渣应及时铺平、碾压，避免雨天时将松散灰堆在现场；
压实后的灰渣表面应保持平整，避免中到大雨时形成的径流冲蚀灰面；
阴雨天气应适当降低调湿灰的含水量，并适当降低灰面碾压过程的喷洒水量；
运灰罐车内的粘灰应及时清理；
雨天灰面碾压工作应在积水区边缘30m以外进行，不得在积水区卸灰及碾压；
5、运输过程扬尘防治对策
为防止炉渣等运输过程产生的扬尘污染，环评要求采取以下措施：
①灰渣应加湿后用专用运灰车运输。
②运输车辆往返回填区，车厢板和轮胎会滞留有残灰，会造成灰渣沿运灰道路抛撒、散失，应定时对运输车辆进行清洗，杜绝运输途中发生扬尘污染。严格禁止超高装车，防止灰渣散落。
③遇大风天气，为防止扬尘污染不得进行运输、回填作业。
6.2.1.2机械尾气防治措施
优先选用质量好、设计环保的机械设备，使用高品质柴油，降低对空气的污染；定期对机械进行维修和检查，对于使用时间过长、技术落后、技术状况差、耗油量大、污染严重的机械，严格按照相关标准予以报废。
6.2.1.3小结
综上所述，回填过程中产生的扬尘均为无组织排放，现场的扬尘将对周边环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不再存在。回填复垦期废气拟采取的污染防治措施主要为：作业时周边设置围挡，高度不小于1.8m，回填面及时覆盖，运输车辆采取篷布遮盖、封闭车厢、罐车运输等密闭措施，并控制车速；回填区配备洒水车辆，对运输道路及作业区进行洒水降尘，使用高品质柴油，定期对机械进行检修。采取上述措施后，经估算场界污染物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值，敏感点及区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，对区域环境空气产生的影响可以接受。
6.2.2水环境保护措施及其可行性论证
6.2.2.1废水处理措施
本项目回填复垦期产生废水为生活污水、淋溶水。
本项目员工生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；回填区产生的淋溶水经导排系统输送至淋溶水暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
6.2.2.2雨水导排措施
回填区四周设置雨水沟，将整个回填区与场外其他区域分开，将回填区外汇集的雨水和堆体径流的雨水排出场外，排水沟断面尺寸为底宽0.6m、深0.5m的土质沟渠，长度1200m。
综上所述，本项目雨水环境保护措施可行。
6.2.2.3淋溶水暂存池规模及可行性分析
淋溶水产生量主要源于大气降水，由于降雨量的季节变化，淋溶水的产生量也随季节波动。本项目淋溶水最大平均日产生量为19.356t/d,7027t/a。淋溶水经导排系统输送至淋溶水暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。淋溶水暂存池需进行防渗，保证渗透系数应小于1×10-7cm/s。本项目池体2.5m深，设在冻层以下，防止冻胀。
综上，淋溶水暂存池的容积及防渗是可行的。
6.2.2.4淋溶水导排措施及其可行性
淋溶水收集导排系统包括设置于整个场地，包括倒排管、淋溶水收集井和提升泵、输送管道组成。
本项目选用DN300和DN200的HDPE穿孔管作为淋溶水导排排水管，为保证淋溶水的及时排出，淋溶水提升井内1台设置Q=20m3/h，H=40m自冲搅拌型潜水提升泵，能够满足平均日淋溶水排除要求。
6.2.3地下水污染防治措施及可行性论证
根据可能产生地下水污染的工程单元的分布情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面制定地下水环境保护措施。
6.2.3.1源头控制措施
1、工程对产生的废污水进行综合利用，从源头上减少废污水的排放量；
2、污水收储及处理设施、建构筑物采取防渗漏措施，避免或减少污水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险降低到最低程度；
3、定期巡检维护，做到废水泄漏早发现、早处理，确保废污水处理设施和输送管线正常运行；
4、建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染影响。
6.2.3.2分区控制措施
根据环境风险评估报告及对本项目灰渣淋溶水的检测结果，项目灰渣中可溶性重金属含量较低，对地下水水质的影响轻微，淋溶水不会对地下水和周边土壤环境造成明显影响，对周边环境风险可接受，为减少淋溶水的产生量及下渗量，避免对地下水造成影响，本项目场底清理后场底基础进行30cm厚的改性压实粘土压实防渗，防渗后其防渗性能能够小于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。淋溶水暂存池进行防渗，渗透系数应小于1×10-7cm/s。
6.2.3.3末端控制措施
（1）地下水监控井
建立场区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控和环境管理制度，制定监测计划，及时发现问题采取预防措施。地下水监测内容包括监测井位置、井深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等。
跟踪监测点位布设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）10.3.2中相关要求：
a)在地下水流场上游应布置1个监测井，在下游至少应布置1个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置1个监测井。设置有地下水导排系统的，应在地下水主管出口处至少布置1个监测井，用以监测地下水导排系统排水的水质；
b)岩溶发育区以及环境影响评价文件中确定地下水评价等级为一级的贮存场、填埋场应根据环境影响评价结论加大下游监测井布设密度；
c)当地下水含水层埋藏较深或地下水监测井较难布设的基岩山区，经环境影响评价确认地下水不会受到污染时，可减少地下水监测井的数量；
d)监测井的位置、深度应根据场区水文地质特征进行针对性布置；
e)监测井的建设与管理应符合HJ/T 164的技术要求；
f)已有的地下水取水井、观测井和勘测井，如果满足上述要求可以作为地下水监测井使用。
因此，在回填区、上游、下游处设置3口地下水水质长期观测监控井，即回填区（上游）对照井、回填区污染控制井和回填区（下游）的污染监控井，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对监测井设置的要求。
结合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，地下水监测点位布设、层位、监测频率、监测计划、监测项目见下表。
表6-2-1地下水环境监测井相关参数
	名称
	位置
	坐标
	层位
	井深
	监测频率
	监测项目
	备注

	对照井
	回填区东北侧20m
	E 131.27095699
N 45.34789324
	浅层地下水
	15m
	1次/季度；复垦后至少每半年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。
	浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、COD、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	新建

	污染扩散监测井
	回填区东南侧20m
	E131.26842499
N 45.34529686
	浅层地下水
	
	
	
	新建

	污染监视井
	回填区西南侧30m
	E 131.26705170
N 45.34083366
	浅层地下水
	
	
	
	新建


6.2.2.4其他措施
1、数据管理
建设单位应按照相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并报备。如发现污染物浓度异常升高，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的资质机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。
（1）管理措施
建设单位应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。
建立地下水监测数据信息管理系统，根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。
（2）技术措施
按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。
在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告公司安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取措施如下：
了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，分析变化动向；周期性地编写地下水动态监测报告；定期对污染区的生产装置进行检查
2、信息公开
跟踪监测报告内容包括：
本项目设置的环境监测点的地下水环境跟踪监测数据，同时包括项目排放的污染物的种类、数量和浓度。
场区管线、污水收集装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。
跟踪监测的信息应在当地环境保护主管部门网站上公开，公开内容主要包含建设项目特征因子的地下水环境监测值。
6.2.4声环境保护措施
本项目回填复垦期噪声源主要来自运输车噪声和设备噪声，拟采取的污染防治措施如下：
（1）回填区噪声控制措施
①优先选用低噪声设备。尽可能选取运行精度高、噪声低，配备有减振、降噪装置的生产设备。
②回填区设置围挡，减少噪声对周围环境的影响。
周边200m范围内不存在居民点、学校、医院等敏感目标，采取上述措施后，可有效减轻噪声影响，拟建项目不会对周边声环境产生明显影响。
（2）交通噪声控制措施
①机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好；要强化车辆行驶规章制度；加强人员环保意识。
②运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛；
③同时加强道路、车辆养护，减少噪声产生。
（3）加强生产管理
提高自动控制水平，为操作人员配备噪声防护装备；设备、车辆定期维护保养，减少非正常运营噪声产生；加强员工岗位培训，按规程操作，文明生产。
经降噪措施降噪和距离衰减后，项目对厂界外环境噪声影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。运输道路敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准要求。
6.2.5固体废物环境保护措施
本项目回填复垦期固体废物为淋溶水暂存池沉渣和生活垃圾，均属于一般工业固体废物。
淋溶水暂存池沉渣成分与淋溶水相同，未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中表1浸出液污染物浓度限值，不属于危险废物，直接回填到采坑。固体废物处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。
6.2.6土壤环境保护措施
6.2.6.1源头控制措施
本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：
①企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。
②严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、废水处理构筑物采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
6.2.6.2过程控制措施
[bookmark: _Hlk144111714]根据预测结果可以看出，淋溶液垂直入渗对土壤环境的影响可接受，淋溶水不会对土壤环境造成明显影响。因此，通过及时导排淋溶水，经常疏通截水沟，防止场外降水进入场内，减少淋溶水产生量等措施，本项目实施不会对土壤环境造成明显影响，不存在土壤污染环境风险。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中8回填及回填利用污染控制要求，本项目在回填活动前应开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受。回填或回填活动结束后，根据风险评估结果对可能受到影响的土壤、地表水及地下水开展长期监测，土壤的监测频次至少每年1次。
6.2.6.3跟踪监测
[bookmark: _Toc119316812]（1）监测点位、位置、层位及监测因子
本项目共布设1个土壤污染跟踪监测点，监测点位置见下表。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，二级评价的项目跟踪监测每5年开展1次，监测点位布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近。根据GB 18599-2020的要求，充填及回填活动结束后，应对土壤开展长期监测，监测频次至少每年1次。因此，监测频率设置为每年一次。
表6-2-2土壤污染跟踪监测点信息一览表
	点号
	位置
	取样层位
	监测频次
	监测因子

	1
	场区东侧
	表层土壤
	每年一次
	pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌


（2）执行标准
土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的要求。
6.2.7生态保护措施及回填复垦措施
（1）厂区周边设置排水沟，减少水土流失；
（2）采取相应扬尘、噪声污染防治设施，降低颗粒物对周围植物的影响，减少噪声对野生动物的干扰；
（3）分区回填，分区覆盖，采取阶段性生态恢复措施，分区回填完成，达到设计标高后进行阶段性复垦。
（4）本项目回填后应立即将场地复垦为耕地，实施主体为建设单位。在回填至设计标高后统一进行覆土，回填复垦旱地有效土层厚度不低于80cm，回填复垦乔木林地有效土层厚度不低于30cm，需要回填土约28308.2m3，其中矿区剥离表土回覆5000m3，剩余全部外购，可以与周边环境持平，土壤质量应满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。
6.2.8环境风险防范措施及应急预案
6.2.8.1环境风险管理措施
根据本项目所在区域环境特征和生产运营特性，本项目回填复垦期主要环境风险为淋溶水的产生、泄漏风险等。环境风险事故的发生，不仅对现场人员、财产造成损失，而且对周围环境可能存在着难以弥补的危害。本着避免风险事故发生和降低风险事故发生后对环境造成污染的态度，建设单位首先应努力开展和完善本项目的风险管理体系和各项防范措施。
（1）树立并强化环境风险意识
建设单位应全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，树立环境风险意识，明确环境风险责任，落实环境保护的内容。
（2）实行安全环保管理制度
本项目在回填复垦期间应针对事故可能发生的环节及可能造成的影响开展全面、全员、全过程的系统管理，把安全工作重点放在系统的安全隐患的预防上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，同时建立监察、监测、管理系统，实行安全检查目标管理。
（3）规范并强化风险预防措施
建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施，对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用，对淋溶水产生、渗漏和交通运输事故等一些较大的事故进行重点防范，把事故发生的概率降到最低。
（4）提高生产及管理人员的技术水平
管理和操作人员的失误是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要是技术能力不足、工作疏忽等。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而管理及操作人员的技术水平则直接影响到此类事故的发生概率。项目在建设和发展过程中，建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实安全教育制度。
（5）建立事故的监测报警系统
建议建设单位在场区附近建立地下水环境监测系统，随时掌握周边环境质量情况，及早发现事故排放风险，及早治理，减少事故影响。
（6）从法律法规上加强管理
为确保灰渣运输和处理的安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规并严格执行，杜绝事故发生的源头。
（7）建立事故救援演习制度
建设单位应定期进行事故风险救援演习，培养员工的风险意识， 训练事故救援队伍的反应和救援能力，为实际工作做充分准备。
6.2.8.2环境风险防范措施
（1）项目场底清理后场底基础进行30cm厚的改性压实粘土压实防渗，防渗后其防渗性能能够小于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层；淋溶水暂存池采取防渗措施，渗透系数应小于1×10-7cm/s。
（2）作业时做好淋溶水导排管道的铺设工作，保证其不堵塞、不破裂，正常运转；淋溶水导排系统在初期若发现有淋溶水淌出，应立即停止作业，进行修补。
（3）项目在回填区周边设置了3口地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。
（4）本工程选用DN300和DN200的HDPE穿孔管作为淋溶水导排排水管，为保证淋溶水的及时排出，淋溶水提升井内1台设置Q=20m3/h，H=40m自冲搅拌型潜水提升泵，工作一台能够满足平均日淋溶水排除要求，淋溶水排污泵采用液位自动控制，自动启闭水泵，配电使用远程自动控制系统。采取上述措施后，可将淋溶水渗漏等风险降至可接受水平。
6.2.8.3风险应急预案
环境风险应急预案是在安全预案的基础上，突出减少环境风险的预案。本项目应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)和《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省突发事件应急预案管理办法的通知》（黑政规﹝2018﹞2号），制订本项目的突发环境事件应急预案并上报当地政府有关部门备案。项目制定的突发环境事件应急预案应包括以下内容：
（1）总则。包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等，做到目的明确、依据合法、范围明确、符合国家有关规定要求和本单位应急工作实际。
（2）企业基本情况。本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等，明确有关设施、装置、设备、生产线以及重要目标场所的布局等情况。
（3）本单位环境危险源情况。本单位的环境危险源情况分析，主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度，能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度，能够客观分析可能发生的事件特征、主要污染物种类，客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。
（4）应急物资储备情况。针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等，明确对应急救援所需的物资和装备的要求，应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要求。
（5）应急组织指挥体系与职责。包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等，能够清晰描述本单位的应急组织体系，明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责，各应急救援小组设置合理，应急工作明确。
（6）预防与预警机制。包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等，明确预防和管理措施，明确隐患排查和整治措施，明确预警信息发布的方式、内容和流程，预警级别与采取的预警措施科学合理。
（7）应急处置。包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施等。
（8）后期处置。包括善后处置、调查与评估、恢复重建等，明确事故发生后，污染物处理、善后处置、应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。
（9）应急保障。包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、通信保障、科技支撑等，明确上述各类保障措施。
（10）监督管理。包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等，明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法；如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作；明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容；明确各类奖惩制度。
（11）附则。包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等，对预案中用到的术语进行解释，明确预案的解释单位，说明预案修订情况，明确实施日期。
（12）附件。包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等，通讯录应列出所有参与应急指挥、协调人员姓名、所在部门、职务和联系电话，并保证准确有效；给出信息接报、处理、上报等规范化格式文本，要求规范、清晰、简洁；明确工作流程，关键的路线、标识和图纸等；以表格形式列出应急装备、设施和器材清单，清单应当包括种类、名称、数量以及存放位置、规格、性能、用途和用法等信息。
6.2.8.4环境风险分析结论
通过以上分析内容可知，本工程在认真采取防控措施，最大限度消除隐患的前提下，事故概率极低，一旦发生事故，按应急预案计划处理，也会使事故损失降到最小程度。项目设计、施工、生产运行中，在切实落实各项环保、安全措施基础上，在可控的范围内，项目产生的环境风险环境可接受。
表6-2-3建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	鸡东县新泉采石场固废回填复垦项目

	建设地点
	（黑龙江）省
	（鸡西）市
	（鸡东）县
	（东海）镇
	（/）园区

	地理坐标
	经度
	131.26722336
	纬度
	45.34641481

	主要危险物质及分布
	本项目不涉及的危险物质

	环境影响途径及危害后果
（大气、地表水、地下水等）
	在连续大雨或暴雨的情况下，由于防洪导排水系统故障，使雨水不能及时排出，或由于场区外四周地表降水汇集，大量雨水进入场区而导致淋溶水量显著增大，可能引发环境污染事故。
由于选址不当或防渗施工及防渗材料不符合技术要求，出现暂存池防渗层断裂，淋溶水将可能对土壤及地下水造成污染。因输送管道材料质量、所采取的防渗防腐措施或人为破坏等原因，导致管道淋溶水收集管道破裂，致使淋溶水泄漏，可能会污染土壤及地下水。

	风险防范措施要求
	（1）项目场底清理后场底基础进行30cm厚的改性压实粘土压实防渗，防渗后其防渗性能能够小于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层；淋溶水暂存池采取防渗措施，渗透系数应小于1×10-7cm/s。
（2）作业时做好淋溶水导排管道的铺设工作，保证其不堵塞、不破裂，正常运转；淋溶水导排系统在初期若发现有淋溶水淌出，应立即停止作业，进行修补。
（3）项目在回填区周边设置了3口地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。
（4）本工程选用DN300和DN200的HDPE穿孔管作为淋溶水导排排水管，为保证淋溶水的及时排出，淋溶水提升井内1台设置Q=20m3/h，H=40m自冲搅拌型潜水提升泵，工作一台能够满足平均日淋溶水排除要求，淋溶水排污泵采用液位自动控制，自动启闭水泵，配电使用远程自动控制系统。采取上述措施后，可将淋溶水渗漏等风险降至可接受水平。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）


[bookmark: _Toc149054216]6.3生态恢复期保护措施
在生态恢复期淋溶水收集导排处理系统仍保持运行，直到不再产生淋溶水为止。本项目主要噪声来源于水泵，在采取低噪声设备，加强维修和保养后，对周围的环境影响较小。固体废物为淋溶水暂存池产生的少量沉渣，拆除暂存池时统一由市政处理。
[bookmark: _Toc149054217][bookmark: _Toc119316814]6.5环境保护投资
环保投资比按下式计算：
[image: ]
式中：HJ—环保费用投资比，100％；
      HT—环保投资，万元；
      JI—项目总投资，万元。
根据工程分析和环境影响预测及评价结果，本项目产生的污水、废气、噪声固废等对周围环境将会产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。根据初步估算，本项目的环保投资见表6-5-1。
[bookmark: _Hlk480428871]本工程总投资为766.81万元，环保投资估算为137万元，占总投资的17.86%。
表6-5-1环保投资明细表
	项目
	治理设施内容
	金额（万元）

	施工期
	施工期设备减振措施
	0.2

	
	施工场地洒水降尘、物料堆存采用苫布苫盖
	0.5

	
	表土场密目网苫盖
	0.7

	
	固废运输
	1.5

	回填复垦期
	废水治理
	淋溶水暂存池、淋溶水输送管道
	10.0

	
	
	排水沟
	2.0

	
	废气治理
	及时覆盖、封闭运输车、洒水车、作业区四周设置围挡
	20.0

	
	防渗工程
	淋溶水暂存池、场底防渗 
	50.0

	
	固废治理
	固废运输
	0.1

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，采取隔声减振措施，作业区设置围挡
	1.0

	
	生态保护措施
	回填结束后进行土地复垦，复垦为耕地
	20.0

	
	环保设施运行维护维修费用
	各环保设施的运行维护维修费用
	2.0

	
	定期监测
	地下水及土壤跟踪监测
	5.0

	
	风险
	设置3口地下水监测井，定期检查维护淋溶水集排水设施和淋溶水暂存池等、编制突发环境事件应急预案
	10.0

	生态恢复期
	生态保护措施
	生态监测与管护
	10.0

	
	环保设施运行维护维修费用
	生态恢复期各环保设施的运行维护维修费用
	2.0

	
	定期监测
	地下水及土壤跟踪监测
	2.0

	合计
	/
	137



[bookmark: _Toc119316815][bookmark: _Toc477954582][bookmark: _Toc149054218]7环境影响经济损益分析
环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。
一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。
[bookmark: _Toc477954583][bookmark: _Toc369009159][bookmark: _Toc149054219][bookmark: _Toc119316816]7.1社会经济效益分析
本项目可以有效解决热电厂灰渣的处置问题，其建设及投入运营将给鸡东县的经济、社会公众就业等的改善带来积极的影响。
（1）对社区公众就业的影响，随着该项工程的建设，将为当地的劳务市场提供一定的就业机会。首先在施工期间，提供了一些短暂的、零散的就业机会。其次，当项目进入回填复垦期，将提供一定的长期的稳定的就业机会，其中包括直接参与的工作人员、管理人员等的就业。
（2）对公众生活质量的影响，该项目工程的实施，可以有效预防其对周边环境的污染，有利于居民的身体健康和生活质量的提升。
[bookmark: _Toc149054220][bookmark: _Toc119316817]7.2经济损益分析
拟建项目是一个以保护环境为主要目的治理工程，对当地国民经济的贡献主要体现在环境效益方面。
[bookmark: _Toc15991709][bookmark: _Toc528847181][bookmark: _Toc119316818][bookmark: _Toc149054221]7.3环境效益分析
[bookmark: _Toc480447676][bookmark: _Toc15991705][bookmark: _Toc527121414]项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”和“污染物达标排放”的原则，达到保护环境的目的。本项目采用的废气、废水、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：
（1）项目汽车运输扬尘对大气环境有一定影响，在落实报告书提出处理措施后，可以有效减少对周围环境空气质量的影响。
（2）项目产生的淋溶水经导排系统输送至溶水暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
（3）各种设备经隔声、减振处理后对周围声环境影响显著降低。
（4）项目回填结束后开展生态恢复，可以有效改善生态环境，实现废物综合利用和环境改善的双效益。综上所述，本项目采用相应环境保护措施后环境效益较显著。
[bookmark: _Toc15991714][bookmark: _Toc528847186][bookmark: _Toc149054222][bookmark: _Toc119316819]7.4小结
[bookmark: _Toc477954588]灰渣回填进行采坑修复工程本身就是一项环境保护的建设工程，该项目的实施有利于改善城镇市容和景观，有利于改善城镇投资环境，对促进经济、社会的发展具有重要的意义，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。
综上所述，在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。
[bookmark: _Toc119316820][bookmark: _Toc149054223]8环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc477954589][bookmark: _Toc119316821][bookmark: _Toc149054224]8.1环境管理
环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。
为全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。
[bookmark: _Toc477954590][bookmark: _Toc342462534]1、管理机构
工业企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。
根据本项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。
2、企业环境管理机构的基本职能与职责
（1）基本职能
企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：
①组织编制环境计划（包括规划）；
②组织环境保护工作的协调；
③实施企业环境监督。
（2）主要工作职责
a、督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；
b、拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；
c、负责组织污染源调查，填写环保报表；
d、组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；
e、加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；
f.组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；
g、监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；
h、会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；
i、负责组织本企业污染事故的调查与处理；
j、做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；
k、会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。
3、企业管理
（1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；
（2）加强管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；
（3）加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；
（4）负责企业的日常环境监测工作。
[bookmark: _Toc15991718]8.1.1施工期环境管理要求
1、环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。
2、对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。
3、按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。
4、土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。
5、合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。
[bookmark: _Toc15991719]8.1.2回填复垦期环境管理要求
1、建立、执行并监督管理计划，对大气、废水等主要污染物制定详尽的监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况。
2、加强项目运营设备与设施的巡查检查，对于损坏的零部件要及时更换或维修，加强对回填区的围挡、截洪沟系统、淋溶水收集导排系统等的日常检查，对于潜在的环境风险及时采取有效措施加以防治处理。
3、明确环境监测的职责，建立健全回填区的各项规章制度：根据国家环境标准，对重点污染源及污染物开展日常监测工作，编制表格和报表，定期上报有关主管部门，建立监测档案。
4、做好回填区运行情况记录，包括灰渣来源、数量、进场时间、废物回填位置等，记录单位应存档至少3年。定期对回填区进行检查，发现问题及时采取措施维修。
8.1.3生态恢复期环境管理要求
回填结束后应进行土地复垦，用安全合理的方式净化废物处理和贮存辅助措施，并且实施生态恢复计划。
1、维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷及其他影响；
2、继续导排产生的淋溶水，并定期进行监测，直到未产生淋溶水为止；
[bookmark: _Toc527121434][bookmark: _Toc15991720]8.1.4污染物排放清单及管理要求
8.1.4.1排放管理清单
建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，执行的环境标准等详见污染物排放清单，见表8-1-1。
8.1.5.2排放管理要求
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目回填复垦期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；对环保设施进行定期维护和检修，确保环保设施的正常运行及管网畅通；对本项目废水进行处理，确保处理系统的正常运行；生活垃圾收集管理应由专人负责，分类收集，外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。
（2）工程组成：回填区、暂存池等。
原辅材料组分：本项目回填材料为黑龙江醇能热电有限公司的灰渣，属于I类一般工业固体废物。
（3）环境风险防范措施：①项目场底清理后场底基础进行30cm厚的改性压实粘土压实防渗，防渗后其防渗性能能够小于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层；淋溶水暂存池采取防渗措施，渗透系数应小于1×10-7cm/s。②作业时做好淋溶水导排管道的铺设工作，保证其不堵塞、不破裂，正常运转；淋溶水导排系统在初期若发现有淋溶水淌出，应立即停止作业，进行修补。③项目在回填区周边设置了3口地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。④本工程选用DN300和DN200的HDPE穿孔管作为淋溶水导排排水管，为保证淋溶水的及时排出，淋溶水提升井内1台设置Q=20m3/h，H=40m自冲搅拌型潜水提升泵，工作一台能够满足平均日淋溶水排除要求，淋溶水排污泵采用液位自动控制，自动启闭水泵，配电使用远程自动控制系统。采取上述措施后，可将淋溶水渗漏等风险降至可接受水平。
（4）环境监测：应按本报告提出的要求定期对地下水、土壤环境质量和废气排放进行监测。
（5）应向社会公开的信息内容：应对地下水、土壤环境质量、废气排放和污染防治设施的运行情况进行公开。

[bookmark: _Hlk480431254]表8-1-1污染物排放管理清单一览表
	环境要素
	管理项目
	污染防治措施
	排放浓度
	排放量
	执行标准

	地表水环境
	淋溶水
	pH
CODcr
BOD5
SS等
	导排至暂存池沉淀后回用于场区洒水降尘
	/
	/
	/

	
	工作人员生活污水
	CODcr
BOD5
SS
氨氮
	排入租用民房的防渗旱厕，定期清掏，外运积肥
	/
	/
	/

	环境空气
	作业机械尾气
	CO
	自然扩散
	/
	0.0001kg/h
	/

	
	
	NOx
	
	/
	0.0002kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	HC
	
	/
	0.00005kg/h
	/

	
	装卸、运输、堆积扬尘
	TSP
	洒水抑尘、及时苫盖、分区作业
	/
	0.0009kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值

	
	运输道路
	TSP
	密闭运输、减速慢行，洒水抑尘
	/
	0.041kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值

	声环境
	厂界噪声
	低噪声设备、加强管理
	/
	/
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准

	固体废物
	暂存池
	沉渣
	定期清理后，由本回填区回填处置。
	/
	/
	固废处置率100%

	
	职工生活
	生活垃圾
	场区设置生活垃圾箱，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。
	/
	/
	固废处置率100%




[bookmark: _Toc119316822][bookmark: _Toc149054225]8.2回填复垦期及生态恢复期环境监测计划
8.2.1环境监测机构设置及职责
[bookmark: _Toc11758577]（1）依据国家颁发的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案。
（2）根据监测计划预定的监测任务，安排全厂主要排污点的监测任务，及时整理数据，建立污染源监测档案，并将监测结果和环境考核指标及时上报各级主管部门。
（3）通过对监测结果的综合分析，摸清污染源排放情况，防止污染事故的发生，如果出现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取应急措施。
8.2.2监测计划
项目建成投产后，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定自行环境监测计划，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关监测要求。
公司可委托检测机构定期对项目污染源及场界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。
根据该项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：
（1）委托环境监测部门定期对产生的废气、废水、项目区地下水进行监测；
（2）定期向环境管理部门上报监测结果；
（3）监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。
按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，监测点位、监测项目和监测频率见下表。
表8-2-1环境监测计划一览表
	监测时段
	监测方案
监测内容
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	监测要求

	回填复垦期
	污染物排放监测
	废气
	厂界
	颗粒物
	每季度一次
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）

	
	
	噪声
	厂界
	等效连续A声级
	每季度一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	
	环境质量影响监测
	地下水环境质量监测
	3口地下水监控井
	浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、COD、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	每季度一次
	按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求

	
	
	土壤环境质量监测
	场区东侧
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌
	每年一次
	监测表层土壤

	生态恢复期
	环境质量影响监测
	土壤环境质量监测
	场区东侧
	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌
	每年一次
	监测表层土壤

	
	
	地下水环境质量监测
	3口地下水监控井
	浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、COD、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	至少每半年一次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。
	按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求


8.2.3信息公开
企事业单位应按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，设定机构负责本单位环境信息公开日常工作。企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者和个人隐私的，依法可以不公开。法律、法规另有规定的，从其规定。
8.2.4设立排放口（源）标识
[bookmark: _Toc11758578]本项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在本项目的污水处理站排放口、大气排放源、噪声、固废排放源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志―排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。
废气排放口、固废、噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号与说明见下表。
表8-2-2污染物排放口环境保护图形标志一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: QQ截图20180302091626]
	[image: QQ截图20180302091638]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: QQ截图20180302091651]
	[image: QQ截图20180302091701]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: 5004926_200754083745_2]
	[image: wps1754]
	固体废物堆放场
	表示此处为固体堆放区


[bookmark: _Toc11758579][bookmark: _Toc119316823][bookmark: _Toc149054226]8.3环境保护竣工验收
本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，项目方可投入生产和使用。
拟建项目建成后，环境保护措施竣工验收情况详见表8-3-1。
表8-3-1建设项目竣工环境保护验收一览表
	时序
	污染源
	项目
	治理措施
	验收标准

	回填复垦期
	生活污水
	COD、氨氮、pH、SS、BOD5
	员工生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排
	不外排

	
	淋溶水
	COD、氨氮、pH、SS、BOD5等
	淋溶水经导排系统输送至淋溶水暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排
	不外排

	
	径流雨水
	SS
	在回填区四周设置排水沟，未受污染的雨水沿苫布上的坡面流进排水沟，最终排入厂区东北侧自然冲沟
	/

	
	作业扬尘、堆场、运输扬尘
	颗粒物
	作业区：
1 运到回填场的灰渣分区分块摊铺并及时碾压通过洒水车进行洒水抑尘；
②控制自卸汽车卸料高度，在卸料过程中通过洒水车进行洒水抑尘；
③作业面四周加装围挡，高度不低于1.8m。
非作业面扬尘：
非作业面以及已碾实的灰渣表面采用密目网或苫布覆盖。
道路运输：
①车辆运输过程中严格限制超载、超速；
②自卸汽车密闭运输，减速慢行；
③进场道路定期清扫及路面定期洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	噪声
	设备噪声
	作业面四周设置围挡、采用低噪声设备，加强维修和保养，减少设备噪声影响
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准

	
	
	交通噪声
	机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛，夜间禁止运输，减少交通噪声影响
	运输道路两侧敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准要求

	
	固体废物
	暂存池沉渣
	直接回填矿坑
	100%处置

	
	生态
	生态恢复
	回填完成后对回填复垦区进行复垦
	实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。




[bookmark: _Toc149054227][bookmark: _Toc15991728][bookmark: _Toc119316824][bookmark: _Toc477954592][bookmark: _Toc454962811]8.4与排污许可证制度衔接
目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）明确将排污许可制度建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。
本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产回填期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。
本项目为废弃采石场回填复垦项目，核心目标是对采矿损毁的土地进行生态修复，利用灰渣作为回填填充材料，最终恢复土地利用功能、实现植被重建，不属于专门的一般工业固体废物填埋场，也不具备贮存场、填埋场的设施特征与功能定位。
本项目为废弃采石场回填复垦项目，核心目标为生态修复，利用一般工业固体废物作为回填填充材料，因此项目本身性质不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定的“一般工业固体废物填埋场”范畴，无持续、稳定的污染物排放行为，因此可不纳入排污许可管理，无需申领排污许可证。项目应严格按照环评及批复要求，落实施工期扬尘、噪声、废水污染防治措施，回填期回填物应落实分区管控、渗滤液收集全回用措施，以及复垦期生态恢复措施，确保环境风险可控，符合环保管理要求。


[bookmark: _Toc149054228][bookmark: _Toc477954594][bookmark: _Toc484077219][bookmark: _Toc119316825]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc15991734][bookmark: _Toc149054229][bookmark: _Toc477368706][bookmark: _Toc119316826][bookmark: _Toc457030108]9.1评价结论
[bookmark: _Toc15991735]9.1.1建设概况
[bookmark: _Toc15991736]项目名称：鸡东县新泉采石场土地复垦项目
项目建设单位：鸡东县新泉采石场
项目性质：新建
建设地点：鸡西市鸡东县东海镇（项目中心坐标：E131°16′4.93″，N45°20′47.14″）。
工程投资：766.81万元
占地面积：78594m2
占地类型：采矿用地、旱地、乔木林地、农村道路
劳动定员及工作制度：15人，食宿均在新泉村五队内，不设生活区。回填区每年工作363天，每班12小时。
建设周期：修复治理共需 3年 1 个月，其中施工期 1 个月，回填复垦期3年。
9.1.2项目符合性结论
9.1.2.1产业政策符合性结论
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类鼓励类——四十二、环境保护与资源节约综合利用——2、生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程以及10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，本项目符合国家产业政策的要求。
9.1.2.2选址合理性结论
[bookmark: _Toc15991737]项目东侧为农田、林地和道路，西侧为农田、林地；南侧、北侧为农田；本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水源保护区等环境敏感区，不占用生态保护红线。根据项目周边自然环境的踏查，项目选址周边最近敏感点为东侧530m处新泉村五队，位于常年主导风向下风向。经预测计算，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离，对敏感点的影响很小。项目边界最近的地表水体为三新沟，位于项目东侧4km。本项目在回填活动前已开展环境本底调查，并按照《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）等相关标准开展环境风险评估，形成了环境风险评估报告并通过专家评审，风险评估报告重点评估项目对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。因此，选址合理。
9.1.3环境质量现状评价结论
（1）大气环境质量现状评价结论
根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月），鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为350天（95.9%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年均浓度分别为26μg/m3、43μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、0.9μg/m3、和115μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，项目所在区域为达标区。
（2）地表水环境质量现状评价结论
本项目最近的地表水体为三新沟，无水体功能类别，三新沟最终汇入穆棱河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在穆棱河一级水功能区名称为穆棱河鸡西市开发利用区，二级水功能区名称为穆棱河鸡东县、密山市农业用水区，起始断面为鸡古路西100m，终止断面为凯北站，水质类别为Ⅲ类，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》（2026年1月）全省地表水水质状况示意图可知，项目区所在穆棱河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。
（3）地下水环境质量现状评价结论
根据监测统计结果可知，地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》 
（GB/T14848-2017）中 III 类标准。
（4）声环境质量现状评价结论
根据监测统计结果可知，项目区评价范围内各监测点昼间及夜间等效连续A声级均无超标现象，达标率100%，评价区噪声背景值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准限值。
（5）土壤现状评价结论
[bookmark: _Toc15991738]根据土壤环境现状监测结果可知，本次现状监测各监测点的各项监测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1中其他土壤污染风险筛选值。
9.1.4污染防治措施可行性结论
9.1.4.1施工期
1、大气
本项目施工期产生废气为施工扬尘、燃油废气。施工场地、道路采取洒水和清扫措施抑尘，土方采用苫布苫盖，运输车加盖篷布；定期对车辆设备进行维护保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减小燃油废气影响。
2、废水
本项目施工期产生废水为生活污水、施工废水。本项目员工生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；本项目不设预制场和拌合场，施工废水经沉淀池收集后用于厂区内洒水降尘，不外排。
3、噪声
本项目施工期产生施工机械噪声、运输噪声。合理安排施工时间（晚间22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，减小施工机械噪声影响。加强运输车辆管理，严禁超速超载，减小运输噪声影响。
4、固废
[bookmark: _Toc15991739]本项目施工期产生固废为建筑垃圾、生活垃圾、场地清理废物。建筑材料下脚料、包装袋等建筑废弃物，外售废品回收部门；生活垃圾集中收集后定期就近交由当地村屯生活垃圾收集系统进行分类处置；场地清理废物包含杂草、草木根茎、杂物等，集中收集后交由市政部门统一处理。
5、生态
本项目施工期会对自然景观、水土流失、土地利用功能等产生影响。严格控制施工范围，严禁捕杀野生动物，加强对施工人员的教育，土方开挖后及时回填，减少水土流失。
9.1.4.2回填复垦期
1、废气
运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，运输道路及时洒水降尘，灰渣到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填，控制自卸汽车卸料高度；根据项目地区实际天气情况制定合理的洒水制度，并严格执行；分区分单元作业，作业时周边设置1.8m围挡，每日作业后对表面及时采用苫布覆盖，非作业面以及已碾实的灰渣表面采用苫布覆盖；对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度。在采取上述措施后，场界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值。
2、废水
产生废水为生活污水、淋溶水。当有持续强降雨的情况下，才会有部分的淋溶水渗漏到底部，在正常工况条件下，不会产生淋溶水。
（1）生活污水排入依托租赁的民房配套的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；
（2）东侧回填区在东南侧低洼处建设1座容积为80m3的淋溶水暂存池，西侧回填区在南侧低洼处建设1座容积为150m3的淋溶水暂存池，项目极端天气强降雨时期产生的淋溶水经矿坑底部粘土层阻隔，经淋溶水导排系统收集后排入暂存池，沉淀后回用于项目区洒水抑尘使用，不外排。
3、噪声
本项目噪声源主要为机械设备、运输车辆。选用低噪声的运输车辆、作业设备，将噪声设备尽量布置在场区中间或远离周边敏感点的区域，加强生产管理，在严格履行上述措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类标准。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛，减少交通噪声影响。
4、固废
本项目固体废物为淋溶水暂存池沉渣、生活垃圾。回填区设置生活垃圾箱，生活垃圾集中收集，交由市政部门统一处理；淋溶水暂存池沉渣成分与淋溶水相同，低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中表1浸出液污染物浓度限值，不属于危险废物，淋溶水暂存池污泥直接回填至项目区。
5、生态
回填区四周设置排水沟，减少水土流失；分区回填，分区覆盖，采取阶段性生态恢复措施；严格控制回填范围，避免对用地周围的植被产生破坏。
6、土地复垦
在回填至设计标高后统一进行覆土，回填复垦旱地有效土层厚度不低于80cm，回填复垦乔木林地有效土层厚度不低于30cm，，土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，复垦成耕地。土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。
9.1.4.3生态恢复期
1、废水
回填结束后雨水不再进入厂区，淋溶水量将随时间而逐步减少，水质与回填复垦期水质相近，但随着时间的增加，水质会慢慢趋于良好，此后在低浓度水平上保持稳定。因此在生态恢复期淋溶水处理系统仍保持运行。
2、噪声
主要为淋溶水提升泵噪声，选用低噪声设备，定期维护保养，不会对周边声环境产生较大影响。
9.1.5经济损益分析结论
本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，不会对当地环境产生明显不利影响，因此该项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。
[bookmark: _Toc486255152][bookmark: _Toc15991740]9.1.6环境管理与监测结论
项目回填复垦期通过加强建设和运行的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。
[bookmark: _Toc486255150][bookmark: _Toc15991741]9.1.7公众意见采纳情况
[bookmark: _Toc285188950][bookmark: _Toc15991742][bookmark: _Toc342462538]在报告书编制过程中，建设单位鸡东县新泉采石场按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）有关规定开展公众参与工作，通过网络公示、报纸公示、张贴公告等进行了信息公示，并在报告编制完成时进行了全本公示，在公示期间内未收到公众反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。
9.1.8总结论
[bookmark: _Toc477368707][bookmark: _Toc15991743][bookmark: _Toc119316827]本项目拟将黑龙江醇能热电有限公司的灰渣回填至废弃采坑，不但将灰渣资源化利用，又降低了生态恢复成本，同时可以恢复废弃采坑的土地使用功能，充分利用土地资源。
本项目符合国家产业政策要求，在坚持“三同时”原则、采取相应的环保措施并严格执行各种污染物排放标准的情况下，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。
因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。
[bookmark: _Toc149054230]9.2建议
关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民的反映，定期向项目管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。
（1）在生产运营过程中严格按照设计要求进行，加强设备运行维护，保证环保设备性能保持在最佳状态，效果最好。


鸡东县新泉采石场固废回填复垦项目环境影响报告书
（2）对地下水及土壤环境质量进行定期监测。
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[bookmark: _Toc149054231][bookmark: _Toc140149465]附图
[bookmark: _Toc149054232]附图1地理位置图
[image: ][image: ]

[bookmark: _Toc149054233]附图2平面布置图
[image: ][image: ]图例
矿区范围
淋溶水导排沟
排水沟
收集池
回填区
比例尺：1：9027



[bookmark: _Toc149054234]附图3监测点位示意图
[image: ][image: ]图例
环境空气监测点位
地下水监测点位
土壤监测点位
噪声监测点位
比例尺：1：72223


附图4评价范围示意图
[image: ][image: ]图例
大气评价范围
大气保护目标
地下水评价范围
土壤、噪声、生态评价范围
比例尺：1：72223

图例
大气评价范围
大气保护目标
地下水评价范围
土壤、噪声、生态评价范围
比例尺：1：72223


附图5地下水流向图
[image: ]
[bookmark: _Toc149054235]附件
[bookmark: _Toc149054242][bookmark: _GoBack]附表
[bookmark: _Toc140149466][bookmark: _Toc149054243]附表1建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级√
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a√

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（TSP）
	  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√

	评价标准
	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据√
	现状补充监测√

	
	现状评价
	达标区√
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
本项目非正常排放源√
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（TSP）
	  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物）
	有组织废气监测□
无组织废气监测√
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受√       不可以接受□

	评价结论
	大气环境防护距离
	距（   ）厂界最远（    ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（）t/a
	NOX：（）t/a
	颗粒物：（）t/a
	VOCs：（）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项



[bookmark: _Toc140149467][bookmark: _Toc149054244]附表2项目地表水环境影响评价自查表
	[bookmark: _Toc2789041]工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他√
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B√
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他√
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期√；平水期√；枯水期√；冰封期√
春季√；夏季√；秋季√；冬季√
	生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测　
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、氟化物）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（Ⅲ类）

	
	评价时期
	丰水期√；平水期√；枯水期√；冰封期√
春季√；夏季√；秋季√；冬季√

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标√；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□；底泥污染评价□；水资源与开发利用程度及其水文情势评价□；水环境质量回顾评价□；流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区√
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（ ）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□
导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□；水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□；满足水环境保护目标水域水环境质量要求□；水环境控制单元或断面水质达标□；满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□；水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□；对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□；满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（COD、氨氮）
	COD（0）
氨氮（0）
	COD（0）
氨氮（0）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（ ）
	（ ）
	 （）
	（ ）
	（ ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s
生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他√

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测√
	手动□；自动□；无监测√

	
	
	监测点位
	（ ）
	（ ）

	
	
	监测因子
	（ ）
	（ ）

	
	污染物排放清单
	√

	评价结论
	可以接受√；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。





[bookmark: _Toc64884353][bookmark: _Toc149054245][bookmark: _Toc140149468]附表3项目环境风险环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数0人
	3km范围内人口数1000人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3□

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1☑
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3□

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ□
	Ⅱ□
	I√

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析√

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害□
	易燃易爆□

	
	环境风险类型
	泄漏√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□

	
	影响途径
	大气√
	地表水□
	地下水√

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险
预测
与
评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间d

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间d

	重点风险防范措施
	（1）项目场底清理后场底基础进行30cm厚的改性压实粘土压实防渗，防渗后其防渗性能能够小于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层；淋溶水暂存池采取防渗措施，渗透系数应小于1×10-7cm/s。
（2）作业时做好淋溶水导排管道的铺设工作，保证其不堵塞、不破裂，正常运转；淋溶水导排系统在初期若发现有淋溶水淌出，应立即停止作业，进行修补。
（3）项目在回填区周边设置了3口地下水监测井，应加强监控措施、增加监测频次，一旦数据异常，有污染迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。
（4）本工程选用DN300和DN200的HDPE穿孔管作为淋溶水导排排水管，为保证淋溶水的及时排出，淋溶水提升井内1台设置Q=20m3/h，H=40m自冲搅拌型潜水提升泵，工作一台能够满足平均日淋溶水排除要求，淋溶水排污泵采用液位自动控制，自动启闭水泵，配电使用远程自动控制系统。采取上述措施后，可将淋溶水渗漏等风险降至可接受水平。

	评价结论与建议
	根据以上评价分析，通过采取以上各项风险防范措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可接受范围内。

	注：“□”为勾选项，“”为填写项。



[bookmark: _Toc149054246]附表4土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地☑；未利用地□
	

	
	占地规模
	（7.8594）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（农田）、方位（东、南、西、北）、距离（紧邻）
	
	
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	
	

	
	特征因子
	
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级□；二级；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）；d）
	

	
	理化特性
	
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	1
	5
	0~0.5m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	/
	0~4.5m
	

	
	现状监测因子
	pH 值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、 氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯 乙烯、顺-1，2 二氯乙烯、反-1，2 二氯乙烯、二氯甲烷、1， 2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、 四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙 烯、1，1，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、 1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蔥、苯并[a]芘、 苯并[b]荧蔥、苯并[k]荧蔥、䓛、二苯并[a，h]蔥、茚并[1， 2，3，-cd]芘、萘、锌
	

	现状评价
	评价因子
	pH 值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、 氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯 乙烯、顺-1，2 二氯乙烯、反-1，2 二氯乙烯、二氯甲烷、1， 2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、 四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙 烯、1，1，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、 1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、 邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蔥、苯并[a]芘、 苯并[b]荧蔥、苯并[k]荧蔥、䓛、二苯并[a，h]蔥、茚并[1， 2，3，-cd]芘、萘、锌
	

	
	评价标准
	GB 15618；GB 36600；表D.1□；表 D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	监测因子均满足相应标准要求
	

	影响预测
	预测因子
	铅、氟化物
	

	
	预测方法
	附录 E；附录 F□；其他（	）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（项目占地范围内）
影响程度（   小     ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）□不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控□；其它（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌
	1年一次
	

	
	信息公开指标
	按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号令）等法律法规及技术规范要求执行
	

	评价结论
	土壤环境影响可接受
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。




[bookmark: _Toc140149470][bookmark: _Toc12914][bookmark: _Toc149054247]附表5声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□            二级                三级

	
	评价范围
	200m           大于200m             小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级   最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准       地方标准□             国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区
	1类区
	2类区
	3类区
	4a类区
	4b类区

	
	评价年度
	初期
	近期
	中期
	远期

	
	现状调查方法
	现场实测法
	现场实测加模型计算法
	收集资料

	
	现状评价
	达标百分比

	噪声源调查
	噪声源调查
方法
	现场实测        已有资料       研究成果

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型       其他         

	
	预测范围
	200m           大于200m             小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级   最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标           不达标

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标            不达标

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测  固定位置监测  自动监测  手动监测  无监测

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（  ）  
	监测点位数（ ） 
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可行              不可行

	注：“”为勾选项，可打“√”；（）为内容填写项




[bookmark: _Toc16799][bookmark: _Toc149054248][bookmark: _Toc140149471]附表6生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他

	
	影响方式
	工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他

	
	评价因子
	物种□（	）
生境□（	）
生物群落□（	）
生态系统□（	）
生物多样性□（	）
生态敏感区□（	
自然景观□（	）
自然遗迹□（	）
其他（	）

	评价等级
	一级□      二级□     三级     生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（0.078594）km2；水域面积：（ ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他

	
	调查时间
	春季；夏季；秋季；冬季 丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的
生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓；生态修复；生态补偿□；科研□；其他

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他

	评价结论
	生态影响
	可行；不可行□

	注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（	）” 为内容填写项。
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